Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

* „Przebudowa linii energetycznych*”*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. *Przedmiotem zamówienia jest*** *likwidacja kolizji energetycznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w dwóch lokalizacjach wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej na ten cel*

**2. Zamówienie obejmuje:**

kompleksowe zlikwidowanie kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z procedurami ENEA Operator Sp. z o.o. wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem wymaganych prawem i wiedzą techniczną, zgód, opinii i pozwoleń w lokalizacjach:

* Część 1 - Glinno, gm. Nowy Tomyśl, ul. Działkowa, dz. nr ewid. 45 na podstawie warunków technicznych nr OD5/RD5/ZM/NW/WEO22E103443 z dn. 11.05.2022r. (załącznik nr 1.1) oraz orientacyjnej mapy lokalizacyjnej (załącznik nr 1.2) - skablowanie istniejącej nad działką linii energetycznej napowietrznej SN
* Część 2 - Przyłęk, gm. Nowy Tomyśl, dz. nr ewid. 535/17 na podstawie warunków technicznych nr OD5/RD5/ZM/NW/WEO22E05916 z dn. 11.03.2022r. (załącznik nr 2.1) oraz orientacyjnej mapy lokalizacyjnej (załącznik nr 2.2) - przestawienie istniejącego słupa linię elektroenergetycznej NN na granicę pasa drogowego

**3. Termin realizacji: 9 miesięcy od dni zawarcia umowy**

**4. Uwarunkowania:**

Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu przetargowym po uprzednim umówieniu wizyty z przedstawicielem Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu 61 44 26 641.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wg obowiązujących przepisów – min. 4 pracowników z uprawnieniami energetycznymi w zakresie eksploatacji „E”

1. Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu koniecznego do realizacji zaprojektowanych robót – dźwig, 2 samochodowe podnośniki koszowe, 3 mini koparki.

Roboty budowlane powinny zostać wykonane w możliwie najszybszym czasie, stąd określono minimalne wymagania sprzętowe, aby ograniczyć do minimum ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej do sąsiednich odbiorców, spowodowane wyłączeniem na czas prac.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w przeciągu ostatnich 5 lat 3 robót polegających na usunięciu kolizji energetycznych SN lub NN o wartości 50.000,00 zł każda

Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

1. Materiały do wykonania projektowanych instalacji należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i dopuszczenia do obrotu, kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzać pod kątem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.
2. Projektowane i wykonywane instalacje muszą zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności, bezpieczeństwo osób postronnych oraz użytkowanie instalacji zgodnie z przepisami praw i normami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Do obowiązków wykonawcy należy również przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymanie sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie robót.

**5. KOD CPV** - [45231400-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych-6661) - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych