Suszarka /sterylizator do apteki poj. min.50 Litrów:

- gwarancja 36mc,

- program sterylizacji- regulacja temperatury i czasu sterylizacji,

- wymuszony obieg powietrza, szybkie nagrzewanie do zadanej temp. Ok.15 min do 200oC

- czujnik temp.

- duży, czytelny wyświetlacz LCD, intuicyjne menu-panel sterowania,

- elektroniczny licznik czasu pracy urządzenia,

- obudowa ze stali nierdzewnej,

- zabezpieczenia programowe i sprzętowe przed przegrzaniem, awarią,

- zamykany kominek wentylacyjny.