**Opis przedmiotu zamówienia**

Transport oraz rozładunek torfu w ilości 200 mp spełniającego następujące warunki:

-pH w granicach 4,5,

-wolny od zanieczyszczeń takich jak kamienie, chwasty, piasek,

Ponadto, należy dołączyć aktualną analizę torfu na zawartość węgla organicznego Cw%, azotu ogólnego oraz fosforu, potasu, magnezu oraz wapnia.

Transport i rozładunek surowca pod wskazanym adresem, tj. Wierobie 42, 16-040 Gródek.