***Załącznik nr 2E, pakiet nr 5 do SWZ – po zmianie***

**Laryngoskop do trudnej intubacji – 1 szt.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Wartość wymagana** | ***Wartość oferowana***  *należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane**wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli* | **Ocena punktowa/Parametry oferowane** |
|  | **Producent/ dostawca** | **Podać** |  |  |
|  | **Nazwa i typ** | **Podać** |  |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | **Podać** |  |  |
|  | **Rok produkcji 2022** | **TAK** |  |  |
|  | **Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy** | **TAK** |  |  |
|  | Specjalistyczny zestaw do intubacji: Łyżki laryngoskopowe światłowodowe typ McCoy w rozmiarach 2,3,4 z uchwytem LED | **Podać** |  |  |
|  | Dźwignia w łyżce steruje ustawieniem kąta nachylenia końcówki podczas intubacji w celu podniesienia nagłośni -chrząstki krtani, zwiększając wyraźny obraz przewodów głosowych | **TAK** |  |  |
|  | Średnica światłowodu max. 4,5mm | **Podać** |  |  |
|  | Jasność min. 4.000 | **Podać** |  |  |
|  | Łyżka światłowodowa w kształcie zakrzywionej łopatki z ruchomą końcówką o uformowanym kształcie bez ostrych krawędzi, jednorodne oświetlenie, zimne i jasne światło. | **TAK** |  |  |
|  | Łyżki i rękojeść wykonane z medycznej stali nierdzewnej zapewnia bezpieczeństwo pracy i wydłużoną żywotność produktu | **TAK** |  |  |
|  | Odporność łyżki i rękojeści dla laryngoskopu na korozję w warunkach eksploatacji | **TAK** |  |  |
|  | Konstrukcja przeznaczona do pełnej sterylizacji | **TAK** |  |  |
|  | Matowe wykończenie | **TAK** |  |  |
|  | Trzy łożyska kulkowe zapewniające bezpieczne dopasowanie i nieprzerwaną emisję światła. | **TAK** |  |  |
|  | Technologia oświetlenia: dioda LED | **TAK** |  |  |
|  | Technologia zasilenia: baterie R14 x 2 sztuki | **TAK** |  |  |
|  | Radełkowaty uchwyt pozwalający na stabilność w dłoni pod różnym kątem nachylenia | **TAK** |  |  |
|  | Uaktywnienie rękojeści,emisja światła następuje automatycznie po zamontowaniu łyżki laryngoskopowej na rękojeść | **TAK** |  |  |
|  | Etui | **TAK** |  |  |
|  | Gwarancja | **TAK** | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu ofertowym | **24 miesiące – 0 pkt**  **36 miesięcy –40 pkt** |
|  | W cenie oferty przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | **TAK** |  |  |
|  | ~~Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenie dla min. 2 osób.~~ | **~~TAK~~** |  |  |
|  | Termin wykonania naprawy będzie wynosił do 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Zamawiającego zawiadomienia (szczegółowe uregulowania w tym zakresie określa załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy) | **TAK** |  |  |
| 25. | Dostarczenie 2 sztuk instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | **TAK** |  |  |
| 26. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | **TAK** |  |  |
| 27. | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | **TAK** |  |  |

**Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.**