**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu**

**(Znak sprawy: GKI.271.10.2024)**

**UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY**  **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**  **WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| **Wyszczególnienie** |
| **Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów.** |  |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2. | Podwozie pojazdu oraz jego podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024.  **Podać markę, model,** **wersję (wersję wskazuje się, jeżeli dany model pojazdu oferowany jest w różnych konfiguracjach) rok produkcji)** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA  **Marka podwozia:**  **Model:**  **Wersja**  **Rok produkcji:** |
| 3. | Pojazd posiadający świadectwo homologacji zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym umożliwiające rejestrację. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4. | Podwozie pojazdu wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | **Wymagania ogólne** |  |
| 5. | **Kolor pojazdu:**  - nadwozie pojazdu – czerwony RAL 3000 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6. | **Wymiary:** |  |
| 6.1. | Minimalna wysokość pojazdu 190 cm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.2. | Minimalna długość pojazdu 300 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.3. | Prześwit pod osiami min 26 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.4. | Rozstaw osi min 200 cm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.5. | Szerokość pojazdu minimum 120 cm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6,6, | Skok zawieszenia (przód, tył) min. 25 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 7. | Pojazd przystosowany do przewozu min. 2 osób + kierowca (homologacja) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 8. | Pojazd wyposażony w otwartą tylną skrzynię ładunkową. Dopuszczalne obciążenie tylnej skrzyni ładunkowej: minimum 450 kg. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 9. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 10. | Ładowność: minimum 600 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11. | **Silnik.** |  |
| 11.1. | Silnik benzynowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11.2. | Pojemność sinika: minimum 900 cm3, maksimum 1100 cm3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11.3. | Moc min 24 KM (stanowi kryterium oceny ofert) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11.4. | Rozruch elektryczny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12. | **Napęd.** |  |
| 12.1. | Napęd dołączony 2x4/4x4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.2. | Blokada mechanizmu różnicowego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.3. | Skrzynia biegów automatyczna z biegiem wstecznym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.4 | Zawieszenie pojazdu niezależne podwójne wahaczowe | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.5 | Hamulce tarczowe na obu osiach | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.6 | Układ kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.7 | Kierownica min. z regulacją kąta pochylenia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.8 | Zamontowane światła przednie i tylne | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.9 | Pojemność zbiornika paliwa minimum 40 l | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.10 | Koła minimum 12 cali z oponami terenowymi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 13. | **Systemy wspomagania kierowania/bezpieczeństwa.** |  |
| 13.1 | System hamowania silnikiem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 13.2 | System kontroli zjazdu z góry | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 14. | **Dokumentacja.**  Wraz z pojazdem należy dostarczyć :   * wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, * instrukcję obsługi pojazdu oraz dodatkowego wyposażenia, * karty gwarancyjne Całość dokumentacji w języku polskim. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| **Wyposażenie pojazdu** | |  |
| 15 | Pług do odśnieżania o szerokości min. 160 cm wraz z deflektorem i ramą montażową | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 16. | Nagłośnienie specjalne (generator):  Moc minimum 80W  3 zmienne tony dźwięku  manipulator w łatwo dostępnym miejscu  mikrofon  odporny na warunki atmosferyczne  napięcie: 12V  głośniki 2 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 17. | Oświetlenie specjalne:  - minimum 6 lamp błyskowych w technologii led  - minimalna ilość lamp led w jednej lampi 4 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 18. | Oświetlenie pola prac:  - przednia belka led zamontowana na dachu pojazdu  - tylne lampy led  2 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 19. | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1000 kg z prowadnicą rolkową lub ślizgową. Sterowanie z kabiny pojazdu lub z pilota wyposażona w linę syntetyczną | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 20. | Orurowanie boczne paki ładunkowej dostosowane do parametrów technicznych pojazdu z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 21. | Oznakowanie pojazdu poprzez oklejenie: logo i napis „OSP Mrzygłód” oraz logo programu z którego finansowany będzie zakup pojazdu.  Szczegółowe dane w tym dane graficzne dotyczące miejsca oznaczeń o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu umowy na realizację zamówienia. Wykonane oznaczenia muszą być wysokiej jakości pokryte laminatem UV wzmacniającym odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz zabezpieczone laminatem odpornym na działanie mycia pojazdu w myjni automatycznej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 22. | **Zabudowa.** |  |
| 22.1. | Kabina pojazdu składająca się z dachu z podsufitką, szyby przedniej otwieranej z wycieraczką, szyby tylnej, drzwi pełne z szybą, lusterka boczne (prawe i lewe); | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 22.2. | Ogrzewanie z nawiewem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 22.3. | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu 1 kpl.,  gaśnica, trójkąt, apteczka samochodowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23. | **Gwarancja, serwis, eksploatacja.** |  |
| 23.1. | Przeprowadzone zerowe badanie techniczne | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23.2. | Minimum 24 miesiące pełnej gwarancji na wszystkie elementy dostawy, bez limitu kilometrów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23.3 | Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 7 lat eksploatacji. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być  przetestowane przez producenta. Pojazd musi być produkowany seryjnie, tj. znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23.4 | Zapewnienie dostępu do części oraz napraw pogwarancyjnych poprzez zapewnienie możliwości zakupu i wykonania napraw odtworzeniowych (powypadkowych), niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji pojazdu typu Quad UTV przez okres co najmniej 5 lat od daty odbioru pojazdu typu Quad UTV. W przypadku zaprzestania produkcji ww. części bądź zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę będzie on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, jak również wskazania nazwy i adresu innego Wykonawcy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić poprzez skreślenie niewłaściwego słowa („spełnia” lub „nie spełnia”), zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji skreśli słowo „spełnia” (przez co przedmiot oferty nie będzie spełniał wskazanych parametrów) lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp).**