**Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** |
| **Zadanie częściowe nr 1 – Zakup, dostawa i dokonanie nasadzeń sadzonek** | | | |
| 1. | Drzewa | Jodła pospolita – 2 szt., Świerk pospolity, 1 szt., lipa drobnolistna – 1 szt., brzoza brodawkowata – 1 szt., buk zwyczajny – 1 szt., klon zwyczajny – 1 szt., grab pospolity 1 szt. | 8 szt. |
| 2. | Krzewy | W tym: lilak pospolity, forsycja europejska, bluszcz pospolity, dereń biały, głóg jednoszyjkowy | 100 szt. |
| 3. | Byliny | W tym: róża dzika, róża girlandowa, róża sina, róża rdzawa, róża kutnerowata, miodunka ćma, śnieżyca wiosenna, pierwiosnek lekarski, sasanka zwyczajna, kosaciec syberyjski itp. | 500 szt. |
| 4. | Zakup ziemi, kory i geowłókniny do wykonania nasadzeń | Do zagospodarowania teren około 600 m2 . Potrzeba 600m3 ziemi i kory, 500m2 geowłókniny | 1 kpl |
| **Zadanie częściowe nr 2 – Dostawa elementów małej architektury** | | | |
| 5. | Ławka z oparciem | 8 sztuk.- ławka wykonana z drewna i metalowego stelażu z grubych kształtowników.  Wymiary : długość siedziska: 100 cm, długość całkowita: 117 cm, wysokość siedziska: 45 cm, wysokość całkowita: 45 cm, szerokość całkowita: 45 cm,  szerokość siedziska: 45 cm, wymiary deski: 4,5 cm / 7 cm, wymiar kształtownika 8cm x 4cm, masa całkowita 21 kg  Ławka wykonana z drewna skandynawskiego podwójnie impregnowanego ( 8 kolorów do wyboru) Deski suszone, malowane zanurzeniowo.  Konstrukcja stalowa spawana wykonana z zastosowaniem stali gatunku S235. Stelaż cynkowany  i malowany proszkowo.  Możliwość montażu ławki do podłoża przez otwory fi 9mm  2 sztuki. - ławka wykonana z drewna i metalowego stelażu z grubych kształtowników.  Wymiary : długość siedziska: 150 cm, długość całkowita: 168 cm, wysokość siedziska: 45 cm, wysokość całkowita: 45 cm, szerokość całkowita: 45 cm,  szerokość siedziska: 45 cm, wymiary deski: 4,5 cm / 7 cm, wymiar kształtownika 8cm x 4cm, masa całkowita 27 kg  Ławka wykonana z drewna skandynawskiego podwójnie impregnowanego ( 8 kolorów do wyboru) Deski suszone, malowane zanurzeniowo.  Konstrukcja stalowa spawana wykonana z zastosowaniem stali gatunku S235. Stelaż cynkowany i malowany proszkowo.  Możliwość montażu ławki do podłożą przez otwory fi 9mm | 10 szt. |
| 6. | Ławka bez oparcia | Ławka wykonana z drewna i metalowego stelażu, który wykonany jest z grubych kształtowników.  Wymiary : długość siedziska: 100 cm, długość całkowita: 117 cm, wysokość siedziska: 45 cm, wysokość całkowita: 45 cm, szerokość całkowita: 45 cm,  szerokość siedziska: 45 cm, wymiary deski: 4,5 cm / 7 cm, wymiar kształtownika 8cm x 4cm oraz 5 cm x 2,5 cm, masa całkowita 21 kg  Ławka wykonana z drewna skandynawskiego podwójnie impregnowanego( 8 kolorów do wyboru) . Deski suszone, malowane zanurzeniowo.  Konstrukcja stalowa spawana wykonana z zastosowaniem stali gatunku S235. Stelaż cynkowany i malowany proszkowo.  Możliwość montażu ławki do podłoża przez otwory fi 9mm | 6 szt. |
| 7. | Mostek drewniany | Most drewniany z balustradą impregnowany. Ozdobny mostek ogrodowy wykonany z litego miękkiego drewna.  Dane techniczne: kolor: czerwono-brązowy,  wymiary: 235 x 75 x 109 cm (dł. x szer. x wys.), wielkość kolumny: ok. 6 x 6 cm, materiał: miękkie drewno impregnowane, nośność statyczna: maksymalnie ok. 250 kg ,odporny na warunki atmosferyczne | 1 szt. |
| **Zadanie częściowe nr 3 – Dostawa zegara słonecznego** | | |  |
| 8. | Zegar słoneczny | Zegar słoneczny posiada stalowy pręt który rzuca cień wskazując godzinę.  Dane techniczne:  Wymiary – średnica 60 cm,  Wymiary Strefy bezpieczeństwa – średnica 3,6 m  Wysokość 75 cm  Produkt zgodny z EN 1176-1:2017  Kategoria wiekowa 7-99 lat | 1 szt. |