|  |  |
| --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna |
| **Tytuł:** | **Palarnia przy hali B39 i B2** |  | **Zakład:** | **SKF Polska S.A.** |
| **Projekt ID:** |  |  | **Kanał:** |  |
| **Tech. Spec. ID:** | 11-09-2024 |  | **Lider projektu:** | Tomasz Walczak |
| **Wydanie:** | 1 |  | **Autorzy:** | Tomasz Walczak |
| **Last Edited:** |  |  | **Telefon:** | + 48 603 649 169  |
| **Status:** |  |  | **Fax:** | - |
| **Grupa towarowa:** |  |  | **Adres:** | 61-022 Poznań,Nieszawska 15, Polska |
|  **IRE Numer:** |  |  | **Email** | tomasz.walczak@skf.com |

1. **Wymagania procesu**
	1. **Cel zadania**

Celem zadania jest wykonanie nowych palarni zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w dwóch lokalizacjach na terenie zakładu.

* 1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek i montaż (wliczony w cenę zadania), dwóch palarni o wymiarach 3mb x 4mb w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jedna z palarni powinna mieć zlokalizowane drzwi na przestrzał z dwóch strona, druga z dwóch stron od frontu. Konstrukcja palarni powinna być stalowa i malowana proszkowo na kolor antracytowy. Konstrukcja powinna być trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Ściany powinny być wykonane ze szkła hartowanego bezbarwnego o min gr.8mm. Pokrycie dachu blachą trapezową. Palarnia powinna być również wyposażona w instalacje odprowadzenia wód deszczowych.

Pomieszczenie powinno być wyposażone w niezbędne piktogramy i oznakowania. Na wyposażeniu palarni powinna znajdować się ławka na dłuższej ze ścian oraz dwie popielniczni.

Podłoże pod wiaty palarniane przygotuje Zleceniowadca na podstawie wytycznych Dostawcy.

* 1. **Termin realizacji i wizji lokalnej**

Termin składania ofert – 20.09.2024

Termin realizacji - 18.10.2024

Termin wizji lokalnej – 17.09.2024

* 1. **Odbiór montażu**

Po zakończonym montażu na podstawie protokołu odbioru.

* 1. **Serwis i gwarancja**

Wykonawca zobowiązany jest udzielić 24 mięsięcy gwarancji na wykonane prace montażowe i wiaty palarniane.

* 1. **Srodowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo**

Montaż wiat palarnianych musi być wykonany zgodnie z warunkami BHP obowiązującymi w SKF POLSKA S.A.

* 1. **Załączniki**

Brak