[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont lokalu mieszklnego przy ul. Ligonia 55/7 w Katowicach
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Remont lokalu mieszkalnego
ab=ul. Ligonia 55/7 w Katowicach
ni=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
ai=ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=Edward Buława	Konstrukcyjno - budowlana	Jerzy Wysocki	instalacje elektryczne	Jakub Paszek	instalacje sanitarne
dt=26.07.2021 r	0
pcn=2 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=0.0075

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm	0
id=1331702	1
jm=m2	050
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=3.498

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Zamek wierzchni bębenkowy	0
id=1348110	1
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=Klamka z długim szyldem, malowana - biała	0
id=134980101	3
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=5

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=Okucia stolar. wkładki drzwiowe, mosiądz	0
id=1349840	1
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.12

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=69.5188
pr=	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=115.0656

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=0.0525
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Montaż progów- listwy aluminiowe	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=4

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren	0
id=1550203	1
jm=kg	033
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=2.3828

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha wysokoelastyczna	0
id=1554223	1
jm=kg	033
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=5.67

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.7593

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu'	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=36.4228
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.0072

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony'	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0693

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.4757

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony'''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.1367

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony''''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0181

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.006

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=piasek do zapraw''''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.078

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	3
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0012

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Cement portlandzki biały	0
id=1700499	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0156

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Cement portlandzki biały'	0
id=1700499	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0881

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=Cement portlandzki biały''	0
id=1700499	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0318

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=Cement portlandzki biały'''	0
id=1700499	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0042

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=operat kominiarski	0
id=1701100	1
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=1

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0294

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	3
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0007

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0195

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.1233

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0056

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane''''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.0042

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0191

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo	0
id=2380611	1
jm=kg	033
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=16.6824

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terakotowe	0
id=2520099	2
jm=m2	050
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=2.373
pr=	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.5884

[RMS ZEST 312]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.195

[RMS ZEST 400]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=1.3747

[RMS ZEST 444]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0286

[RMS ZEST 419]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 459]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0703

[RMS ZEST 420]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 422]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1.5

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=0.003

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0056

[RMS ZEST 345]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.0104

[RMS ZEST 445]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=1.17

[RMS ZEST 313]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0.195

[RMS ZEST 432]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=1.209

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=7.8

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 25 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=8

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=zawór czerpalny 15mm	0
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=przyłącza elastyczne z tworzywa sztucznego	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. 15 mm	0
id=6305099	3
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 25 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.przyłącza 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	0	0
il=2
pr=	0	0	0	6601904

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.3
pr=	0	0	0	6601902

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=194.4552

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 397]
ty=R
na=robocizna''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=5.0039

[RMS ZEST 408]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=22.5536

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.4

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=uszczelka gumowa (przylgowa)	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1627881942
cw=0	PLN
il=39.27

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=552
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-04	4-01	0426-04		1
na=Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.3	1	1.30						

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.156

[POZYCJA]
id=668
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-02	4-01	0909-02		0
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	1*2+4*4						

[RMS 115]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=10.26

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-01	4-01	0909-01		0
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.do 0.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=670
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1109-03	4-01	1109-03		0
na=Uzupełnienie/wymiana uszczelek w oknach o pow. ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=9.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.35	1	0,35*1,72+0,94*1,66+0,94*1,81*3+0,85*2,45						

[RMS 115]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[RMS 425]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0
il=39.27

[RMS 97]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=625
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-05	4-01	0812-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,1						

[RMS 115]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[POZYCJA]
id=599
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,1						

[RMS 115]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=632
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-02	4-01	0803-02		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,1						

[RMS 115]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.192

[RMS 417]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0294

[RMS 418]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0693

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=686
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-03	4-01	0812-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,1						

[RMS 115]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.607

[RMS 412]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.373

[RMS 428]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 427]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.756

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=691
pd=						1
mpn=1211
na=Czyszczenie fug i spoinowanie okładzin podłogowych i ściennych.
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=44.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.57	1	3,85+16,19+4,53						
wo=19.67	1	(1,9+2,57)*2*2.20						

[RMS 115]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=28.756

[RMS 427]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9264

[POZYCJA]
id=683
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=677
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=34.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.15	1	(4.20+3.60)*2-0.90*50%						
wo=18.89	1	(5.27+4.40)*2-0.90*50%						

[RMS 397]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0039

[RMS 398]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4228

[RMS 399]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3828

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 400]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0068

[RMS 345]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[POZYCJA]
id=692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=8.42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	[(1.47+2.62)*2-1.10-0.80-0.90*3]*25%						
wo=5.48	1	[(4.20+3.55)*2-0.90*2]*40%						
wo=2.04	1	[(1.90+2.57)*2-0.80]*25%						

[RMS 115]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4522

[RMS 318]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5884

[RMS 443]
nz=0.684	0	0.684
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7593

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 444]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		0
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=17.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.62	1	176,17*10%						

[RMS 408]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5536

[RMS 429]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0881

[RMS 430]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1233

[RMS 431]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4757

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 400]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.881

[RMS 432]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.881

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-04	3	0602-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na stropach,biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.18	1	63.56*5%						

[RMS 115]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2396

[RMS 433]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0318

[RMS 389]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0191

[RMS 434]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1367

[RMS 375]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.498

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 400]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.318

[RMS 432]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.318

[POZYCJA]
id=671
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		0
na=Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=19.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	[2.00*2+0.80]+[2*2+0.90]*3						

[RMS 115]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=12.09

[RMS 387]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 329]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[RMS 311]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 312]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[RMS 313]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.195

[POZYCJA]
id=672
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		0
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=13.89
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.89	1	(4.90*3+4.80+2.45*2+0.85)*55%						

[RMS 115]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0835

[RMS 436]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 437]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 438]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0181

[RMS 330]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 400]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1389

[POZYCJA]
id=678
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,20						

[RMS 115]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4572

[RMS 439]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 402]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 403]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=239.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=63.56	1	63,56						
scn=63.56	1						
wo=15.89	1	[1.47+2.62]*2*2.82-0,80*2,05-0,90*2,05*3						
wo=42.15	1	[4,20+3,60]*2*2.82-0,90*2,05						
wo=52.69	1	[5,27+4,40]*2*2.82-0,90*2,05						
wo=41.86	1	[3,55+4,20]*2*2.82-0,90*2,05						
wo=23.57	1	[1.90+2,57]*2*2.82-0,80*2,05						
scn=176.16	1						

[RMS 115]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4374

[RMS 423]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=69.5188

[RMS 424]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=115.0656

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=679
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-21	4-01	0919-21		1
na=Wymiana klamek z rozetami - okna i drzwi balkonowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 440]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=680
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0909-04	4-01	0909-04		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	2+2+2+1						

[RMS 115]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.49

[POZYCJA]
id=681
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0919-26	4-01	0919-26		1
mpn=1211
na=Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 441]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=682
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0919-34	4-01	0919-34		1
mpn=1211
na=Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 442]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	7.25						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=688
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-01	4-01	1215-01		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,45*0,90						

[RMS 115]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4686

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=689
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=9.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.56	1	1,10*2,17+0,90*2,05*3+0,80*2,05						

[RMS 115]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5678

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=690
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=63.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=63.56	1	63,56						

[RMS 115]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2585

[RMS 97]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=591
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,50						

[RMS 115]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 445]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,50						

[RMS 445]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=593
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,50						

[RMS 182]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=685
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
na=Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia  i  funkcjonowania  urządzeń   oraz drożność kanałów spalinowych  i  wentylacyjnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne.
wa=0
kn=0	0	0
id=693
nu=2
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=694
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 446]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=695
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1891

[RMS 447]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=696
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44- pralka , kuchnia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2521

[RMS 448]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=697
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 449]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=698
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=699
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=7
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 115]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1

[POZYCJA]
id=700
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=7
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[POZYCJA]
id=701
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=702
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 115]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=703
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=704
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0128-01	4-02	0128-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp, zlew, umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 115]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=705
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-01	4-02	0138-01		1
mpn=1211
na=Remont baterii wannowej lub natryskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=706
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0138-02	4-02	0138-02		1
mpn=1211
na=Remont baterii zlewozmywakowej, zmywakowej lub umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=707
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0131-01	4-02	0131-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania ciepła i zimna woda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 115]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=708
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		0
na=Wymiana elementów - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=709
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0225-03	4-02	0225-03		1
mpn=_1211
na=Mycie muszli
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=710
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0113-05	8	0113-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana wężyka w oplocie elastycznym - wc, zlew, umywalka, wanna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=7	0	ilość wymian	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 115]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 454]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 97]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=711
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0223-02	4-02	0223-02		1
mpn=_1211
na=Mycie wanny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[POZYCJA]
id=712
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0221-04	4-02	0221-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa + mycie umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=713
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01 z.o.2.9. 	4-02	0311-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=714
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0313-02 z.o.2.9. 	4-02	0313-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211_
na=Demontaż demolacyjny podejścia do gazomierza o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=715
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0308-02	2-15	0308-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 456]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 457]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 458]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 459]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=716
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 115]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=717
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						

[RMS 115]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=3.765

[RMS 461]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 462]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 459]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0503

[POZYCJA]
id=718
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 464]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=719
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 345]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=720
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-29	4-01	1212-29		1
mpn=_1211
na=Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						

[RMS 115]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 466]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 467]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 468]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 97]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=721
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=722
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 115]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 469]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 470]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 471]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 473]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 472]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 432]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 400]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=723
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0509-05	4-02	0509-05		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie głowic termostatycznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 115]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
32beb7b880285143d2117125e39b87 d