Przedmiot zamówienia: **MORCELATOR DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH– 1 ZESTAW**

Producent……………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ……………………………………………………………...

Rok produkcji (fabrycznie nowy z 2023/2024r.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| **1.** | Morcelator do zabiegów ginekologicznych. Jednostka sterująca morcelatora: -z kablem sieciowym o długości 5 m -na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego -ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów/ minutę -wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę) -zmiana kierunku obrotów -wymiary jednostki sterującej 120/180/107 mm( szerokość/ głębokość/ wysokość),-waga 1,8 kg-obudowa w kolorze białym-wyświetlacz cyfrowy Jednostka sterująca morcelatora: z kablem sieciowym Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji - 1 szt.  | **TAK** |  |
| **2.** | Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową: - maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę autoklawowalny,- maksymalny moment obrotowy 80 Ncm- przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji - uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna - 1 szt.  | **TAK** |  |
| **3.** | Zestaw do morcelacji Ø15 mm zawierający:- rurka (tuba) tnąca do morcelatora, Ø15 mm, przeznaczenie do min.20 cykli sterylizacyjnych – 2 szt. - Obturator do morcelatora, Ø15 mm, przeznaczony do sterylizacji – 1 szt. - Kaniula zewnętrzna do morcelatora, Ø 15 mm, przeznaczona do sterylizacji. – 1 szt.  | **TAK** |  |
| **4.**  | Włącznik nożny z kablem 3m, funkcja zmiany prędkości obrotów przez zmianę siły nacisku na włącznikW zakresie prezentowanym na wyświetlaczu jednostki sterującej-stopień ochrony IPX8 – 1 szt.  | **TAK** |  |
| **5.** | Uszczelki zapasowe:- uszczelka typu daszek (10szt.) 12-15 mm, - 1 kpl. - płaska niebieska (10 szt.) 12-20 mm – 1 kpl.  | **TAK** |  |
| **6.** | Środki do czyszczenia i konserwacji:- olej do smarowania i konserwacji w sprayu, puszka o poj. 500 ml x 1 szt.- środek do czyszczenia w sprayu, puszka o poj. 500 ml x 1 szt.- adapter do oleju x 1 szt. | **TAK** |  |
| **7.** | Pojemnik na zestaw, wykonany z siatki nierdzewnej, zamykany, z matą silikonową typu jeżyk.  | **TAK** |  |
| **8.** | Instrukcja obsługi w języku polskim.  | **TAK** |  |
| **9.**  | Gwarancja – 24 miesiące | **TAK** |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 Data:

 Podpis……………………..