Opis przedmiotu zamówienia

**Rotor rehabilitacyjny urządzenie do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych sztuk 1**

Na urządzeniu winien znajdować się znak CE.

Wymagania minimalne Zamawiającego:

Właściwości:

System ciągłej kontroli nadzoruje opór urządzenia, przy jednoczesnym monitorowaniu siły użytkownika w trybie aktywnym.

Możliwość zaprogramowania ruchu do przodu i/lub do tyłu podczas jednej sesji terapeutycznej

Kontrola spastyczności zabezpiecza użytkownika przed wystąpieniem urazu na skutek pojawienia się nagłego incydentu

Pasy stabilizujące i wsparcie podudzi ustawiają kończyny dolne podczas terapii we właściwej pozycji bez obawy o uraz lub przemieszczenie

Regulacja wysokości pedałów oraz uchwytów kończyn górnych

Kontrola prędkości i oporu dostosowana do użytkownika

Interfejs w języku polskim

Antyalergiczne uchwyty

Regulacja wysokości urządzenia (regulacja bez użycia narzędzi)

Kolorowy ekran dotykowy 10”

Zakres prędkości 10 - 90 RPM

Zakres oporu 1 - 120 Watt

Programowalny czas 1 - 120 minut

Uchwyty antyalergiczne

Regulacja wysokości uchwytów

kończyn górnych

78 - 92 cm

Kółka transportowe 2

Waga urządzenia 47 kg

Wymiary

(szerokość, wysokość, głębokość)

54 x 111 - 121,5 x 69 - 76 cm

(w zależności od wysokości uchwytów)

Zasilanie 100~240V AC

50/60 Hz

Instrukcja w języku polskim

Dostawa najpóźniej do dnia 13.12.2021

Minimalny okres gwarancji 12 m-cy

Miejsce dostawy :

ul. Janusza Korczaka 45, 72 -010 Police