Ładownica pojedyncza na magazynek do pist. P-99 w kolorze czarnym

- formowana na sztywno, dopasowana do kształtu magazynka *(umożliwiająca łatwe i szybkie wyciągnięcie magazynka z ładownicy, a jednocześnie uniemożliwiająca samoczynne jego wypadanie)*

- wykonana z dwóch warstw tkaniny typu kordura o całkowitej grubości co najmniej 2,7 mm przy czym grubość kordury nie może być mniejsza niż 0,5 mm, przedzielonej wewnętrznym wkładem usztywniającym, krawędzie zalamowane taśmą,

- spód ładownicy powinien być zszyty,

- zamykana/zapinana na rzepa,

- mocowana do pasa policyjnego o szerokości 50-55mm.