****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 47 701 31 03 tel. 47 701 22 64

 Radom, dnia 22.07.2024r.

 Egzemplarz pojedynczy

**L.dz. ZP 2136/24**

RTJ 44/24

 **WYKONAWCY**

**Wyjaśnienia i zmian treści SWZ**

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane
w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2
 w przedmiocie zamówienia: **„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie: Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim”**

**Nr wewnętrzny postępowania 33/24 (ID 950614)**

**Ogłoszenie nr 2024/BZP 00397801 z dnia 2024-07-04**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu działając na podstawie
art. 286 ust. 1 (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm. ) w związku z pytaniami Wykonawców udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

**Pytanie nr 1**

W zapytaniu są oprawy starego typu. Czy mogą być zastosowane nowoczesne oprawy, znacznie bardziej

wydajne ( mniejsza moc zainstalowana, przy jednocześnie większej wydajności świetlnej, mocniejszym

strumieniu) a co za tym idzie inwestor ma większe korzyści z ich zastosowania, przy zachowaniu bardzo

długiej żywotności opraw oraz wysokiej jakości ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1 :**

Oprawy oświetleniowe muszą spełniać parametry określone w SWZ tj.

ZADANIE NR 1 - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OSTROŁĘCE

Podstawowe parametry lampy Led :

- moc znamionowa 60W

- stopień ochrony min. IP65

- obudowa aluminiowa z odlewu ciśnieniowego

- minimalny strumień świetlny wynosi 7200 lm

- minimalna skuteczność świetlna wynosi 120 lm/W

- zakres temperatury pracy oprawy co najmniej od -35 do 50OC

- żywotność co najmniej 50 000 godzin pracy

- dostosowana do zasilania napięciem sieciowym od 220V do 240V, 50-60 Hz prądu zmiennego

- odporność na uderzenia IK08

- zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE

- oprawy winny posiadać w zestawie uniwersalny uchwyt umożliwiający montaż i regulację na istniejących średnicach i pochyleniach wysięgników istniejących słupów

ZADANIE NR 2 - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH

Podstawowe parametry lampy Led do zawieszenia na słupach:

- moc znamionowa 60W

- stopień ochrony min. IP65

- obudowa aluminiowa z odlewu ciśnieniowego

- minimalny strumień świetlny wynosi 7200 lm

- minimalna skuteczność świetlna wynosi 120 lm/W

- zakres temperatury pracy oprawy co najmniej od -35 do 50OC

- żywotność co najmniej 50 000 godzin pracy

- dostosowana do zasilania napięciem sieciowym od 220V do 240V, 50-60 Hz prądu zmiennego

- odporność na uderzenia IK08

- zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE

- oprawy winny posiadać w zestawie uniwersalny uchwyt umożliwiający montaż i regulację na istniejących średnicach i pochyleniach wysięgników istniejących słupów

Podstawowe parametry „ jarzeniowej” lampy Led :

- długość min. 1200mm

- zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu

- strugoodporne

- co najmniej 5J ochrony przed wandalami

- klasa bezpieczeństwa II

- wymienne źródła światła Led

- napięcie zasilania 220-240V prądu zmiennego

- żywotność co najmniej 50000 godzin pracy

- strumień świetlny co najmniej 2000 lumenów

- minimalna skuteczność świetlna 111 lm/W

- zakres pracy co najmniej od -20 OC do +45OC

- zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE

ZADANIE NR 3 - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRZASNYSZU

Podstawowe parametry „ jarzeniowej” lampy Led :

- długość min. 1200mm

- co najmniej IP 65

- strugoodporne

- co najmniej 5J ochrony przed wandalami

- klasa bezpieczeństwa co najmniej II

- wymienne źródła światła Led

- napięcie zasilania 220-240V prądu zmiennego

- żywotność co najmniej 50000 godzin pracy

- strumień świetlny co najmniej 2000 lumenów

- minimalna skuteczność świetlna 111 lm/W

- zakres pracy co najmniej od -20 OC do +45OC

- zastosowana oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE

ZADANIE NR 4 – MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Podstawowe parametry lampy Led do zawieszenia na słupach:

- moc znamionowa 60W

- stopień ochrony min. IP65

- obudowa aluminiowa

- min. kąt rozsyłu 120O

- żywotność co najmniej 50 000h

- zakres temperatury pracy min. od -30 OC do +50OC

- strumień świetlny co najmniej co najmniej 7200lm

- napięcie zasilania min. 220- 240V

Podstawowe parametry lampy Led o mocy 50W:

- moc znamionowa 50W

- stopień ochrony min. IP65

- wymienne źródło światła

- strumień świetlny co najmniej 5200 lm

- napięcie zasilania min. 220- 240V

Podstawowe parametry lampy Led z czujnikiem ruchu i zmierzchu o mocy 30W:

- moc znamionowa 30W

- stopień ochrony min. IP44

- regulacja czasu czujnika ruchu min. (s-min): 10s(+/-3s) – 7min(+/- 2min )

- skuteczność świetlna co najmniej 95lm/W

- strumień świetlny co najmniej 2850 lm

- kąt detekcji min. 120O

- czułość zmierzchowa min. 10 – 2000 lx

- regulacja ustawień za pomocą potencjometrów umieszczonych w oprawie

- kąt rozsyłu światła w oprawie min. 110O

- żywotność co najmniej 35 000h

**Pytanie nr 2**

Podczas odbytych wizji lokalnych zauważyliśmy że słupy oświetleniowe posiadają IZK (izolowane złącz

kablowe) obiekty w takich obiektach jak Ostrołęce, Maków Mazowiecki. Proszę o potwierdzenie, że IZK nie podlega wymianie.

Słupy oświetleniowe na obiekcie KMP Siedlce nie posiadają IZK (izolowane złącze kablowe) proszę o

potwierdzenie, że IZK należy zamontować podczas wymiany oświetlenia.

**Odpowiedz na pytanie nr 2**

 Izolowane złącze kablowe (IZK) w KMP Ostrołęce i KMP Maków Mazowiecki nie podlegają wymianie.
W KMP Siedlce należy zamontować izolowane złącza kablowe.

**Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 25.07.2024r. godzina 10:00 w związku z czym ulegają zmianie zapisy treści SWZ:**

**pkt X. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 23.08.2024r.**

**pkt XIV. Sposób oraz termin składania ofert ppkt 8 otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **25.07.2024r.** do godziny **10:00.**

**pkt XV. Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.07.2024r.** o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. Zmiany treści swz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania **pod adresem :**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_radom**](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

***Z poważaniem***

 **Kierownik**

**Sekcji Zamówień Publicznych**

 **KWP zs. w Radomiu**

 **Justyna Kowalska**

Przekazano Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus
w dniu **22.07.2024r.** a także opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> w dniu **22.07.2024r.**

**Wykonano egzemplarz pojedynczy**

Dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik