**Krzesło miękkie**

Konstrukcja z profili stalowych pokryta czarnym lakierem,

- tapicerowane gąbką i tkaniną,

- tkanina - z atestem niepalności (PN-EN-1021-1:2), odporna na ścieranie minimum 25.000 tyś. cykli, odporna na piling, wybarwienie przez światło, mało brudząca,

- wysokość oparcia 300-400 mm

- głębokość siedziska 400-560 mm

- wysokość krzesła 780-850 mm

- głębokość siedziska 400-560 mm

Kolor oparcia i siedziska z zależności od potrzeb Zamawiającego