|  |  |
| --- | --- |
| OGRÓD Sensoryczny :  Urządzenie zmysłu dźwięku - Zestaw dzwonów rurowych XXL- biorezonans i statyw  Wymiary: Średnica : 5cm  Długość : 256Hz - 107,1 cm  258Hz -106,6cm  262HZ - 105,8cm  265Hz - 105,2cm  269Hz - 104,2cm |  |
|  |  |
| Donica drewniana – inspekt 100x50x50 |  |
|  |  |

**- Budki dla nietoperzy**

* Wykonany z drewna
* Wodoszczelny dach
* Do zawieszenia na altanach, pod zadaszeniami, na drzewach lub słupach
* Jedna komora
* Tylna ściana z rowkami jako pomoc przy wspinaczce i zaczepianiu pazurów

- Domki dla owadów

Wymiary wraz z dachem:


Długość – 300mm  
Głębokość – 95mm  
Wysokość – 505mm

Skład: Drewno sosnowe, drewno brzozowe, szyszki drzew iglastych, trzcina, ocynkowana siatka

- domki dla jeży - Budka posiada bitumiczny wodoodporny dach - spadzisty. Wewnątrz znajdują się dwa pomieszczenia co utrudni dostanie się ewentualnym drapieżnikom. Domek warto umieścić wśród zarośli, pomiędzy gałęziami.

Materiał: drewno

Długość: 37 cm, Szerokość: 37 cm, Wysokość: 18 cm

-TABLICA INFORMACYJNA NA STOJAKU 420×297 MM (A3) EKRAN W POZIOMIE Tablica zatrzaskowa z profilu aluminiowego o szerokości 25 mm, wykończona plastikowymi zaokrąglonymi głowicami narożnymi. Produkt wyposażono w elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV o grubości 0,5 mm, która tłumi refleksy światła, chroniąc plakat przed blaknięciem. Tylna ściana wykonana z trwałego i odpornego na pęknięcia materiału. Treść nadruku adruk uzgodniony z Zamawiającym

**ŁAWKA PROFIL KWADRAT**

Ławka może służyć jako ławka wolnostojąca lub na stałe być przytwierdzona do podłoża. Na etapie produkcji zadbano także o solidne zabezpieczenie antykorozyjne.  
  
Ławka z oparciem-Nie  
Mocowanie ławki do podłoża-Tak  
Materiał-Drewno / stal  
Długość ławki (cm)-150  
Szerokość ławki (cm)-47  
Wysokość ławki (cm)-45

-Zielona Ściana

