**Parametry Techniczne**

**PARAWAN SUFITOWY SZYNOWY Z ZASŁONAMI – 11 boksów parawanowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **Wymagania** | **Potwierdzenie lub opis Wykonawcy** |
| **Parawan sufitowy szynowy z zasłonami - 11 boksów parawanowych** |
| **1** | **Typ/Model** | **TAK/Podać** |  |
| **2** | **Producent** | **TAK/Podać** |  |
| **3** | **Kraj pochodzenia** | **TAK/Podać** |  |
| **4** | **Rok produkcji 2024** | **TAK/Podać** |  |
| 5 | Parawan tworzący boksy parawanowe , niekolidujące z łóżkami i sprzętem medycznych umieszczonym przy łóżku pacjenta – 11 szt.  | TAK/Podać |  |
| 6 | Parawany z mocowaniem ścienno-sufitowym - prowadnice parawanu mocowane do stropu i/lub do ściany. | TAK/Podać |  |
| 7 | Prowadnice parawanu z anodowanego aluminium  | TAK/Podać |  |
| 8 | Powierzchnia prowadnic gładka, zapewniająca łatwe mycie i dezynfekcję | TAK/Podać |  |
| 9 | Przekrój prowadnic Ø 28mm  | TAK/Podać |  |
| 10 | Wysięgniki sufitowe wykonane z anodowanego aluminium o przekroju okrągłym średnicy 16 mm, mocowane do stropu z tuleją maskującą przy suficie  | TAK/Podać |  |
| 11 | Możliwość regulacji wysięgników sufitowych +/- 2 cm | TAK/Podać |  |
| 12 | Wysięgniki sufitowe umożliwiające swobodne przesuwanie zasłon, z gwintowanym stożkiem ze stali nierdzewnej do mocowania w prowadnicach lub elementach złącznych | TAK/Podać |  |
| 13 | Uchwyty mocujące prowadnice do ściany, sufitu, łączniki szyn oraz zakończenia prowadnic parawanów wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym  | TAK/Podać |  |
| 14 | Parawany z zasłonami dopasowanymi wymiarami do długości prowadnic, z odpowiednim zapasem na marszczenie  | TAK/Podać |  |
| 15 | Kółka mocujące zasłony o średnicy wew. 34 mm, otwarte od góry (15 mm), o średnicy zewnętrznej 48 mm, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego (poliamidu) z haczykiem dolnym, umożliwiające łatwe wypięcie zasłony przy ewentualnym jej pociągnięciu (przy obciążeniu wynoszącym ok. 2 kg) | TAK/Podać |  |
| 16 | Wymagany montaż wysięgników sufitowych do stropu dla zapewnia stabilność parawanów (nie dopuszcza się mocowania do sufitu podwieszanego) | TAK/Podać |  |
| 17 | Parawan oznaczony znakiem CE – posiada deklaracje zgodności CE na wyrób medyczny | TAK/Podać |  |
| 18 | Prowadnice parawanowe mocowane na wysokości 220 cm | TAK/Podać |  |
| 19 | Zasłony z termoplastycznego poliuretanu polieterowego. Materiał o gładkiej powierzchni, bakteriostatyczny, trudno zapalny, bezwonny, odporny na rozdarcie, odporny na ścieranie, nie przyklejający się do skóry, nie chłonący wilgoci, wodoodporny, szybko schnący i zmniejszający wilgotność w pomieszczeniu (tym samym rozwój pleśni). Gramatura ok. 270 g / m². Materiał zmywalny oraz z możliwością prania w temperaturze do 30⁰ C. Dostępny w min. 2 kolorach. | TAK/Podać |  |
| 20 | Zasłony o wysokości min. 180 cm dopasowane wymiarami do długości prowadnic, z odpowiednim zapasem na marszczenie – 26 szt. (w tym 4 szt. zasłon zapasowych). | TAK/Podać |  |

### UWAGA: WYMAGANA WIZJA LOKALNA

Transport i montaż w cenie ( po stronie wykonawcy).