**Ławka do szatni**

Konstrukcja wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 18-20 mm, malowana na kolor czarny.

siedzisko wykonane z płyty meblowej dwustronnej laminowanej o grubości min. 30 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty.

wysokość 500-550 mm.

głębokość 400-500 mm.

długość 1700-1900 mm.