**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń sal lekcyjnych, toalet oraz likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Pelplin, w ramach projektu „Włączeni do życia”.

**Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**  
1. Adaptację i przystosowanie pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie,  
2. Adaptację i przystosowanie pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach,  
3. Adaptację i przystosowanie pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania **n**r 1 w Pelplinie,  
4. Adaptację i przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach.

**Zakres prac.**

1. Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie.

**I. SALA DO ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH**

1. Wyniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Zdjęcie tablicy multimedialnej

2. Zabezpieczenie podłóg folią

3. Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych

4. Demontaż opraw świetlówkowych, gniazd wtyczkowych, włączników elektrycznych

5. Demontaż naświetla PCV w ścianie

6. Wykucie z muru ościeżnic stalowych, demontaż skrzydła

7. Wykucie z muru podokienników

8. Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego

9. Rozebranie cokolika z płytek

10. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

11. Wykucie bruzd poziomych i wykucie belek pod osadzenie nowych nadproży dla większych drzwi

wejściowych

12. Ułożenie nadproży prefabrykowanych

13. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian

14. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i lamperii

15. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach

16. Instalacje elektryczne pod lampy sufitowe

17. Uzupełnienie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych w miejscu demontażu naświetla

18. Ościeżnice drzwiowe drewniane opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych o szerokości 100cm

19. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

20. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników

21. Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej – osłona instalacji grzewczej

22. Gruntowanie ścian i sufitów

23. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku

24. Wykonanie lamperii z tynku dekoracyjnego

25. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych

26. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

27. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

28. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych

29. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej LED

30. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w suficie podwieszanym

31. Grzejniki stalowe dwupłytowe VK22 1200/500

32. Zawór grzejnikowy

33. Skrzydło drzwiowe 100cm

34. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami

35. Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych

36. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych

37. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem

przykręcanych

38. Wniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Montaż tablicy multimedialnej

**II. ŁAZIENKA PARTER**

1. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

2. Demontaż baterii umywalkowych

3. Demontaż umywalek

4. Demontaż ustępów z miską fajansową

5. Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny

6. Wykucie z muru ościeżnic w toaletach

7. Rozebranie ścianki z cegieł

8. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

9. Wykucie z muru podokienników

10. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

11. Wykucie bruzd poziomych i wykucie belek pod osadzenie nowych nadproży dla większych drzwi

wejściowych

12. Ułożenie nadproży prefabrykowanych

13. Wykucie z muru ościeżnic stalowych, demontaż skrzydła

14. Wykonanie podejść odpływowych do umywalek i toalety

15. Wymiana instalacji kanalizacji z żeliwnej na PCV

16. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii – kran dla sprzątaczek, toaleta dla niepełnosprawnych

17. Wykucie bruzd poziomych pod nową instalację w toalecie dla niepełnosprawnych

18. Demontaż opraw oświetleniowych

19. Wykucie z muru podokienników

20. Demontaż grzejnika stalowego płytowego

21. Ościeżnice drzwiowe drewniane opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych o szerokości 100cm

22. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

23. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników

24. Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej – osłona instalacji grzewczej

25. Gruntowanie ścian i sufitów

26. Licowanie ścian płytkami do wysokości 2m

27. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku powyżej płytek

28. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

29. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

30. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przygotowaniem podłoża

31. Montaż wpustów żeliwnych podłogowych

32. Grzejniki stalowe dwupłytowe VK22 800/500

33. Zawór grzejnikowy

34. Skrzydło drzwiowe

35. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami

36. Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych

37. Lustro wklejone w płytki ścienne – umywalnia

38. Baterie umywalkowe – umywalnia

39. Kran techniczny

40. Montaż umywalek pojedynczych zwykłych

41. Montaż umywalek pojedynczych dla dzieci mniejszych

42. Ścianki systemowe ustępowe z drzwiami

43. Montaż umywalek pojedynczych w toalecie dla niepełnosprawnych


44. Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' w toalecie dla niepełnosprawnych

45. Pochwyty stalowe na wspornikach ruchomych w toalecie dla niepełnosprawnych

46. Lustro wklejone w płytki ścienne w toalecie dla niepełnosprawnych

47. Obsadzenie kratek wentylacyjnych

48. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej LED



2. Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach.

**I. SALA DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH**

1. Wyniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Zdjęcie tablicy multimedialnej

2. Zabezpieczenie podłóg folią

3. Demontaż opraw świetlówkowych, gniazd wtyczkowych, włączników elektrycznych

4. Wykucie z muru ościeżnic stalowych, demontaż skrzydła

5. Wykucie z muru podokienników

6. Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego

7. Poszerzenie otworu drzwiowego

8. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian

9. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach

10. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach

11. Ościeżnice drzwiowe drewniane opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych o szerokości 100cm

12. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

13. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników

14. Gruntowanie ścian i sufitów

15. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku

16. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

17. Grzejniki stalowe dwupłytowe VK22 1200/500

18. Zawór grzejnikowy

19. Skrzydło drzwiowe wygłuszające

20. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami

21. Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych

22. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej LED

23. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych

24. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem

przykręcanych

25. Rolety okienne materiałowe 167\*232cm

26. Wniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Montaż tablicy multimedialnej

**II. GABINET PEDAGOGA**

1. Wyniesienie ruchomości - stoły, krzesła, meble

2. Zabezpieczenie podłóg folią

3. Demontaż umywalki

4. Demontaż baterii umywalkowej

5. Demontaż opraw świetlówkowych, gniazd wtyczkowych, włączników elektrycznych

6. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

7. Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów

8. Wykucie z muru ościeżnic stalowych, demontaż skrzydła

9. Wykucie z muru podokienników

10. Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego

11. Poszerzenie otworu drzwiowego

12. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian

13. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach – usunięcie tynku nakrapianego – ze względu na trudność prac R=2

14. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach  
15. Ościeżnice drzwiowe drewniane opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych o szerokości 100cm

16. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

17. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników

18. Gruntowanie ścian i sufitów

19. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku

20. Przygotowanie podłoża i licowanie ścian płytkami – fartuch przy umywalce

21. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

22. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

23. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe zgrzewane

24. Grzejniki stalowe dwupłytowe VK22 1200/500

25. Zawór grzejnikowy

26. Skrzydło drzwiowe wygłuszające

27. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami

28. Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych

29. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej LED

30. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych

31. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem

przykręcanych

32. Rolety okienne materiałowe 167\*232cm

33. Wniesienie ruchomości - stoły, krzesła

**III. ŁAZIENKA PARTER**

1. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

2. Demontaż baterii umywalkowych

3. Demontaż umywalek

4. Demontaż ustępów z miską fajansową

5. Wykucie z muru ościeżnic

6. Rozebranie ścianki z cegieł

7. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

8. Wykucie z muru podokienników

9. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

10. Wykucie bruzd poziomych i wykucie belek pod osadzenie nowych nadproży dla większych drzwi

wejściowych

11. Ułożenie nadproży prefabrykowanych

12. Wykucie z muru ościeżnic stalowych, demontaż skrzydła

13. Wykonanie podejść odpływowych do umywalek i toalety

14. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii – kran dla sprzątaczek, toaleta dla niepełnosprawnych

15. Wykucie bruzd poziomych pod nową instalację w toalecie dla niepełnosprawnych

16. Demontaż opraw oświetleniowych

17. Demontaż grzejnika stalowego płytowego

18. Ościeżnice drzwiowe drewniane opaskowe dla drzwi wewnątrzlokalowych o szerokości 100cm

19. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

20. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników

21. Gruntowanie ścian i sufitów

22. Licowanie ścian płytkami do wysokości 2m

23. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku

24. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

25. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

26. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przygotowaniem podłoża

27. Montaż wpustów żeliwnych podłogowych

28. Grzejniki stalowe dwupłytowe VK22 800/500

29. Zawór grzejnikowy  
30. Skrzydło drzwiowe wygłuszające

31. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami

32. Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych

33. Skrzydła drzwiowe

34. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami

35. Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych

36. Lustro wklejone w płytki ścienne – umywalnia

37. Baterie umywalkowe – umywalnia

38. Kran techniczny

39. Montaż umywalek pojedynczych zwykłych

40. Montaż umywalek pojedynczych dla dzieci mniejszych

41. Montaż umywalek pojedynczych w toalecie dla niepełnosprawnych

42. Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' w toalecie dla niepełnosprawnych

43. Pochwyty stalowe na wspornikach ruchomych w toalecie dla niepełnosprawnych


44. Lustro wklejone w płytki ścienne w toalecie dla niepełnosprawnych

45. Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepełnosprawnych

46. Obsadzenie kratek wentylacyjnych

47. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej LED

48. Oklejenie okna w toalecie dla osób niepełnosprawnych



3. Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania **n**r 1 w Pelplinie.

**I. SALA DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH**

1. Wyniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Zdjęcie tablicy multimedialnej

2. Zabezpieczenie podłóg folią

3. Demontaż opraw świetlówkowych, gniazd wtyczkowych, włączników elektrycznych

4. Wykucie z muru podokienników

5. Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV

6. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników

7. Gruntowanie ścian i sufitów

8. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku

9. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

10. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej LED z

demontażu

11. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych z demontażu

12. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem

przykręcanych z demontażu

13. Rolety okienne materiałowe 300\*176cm

14. Wniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Montaż tablicy multimedialnej

**II. URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE**

1. Gabinet psychologa

2. Sala terapeutyczna

**III. ŁAZIENKA NR 3**

1. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

2. Demontaż baterii umywalkowych

3. Demontaż umywalek

4. Demontaż ustępów z miską fajansową

5. Demontaż baterii prysznicowej trójdrogowej

6. Demontaż brodzika

7. Wykucie z muru ościeżnic i zdjęcie skrzydeł

8. Rozebranie ścianki z cegieł

9. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

10. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

11. Wykonanie podejść odpływowych do umywalek i toalety

12. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii – kran dla sprzątaczek, toaleta dla

niepełnosprawnych

13. Wykucie bruzd poziomych pod nową instalację w toalecie dla niepełnosprawnych

14. Demontaż opraw oświetleniowych

15. Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z bulajem

16. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian i sufitów

17. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

18. Gruntowanie ścian i sufitów

19. Licowanie ścian płytkami do wysokości 2m

20. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku powyżej płytek

21. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

22. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

23. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przygotowaniem podłoża

24. Montaż wpustów żeliwnych podłogowych

25. Baterie prysznicowe podtynkowe

26. Montaż odwodnienia liniowego

27. Lustro wklejone w płytki ścienne – umywalnia

28. Baterie umywalkowe – umywalnia

29. Kran techniczny

30. Montaż umywalek pojedynczych zwykłych

31. Montaż umywalek pojedynczych dla dzieci mniejszych

32. Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' w toalecie dla niepełnosprawnych

33. Pochwyty stalowe na wspornikach ruchomych w toalecie dla niepełnosprawnych

34. Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami – wydzielenie toalety dla niepełnosprawnych

35. Lustro wklejone w płytki ścienne w toalecie dla niepełnosprawnych

36. Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepełnosprawnych

37. Obsadzenie kratek wentylacyjnych

38. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej LED

**IV. ŁAZIENKA NR 4**

1. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych

2. Demontaż baterii umywalkowych

3. Demontaż umywalek

4. Demontaż ustępów z miską fajansową

5. Demontaż baterii prysznicowej trójdrogowej

6. Demontaż brodzika

7. Wykucie z muru ościeżnic i zdjęcie skrzydeł

8. Rozebranie ścianki z cegieł

9. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

10. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

11. Wykonanie podejść odpływowych do umywalek i toalety

12. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii – kran dla sprzątaczek, toaleta dla niepełnosprawnych

13. Wykucie bruzd poziomych pod nową instalację w toalecie dla niepełnosprawnych

14. Demontaż opraw oświetleniowych

15. Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z bulajem

16. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian i sufitów

17. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

18. Gruntowanie ścian i sufitów

19. Licowanie ścian płytkami do wysokości 2m

20. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku powyżej płytek

21. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

22. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

23. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przygotowaniem podłoża

24. Montaż wpustów żeliwnych podłogowych

25. Baterie prysznicowe podtynkowe

26. Montaż odwodnienia liniowego

27. Lustro wklejone w płytki ścienne – umywalnia

28. Baterie umywalkowe – umywalnia

29. Kran techniczny

30. Montaż umywalek pojedynczych zwykłych

31. Montaż umywalek pojedynczych dla dzieci mniejszych

32. Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' w toalecie dla niepełnosprawnych


33. Pochwyty stalowe na wspornikach ruchomych w toalecie dla niepełnosprawnych


34. Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami – wydzielenie toalety dla niepełnosprawnych  
35. Lustro wklejone w płytki ścienne w toalecie dla niepełnosprawnych


36. Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepełnosprawnych

37. Obsadzenie kratek wentylacyjnych

38. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej LED







4. Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach.

**I. WYDZIELENIE SALI DLA GABINETU TERAPEUTYCZNEGO**

1. Wyniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Zdjęcie tablicy multimedialnej.

2. Zabezpieczenie podłóg folią

3. Demontaż opraw świetlówkowych, gniazd wtyczkowych, włączników elektrycznych

4. Wykucie z muru ościeżnic stalowych, demontaż skrzydła

5. Wykucie z muru podokienników

6. Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich – pod oknami i na ścianie tylnej pomieszczenia

7. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem

obustronnym dwuwarstwowym – wydzielenie pomieszczenia

8. Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach szkieletowych

9. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian

10. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach

11. Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach – do instalacji elektrycznej i internetowej – przeniesienie tablicy multimedialnej na przeciwną ścianę

12. Przewód płaski układany w tynku

13. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

14. Gruntowanie ścian

15. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

16. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

17. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

18. Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych w podwieszonych sufitach – oprawy LED

19. Grzejniki stalowe dwupłytowe VK22 800/500

20. Zawór grzejnikowy

21. Zabudowa grzejnika

22. Skrzydła drzwiowe do wydzielonych pomieszczeń

23. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami

24. Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych

25. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych

26. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem

przykręcanych

27. Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach

28. Wniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Montaż tablicy multimedialnej

**II. PODJAZD DLA WÓZKÓW, SCHODY ZEWNĘTRZNE**

1. Demontaż balustrad schodowych

2. Rozebranie nawierzchni podjazdu z kostki betonowej

3. Rozebranie okładzin schodów z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

4. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych schodów

5. Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne w nowej lokalizacji

6. Okładziny schodów z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

7. Płyty fundamentowe podjazdu żelbetowe

8. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

9. Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami z pochwytem na

wysokości 75cm i 90cm  
10. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach murka oporowego

11. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni murka

12. Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją


13. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach murka


14. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

15. Nałożenie masy tynkarskiej na ścianach murka

16. Nakrywy attyk murka oporowego

17. Wymiana drzwi wejściowych na aluminium izolowane





Zamawiający przewiduje możliwość dokonania przez potencjalnego Wykonawcę wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem pomieszczeń. Termin wizji lokalnej winien być ustalany z Dyrekcją szkoły w porozumieniu z odpowiedzialnym pracownikiem merytorycznym Zamawiającego.

Zamawiający na czas realizacji inwestycji zapewni media (tj. woda/prąd/gaz) niezbędne Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

Wymagany minimalny termin gwarancji dla prac remontowo – budowlanych wynosi 36 miesięcy.

**Termin wykonania zamówienia:**

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

**Odbiór robót dla zamówienia:**

Wykonawca zgłosi zakończenie robót. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości do odbioru.

Wykonawca załączy do dokumentacji odbiorowej kosztorys powykonawczy.

**Rozliczenia i płatności dla zamówienia:**

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy winien być sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego, zawierać wyszczególnione elementy oraz przewidywany czas wykonania prac. Harmonogram winien być dostarczony do Zamawiającego w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

W związku z zapisem umowy § 9 ust.2 Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane. Ponieważ zlecenia te należy wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych co w ramach umowy- Wykonawca dostarczy w ciągu 7 dni od podpisania umowy kosztorys ofertowy stanowiący podstawę złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu.

Dopuszcza się rozliczenie zadania jednorazowo, po zakończeniu zadania, przy zachowaniu w/w warunków.

**Zastrzeżenie do zamówienia:**

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1710 z późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.