**1. Uprząż ratownicza**

– uprząż przeznaczona do wykonywania prac w dostępie linowym. Spełniająca wymagane normy prawne: PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Ponadto spełnia parametry techniczno-konstrukcyjne:

-pas biodrowy z punktem typu „A” z przodu oraz z tyłu;

-automatyczne klamry do regulacji w ilości co najmniej 2 szt. na pasie biodrowym oraz po 1szt. na pasach udowych;

-pas biodrowy, taśmy udowe oraz szelki wyściełane tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie;

-rozmiar:

2szt-XL

1szt- XXL.

**2. Lina półstatyczna typu A,**

średnica 10,5-11mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. długość 50m.

**3. Lina półstatyczna typu A,**

średnica 10,5-11mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. długość 25m.