[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	7.4	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	10	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=koszty pośrednie	zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=Budowa oświetlenia ulicznego - etap II
ab=73-110 Stargard , ul.. Warowna 
ni=Gmina Miasto Stargard 
ai=73-110  Stargard, ul. Czarnieckiego 17
br=Elektryczna - oświetlenie uliczne 
nk=Mirosław Kotwas	
dt=II kw 2021 rok	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm	0
id=1121099	1
jm=m	040
ce=0	1621599381
cw=0	PLN
il=374.4

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1621599396
cw=0	PLN
il=26

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1621599400
cw=0	PLN
il=0.3553

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599425
cw=0	PLN
il=0.5544
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	0
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599425
cw=0	PLN
il=34.656

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II	0
id=1561125	1
jm=m2	050
ce=0	1621599400
cw=0	PLN
il=186.06

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Fundament betonowy B-60	0
id=8120499	1
jm=szt	020
ce=0	1621599401
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kabel YAKXS 4x25mm2	0
id=7969999	1
jm=m	040
ce=0	1621599402
cw=0	PLN
il=612.56

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=kabel YAKXS 4x25mm2	0
id=00001	1
jm=m	040
ce=0	1621599402
cw=0	PLN
il=59.28

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna  typu  LED w/g projektu	0
id=7331399	1
jm=kpl	090
ce=0	1621599403
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0	1621599403
cw=0	PLN
il=36

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640101	1
jm=szt	020
ce=0	1621599404
cw=0	PLN
il=60.54

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1621599404
cw=0	PLN
il=1.6961

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1621599404
cw=0	PLN
il=35.952

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=płyty betonowe chodnikowe 35x35x5 cm	0
id=2221400	1
jm=szt	020
ce=0	1621599405
cw=0	PLN
il=48.54

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599426
cw=0	PLN
il=11.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39912

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	0
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599426
cw=0	PLN
il=34.656

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=przewód YDY 3x2,5mm2	0
id=7919999	1
jm=m	040
ce=0	1621599405
cw=0	PLN
il=131.04

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599426
cw=0	PLN
il=13.2

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599427
cw=0	PLN
il=0.5544
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39612

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1621599371
cw=0	PLN
il=1302.816

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=rury przewodowe DVK 75mm	0
id=2300299	2
jm=m	040
ce=0	1621599406
cw=0	PLN
il=72.8

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=rury przewodowe SRS-G o śr. 110 mm	0
id=5020499	1
jm=m	040
ce=0	1621599406
cw=0	PLN
il=79.04

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=samochod samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599427
cw=0	PLN
il=5.136

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599428
cw=0	PLN
il=1.33

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=Samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599430
cw=0	PLN
il=1.26

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599430
cw=0	PLN
il=9.45

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599430
cw=0	PLN
il=11.006

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599446
cw=0	PLN
il=7.35

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=słup aluminowy stożkowy z wysięgnikiem SAL-M1 ZP malowany proszkowo CI 65 h=6m	0
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=0	1621599408
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	1
jm=szt	020
ce=0	1621599409
cw=0	PLN
il=6.645

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Spawarka elektr.prostown.250A	0
id=72131	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599448
cw=0	PLN
il=18.72

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=spawarka transformatorowa do 500A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599448
cw=0	PLN
il=0.477

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599448
cw=0	PLN
il=25.251

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801599	1
jm=kg	033
ce=0	1621599409
cw=0	PLN
il=3.78

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=tabliczki TB-1	0
id=7593399	1
jm=szt	020
ce=0	1621599411
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=uziom prętowy 3/4"	0
id=1101099	1
jm=kpl	090
ce=0	1621599411
cw=0	PLN
il=3.12

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	1
jm=kg	033
ce=0	1621599414
cw=0	PLN
il=12.993

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599449
cw=0	PLN
il=0.477

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1621599414
cw=0	PLN
il=1.1103

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=zagęszczarka spalinowa	0
id=12500	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599450
cw=0	PLN
il=0.958

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	0
id=81120	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599451
cw=0	PLN
il=34.656

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=złącza krzyżowe	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0	1621599418
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599452
cw=0	PLN
il=26.0392

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1621599454
cw=0	PLN
il=9.45

[RMS ZEST 43]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie ulicy Warownej
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-02	2-01	0701-02		0
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=321
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=321	1	321						

[RMS 18]
nz=0.745	0	0,745
np=1
wa=0
wb=0
il=239.145

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1987	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=642
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=642	1	642						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0931

[RMS 13]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=35.952

[RMS 43]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=5.136

[POZYCJA]
id=3
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0704-02	2-01	0704-02		0
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=321
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=321	1	321						

[RMS 18]
nz=0.307	0	0,307
np=1
wa=0
wb=0
il=98.547

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-01	5-10	0303-01		0
na=Układanie rur ochronnych DVK o średnicy 75 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 18]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 19]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.385

[POZYCJA]
id=5
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0306-01	5-10	0306-01		0
na=Mechaniczne przepychanie rur SRS-G o śr. 110 mm pod drogami - za pierwszą rurę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[RMS 18]
nz=1.65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=125.4

[RMS 20]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=79.04

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0257	0	0,0257
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9532

[RMS 4]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=34.656

[RMS 15]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=34.656

[RMS 39]
nz=0.456	0	0,456
np=1
wa=0
wb=0
il=34.656

[POZYCJA]
id=6
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0706-01	2-01	0706-01		0
na=Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III - dla przecisku sterowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20.5	1	20,5						

[RMS 18]
nz=8.6	0	8,6
np=1
wa=0
wb=0
il=176.3

[POZYCJA]
id=7
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-02	5-10	0114-02		0
na=Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2 w słupach i szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						

[RMS 18]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=7.239

[RMS 35]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 11]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 8]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=59.28

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3819

[POZYCJA]
id=8
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0114-02	5-10	0114-02		0
na=Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2 w rurach przepustowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=146
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	146						

[RMS 18]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=18.542

[RMS 35]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.84

[RMS 11]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=11.68

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=151.84

[RMS 31]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9782

[POZYCJA]
id=9
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0103-02	5-10	0103-02		0
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm2  w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=443
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=443	1	443						

[RMS 18]
nz=0.0646	0	0,0646
np=1
wa=0
wb=0
il=28.6178

[RMS 35]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=4.873

[RMS 11]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=44.3

[RMS 5]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=186.06

[RMS 28]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=6.645

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=460.72

[RMS 31]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6007

[RMS 41]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9492

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR-W	5-08 0609-01 analogia	5-08	0609-01 analogia		0
na=Układanie bednarki FeZn 30x4mm w słupach oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 18]
nz=0.309	0	0,309
np=1
wa=0
wb=0
il=7.725

[RMS 2]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 43]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0608-07	5-08	0608-07		0
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=360
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360						

[RMS 18]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=37.44

[RMS 1]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=374.4

[RMS 43]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 29]
nz=0.052	0	0,052
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[POZYCJA]
id=12
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0619-05	5-08	0619-05		0
na=Montaż złączy krzyżowych w instalacji przewodów wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 18]
nz=0.323	0	0,323
np=1
wa=0
wb=0
il=6.783

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 43]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		0
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=0.3179	0	0,3179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9108

[RMS 34]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 43]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.477

[RMS 30]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.477

[POZYCJA]
id=14
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0620-02 analogia	5-08	0620-02 analogia		0
na=Podłazenie bednarki w słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 18]
nz=1.54	0	1,54
np=1
wa=0
wb=0
il=32.34

[RMS 32]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 43]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0707-02	2-01	0707-02		0
na=Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=20.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20.2	1	20,2						

[RMS 18]
nz=2.86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=57.772

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0708-01	5-10	0708-01		0
na=Stawianie słupa oświetleniowego aluminowego stożkowego z wysięgnikiem o przekroju kołowym na fundament malowany proszkowo CI 65 typu SAL-M1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 18]
nz=4.14	0	4,14
np=1
wa=0
wb=0
il=86.94

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[RMS 31]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[RMS 17]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[POZYCJA]
id=17
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-10 0707-01 analogia	5-10	0707-01 analogia		0
na=Montaż fundamentu betonowego pod słup B-60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.15		0,15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=8.22	0	8,22
np=1
wa=0
wb=0
il=25.893

[RMS 6]
nz=1	0	1,00
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 44]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[RMS 24]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[POZYCJA]
id=18
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1001-03	5-10	1001-03		0
na=Montaż taliczek słupowych  TB-1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=19
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-01	5-10	1004-01		0
na=Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=105
jm=m-1 przew	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[RMS 18]
nz=0.0573	0	0,0573
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0165

[RMS 16]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=109.2

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[POZYCJA]
id=20
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1004-02	5-10	1004-02		0
na=Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=21
jm=m-1 przew	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 18]
nz=0.0879	0	0,0879
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8459

[RMS 16]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 43]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.046	0	0,046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.966

[POZYCJA]
id=21
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-10 1005-07	5-10	1005-07		0
na=Montaż na słupie opraw  typu  LED 36L50 7065 lm 4000K w/g projektu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 18]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.07

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 44]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 26]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=7.35

[POZYCJA]
id=22
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=132
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	132						

[RMS 18]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[POZYCJA]
id=23
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0803-05	5-08	0803-05		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły 25 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=168
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168						

[RMS 18]
nz=0.0378	0	0,0378
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3504

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		0
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 18]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD 1989	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		0
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=20
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 18]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[POZYCJA]
id=26
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1203-02	4-03	1203-02		0
na=Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 18]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[POZYCJA]
id=27
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=21
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 18]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3

[POZYCJA]
id=28
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0404-02	2-21	0404-02		0
na=Wznowienie trawników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.2
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 18]
nz=57	0	57
np=1
wa=0
wb=0
il=10.887

[RMS 10]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0805-03	2-31	0805-03		0
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 18]
nz=0.7108	0	0,7108
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8188

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0806-04	2-31	0806-04		0
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 18]
nz=0.7864	0	0,7864
np=1
wa=0
wb=0
il=15.728

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0815-01	2-31	0815-01		0
na=Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 18]
nz=0.0974	0	0,0974
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5844

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 1103-05	2-31	1103-05		0
na=Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 18]
nz=2.9618	0	2,9618
np=1
wa=0
wb=0
il=32.5798

[RMS 12]
nz=0.1171	0	0,1171
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2881

[RMS 3]
nz=0.0323	0	0,0323
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3553

[RMS 37]
nz=0.0873	0	0,0873
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9603

[RMS 43]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=(N.Z.) ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-01	231	0511-01		0
na=Układanie nawierzchni chodników i placów z polbruku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 18]
nz=0.503	0	0,503
np=1
wa=0
wb=0
il=10.06

[RMS 12]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 43]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.0479	0	0,0479
np=1
wa=0
wb=0
il=0.958

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1993	KNR	2-31 0502-01	2-31	0502-01		0
na=Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 18]
nz=0.5596	0	0,5596
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3576

[RMS 14]
nz=8.09	0	8,09
np=1
wa=0
wb=0
il=48.54

[RMS 12]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 37]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 43]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaż istniejącego oświetlenia - własność ENEA Oświetlenie
wa=0
kn=0	0	0
id=294
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=295
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0709-01	5-10	0709-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaz słupów oświetleniowych stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 18]
nz=4.02	0	4,02
np=1
wa=0
wb=0
il=48.24

[RMS 41]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=14.64

[RMS 31]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 17]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=300
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0908-01	5-10	0908-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0.6
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						

[RMS 18]
nz=109	0	109
np=1
wa=0
wb=0
il=65.4

[RMS 31]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 45]
nz=19.5	0	19,5
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7

[POZYCJA]
id=304
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1005-06	5-10	1005-06		1
mpn=1211
na=Demontaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 18]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=13.13

[RMS 22]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 25]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=6.89

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1509-04	2-31	1509-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Transport zdemontowanych słupów do utilizacji do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.6
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6						

[RMS 18]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 46]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.492

[RMS 47]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.492

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1511-01	2-31	1511-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km na odległość 2 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.4
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2,4						

[RMS 46]
nz=0.026	0	0,026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0624

[RMS 47]
nz=0.026	0	0,026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0624

[SUMA KONTROLNA]
61b93f41c475f8667f41369b914856 8