|  |
| --- |
|  |
| *(nazwa i adres Wykonawcy / pieczęć firmowa)* |
| ............................................................................  *(imię i nazwisko osoby do kontaktów)* |
| ............................................................................  *(tel. / fax.)* |
| ............................................................................  *(e-mail)* |

**Specyfikacja techniczna używanego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie. Samochód musi spełniać następujące wymagania minimalne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne** | **Opis** | **Spełnia/Nie spełnia** |
| **Wymagania podstawowe** | napęd: 4x4 z blokadą tylnego i przedniego mostu |  |
| podwozie: typu terenowego |  |
| rok produkcji: nie starszy niż 1991 |  |
| rodzaj silnika: diesel z zapłonem samoczynnym |  |
| moc: minimum 170 kw |  |
| skrzynia biegów: manualna |  |
| DMC: powyżej 16 000 kg |  |
| przebieg: maksymalnie 20 000 km |  |
| koła na tylnej osi podwójne w rozmiarze nie mniejszym niż R 22,5 |  |
| pojazd nie przerabiany oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego |  |
| pojazd zarejestrowany na terytorium kraju jako samochód specjalny, pożarniczy, uprzywilejowany |  |
| pojazd pozostaje w ciągłej ewidencji w systemie SWD w PSP oraz spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące użytkowania go przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie RP. |  |
| pojazd musi posiadać powłokę lakierniczą w kolorze czerwieni sygnałowej RAL 3000. |  |
| maksymalna wysokość pojazdu z mocowaniem sprzętu na zabudowie do 3,50 m |  |
| **Wymagania szczegółowe (kabina)** | kabina załogowa musi być z czterema drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu |  |
| kabina musi być przystosowana do przewozu minimum 6 osób |  |
| kabina musi posiadać otwierane szyby w przedniej i tylnej części załogowej |  |
| kabina musi posiadać izolację cieplną ścian, sufitu i podłogi |  |
| kabina musi być wyposażona w niezależny system ogrzewania postojowego o mocy min 1,5 kW |  |
| kabina musi być wykończona materiałami łatwo zmywalnymi |  |
| kabina musi posiadać siedzenia skrzynkowe, uchylne, przodem do kierunku jazdy, pod siedzeniami musi znajdować się miejsce na drobny sprzęt i narzędzia |  |
| kabina musi być wyposażona w stopnie wejściowe wykonane w systemie antypoślizgowym |  |
| kabina musi być wyposażona radiotelefon oraz radio samochodowe |  |
| kabina musi być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne |  |
| kabina musi być wyposażona w instalację głośnikową |  |
| kabina musi być wyposażona w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (zasilanie +12V oraz instalacja antenowa |  |
| **Wymagania szczegółowe (zabudowa pożarnicza)** |  |  |
| konstrukcja zabudowy musi być wykonana z profili aluminiowych i lub blachy nierdzewnej |  |
| poszycie zewnętrzne musi być wykonane w całości z aluminium lub blachy nierdzewnej |  |
| pojazd musi posiadać minimum po trzy skrytki sprzętowe z prawej i lewej strony pojazdu |  |
| pojazd musi posiadać skrytkę przedziału pompowego w tylnej części pojazdu |  |
| skrytki sprzętowe oraz pompowa muszą być kryte żaluzjami aluminiowymi |  |
| żaluzje skrytkowe muszą posiadać system wspomagający otwarcie oraz zapobiegający niekontrolowanemu zamknięciu |  |
| żaluzje skrytkowe muszą posiadać uszczelki boczne bryzo i pyłoszczelne |  |
| skrytki sprzętowe muszą być w całości wykonane z materiałów odpornych na korozję |  |
| skrytki sprzętowe muszą być wykończone blachą aluminiową |  |
| skrytki sprzętowe muszą być przystosowane do przewożenia węży tłocznych oraz armatury wodnej |  |
| konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzanie wody z ich wnętrza |  |
| dach pojazdu musi być wykonany w formie podestu użytkowego wyłożonego blachą aluminiową ryflowaną |  |
| na dachu pojazdu musi znajdować się uchwyt na drabinę strażacką nasadkową |  |
| podest dachowy musi posiadać balustradę ochronną, wykonaną z materiałów odpornych na korozję, wykonaną jako nierozłączna część z zabudową |  |
| z tyłu nadwozia musi znajdować się drabinka wejściowa na podest dachowy |  |
| pojazd musi być wyposażony w akustyczną sygnalizację włączonego biegu wstecznego |  |
| pojazd musi być oznakowany folią refleksyjną na bokach i z tyłu pojazdu |  |
| w zabudowie muszą znajdować się mocowania na co najmniej 3 aparaty ODO |  |
| w zabudowie musi znajdować się pionowa uchylna i lub wysuwana ściana na sprzęt burzący oraz pilarki |  |
| w zabudowie muszą znajdować się szuflady wysuwane, umożliwiające łatwe korzystanie ze sprzętu znajdującego się w ich wnętrzu |  |
| na dachu pojazdu muszą znajdować się mocowania do węży ssawnych W110 (minimum 2) |  |
| **Wymagania szczegółowe (instalacja wodna)** | pojazd musi być wyposażony w autopompę o wydajności minimum 1600L/MIN napędzana przez przystawkę wyjścia mocy |  |
| pojazd musi być wyposażony w instalację zraszacza z dyszami pod przednim zderzakiem, do gaszenia np. traw |  |
| autopompa 2-stopniowa z zakresem niskiego ciśnienia 0-8 Bar oraz wysokiego ciśnienia 30 Bar |  |
| pojazd musi być wyposażony w zbiornik wody o pojemności minimum 4000 l kompozytowy lub ze stali nierdzewnej z falochronami i włazem rewizyjnym |  |
| zbiornik wody musi być wyposażony w instalację napełniania ze źródła zewnętrznego |  |
| zbiornik wody musi być wyposażony w instalację przelewową oraz instalację umożliwiającą grawitacyjne opróżnianie |  |
| układ wodny musi być wyposażony w co najmniej 1 linie ssawną zakończoną nasadą W110 |  |
| instalacja tłoczna z autopompy musi posiadać minimum 2 nasady W75 |  |
| instalacja tłoczna musi być wyposażona w linię szybkiego natarcia wraz z co najmniej jednym wężem wysokociśnieniowymi o długości min 50m i zwijanym elektrycznie |  |
| linia szybkiego natarcia musi być wyposażona w prądownicę wysokociśnieniową z bezstopniową regulacją strumienia wodnego oraz regulacją przepływu |  |
| przedział pompowy musi być wyposażony w układ sterowania pracą autopompy wyposażony w miernik poziomu środków gaśniczych, regulator obrotów silnika, manometr ciśnienia podawania oraz manowakuometr ciśnienia ssania; na panelu sterowania w przedziale autopompy powinien był włącznik i wyłącznik autopompy |  |
| **Wymagania szczegółowe (instalacja elektryczna)** | pojazd musi posiadać instalacje elektryczną 24V |  |
| pojazd musi posiadać główny automatyczny wyłącznik prądu |  |
| pojazd musi posiadać oświetlenie schowków sprzętowych wewnątrz |  |
| pojazd musi posiadać minimum 4-punktowe oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu w tym lampy oświetlające teren wokół kabiny załogi |  |
| pojazd musi posiadać sygnał cofania z białą lampą oraz sygnałem dźwiękowym |  |
| pojazd musi posiadać lampy obrysowe i boczne |  |
| pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której musi wchodzić: - 2 lampy ostrzegawcze na kabinie, - co najmniej dwie lampy ostrzegawcze z tyłu na zabudowie, - zestaw lamp naprzemiennych na masce pojazdu i z tyłu pojazdu, |  |
| pojazd musi być wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego: - modulator sygnałów ostrzegawczych z manipulatorem umiejscowionym w zasięgu pracy kierowcy, - głośnik sygnałów ostrzegawczych, - zestaw rozgłoszeniowy, |  |
| pojazd musi być wyposażony w boczne reflektory pola pracy |  |
| **Wymagania szczegółowe (dodatkowe wyposażenie)** | pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony, minimum 2 sekcyjny, aluminiowy maszt oświetleniowy z głowicą świetlną z elektronicznym sterowaniem położenia z możliwością zasilania instalacją prądową |  |
| pojazd musi posiadać tylny zaczep do holowania przyczepy |  |
| pojazd musi posiadać złącze powietrzne do przyłącza powietrza utrzymującego stałe ciśnienie w układzie pneumatycznym |  |
|  | pojazd musi posiadać w swojej zabudowie trójfazowy agregat prądotwórczy zamontowany na płycie wysuwnej, wyposażony w min 2 wejścia 360 V i 220 V |  |
|  | na dachu pojazdu musi znajdować się mocowanie pod drabinę wysuwną (kompatybilne z pojazdem) na wysuwie elektrycznym |  |