SGI.271.27.2022

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1.1.** Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna **„Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie gminy Krzywcza: Zespołu Szkół w Krzywczy, Świetlicy Wiejskiej i Zespołu Dworskiego w Babicach   
 oraz oleju napędowego do Gminy Krzywcza w 2023r”**

**1.2.** Zamawiający podzielił zamówienia na dwie części:

**Część 1 – sukcesywne dostawy oleju opałowego**

1. **OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:**

**2.1. Część 1**

2.1.1. Kod CPV: 09135100-5 – **olej opałowy**

2.1.2. Wielkość zamówienia – **58 000 litrów**

2.1.3. Miejsce realizacji dostaw i pojemność zbiorników:

Zespół Szkół w Krzywczy 8 x 1600 L = 12 800 L

Świetlica Wiejska w Babicach 5 x 1500 L = 7 500 L

Zespół Dworski w Babicach 2 x 1500 L = 3 000 L

2.1.4. Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o.   
Przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń gminnych placówek oświatowych i kulturalnych.

2.1.5. Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach zgłaszanych za pośrednictwem poczty e-mail przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 800 do 1500. Dostawy będą łączone a jednorazowo będzie zamawiane 6 lub 12 tys. litrów oleju opałowego.

2.1.6. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą   
PN-C-96024:2001, gatunek L 1, oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016r, poz. 2008) i posiadać następujące parametry podstawowe:

* wartość opałowa nie niższa niż 42,60 MJ/kg,
* pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%(m/m),
* zawartość siarki nie więcej niż 0,1%,
* zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
* całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
* gęstość w temp 15O maksymalnie 860 kg/ m3.

2.1.7. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż w momencie dostarczenia faktury.

Wymienione dostawy obejmują pełny zakres tj. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia przy użyciu pompy na autocysternie.

1. **Termin wykonania zamówienia:**

od dnia podpisania umowy do **31 grudnia 2023 r.**