Załącznik nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia część I

Samochód ciężarowy z kontenerem asenizacyjnym

Podwozie:

- Podwozie dwuosiowe

- Rok produkcji 2013 lub młodszy

- Pojemność silnika 10000-11000 ccm

- Moc silnika 330-350 koni mechanicznych

- Norma emisji spalin – minimum Euro 5

- Półautomatyczna skrzynia biegów

- ABS, ASR

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lustra

- Elektrycznie sterowane szyby

- Tempomat

- Klimatyzacja

- Blokada tylnego mostu

- Przebieg do 260 000 km

- Tachograf elektroniczny

- Dopuszczalna konstrukcyjna masa całkowita min. 20 000 kg, administracyjna 18 000 kg

- Kabina niska, wyposażona fabrycznie w 2 miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa

- Koła 22,5 cala

- Kabina w kolorze białym

- Pojazd sprawny technicznie, zarejestrowany na terenie RP z ważnym przeglądem technicznym

- 6-miesięczna gwarancja na podwozie

Kontener asenizacyjny fabrycznie nowy (rok produkcji 2023)

- Pojemość zbiornika 10 000 litrów

- Zbiornik wykonany z blachy o grubości minimum 5 mm malowany na kolor RAL 2011

- Zbiornik cylindryczny zamontowany na ramie

- Wręgi zewnętrzne wzmacniające płaszcz zbiornika

- Właz tylny otwierany

- Dolny zawór ssący z przyłączem do ssania i tłoczenia o średnicy 4’’, umieszczony z tyłu oraz z prawej i lewej strony z przodu zbiornika

- Dodatkowa zasuwa ręczna 4’’

- Przyłącze do węża 4’’ (110 mm) ułatwiające szybki montaż węża

- Zawór spustowy ręczny

- Kompresor ssąco-tłoczący o wydajności min. 8000 l/min.

- Podwójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem, zawór przelewowy dwu kulowy + syfon

- Zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy

- Manowakuometr

- Armatura 4’’

- Głębokość zasysania – 6m od poziomu jezdni

- Wąż ssawny 4’’ – długość 12 mb (jedna złączka), 6 mb (dwie złączki), 3 mb (jedna złączka)

- Wychwytywacz oleju smarnego / tłumik hałasu

- Boczne stelaże na węże ssące wykonane z blachy stalowej

- Lampa oświetlająca miejsce pracy

- 12-miesięczna gwarancja na kontener, dokument zostaną dostarczone w dniu przekazania

Termin dostawy samochodu wraz z kontenerem do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.