*ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ*

Znak postępowania: **RIIiPP.271.44.2022**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup mikrociągnika z kabiną i pługiem odśnieżnym”,** prowadzonego przez **Gminę Dydnia**

| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY \*)** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Miniciągnik, warunki ogólne** |  |
| 1.1 |

|  |
| --- |
| Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 55kM  |

 |

|  |
| --- |
|  Podać producenta, typ i model  oraz rok produkcji i moc silnika . |

 |
| 1.2 | Pojemność silnika min. 1450cm3, silnik wysokoprężny, turbodoładowany |  |
| 1.3 | Liczba cylindrów: 3, chłodzony cieczą |  |
| 1.4 | Ciągnik z napędem na dwie osie 4x4 |  |
| 1.5 | Skrzynia manualna (min. 8 biegów do przodu i min. 8 biegów do tyłu) |  |
| 1.6 | Sterowanie Joystick |  |
| 1.7 | Szerokość mikrociągnika max.110cm |  |
| 1.8 | Koła przednia wym.7,5x16, koła tylne 7,5x16, hamulce tylne tarczowe |  |
| 1.9 | Obciążniki na koła 50 kg (komplet – 4 szt) |  |
| 1.11 | Fabrycznie montowana kabina, oryginalna, atest bezpieczeństwa |  |
| 1.12 | Kabina ogrzewana: układ ogrzewania i wentylacji w kabinie, wycieraczka szyby przedniej, szyba tylna uchylana |  |
| 1.13 | Przedni WOM 1000obr/min |  |
| 1.14 | Tylny WOM, dwie prędkości 540/1000obr/min |  |
| 1.15 | Przystosowanie do ładowacza czołowego |  |
| **2** | **Pozostałe wymagania** |  |
| 2.1 | Przekładnia zsynchronizowana |  |
| 2.2 |

|  |
| --- |
| Układ kierowniczy wspomaganie hydrauliczne |

 |  |
| 2.3 | 2 x wyjście hydrauliki przód, 3 x wyjście hydraulik tył |  |
| 2.4 | Wydatek pompy hydraulicznej min. 30l/min |  |
| 2.7 | Ciśnienie hydrauliki 12MPa |  |
| 2.8 | Rozdzielacz hydrauliki trzysekcyjny |  |
| 2.9 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnego i przedniego |  |
| 2.9 | Fotel operatora amortyzowany z pasem bezpieczeństwa |  |
| 2.10 | Przedni TUZ – regulowany hydraulicznie z kabiny operatora |  |
| 2.11 | Tylny TUZ – regulowany hydraulicznie z kabiny operatora |  |
| 2.12 | Zaczep transportowy do przyczepy  |  |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie (klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica)  |  |
| 2.14 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w oświetlenie, 1 szt. lampa błyskowa ostrzegawcza typu „kogut”, instalacja elektryczna 12V |  |
| 2.15 | Dodatkowe światła przednie – 2 reflektory halogenowe |  |
| 2.16 | Dodatkowe światła tylne na kabinie – 2 reflektory |  |
| **3** | **Pług odśnieżny, warunki ogólne** |  |
| 3.1 |

|  |
| --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2021  |

 |

|  |
| --- |
| Podać producenta, typ i model oraz rok produkcji. |

 |
| 3.2 | Spychacz o szerokości roboczej min.140cm |  |
| 3.3 | Spychacz łamany cztery pozycje robocze |  |
| 3.4 | Rodzaj listew zgarniających - gumowe  |  |
| 3.5 | Opaski poprzeczne, sprężyny odbojnikowe |  |
| 3.6 | Szybki montaż i demontaż na przednim TUZ |  |
| 3.7 | Pełna regulacja z pulpitu operatora za pomocą rozdzielacza i joystick |  |
| **4** | **Pozostałe warunki Zamawiającego** |  |
| 4.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji **– 24 miesiące.**  |  |
| 4.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).  |  |
| 4.3 | Wykonawca w dniu przekazania sprzętu dokona szkolenia pracowników delegowanych do obsługi |  |
| 4.4 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 1. świadectwo homologacji (polska) pojazdu i niezbędne certyfikaty,
2. książki gwarancyjne pojazdu oraz wyposażenia,
3. instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim (w formie papierowej i elektronicznej – CD, pendrive);
4. informacje o wymaganych okresach lub przebiegach przy których wymagane jest wykonanie przeglądów pojazdu oraz zabudowy wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.), oraz katalogu części zamiennych w formie katalogu książkowego lub w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym lub portalu ;
5. samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa i płynami eksploatacyjnymi.
 |  |

**Uwaga ! :**

**\*** **Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego**

**\* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać
 oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje
 niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt.5 ustawy PZP )**

**Oświadczam, że oferowany pojazd jest zgodny z ww. opisem.**

……………..………….dn. …………………

………………………………………………......................

(pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika