Olsztyn, dnia 01.12.2023 r.

 **Do wszystkich
 uczestników postępowania**

ZPZ-76/11/23 Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: Dostawa i montaż specjalistycznej i biurowej zabudowy meblowej.

 W związku z zapytaniami uczestników postępowania pn. **Dostawa i montaż specjalistycznej i biurowej zabudowy meblowej**, zamawiający Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Część 1

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w celu potwierdzenie jakości wykonania mebli laboratoryjnych wymaga posiadanie przez producenta mebli certyfikatów jakości wdrożenia i funkcjonowania systemu jakości ISO 9001:2015, środowiskowego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 14001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-EN ISO 45001:2018 w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu systemów zabudowy pomieszczeń laboratoryjnych wydany przez niezależną akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia jakości wykonania mebli wymaga posiadanie przez producenta mebli laboratoryjnych certyfikatów na produkowane meble laboratoryjne potwierdzających zgodność z normami PN-EN 13150:2004, PN-EN 16121+A1:2017-11, wydanych przez niezależną akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby meble były wykonane zgodnie z normami PN-EN 13150.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do stołów laboratoryjnych szafki wykonane z laminatu zgodne z opisem?

- Materiał konstrukcyjny szafek - płyty obustronnie laminowane melaminą o gr. nie mniej niż 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2mm

- Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10 mm

- Szuflady o bokach metalowych podwójnych z frontami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spód szuflad wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm Pełny wysuw szuflady realizowany poprzez prowadnice. mechanizm spowalniający z funkcją cichego domknięcia wyposażony w łożysko kulowe i teleskopową budową prowadnika Dopuszczalne obciążenie 40 kg potwierdzone deklaracją producenta. Pełna regulacja frontu (pion i poziom) Metalowe boki malowane proszkowo i zaślepki otworów regulacyjnych wykonane z tworzywa

- Zawiasy w szafkach pokryte powłoką galwaniczną z funkcją otwarcia minimum 90 stopni

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe zapisy.**

**Pytanie nr 4**

Zamawiający w załączniku nr 2 – formularza asortymentowo – cenowego do części 1 opisuje stoły laboratoryjne ale nie podaje ilości i rodzaju szafek jakie powinny posiadać. Prosimy o doprecyzowanie formularza.

**Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował formularz asortymentowo – cenowy do części 1.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w celu podłączenia urządzeń wymaga doposażenia stołów w gniazda elektryczne umieszczone w korytach instalacyjnych aluminiowych, skośnych posadowionych na blacie? Koryta instalacyjne mogą posiadać dowolną długość i ilość gniazd. Najkrótsze koryto posiada długość 25 cm i jest wyposażone maksymalnie w 4 gniazda.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga doposażenia stołów w dwa gniazda elektryczne  umieszczone w korytach aluminiowych, skośnych posadowionych na blacie. Przewody elektryczne 3x2,5mm w korytkach osłonowych.**

**Pytanie nr 6**

Czy jeżeli będzie konieczność zainstalowania koryt elektrycznych na blatach Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia bezpieczeństwa dostarczenie raportu z badań wydanego przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium na zgodność z normą PN-EN 61010-1:2011, co najmniej z punktem 6, 7 i 11, dla koryt elektrycznych, skośnych, laboratoryjnych, potwierdzający  bezpieczeństwo  użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dwa gniazda elektryczne występujące łącznie, umieszczone w korytach aluminiowych muszą być zamontowane w sposób bezpieczny i dopuszczone do użytkowania po wykonaniu pomiarów elektrycznych. Lokalizacja gniazd na blatach do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.**

**Pytanie nr 7**

Część 2

Czy w pozycji regały - Archiwum P-1.06 dopuszcza się system zaczepowy zamiast skręcania i czy półki też mają być metalowe?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza jedynie system wskazany w opisie przedmiotu zamówienia oraz informuje, że półki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia muszą być metalowe (zapis w opz: regał wykonany w całości z metalu).**

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Uwzględniając powyższe odpowiedzi zmodyfikowano załączniki do SWZ.

 **Komisja Przetargowa**

 …………………….…………….……………..