[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.14.200.14
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	0	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=USŁUGI PROJEKTOWE\nADELA JACKOWIAK-OLSZEWSKA
afn=72-006 Mierzyn, ul. Sosnowa 10 
nb=BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN 125 mm Z PRZEŁĄCZENIAMI PRZYŁĄCZY WODY DN 100/40 mm W ULICY ZGORZELECKIEJ W SZCZECINIE1310
ab=DZIAŁKA NR 9/7 OBRĘB 326201_1.3022 NAD ODRĄ 22
ni=ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SZCZECINIE Sp. z o.o.
ai=UL. MAKSYMILIANA GOLISZA 10, 71-682 SZCZECIN
br=SANITARNA
nk=techn. bud. Jerzy Nieznanowski	
dt=15-06-2023	0	0
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=2 kwartał 2023	0
cen= ceny rynkowe, Intercenbud, Sekocenbud	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.1310Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt pn.: „Budowa sieci wodociągowej 1310dn 125 mm z rur żeliwnych z przełączeniami przyłączy wody dn 110 i dn40 mm z rur PE RC w ulicy Zgorzeleckiej w Szczecinie”. Nowa sieć wodociągowa ma zastąpić istniejący wodociąg dn100, który jest w złym stanie technicznym i zostanie wyłączony z eksploatacji.1310Inwestycja będzie zlokalizowana na działce:1310obręb 326201_1.3022 Nad Odrą 2209dz. nr 9/713101310Zakres opracowania obejmuje:1310Sieć wodociągową o średnicy dn 125 mm z rur żeliwnych i długości całkowitej 1310ok. 180,00 m,1310Przełączenie przyłącza wodociągowego o średnicy dn 40 mm z rur PE RC (w ilości 1 szt.) do działki nr 10/20 i długości całkowitej ok. 0,79 m,1310Przełączenie przyłącza wodociągowego o średnicy dn 110 mm z rur PE (w ilości 1 szt.) do działki nr 10/22 i długości całkowitej ok. 0,33 m,1310Projektowana sieć wodociągowa usytuowana jest w części w istniejącym odcinku wjazdu i pobocza  (dz. 9/7) ul. Zgorzeleckiej.1310Projektowane odcinki przyłączy wodociągowych do przełączenia usytuowane są w poprzek pobocza działki drogowej (dz. 9/7) ul. Zgorzeleckiej.13101310Dane techniczne sieci wodociągowej z przyłączami1310Średnice0909dn 125 mm z żeliwa sferoidalnego, dn 100 mm z żeliwa sferoidalnego,1310dn 40×3,7 mm, ff80 żel.1310Materiał0909żeliwo sferoidalne klasy min. C40,  PE100 RC SDR111310Długość sieci wodociągowej z przyłączami091310L = 180,0 m  (dla średnicy  dn 125 mm żeliwo – sieć wodociągowa)1310L =   3,62 m (dla średnicy ff80 żel. – podłączenie hydrantów p.poż.)1310L =   0,33 m (dla średnicy dn 100 żel. – przełącz. przył. wody do dz. 10/22)1310L =   0,79 m (dla średnicy dn 40 mm PE – przełącz. przył. wody do dz. 10/20)13101310Charakterystyka ogólna.1310Trasa projektowanego odcinka sieci wodociągowej z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego o średnicy Dn 125 mm przebiega od włączenia w punkcie W1 do istniejącego wodociągu DN200 mm z żeliwa w działce nr 9/7.1310Projektowany odcinek sieci wodociągowej będzie prowadzony w części w poboczu wjazdu z kostki polbrukowej na długości około 12,59 m i dalej w poboczu działki drogowej nr 9/7. Działka drogowa w większości porośnięta drzewami, chwastami, posiada nawierzchnię gruntową.1310Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej dn 200 żeliwo w działce drogowej (dz. nr 9/7).1310Włączenie w punkcie W1 należy wykonać poprzez trójnik kołnierzowy DN 200/125. Za trójnikiem zamontować zasuwę kołnierzową DN 125 mm oraz kształtkę kielichową-kołnierzową z żeliwa sferoidalnego DN 125 mm.1310Sieć wodociągową należy zakończyć w punkcie W15 zasuwą kołnierzową DN 125 mm i kołnierzem ślepym Dn 125 mm (dla możliwości przyszłej rozbudowy).1310Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zaprojektowano przełączenia dwóch przyłączy wodociągowych.1310- w punkcie W6 zaprojektowano przełączenie istniejącego przyłącza wody DN 40 mm z rur PE1310(przyłącze do działki nr 10/20),1310- w punkcie W13 zaprojektowano przełączenie istniejącego przyłącza wody DN 110 mm z rur PE1310(przyłącze do działki nr 10/22),1310Całkowita długość sieci wodociągowej DN 125 mm z rur z żeliwa sferoidalnego wynosi około 180,00 m.1310Należy wykonać 2 odrzuty do projektowanych hydrantów p. poż. nadziemnych ff80 stal, które należy wykonać na projektowanej sieci wodociągowej w punktach W5 i W14.1310Hydranty (HP1 i HP2) dn 80 zaopatrzyć w zasuwy odcinające dn 80. Szczegóły pokazano na rysunku profilu wodociągowego (rys. nr W3) i na schematach węzłów (rys. nr W4).1310
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Times New Roman;}{\f5\fcharset2 Symbol;}{\f6\fcharset238 Courier New;}{\f7\fcharset2 Wingdings;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Normal;}{\s1\sbasedon0\snext0\ql\outlinelevel0\sl360\slmult1\fcs1\f4\fcs1\f4\dbch\af4\hich\af4\loch\af4\fs24\lang1033\langfe1045\langnp1033\langfenp1045 Heading 1;}{\s2\sbasedon0\snext2\ql\tqc\tx4536\tqr\tx9072\fcs1\f4\fcs1\f4\dbch\af4\hich\af4\loch\af4\fs20 Header;}{\s3\sbasedon0\snext3\qj\sl360\slmult1\fcs1\f4\fcs1\f4\dbch\af4\hich\af4\loch\af4\fs24 Body Text 3;}{\s4\sbasedon0\snext4\ql\li720\lin720\contextualspace\fcs1\f4\fcs1\f4\dbch\af4\hich\af4\loch\af4\fs20 List Paragraph;}{\*\cs5\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs6\sbasedon5\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Line Number;}{\*\cs7\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts8\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts9\tsrowd\sbasedon8\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listtable {\list\listtemplateid-1\listhybrid{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485121 \'01\u-3913\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af5\loch\af5\fi-360\li1004\lin1004}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485123 \'01o;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af6\loch\af6\fi-360\li1724\lin1724}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485125 \'01\u-3929\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af7\loch\af7\fi-360\li2444\lin2444}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485121 \'01\u-3913\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af5\loch\af5\fi-360\li3164\lin3164}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485123 \'01o;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af6\loch\af6\fi-360\li3884\lin3884}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485125 \'01\u-3929\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af7\loch\af7\fi-360\li4604\lin4604}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485121 \'01\u-3913\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af5\loch\af5\fi-360\li5324\lin5324}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485123 \'01o;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af6\loch\af6\fi-360\li6044\lin6044}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485125 \'01\u-3929\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af7\loch\af7\fi-360\li6764\lin6764}{\listname ;}\listid57093133}{\list\listtemplateid-1\listhybrid{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485121 \'01\u-3913\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af5\loch\af5\fi-360\li6116\lin6116}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485123 \'01o;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af6\loch\af6\fi-360\li6836\lin6836}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485125 \'01\u-3929\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af7\loch\af7\fi-360\li7556\lin7556}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485121 \'01\u-3913\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af5\loch\af5\fi-360\li8276\lin8276}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485123 \'01o;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af6\loch\af6\fi-360\li8996\lin8996}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485125 \'01\u-3929\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af7\loch\af7\fi-360\li9716\lin9716}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485121 \'01\u-3913\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af5\loch\af5\fi-360\li10436\lin10436}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485123 \'01o;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af6\loch\af6\fi-360\li11156\lin11156}{\listlevel\levelnfc23\levelnfcn23\leveljc0\leveljcn0\levelfollow0\levelstartat1{\leveltext\leveltemplateid68485125 \'01\u-3929\'3f;}{\levelnumbers;}\levellegal0\levelnorestart0\hich\af7\loch\af7\fi-360\li11876\lin11876}{\listname ;}\listid1342048060}}{\*\listoverridetable {\listoverride\listid57093133\listoverridecount0\ls1}{\listoverride\listid1342048060\listoverridecount0\ls2}}{\*\generator DevExpress Office File API/22.2.3.0}{\info{\author FUJN}{\creatim\yr2023\mo6\dy16\hr12\min25}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\formshade\sectd\marglsxn1417\margrsxn1417\margtsxn1417\margbsxn1417\endnhere\pard\plain\s1\ql\keepn1\widctlpar\outlinelevel0\sl276\slmult1\sb120\sa60{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0 Okre\u347\'9clenie przedmiot}{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0 u }{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0 zamierzenia budowlanego.}\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\par\pard\plain\s1\qj\fi708\keepn1\widctlpar\outlinelevel0\sl276\slmult1\sa60{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt pn.: \u8222\'84Budowa sieci wodoci\u261\'b9gowej \line dn 125 mm z rur \u380\'bfeliwnych z prze\u322\'b3\u261\'b9czeniami przy\u322\'b3\u261\'b9czy wody dn 110 i dn40 mm z rur PE RC w ulicy Zgorzeleckiej w Szczecinie\u8221\'94. Nowa sie\u263\'e6 wodoci\u261\'b9gowa ma zast\u261\'b9pi\u263\'e6 istniej\u261\'b9cy wodoci\u261\'b9g dn100, kt\u243\'f3ry jest w z\u322\'b3ym stanie technicznym i zostanie wy\u322\'b3\u261\'b9czony z eksploatacji.}\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\s2\qj\widctlpar\sl276\slmult1\sb60{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Inwestycja b\u281\'eadzie zlokalizowana na dzia\u322\'b3ce}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 :}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar\sl276\slmult1\sb60{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 obr\u281\'eab 326201_1.3022 Nad Odr\u261\'b9 22}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 \tab }{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 dz. nr 9/7}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\ql\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 Zakres opracowania obejmuje:}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par{\listtext\pard\plain \u-3913\'3f\tab }\pard\plain\ilvl0\ls1\s3\qj\fi-283\li567\lin567\widctlpar\sl276\slmult1\sb120{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Sie\u263\'e6 wodoci\u261\'b9gow\u261\'b9 o \u347\'9crednicy dn 125 mm z rur \u380\'bfeliwnych i d\u322\'b3ugo\u347\'9cci ca\u322\'b3kowitej \line ok. 180,00 m,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par{\listtext\pard\plain \u-3913\'3f\tab }\pard\plain\ilvl0\ls1\s3\qj\fi-283\li567\lin567\widctlpar\sl276\slmult1\sb120{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Prze\u322\'b3\u261\'b9czenie przy\u322\'b3\u261\'b9cz}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 a}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0  wodoci\u261\'b9gowego o \u347\'9crednicy dn 40 mm z rur PE RC (w ilo\u347\'9cci }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 1}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0  szt.) do dzia\u322\'b3ki nr 10/20 i d\u322\'b3ugo\u347\'9cci ca\u322\'b3kowitej ok. 0,79 m,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par{\listtext\pard\plain \u-3913\'3f\tab }\pard\plain\ilvl0\ls1\s3\qj\fi-283\li567\lin567\widctlpar\sl276\slmult1\sb120{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Prze\u322\'b3\u261\'b9czenie przy\u322\'b3\u261\'b9cz}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 a}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0  wodoci\u261\'b9gowego o \u347\'9crednicy dn 110 mm z rur PE (w ilo\u347\'9cci }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 1}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0  szt.) do dzia\u322\'b3ki nr 10/22 i d\u322\'b3ugo\u347\'9cci ca\u322\'b3kowitej ok. 0,33 m,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\qj\fi284\sl276\slmult1\sb120{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 Projektowana sie\u263\'e6 wodoci\u261\'b9gowa usytuowana jest w cz\u281\'ea\u347\'9cci w istniej\u261\'b9cym odcinku wjazdu i pobocza }{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0  }{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 (dz. 9/7}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 )}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0  ul. Zgorzeleckiej}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 .}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\qj\fi708\sl276\slmult1{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 Projektowane odcinki przy\u322\'b3\u261\'b9czy wodoci\u261\'b9gowych do prze\u322\'b3\u261\'b9czenia usytuowane s\u261\'b9 w poprzek pobocza dzia\u322\'b3ki drogowej (dz. 9/7) ul. Zgorzeleckiej.}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\s3\qj\widctlpar\outlinelevel0\sl276\slmult1\sb120\sa60{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\b\ul\cf0 Dane techniczne sieci wodoci\u261\'b9gowej z przy\u322\'b3\u261\'b9czami}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\b\ul\par{\listtext\pard\plain \u-3913\'3f\tab }\pard\plain\ilvl0\ls2\s4\ql\fi-284\li284\lin284\contextualspace\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af4\hich\f4\fs22\cf0 \u346\'8crednice\tab \tab dn 125 mm}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 z \u380\'bfeliwa sferoidalnego, dn 100 mm}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 z \u380\'bfeliwa sferoidalnego,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql\li2124\lin2124\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 dn 40\u215\'d73,7 mm, }{\field{\*\fldinst{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 SYMBOL 102 \\f "Symbol" \\s 10}}{\fldrslt{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af5\loch\f5\fs20\cf0 f}}}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 80 \u380\'bfel.}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par{\listtext\pard\plain \u-3913\'3f\tab }\pard\plain\ilvl0\ls2\s4\ql\fi-284\li284\lin284\contextualspace\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Materia\u322\'b3\tab \tab \u380\'bfeliwo sferoidalne klasy min. C40,  PE100 RC SDR11}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par{\listtext\pard\plain \u-3913\'3f\tab }\pard\plain\ilvl0\ls2\s4\ql\fi-284\li284\lin284\contextualspace\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 D\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 sieci wodoci\u261\'b9gowej z przy\u322\'b3\u261\'b9czami}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 \tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s4\ql\fi424\li1700\lin1700\contextualspace\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 L = 180,0 m  (dla \u347\'9crednicy  dn 125 mm \u380\'bfeliwo \u8211\'96 sie\u263\'e6 wodoci\u261\'b9gowa}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 )}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql\fi708\li1416\lin1416\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 L =   3,62 m (dla \u347\'9crednicy }{\field{\*\fldinst{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 SYMBOL 102 \\f "Symbol" \\s 11}}{\fldrslt{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af5\loch\f5\fs22\cf0 f}}}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 80 \u380\'bfel. \u8211\'96 pod\u322\'b3\u261\'b9czenie hydrant\u243\'f3w p.po\u380\'bf.}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 )}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\ql\fi708\li1416\lin1416\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 L =   0,33 m (dla \u347\'9crednicy dn 100 \u380\'bfel. \u8211\'96 prze\u322\'b3\u261\'b9cz. przy\u322\'b3. wody do dz. 10/22)}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\ql\fi708\li1416\lin1416\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 L =   0,79 m (dla \u347\'9crednicy dn 40 mm PE}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0  \u8211\'96 }{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\cf0 prze\u322\'b3\u261\'b9cz. przy\u322\'b3. wody do dz. 10/20)}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\s3\qj\widctlpar\outlinelevel0\sl276\slmult1\sb120\sa60{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\b\ul\cf0 Charakterystyka og\u243\'f3lna}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\b\ul\cf0 .}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\b\ul\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Trasa projektowanego odcinka sieci wodoci\u261\'b9gowej z rur kielichowych z \u380\'bfeliwa sferoidalnego o \u347\'9crednicy Dn 125 mm przebiega od w\u322\'b3\u261\'b9czenia w punkcie W1 do istniej\u261\'b9cego wodoci\u261\'b9gu DN200 mm z \u380\'bfeliwa w dzia\u322\'b3ce nr 9/7.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Projektowany odcinek sieci wodoci\u261\'b9gowej b\u281\'eadzie prowadzony w cz\u281\'ea\u347\'9cci w poboczu wjazdu z kostki polbrukowej na d\u322\'b3ugo\u347\'9cci oko\u322\'b3o 12,59 m i dalej w poboczu dzia\u322\'b3ki drogowej nr 9/7. Dzia\u322\'b3ka drogowa w wi\u281\'eakszo\u347\'9cci poro\u347\'9cni\u281\'eata drzewami, chwastami, posiada nawierzchni\u281\'ea gruntow\u261\'b9.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 W\u322\'b3\u261\'b9czenia do istniej\u261\'b9cej sieci wodoci\u261\'b9gowej dn 200 \u380\'bfeliwo w dzia\u322\'b3ce drogowej (dz. nr 9/7).}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 W\u322\'b3\u261\'b9czenie w punkcie W1 nale\u380\'bfy wykona\u263\'e6 poprzez tr\u243\'f3jnik ko\u322\'b3nierzowy DN 200/125. Za tr\u243\'f3jnikiem zamontowa\u263\'e6 zasuw\u281\'ea ko\u322\'b3nierzow\u261\'b9 DN 125 mm oraz kszta\u322\'b3tk\u281\'ea kielichow\u261\'b9-ko\u322\'b3nierzow\u261\'b9 z \u380\'bfeliwa sferoidalnego DN 125 mm.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Sie\u263\'e6 wodoci\u261\'b9gow\u261\'b9 nale\u380\'bfy zako\u324\'f1czy\u263\'e6 w punkcie W15 zasuw\u261\'b9 ko\u322\'b3nierzow\u261\'b9 DN 125 mm i ko\u322\'b3nierzem \u347\'9clepym Dn 125 mm (dla mo\u380\'bfliwo\u347\'9cci przysz\u322\'b3ej rozbudowy).}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Na projektowanym odcinku sieci wodoci\u261\'b9gowej zaprojektowano prze\u322\'b3\u261\'b9czenia dw\u243\'f3ch przy\u322\'b3\u261\'b9czy wodoci\u261\'b9gowych.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 - w punkcie W6 zaprojektowano prze\u322\'b3\u261\'b9czenie istniej\u261\'b9cego przy\u322\'b3\u261\'b9cza wody DN 40 mm z rur PE\line (przy\u322\'b3\u261\'b9cze do dzia\u322\'b3ki nr 10/20),}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 - w punkcie W13 zaprojektowano prze\u322\'b3\u261\'b9czenie istniej\u261\'b9cego przy\u322\'b3\u261\'b9cza wody DN 110 mm z rur PE\line (przy\u322\'b3\u261\'b9cze do dzia\u322\'b3ki nr 10/22),}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Ca\u322\'b3kowita d\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 sieci wodoci\u261\'b9gowej DN 125 mm z rur z \u380\'bfeliwa sferoidalnego wynosi oko\u322\'b3o 180,00 m.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Nale\u380\'bfy wykona\u263\'e6 2 odrzuty do projektowanych hydrant\u243\'f3w p. po\u380\'bf. nadziemnych }{\field{\*\fldinst{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 SYMBOL 102 \\f "Symbol" \\s 11}}{\fldrslt{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af5\loch\f5\fs22\cf0 f}}}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 80 stal, kt\u243\'f3re nale\u380\'bfy wykona\u263\'e6 na projektowanej sieci wodoci\u261\'b9gowej w punktach W5 i W14.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\s3\qj\fi426\widctlpar\sl276\slmult1{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\cf0 Hydranty (HP1 i HP2) dn 80 zaopatrzy\u263\'e6 w zasuwy odcinaj\u261\'b9ce dn 80. Szczeg\u243\'f3\u322\'b3y pokazano na rysunku profilu wodoci\u261\'b9gowego (rys. nr W3) i na schematach w\u281\'eaz\u322\'b3\u243\'f3w (rys. nr W4).}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af4\loch\f4\fs22\par\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE]
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2022\mo2\dy17\hr14\min0}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\formshade\sectd\pard\plain\ql{\*\bkmkstart _GoBack}{\*\bkmkend _GoBack}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[RMS ZEST 2]
ty=S	0
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0	
id=11162	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,6658616

[RMS ZEST 1106]
ty=M	0
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0	
id=2641610	2	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,03
pr=	0	0	0	2641610	0

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1472,7124517

[RMS ZEST 3]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 5 t	0	
id=39811	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=34,9982388

[RMS ZEST 853]
ty=M	0
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0	
id=3951300	2	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,004584
pr=	0	0	0	3951300	0

[RMS ZEST 900]
ty=S	0
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0	
id=11333	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,2505622

[RMS ZEST 1237]
ty=M	0
na=taśma z polietylenu	0	
id=1561420	2	
jm=m	040
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=148,5053

[RMS ZEST 12]
ty=S	0
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa	0	
id=12522	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=17,361781

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 1857]
ty=M	0
na=podchloryn sodowy	0	
id=1410800	2	
jm=kg	033
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1410099	1

[RMS ZEST 1869]
ty=M	0
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami	0	
id=6801207	2	
jm=kg	033
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=53,859

[RMS ZEST 1875]
ty=M	0
na=hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm	0	
id=5880099	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5880099	1

[RMS ZEST 1878]
ty=M	0
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0	
id=5891199	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 1880]
ty=M	0
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów DN80	0	
id=5891200	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 1881]
ty=M	0
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy  80 mm	0	
id=6815080	2	
jm=szt	020
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=15,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815099	1

[RMS ZEST 1882]
ty=M	0
na=żwir sortowany	0	
id=1602699	2	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,76

[RMS ZEST 1885]
ty=M	0
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy 200 mm	0	
id=6815130	2	
jm=szt	020
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815199	1

[RMS ZEST 1895]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t	0	
id=39511	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,582669
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 1936]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy	0	
id=39599	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=13,29902
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39541	1

[RMS ZEST 1940]
ty=M	0
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)	0	
id=2370602	2	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699	1

[RMS ZEST 1955]
ty=M	0
na=drewno na stemple budowlane	0	
id=2640900	1	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,52882289
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2645050	1

[RMS ZEST 1966]
ty=M	0
na=piasek	0	
id=1601899	1	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=89,70461
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899	1

[RMS ZEST 1987]
ty=M	0
na=klamry ciesielskie	0	
id=1341200	2	
jm=kg	033
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=61,20788
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299	1

[RMS ZEST 1999]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930000	1	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=22,61069
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001	1

[RMS ZEST 2000]
ty=S	0
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0	
id=12313	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,172602
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313	1

[RMS ZEST 2003]
ty=M	0
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0	
id=1600614	1	
jm=t	034
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8,513694
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600630	1

[RMS ZEST 2004]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0	
id=11612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,116406
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11612	1

[RMS ZEST 2005]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0	
id=12113	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,131948
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113	1

[RMS ZEST 2008]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0	
id=1700301	1	
jm=t	034
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,517704
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399	1

[RMS ZEST 2009]
ty=S	0
na=ubijak spalinowy	0	
id=12622	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,12742
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12612	1

[RMS ZEST 2010]
ty=S	0
na=piła do ciecia płytek	0	
id=75251	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,0035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	75100	1

[RMS ZEST 2017]
ty=S	0
na=środek transportowy	0	
id=39000	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,3188625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 2035]
ty=S	0
na=prościarka do rur PE	0	
id=71270	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,0143385
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71251	1

[RMS ZEST 2051]
ty=M	0
na=rury stalowe śr. 57,0/3,5 mm	0	
id=5040183	2	
jm=m	040
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=18,9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5040199	1

[RMS ZEST 2052]
ty=M	0
na=tabliczki do znakowania gazociągów	0	
id=6358100	2	
jm=szt	020
ce=0	1691757018	4			0	2	CETEL
cw=0	PLN	0
wa=0
il=7

[RMS ZEST 2057]
ty=S	0
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0	
id=83111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,5652063
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111	1

[RMS ZEST 2059]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0	
id=2600619	1	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,1478
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622	1

[RMS ZEST 2060]
ty=M	0
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)	0	
id=2370604	2	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,3468
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699	1

[RMS ZEST 2066]
ty=M	0
na=rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe do połączeń elastycznych o śr. nominalnej 125 mm, połączenia blokowane	0	
id=5200399	2	
jm=m	040
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=183,9468

[RMS ZEST 2068]
ty=M	0
na=Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 200/125 mm	0	
id=5230499	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2073]
ty=M	0
na=Złącze rurowo-kołnierzowe do połączenia rur z dwóch różnych materiałów DN 200/200 (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysunięciem	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2075]
ty=M	0
na=Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 125/100 mm	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2076]
ty=M	0
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy 125 mm	0	
id=6815100	2	
jm=szt	020
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=23,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815199	1

[RMS ZEST 2077]
ty=M	0
na=Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 125/80 mm	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2078]
ty=M	0
na=Złącze rurowo-kołnierzowe do połączenia rur z dwóch różnych materiałów DN 100/100 (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysunięciem	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2079]
ty=M	0
na=Uszczelki gumowe płaskie, o średnicy 100 mm	0	
id=6815090	2	
jm=szt	020
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815099	1

[RMS ZEST 2083]
ty=M	0
na=Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=125mm	0	
id=5809999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2084]
ty=M	0
na=obudowy teleskopowe do zasuw	0	
id=5891099	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=6

[RMS ZEST 2086]
ty=M	0
na=Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=100mm	0	
id=5809999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2089]
ty=M	0
na=Kolano dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/45st	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2091]
ty=M	0
na=Kolano dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn100/45st	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2093]
ty=M	0
na=Kształtka kielichowo-kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn 125 mm	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8

[RMS ZEST 2094]
ty=M	0
na=Kołnierz ślepy z żel. sferoidalnego DN 125 mm	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2095]
ty=M	0
na=Kolano dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/90st	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2096]
ty=M	0
na=Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=80mm	0	
id=5809999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2097]
ty=M	0
na=Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 80 mm L=100 cm	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2099]
ty=M	0
na=Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 80 mm L=50 cm	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2100]
ty=M	0
na=Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 80 mm L=30 cm	0	
id=5249999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2101]
ty=M	0
na=Łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/90st	0	
id=5239999	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 2109]
ty=M	0
na=Obejma do  nawiercania pod ciśnieniem z zaworem 125/40	0	
id=5891799	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2114]
ty=M	0
na=korytko betonowe prefabrykowane	0	
id=8191100	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 2115]
ty=M	0
na=skrzynka uliczna do zasuw	0	
id=5887111	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=6

[RMS ZEST 2116]
ty=M	0
na=Mufa elektrooporowa dn 40 PE	0	
id=5646599	2	
jm=szt.	020
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,08

[RMS ZEST 2117]
ty=S	0
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE	0	
id=72560	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72560	1

[RMS ZEST 2118]
ty=S	0
na=agregat prądotwórczy	0	
id=81100	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81111	1

[RMS ZEST 2119]
ty=M	0
na=Rury PE100 RC SDR11 dn 40 mm	0	
id=5632999	2	
jm=m	040
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,8137

[RMS ZEST 2120]
ty=M	0
na=przewód Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2	0	
id=7921104	2	
jm=m	040
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,8216
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7921104	1

[RMS ZEST 2124]
ty=M	0
na=miał kamienny	0	
id=1600600	1	
jm=t	034
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,574002
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600600	1

[RMS ZEST 2126]
ty=M	0
na=ziemia żyzna lub kompostowa	0	
id=3990401	1	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970110	1

[RMS ZEST 2128]
ty=M	0
na=nasiona traw	0	
id=2_21005	3	
jm=kg	033
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,754
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 2129]
ty=M	0
na=azofoska	0	
id=1420800	1	
jm=kg	033
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,885
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 2133]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0	
id=39541	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,8384
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39531	1

[RMS ZEST 2134]
ty=S	0
na=przyczepa dłużycowa do samochodu do 10 t	0	
id=39653	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,8384
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39653	1

[RMS ZEST 2136]
ty=S	0
na=maszyna do wierceń poziomych WP 15/25	0	
id=15299	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=39,066

[RMS ZEST 2137]
ty=S	0
na=wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t	0	
id=34512	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=39,066
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34512	1

[RMS ZEST 2138]
ty=S	0
na=Minikoparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,1-0,25t	0	
id=11156	1	
jm=m-g	148
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=7,7726488
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11156	1

[RMS ZEST 2143]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0	
id=1330400	1	
jm=kg	033
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332299	1

[RMS ZEST 2144]
ty=M	0
na=maty słomiane	0	
id=2790199	1	
jm=m2	050
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2790199	1

[RMS ZEST 2153]
ty=M	0
na=Ogrodzenie tymczasowe drzew	0	
id=2370699	1	
jm=m	040
ce=0	1691757018	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=179,23
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699	1

[RMS ZEST 2160]
ty=M	0
na=bale iglaste obrzynane nasycone kl.III	0	
id=2640021	2	
jm=m3	060
ce=0	1691757018	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,69774034
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020	1

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ WODOCIĄGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=15351
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14312
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0115-01	2-01	0115-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0115-01	
mpn=_1211	_1211
na=Pomiary przy wykopach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=229,2	229,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=229,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	229,2	#p14315+#p14319				0

[PRZEDMIAR]
wo=229,2	1	#p3+#p4						

[RMS 1]
id=14313
nz=0,053	0	0,053	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,1476
uw=
kj=0
ij=0,053	0,053

[RMS 853]
id=14314
nz=2E-05	0	0,00002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,004584
uw=
kj=0
ij=2E-05	2E-05

[POZYCJA]
id=16791
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0306-06	2-18	0306-06		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0306-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 125 mm w gruntach kat.III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=45,96	45,96		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,96
jm=m	040
pm=-1
wo=0	45,96	45,96	W1 - W3			0

[PRZEDMIAR]
wo=45,96	1	45,96	W1 - W3					

[RMS 1]
id=16801
nz=3,25	0	3,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=149,37
uw=
kj=0
ij=3,25	3,25

[RMS 2066]
id=16812
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	16806
wa=0
wb=0
il=46,8792
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 7]
id=16806
nz=3,5	0	3,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 2133]
id=16807
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,8384
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 2134]
id=16808
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,8384
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 2136]
id=16810
nz=0,85	0	0,85	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=39,066
uw=
kj=0
ij=0,85	0,85

[RMS 2137]
id=16811
nz=0,85	0	0,85	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=39,066
uw=
kj=0
ij=0,85	0,85

[POZYCJA]
id=14315
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-02	2-01	0212-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0212-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane minikoparką na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=111,356	111,356		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=111,356
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	107,382	65,08*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*1,0	W4 -W9			0
wo=0	2,698	1,66*[1,61+0,5*[1,64-1,61]]*1,0	W5 - HP1			0
wo=0	1,276	0,79*[1,59+0,5*[1,64-1,59]]*1,0	W6 - W6.2			0

[PRZEDMIAR]
wo=107,382	1	65,08*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*1,0	W4 -W9					
wo=2,698	1	1,66*[1,61+0,5*[1,64-1,61]]*1,0	W5 - HP1					
wo=1,276	1	0,79*[1,59+0,5*[1,64-1,59]]*1,0	W6 - W6.2					

[RMS 1]
id=14316
nz=0,144	0	0,144	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,035264
uw=
kj=0
ij=0,144	0,144

[RMS 2138]
id=16814
nz=0,0698	0	0,0698	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,7726488
uw=
kj=0
ij=0,0698	0,0698

[POZYCJA]
id=14319
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02	2-01	0306-02	 + KNR-W 2-01 0306-06	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0306-02	 + KNR-W 2-01 0306-06
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 2.0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=117,844	117,844		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=117,844
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	13,127	7,98*[1,64+0,5*[1,65-1,64]]*1,0	W3 - W4			0
wo=0	100,922	60,98*[1,65+0,5*[1,66-1,65]]*1,0	W9 - W15			0
wo=0	0,561	0,34*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*1,0	W13 - W13.1			0
wo=0	3,234	1,96*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*1,0	W14 - HP2			0

[PRZEDMIAR]
wo=13,127	1	7,98*[1,64+0,5*[1,65-1,64]]*1,0	W3 - W4					
wo=100,922	1	60,98*[1,65+0,5*[1,66-1,65]]*1,0	W9 - W15					
wo=0,561	1	0,34*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*1,0	W13 - W13.1					
wo=3,234	1	1,96*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*1,0	W14 - HP2					

[RMS 1]
id=14320
nz=2,59	0	2,3+0,29	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=305,21596
uw=
kj=0
ij=2,59	2,59

[POZYCJA]
id=16848
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0313-02	2-01	0313-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0313-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głębokości do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=458,399	458,399		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=458,399
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	214,764	65,08*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*2	W4 -W9			0
wo=0	5,395	1,66*[1,61+0,5*[1,64-1,61]]*2	W5 - HP1			0
wo=0	2,552	0,79*[1,59+0,5*[1,64-1,59]]*2	W6 - W6.2			0
wo=0	26,254	7,98*[1,64+0,5*[1,65-1,64]]*2	W3 - W4			0
wo=0	201,844	60,98*[1,65+0,5*[1,66-1,65]]*2	W9 - W15			0
wo=0	1,122	0,34*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*2	W13 - W13.1			0
wo=0	6,468	1,96*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*2	W14 - HP2			0

[PRZEDMIAR]
wo=214,764	1	65,08*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*2	W4 -W9					
wo=5,395	1	1,66*[1,61+0,5*[1,64-1,61]]*2	W5 - HP1					
wo=2,552	1	0,79*[1,59+0,5*[1,64-1,59]]*2	W6 - W6.2					
wo=26,254	1	7,98*[1,64+0,5*[1,65-1,64]]*2	W3 - W4					
wo=201,844	1	60,98*[1,65+0,5*[1,66-1,65]]*2	W9 - W15					
wo=1,122	1	0,34*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*2	W13 - W13.1					
wo=6,468	1	1,96*[1,64+0,5*[1,66-1,64]]*2	W14 - HP2					

[RMS 1]
id=16854
nz=0,55	0	0,55	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=252,11945
uw=
kj=0
ij=0,55	0,55

[RMS 2160]
id=16856
nz=0,00366	0	0,00366	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,67774034
uw=
kj=0
ij=0,00366	0,00366

[RMS 1955]
id=16857
nz=0,00111	0	0,00111	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,50882289
uw=
kj=0
ij=0,00111	0,00111

[RMS 1987]
id=16858
nz=0,12	0	0,12	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=55,00788
uw=
kj=0
ij=0,12	0,12

[POZYCJA]
id=14330
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0511-01	
mpn=121110	<DaneKNR><Interpolacja>10</Interpolacja></DaneKNR>
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13,879	13,879		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,879
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	13,879	[180,0-45,96+1,66+0,79+0,34+1,96]*1,0*0,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,879	1	[180,0-45,96+1,66+0,79+0,34+1,96]*1,0*0,10						

[RMS 1]
id=14331
nz=2,1	0	2,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=29,1459
uw=
kj=0
ij=2,1	2,1

[RMS 1966]
id=15353
nz=1,22	0	1,22	
np=1	0	14333
wa=0
wb=0
il=16,93238
uw=
kj=0
ij=1,22	1,22

[RMS 7]
id=14333
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 12]
id=15355
nz=0,77	0	0,77	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,68683
uw=
kj=0
ij=0,77	0,77

[POZYCJA]
id=15105
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0120-02	4-05I	0120-02		0
pd5=Proinbud 1993	KATSRC_UNDEF	KNR 4-05I 0120-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr. nominalnej 100 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=46	46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=m	040
pm=-1
wo=0	46	46,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46,0						

[RMS 1]
id=15106
nz=0,219	0	0,219	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,074
uw=
kj=0
ij=0,219	0,219

[RMS 1936]
id=16530
nz=0,016	0	0,016	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,736
uw=
kj=0
ij=0,016	0,016

[POZYCJA]
id=16531
pd=Proinbud 1993		wycena własna		wycena własna		0
pd5=Proinbud 1993	KATSRC_UNDEF	wycena wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zamulenie pozostałej części rurociągu z rur śr. 100 mm
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=128	128		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=128
jm=m	040
pm=-1
wo=0	128	121+7,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	121+7,0						

[POZYCJA]
id=16541
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0801-04	2-18	0801-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0801-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 200/125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=16550
nz=5,92	0	5,92	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,92
uw=
kj=0
ij=5,92	5,92

[RMS 2068]
id=16543
nz=1	0	1	
np=1	0	16548
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=16548
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1895]
id=16549
nz=0,55	0	0,55	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,55
uw=
kj=0
ij=0,55	0,55

[POZYCJA]
id=16559
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03	 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-03	 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211110	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>110</Interpolacja></DaneKNR>
na=Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 125/100 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16566
nz=0,708	0	0,708	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,78588
uw=
kj=0
ij=0,78588	0,78588

[RMS 2075]
id=16561
nz=1	0	1	
np=1	0	16564
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2076]
id=16562
nz=2,2	0	2,20	
np=1	0	16564
wa=0
wb=0
il=2,2
uw=
kj=0
ij=2,2	2,2

[RMS 1869]
id=16563
nz=1,357	0	1,357	
np=1	0	16564
wa=0
wb=0
il=1,357
uw=
kj=0
ij=1,357	1,357

[RMS 7]
id=16564
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16565
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,07
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=16567
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03	 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-03	 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211110	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>110</Interpolacja></DaneKNR>
na=Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 125/80 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16568
nz=0,708	0	0,708	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,57176
uw=
kj=0
ij=0,78588	0,78588

[RMS 2077]
id=16569
nz=1	0	1	
np=1	0	16572
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2076]
id=16570
nz=2,2	0	2,20	
np=1	0	16572
wa=0
wb=0
il=4,4
uw=
kj=0
ij=2,2	2,2

[RMS 1869]
id=16571
nz=1,357	0	1,357	
np=1	0	16572
wa=0
wb=0
il=2,714
uw=
kj=0
ij=1,357	1,357

[RMS 7]
id=16572
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16573
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,14
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=16551
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-05	2-18	0114-05	 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-05	 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211200	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>200</Interpolacja></DaneKNR>
na=Złącze rurowo-kołnierzowe do połączenia rur z dwóch różnych materiałów DN 200/200 (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysunięciem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16558
nz=1,19	0	1,19	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,6418
uw=
kj=0
ij=1,3209	1,3209

[RMS 2073]
id=16553
nz=1	0	1	
np=1	0	16556
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1885]
id=16554
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16556
wa=0
wb=0
il=2,2
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16555
nz=2,693	0	2,693	
np=1	0	16556
wa=0
wb=0
il=5,386
uw=
kj=0
ij=2,693	2,693

[RMS 7]
id=16556
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16557
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[POZYCJA]
id=16574
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03	 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-03	 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211110	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>110</Interpolacja></DaneKNR>
na=Złącze rurowo-kołnierzowe do połączenia rur z dwóch różnych materiałów DN 100/100 (np. typu Synoflex) z zabezpieczeniem przed wysunięciem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16575
nz=0,708	0	0,708	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,78588
uw=
kj=0
ij=0,78588	0,78588

[RMS 2078]
id=16582
nz=1	0	1	
np=1	0	16585
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2079]
id=16583
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16585
wa=0
wb=0
il=1,1
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16584
nz=1,357	0	1,357	
np=1	0	16585
wa=0
wb=0
il=1,357
uw=
kj=0
ij=1,357	1,357

[RMS 7]
id=16585
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16586
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,07
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=15452
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03	/04	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0205-03	/04
mpn=121,0:1,0911125	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>125</Interpolacja></DaneKNR>
na=Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=125mm  z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=15453
nz=4,445	0	4,445	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,89
uw=
kj=0
ij=4,445	4,445

[RMS 2083]
id=16588
nz=1	0	1	
np=1	0	16598
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2076]
id=16591
nz=2	0	2	
np=1	0	16598
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 1869]
id=16592
nz=1,57	0	1,57	
np=1	0	16598
wa=0
wb=0
il=3,14
uw=
kj=0
ij=1,57	1,57

[RMS 2084]
id=16596
nz=1	0	1	
np=1	0	16598
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2115]
id=16597
nz=1	0	1	
np=1	0	16598
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=16598
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1895]
id=16599
nz=0,275	0	0,275	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,55
uw=
kj=0
ij=0,275	0,275

[POZYCJA]
id=16600
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0205-03	
mpn=121,0:1,0911100	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>100</Interpolacja></DaneKNR>
na=Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=100mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=16601
nz=4,17	0	4,17	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,17
uw=
kj=0
ij=4,17	4,17

[RMS 2086]
id=16602
nz=1	0	1	
np=1	0	16607
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2079]
id=16603
nz=2	0	2	
np=1	0	16607
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 1869]
id=16604
nz=1,57	0	1,57	
np=1	0	16607
wa=0
wb=0
il=1,57
uw=
kj=0
ij=1,57	1,57

[RMS 2084]
id=16605
nz=1	0	1	
np=1	0	16607
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2115]
id=16606
nz=1	0	1	
np=1	0	16607
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=16607
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1895]
id=16608
nz=0,25	0	0,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,25
uw=
kj=0
ij=0,25	0,25

[POZYCJA]
id=16534
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0103-02	2-18	0103-02	/03 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0103-02	/03 z.sz.3.9. 9907 
mpn=3:0:09101211125	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="3" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>125</Interpolacja></DaneKNR>
na=Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe o śr. nominalnej 125 mm, połączenia blokowane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=134,38	134,38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=134,38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	134,38	180,0-45,96+0,34				0

[PRZEDMIAR]
wo=134,38	1	180,0-45,96+0,34						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,93		1,93
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16540
nz=0,3305	0	0,3305	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=85,7162987
uw=
kj=0
ij=0,637865	0,637865

[RMS 2066]
id=16536
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	16538
wa=0
wb=0
il=137,0676
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 7]
id=16538
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16539
nz=0,029	0	0,029	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,89702
uw=
kj=0
ij=0,029	0,029

[POZYCJA]
id=16622
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03	/04 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-03	/04 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211125	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>125</Interpolacja></DaneKNR>
na=Kolano dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/45st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16630
nz=0,797625	0	0,797625	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,770728
uw=
kj=0
ij=0,885364	0,885364

[RMS 2089]
id=16637
nz=1	0	1	
np=1	0	16640
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2076]
id=16638
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16640
wa=0
wb=0
il=2,2
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16639
nz=1,858	0	1,858	
np=1	0	16640
wa=0
wb=0
il=3,716
uw=
kj=0
ij=1,858	1,858

[RMS 7]
id=16640
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16641
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,14
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=16642
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03	 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-03	 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211110	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>110</Interpolacja></DaneKNR>
na=Kolano dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn100/45st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16643
nz=0,708	0	0,708	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,57176
uw=
kj=0
ij=0,78588	0,78588

[RMS 2091]
id=16656
nz=1	0	1	
np=1	0	16659
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2079]
id=16657
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16659
wa=0
wb=0
il=2,2
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16658
nz=1,357	0	1,357	
np=1	0	16659
wa=0
wb=0
il=2,714
uw=
kj=0
ij=1,357	1,357

[RMS 7]
id=16659
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16660
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,14
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=16682
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03	/04 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-03	/04 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211125	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>125</Interpolacja></DaneKNR>
na=Kolano dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/90st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16683
nz=0,797625	0	0,797625	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,885364
uw=
kj=0
ij=0,885364	0,885364

[RMS 2095]
id=16684
nz=1	0	1	
np=1	0	16687
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2076]
id=16685
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16687
wa=0
wb=0
il=1,1
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16686
nz=1,858	0	1,858	
np=1	0	16687
wa=0
wb=0
il=1,858
uw=
kj=0
ij=1,858	1,858

[RMS 7]
id=16687
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16688
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,07
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=16661
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03	/04 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-03	/04 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211125	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>125</Interpolacja></DaneKNR>
na=Kształtka kielichowo-kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16662
nz=0,797625	0	0,797625	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,082912
uw=
kj=0
ij=0,885364	0,885364

[RMS 2093]
id=16663
nz=1	0	1	
np=1	0	16666
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2076]
id=16664
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16666
wa=0
wb=0
il=8,8
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16665
nz=1,858	0	1,858	
np=1	0	16666
wa=0
wb=0
il=14,864
uw=
kj=0
ij=1,858	1,858

[RMS 7]
id=16666
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16667
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,56
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=16668
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03	/04 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-03	/04 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211125	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>125</Interpolacja></DaneKNR>
na=Kołnierz ślepy z żel. sferoidalnego DN 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16669
nz=0,797625	0	0,797625	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,885364
uw=
kj=0
ij=0,885364	0,885364

[RMS 2094]
id=16670
nz=1	0	1	
np=1	0	16673
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2076]
id=16671
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16673
wa=0
wb=0
il=1,1
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16672
nz=1,858	0	1,858	
np=1	0	16673
wa=0
wb=0
il=1,858
uw=
kj=0
ij=1,858	1,858

[RMS 7]
id=16673
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16674
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,07
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=15409
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-03	2-18	0219-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0219-03	
mpn=_1211	_1211
na=Hydrant p.poż. fi 80 nadziemny z przyłączem kołnierzowym oraz skrzynką uliczną typu ciężkiego. Zasuwa i kolano ze stopką DN80
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=15410
nz=4,68	0	4,68	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,36
uw=
kj=0
ij=4,68	4,68

[RMS 1875]
id=15411
nz=1	0	1	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2096]
id=15412
nz=1	0	1	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2084]
id=15413
nz=1	0	1	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1878]
id=15414
nz=1	0	1	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2115]
id=15415
nz=1	0	1	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1880]
id=15416
nz=1	0	1	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1881]
id=15417
nz=5	0	5	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 1869]
id=15419
nz=2,04	0	2,04	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=4,08
uw=
kj=0
ij=2,04	2,04

[RMS 1882]
id=15420
nz=0,38	0	0,38	
np=1	0	15421
wa=0
wb=0
il=0,76
uw=
kj=0
ij=0,38	0,38

[RMS 7]
id=15421
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=15422
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,1
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[POZYCJA]
id=15374
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02	 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-02	 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:0910121180	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>80</Interpolacja></DaneKNR>
na=Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 80 mm L=100 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=15375
nz=0,666	0	0,666	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,47852
uw=
kj=0
ij=0,73926	0,73926

[RMS 2097]
id=16690
nz=1	0	1	
np=1	0	16693
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1881]
id=16691
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16693
wa=0
wb=0
il=2,2
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16692
nz=1,357	0	1,357	
np=1	0	16693
wa=0
wb=0
il=2,714
uw=
kj=0
ij=1,357	1,357

[RMS 7]
id=16693
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16694
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[POZYCJA]
id=16695
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02	 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-02	 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:0910121180	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>80</Interpolacja></DaneKNR>
na=Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 80 mm L=50 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16696
nz=0,666	0	0,666	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,47852
uw=
kj=0
ij=0,73926	0,73926

[RMS 2099]
id=16697
nz=1	0	1	
np=1	0	16700
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1881]
id=16698
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16700
wa=0
wb=0
il=2,2
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16699
nz=1,357	0	1,357	
np=1	0	16700
wa=0
wb=0
il=2,714
uw=
kj=0
ij=1,357	1,357

[RMS 7]
id=16700
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16701
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[POZYCJA]
id=16702
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02	 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0114-02	 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:0910121180	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>80</Interpolacja></DaneKNR>
na=Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 80 mm L=30 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16703
nz=0,666	0	0,666	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,73926
uw=
kj=0
ij=0,73926	0,73926

[RMS 2100]
id=16704
nz=1	0	1	
np=1	0	16707
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1881]
id=16705
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	16707
wa=0
wb=0
il=1,1
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 1869]
id=16706
nz=1,357	0	1,357	
np=1	0	16707
wa=0
wb=0
il=1,357
uw=
kj=0
ij=1,357	1,357

[RMS 7]
id=16707
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16708
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,03
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[POZYCJA]
id=15367
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0113-02	2-18	0113-02	/03 z.sz.3.9. 9907 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0113-02	/03 z.sz.3.9. 9907 
mpn=6:0:09101211125	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="6" Wybory="0" /></Modyfikacje><Interpolacja>125</Interpolacja></DaneKNR>
na=Łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego GGG40 dn125/90st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1,11
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=15368
nz=1,69	0	1,69	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,7518
uw=
kj=0
ij=1,8759	1,8759

[RMS 2101]
id=16710
nz=1	0	1	
np=1	0	16714
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=16714
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16715
nz=0,118	0	0,118	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,236
uw=
kj=0
ij=0,118	0,118

[POZYCJA]
id=16721
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-03	2-18	0802-03	 + KNR-W 2-19 0304-07 z.sz.2.5. 9905-04 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0802-03	 + KNR-W 2-19 0304-07 z.sz.2.5. 9905-04 
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obejma do  nawiercania pod ciśnieniem z zaworem 125/40 z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=16729
nz=10,433	0	5,12+5,313000	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,433
uw=
kj=0
ij=10,433	10,433

[RMS 2109]
id=16731
nz=1	0	1	
np=2	0	16735
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1869]
id=16734
nz=2,46	0	2,46	
np=2	0	16735
wa=0
wb=0
il=2,46
uw=
kj=0
ij=2,46	2,46

[RMS 7]
id=16735
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 2084]
id=16748
nz=1	0	1	
np=3	0	16751
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2114]
id=16749
nz=1	0	1	
np=3	0	16751
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2115]
id=16750
nz=1	0	1	
np=3	0	16751
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=16751
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1895]
id=16736
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,5
uw=
kj=0
ij=0,5	0,5

[RMS 2017]
id=16752
nz=0,242	0	0,242000	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,242
uw=
kj=0
ij=0,242	0,242

[POZYCJA]
id=16753
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-04	2-19	0303-04	 z.sz.2.5. 9905-04 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1992, uzupeC582nienie 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-19 0303-04	 z.sz.2.5. 9905-04 
mpn=16:0:0910121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="16" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Mufa elektrooporowa dn 40 PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1,1		1,1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16760
nz=0,16	0	0,16	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,352
uw=
kj=0
ij=0,176	0,176

[RMS 2116]
id=16755
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	16756
wa=0
wb=0
il=2,08
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 7]
id=16756
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 2017]
id=16757
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,066
uw=
kj=0
ij=0,033	0,033

[RMS 2117]
id=16758
nz=0,16	0	0,16	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,352
uw=
kj=0
ij=0,176	0,176

[RMS 2118]
id=16759
nz=0,16	0	0,16	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,352
uw=
kj=0
ij=0,176	0,176

[POZYCJA]
id=16761
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0301-04	2-19	0301-04	 z.sz.2.5. 9905-04 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1992, uzupeC582nienie 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-19 0301-04	 z.sz.2.5. 9905-04 
mpn=16:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="16" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Rury PE100 RC SDR11 dn 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0,79	0,79		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,79
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,79	0,79				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,79	1	0,79						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1,1		1,1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16769
nz=0,146	0	0,146	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,126874
uw=
kj=0
ij=0,1606	0,1606

[RMS 2119]
id=16763
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	16765
wa=0
wb=0
il=0,8137
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 2120]
id=16764
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	16765
wa=0
wb=0
il=0,8216
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 7]
id=16765
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 2017]
id=16766
nz=0,0125	0	0,0125	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0108625
uw=
kj=0
ij=0,01375	0,01375

[RMS 2057]
id=16767
nz=0,0427	0	0,0427	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0371063
uw=
kj=0
ij=0,04697	0,04697

[RMS 2035]
id=16768
nz=0,0165	0	0,0165	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0143385
uw=
kj=0
ij=0,01815	0,01815

[POZYCJA]
id=14580
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-02	2-18	0704-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0704-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1	1		1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=14581
nz=10,4	0	10,4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,4
uw=
kj=0
ij=10,4	10,4

[RMS 1106]
id=15312
nz=0,03	0	0,03	
np=1	0	15325
wa=0
wb=0
il=0,03
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 2160]
id=15313
nz=0,02	0	0,02	
np=1	0	15325
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 1955]
id=15314
nz=0,02	0	0,02	
np=1	0	15325
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 1987]
id=15315
nz=6,2	0	6,2	
np=1	0	15325
wa=0
wb=0
il=6,2
uw=
kj=0
ij=6,2	6,2

[RMS 1999]
id=15316
nz=6	0	6	
np=1	0	15325
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 7]
id=15325
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=15326
nz=3,16	0	3,16	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,16
uw=
kj=0
ij=3,16	3,16

[POZYCJA]
id=15340
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0707-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odc.200m	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=15349
nz=4,09	0	4,09	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,09
uw=
kj=0
ij=4,09	4,09

[RMS 1857]
id=15342
nz=0,5	0	0,5	
np=1	0	15347
wa=0
wb=0
il=0,5
uw=
kj=0
ij=0,5	0,5

[RMS 1999]
id=15344
nz=7,06	0	7,06	
np=1	0	15347
wa=0
wb=0
il=7,06
uw=
kj=0
ij=7,06	7,06

[RMS 7]
id=15347
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1895]
id=15348
nz=1,58	0	1,58	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,58
uw=
kj=0
ij=1,58	1,58

[POZYCJA]
id=14589
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-02	2-18	0708-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-18 0708-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odc.200m	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=14590
nz=1,18	0	1,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,18
uw=
kj=0
ij=1,18	1,18

[RMS 1999]
id=15030
nz=7,54	0	7,54	
np=1	0	15031
wa=0
wb=0
il=7,54
uw=
kj=0
ij=7,54	7,54

[RMS 7]
id=15031
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=15493
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0201	2-01	0312-0201		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0312-0201	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obsypanie rurociągów piaskiem - uwaga: uwzględnić materiał
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=56,39	56,39		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56,39
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	54,765	[180,0-45,96+0,34]*[1,0*0,42-3,14*0,063*0,063]				0
wo=0	1,357	[1,66+1,96]*[1,0*0,38-3,14*0,04*0,04]				0
wo=0	0,268	0,79*[1,0*0,34-3,14*0,02*0,02]				0

[PRZEDMIAR]
wo=54,765	1	[180,0-45,96+0,34]*[1,0*0,42-3,14*0,063*0,063]						
wo=1,357	1	[1,66+1,96]*[1,0*0,38-3,14*0,04*0,04]						
wo=0,268	1	0,79*[1,0*0,34-3,14*0,02*0,02]						

[RMS 1]
id=15494
nz=1,22	0	1,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=68,7958
uw=
kj=0
ij=1,22	1,22

[RMS 1966]
id=15495
nz=1,22	0	1,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=68,7958
uw=
kj=0
ij=1,22	1,22

[POZYCJA]
id=14540
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1992,uzupeC582nienie 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-19 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką magnetyczną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=138,79	138,79		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=138,79
jm=m	040
pm=-1
wo=0	138,79	180,0-45,96+1,66+1,96+0,79+0,34				0

[PRZEDMIAR]
wo=138,79	1	180,0-45,96+1,66+1,96+0,79+0,34						

[RMS 1]
id=14541
nz=0,0075	0	0,0075	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,040925
uw=
kj=0
ij=0,0075	0,0075

[RMS 1237]
id=14542
nz=1,07	0	1,07	
np=1	0	14543
wa=0
wb=0
il=148,5053
uw=
kj=0
ij=1,07	1,07

[RMS 7]
id=14543
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1895]
id=14544
nz=0,0011	0	0,0011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,152669
uw=
kj=0
ij=0,0011	0,0011

[POZYCJA]
id=16475
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1992, uzupeC582nienie 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-19 0134-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Oznakowanie armatury na słupku stalowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
id=16476
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 2051]
id=16481
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	16478
wa=0
wb=0
il=18,9
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 2052]
id=16482
nz=1	0	1	
np=1	0	16478
wa=0
wb=0
il=7
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1940]
id=16483
nz=0,06	0	0,06	
np=1	0	16478
wa=0
wb=0
il=0,42
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[RMS 7]
id=16478
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 1936]
id=16485
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,54
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[POZYCJA]
id=15488
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0201	2-01	0312-0201		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0312-0201	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=158,931	158,931		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=158,931
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	158,931	[#p14315+#p14319]-[#p14330+#p15493]				0

[PRZEDMIAR]
wo=158,931	1	[#p3+#p4]-[#p6+#p33]						

[RMS 1]
id=15492
nz=1,22	0	1,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=193,89582
uw=
kj=0
ij=1,22	1,22

[POZYCJA]
id=14560
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0228-03	
mpn=_1211	_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=215,321	215,321		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=215,321
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	215,321	#p15493+#p15488				0

[PRZEDMIAR]
wo=215,321	1	#p33+#p36						

[RMS 1]
id=14561
nz=0,102	0	0,102	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,962742
uw=
kj=0
ij=0,102	0,102

[RMS 12]
id=14562
nz=0,031	0	0,031	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,674951
uw=
kj=0
ij=0,031	0,031

[POZYCJA]
id=14563
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-05	2-01	0208-05	 0210-04 	0
pd5=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0208-05	 0210-04 
mpn=58:3:100989,10121,0:0,092,0:0,0911	58:3:100989,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do miejsca składowania wraz z kosztami utylizacji.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=70,269	70,269		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-05			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,269
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	70,269	[#p14315+#p14319]-#p15488				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,269	1	[#p3+#p4]-#p36						

[RMS 1]
id=14564
nz=0,038	0	0,038	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,670222
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 2]
id=14565
nz=0,0664	0	0,0664	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,6658616
uw=
kj=0
ij=0,0664	0,0664

[RMS 900]
id=14566
nz=0,0298	0	0,0298	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,0940162
uw=
kj=0
ij=0,0298	0,0298

[RMS 3]
id=14567
nz=0,4652	0	0,1916+18*0,0152	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=32,6891388
uw=
kj=0
ij=0,4652	0,4652

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIA
wa=0
kn=0	0	0
id=16153
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=16493
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0807-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=40,14	40,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40,14
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	40,14	40,14				0

[PRZEDMIAR]
wo=40,14	1	40,14						

[RMS 1]
id=16496
nz=1,3702	0	1,3702	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=54,999828
uw=
kj=0
ij=1,3702	1,3702

[POZYCJA]
id=16497
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0813-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=18,5	18,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	18,5	18,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	18,50						

[RMS 1]
id=16499
nz=0,2319	0	0,2319	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,29015
uw=
kj=0
ij=0,2319	0,2319

[POZYCJA]
id=16500
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0812-03	2-31	0812-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0812-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1,295	1,295		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,295
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,295	0,07*18,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,295	1	0,07*18,50						

[RMS 1]
id=16503
nz=2,48	0	2,48	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,2116
uw=
kj=0
ij=2,48	2,48

[RMS 2057]
id=16502
nz=1,18	0	1,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,5281
uw=
kj=0
ij=1,18	1,18

[POZYCJA]
id=16525
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-19	4-01	0109-19	 0109-20 	0
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-01 0109-19	 0109-20 
mpn=88:0:1509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="88" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Wywiezienie gruzu do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1,29	1,29		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,29
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,29	1,29				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,29	1	1,29						

[RMS 1]
id=16528
nz=2,13	0	2,13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,7477
uw=
kj=0
ij=2,13	2,13

[RMS 3]
id=16527
nz=1,79	0	1,23+14*0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,3091
uw=
kj=0
ij=1,79	1,79

[POZYCJA]
id=16124
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=40,14	40,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40,14
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	40,14	40,14				0

[PRZEDMIAR]
wo=40,14	1	40,14						

[RMS 1]
id=16125
nz=0,0028	0	0,0028	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,112392
uw=
kj=0
ij=0,0028	0,0028

[RMS 1999]
id=16126
nz=0,005	0	0,005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2007
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[RMS 2000]
id=16127
nz=0,0043	0	0,0043	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,172602
uw=
kj=0
ij=0,0043	0,0043

[RMS 900]
id=16128
nz=0,0039	0	0,0039	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,156546
uw=
kj=0
ij=0,0039	0,0039

[POZYCJA]
id=16132
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="10" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=40,14	40,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40,14
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	40,14	40,14				0

[PRZEDMIAR]
wo=40,14	1	40,14						

[RMS 1]
id=16140
nz=0,0326	0	0,0326	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,308564
uw=
kj=0
ij=0,0326	0,0326

[RMS 2003]
id=16772
nz=0,2121	0	0,1697+2*0,0212	
np=1	0	16775
wa=0
wb=0
il=8,513694
uw=
kj=0
ij=0,2121	0,2121

[RMS 2124]
id=16773
nz=0,0143	0	0,0143	
np=1	0	16775
wa=0
wb=0
il=0,574002
uw=
kj=0
ij=0,0143	0,0143

[RMS 1999]
id=16774
nz=0,01	0	0,008+2*0,001	
np=1	0	16775
wa=0
wb=0
il=0,4014
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 7]
id=16775
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 2004]
id=16776
nz=0,0029	0	0,0025+2*0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,116406
uw=
kj=0
ij=0,0029	0,0029

[RMS 2005]
id=16777
nz=0,0282	0	0,0256+2*0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,131948
uw=
kj=0
ij=0,0282	0,0282

[POZYCJA]
id=16141
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0317-01	0-11	0317-01		0
pd5=IGM wyd.II 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-11 0317-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=40,14	40,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40,14
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	40,14	40,14				0

[PRZEDMIAR]
wo=40,14	1	40,14						

[RMS 1]
id=16151
nz=1,2506	0	1,2506	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=50,199084
uw=
kj=0
ij=1,2506	1,2506

[RMS 1966]
id=16146
nz=0,0845	0	0,0845	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,39183
uw=
kj=0
ij=0,0845	0,0845

[RMS 2008]
id=16147
nz=0,0111	0	0,0111	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,445554
uw=
kj=0
ij=0,0111	0,0111

[RMS 1999]
id=16148
nz=0,016	0	0,016	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,64224
uw=
kj=0
ij=0,016	0,016

[RMS 2009]
id=16149
nz=0,053	0	0,053	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,12742
uw=
kj=0
ij=0,053	0,053

[RMS 2010]
id=16150
nz=0,025	0	0,025	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,0035
uw=
kj=0
ij=0,025	0,025

[POZYCJA]
id=16504
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1,295	1,295		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,295
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,295	0,07*18,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,295	1	0,07*18,50						

[RMS 1]
id=16513
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,6809
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 2059]
id=16508
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	16511
wa=0
wb=0
il=0,0518
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 1966]
id=16509
nz=0,27	0	0,27	
np=1	0	16511
wa=0
wb=0
il=0,34965
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 1999]
id=16510
nz=0,47	0	0,47	
np=1	0	16511
wa=0
wb=0
il=0,60865
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 7]
id=16511
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 2060]
id=16512
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,3468
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[POZYCJA]
id=16514
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z demontażu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=18,5	18,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	18,5	18,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	18,50						

[RMS 1]
id=16524
nz=0,429	0	0,429	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,9365
uw=
kj=0
ij=0,429	0,429

[RMS 1966]
id=16520
nz=0,0127	0	0,0127	
np=1	0	16523
wa=0
wb=0
il=0,23495
uw=
kj=0
ij=0,0127	0,0127

[RMS 2008]
id=16521
nz=0,0039	0	0,0039	
np=1	0	16523
wa=0
wb=0
il=0,07215
uw=
kj=0
ij=0,0039	0,0039

[RMS 1999]
id=16522
nz=0,0042	0	0,0042	
np=1	0	16523
wa=0
wb=0
il=0,0777
uw=
kj=0
ij=0,0042	0,0042

[RMS 7]
id=16523
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ
wa=0
kn=0	0	0
id=16815
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=16816
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0107-04	2-21	0107-04		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0107-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16819
nz=5,7	0	5,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,774
uw=
kj=0
ij=5,4435	5,4435

[RMS 2059]
id=16822
nz=0,024	0	0,024	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,096
uw=
kj=0
ij=0,024	0,024

[RMS 2143]
id=16823
nz=0,24	0	0,24	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,96
uw=
kj=0
ij=0,24	0,24

[RMS 2144]
id=16824
nz=4	0	4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 1999]
id=16825
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,08
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=16826
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996		wycena własna		wycena własna		0
pd5=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	wycena wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ogrodzenie tymczasowe drzew wraz z rozbiórką po wykonaniu robót
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=179,23	179,23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=179,23
jm=m	040
pm=-1
wo=0	179,23	179,23				0

[PRZEDMIAR]
wo=179,23	1	179,23						

[RMS 1]
id=16839
nz=0,3	0	0,30	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=53,769
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 2153]
id=16842
nz=1	0	1,0	
np=1	0	16843
wa=0
wb=0
il=179,23
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=16843
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=16778
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0213-01	2-21	0213-01	 0213-02 	0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0213-01	 0213-02 
mpn=17:0:1009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="17" Wybory="0" Odpowiedzi="10" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0,004	0,004		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,004
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,004	37,70/10000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,004	1	37,70/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16781
nz=2246	0	662+8*198	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,57972
uw=
kj=0
ij=2144,93	2144,93

[RMS 2126]
id=16780
nz=1030	0	206+8*103	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,12
uw=
kj=0
ij=1030	1030

[POZYCJA]
id=16782
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0202-01	2-21	0202-01		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0202-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=37,7	37,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	37,7	37,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=37,7	1	37,70						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16784
nz=0,219	0	0,219	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,8847665
uw=
kj=0
ij=0,209145	0,209145

[POZYCJA]
id=16785
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0401-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=37,7	37,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	37,7	37,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=37,7	1	37,70						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=16790
nz=0,241	0	0,241	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,6768435
uw=
kj=0
ij=0,230155	0,230155

[RMS 2128]
id=16788
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,754
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 2129]
id=16789
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,885
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[SUMA KONTROLNA]
6466BEFDFCB61E3EA09B32D2FBCF2287
