**Pytanie 1.** Według przekrojów normalnych należy wykonać utwardzone pobocza o szerokości 50cm i

grubości 15cm. Ww. pobocza nie zostały uwzględnione na planie sytuacyjnym. W związku z

powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy wykonać pobocza. Jeżeli tak

prosimy o wskazania z jakiego materiału.

**Odpowiedź:**

Pobocza należy wykonać z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5

**Pytanie 2.** Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych dla każdego z zadań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych.

**Pytanie 3.** Prosimy o udostepnienie przekroju przez utwardzenie płytami typu Meba.

**Odpowiedź:**

W załączeniu.

**Pytanie 4**. Prosimy o udostepnienie szczegółów konstrukcyjnych obrazujących wymiary ławy i oporu dla: krawężników wysokich, krawężników najazdowych, oporników oraz obrzeży.

**Odpowiedź:**

W załączeniu.

**Pytanie 5**. Prosimy o wskazanie klasy betonu z jakiego należy wykonać ławę i opór.

**Odpowiedź:**

Beton klasy C12/15

**Pytanie 6**. Dot. budowa dróg w Osieku. Wg. planu sytuacyjnego i opisu technicznego dla cz. 6 ul. Długa

część północna, należy wykonać nawierzchnię ażurową, jednak nie została wskazana jej konstrukcja.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję ma posiadać ww. konstrukcja.

**Odpowiedź:**

W załączeniu.

**Pytanie 7**. Dot. budowa dróg w Osieku. Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej

dotyczącej geowłókniny separacyjnej.

**Odpowiedź:**

W załączeniu