KR-01/13/24 Balice, 05.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Remont III piętra budynku głównego na terenie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Poz. 253 **przedmiaru KNR K-05r02 T 0209/04 - Montaż rolety z napędem elektrycznym i sterowaniem.** W bazie kosztorysowej taki katalog nie istnieje, dlatego proszę o podanie właściwego katalogu

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

W przypadku braku katalogu, można zastosować „kalkulacje indywidualną”. Przedmiar ma charakter pomocniczy a kosztorys ofertowy nie jest wymagany.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający może udostępnić zestawienie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie posiada zestawienia drzwi.

**Pytanie nr 3**

Proszę o podanie typu ościeżnic do drzwi wewnętrznych (tj. stałe czy regulowane)

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Należy dostarczyć i zamontować ościeżnice regulowane.

**Pytanie nr 4**

Proszę o podanie szczegółowych parametrów (m.in. rodzaj materiału) lub rysunków odnośnie: Poz. 78 Kalkulacja indywidualna Montaż szafek szatniowych podwójnych systemowych z ławeczką - 12 szt. szafek wraz z ławeczką wg części opisowej Poz. 79 Kalkulacja indywidualna Montaż regałów - 2 szt regałów wg części opisowej

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Szafki szatniowe  z odpornej na korozję blachy stalowej o grubości 0,6 mm o drzwiach
L-kształtnych z ławeczką. Ławeczka z wysuwanym siedziskiem dla wszystkich szafek.
Wysokość szafki [185cm](https://erli.pl/artykuly-bhp-szafy-bhp%2C4921?wysokoscProduktu%5bfrom%5d=185&wysokoscProduktu%5bto%5d=185), szerokość modułu 80cm.

W pomieszczeniu B należy dostarczyć i zamontować 2 szt. regałów o głębokości 40 cm
i wysokości minimalnej 150cm. Jeden regał powinien być metalowy drugi wykonany z płyty meblowej.

Zarówno szafki jak i regały są zaznaczone na rzucie w zamieszczonej dokumentacji.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB