[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej w Dąbczu
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
ni=GMINA RYDZYNA
ai=UL. RYNEK 1, 64 - 130 RYDZYNA
nb=BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE RYDZYNA 
br=Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej w Dąbczu
cpv=45230000-8


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    902	2
jm=r-g	149
ce=0
il=5

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Stawka - r. inzynieryjne       - przeds. 
id=    904	2
jm=r-g	149
ce=0
il=30.0521

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=4823.56390900001

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=biofiltr 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=brama o szerokości 3,0m, rozwierana 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=deflektor stal k.o. 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kolano Dn200mm, 45 st 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=manszeta 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=31.36

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=obudowa teleskopowa do zasuw 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=panel ogrodzeniowy 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=26.88

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=płyta podkładowa do zasuw 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=prostka Dn200mm 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Przepompownia ścieków PA - kpl 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Rura PVC kanal.zewn.kielichowa, SN8, lita, z wydłużonym kielichem, 160 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=75.7

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=skrzynka uliczna do zasuw 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Studnia 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Studnia Dn1,0m komplet 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Studnia Dn1,0m komplet 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Studnia Dn1,0m komplet 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Studnia Dn1,0m komplet 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Studnia Dn1,2m komplet 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Żuraw stal nierdzewna 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Taśmy z folii polietyl.do znak.trasy 
id=1560540	2
jm=m2	050
ce=0
il=117

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kruszywo kam.łam.zwyk.do naw.drog.niesort. 
id=1600599	2
jm=t	034
ce=0
il=316.9229

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Miał do nawierzchni drogowych    0- 4,0 mm 
id=1600600	2
jm=t	034
ce=0
il=0.6149

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Piaski do nawierzchni drogowych 
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=3027.8994

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Piaski do betonów zwykłych 
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.393

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Żwir płukany. 8,0-16,0mm 
id=1602420	2
jm=t	034
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Żwiry do betonów zwykłych, jednofrakcyjne 
id=1602499	2
jm=m3	060
ce=0
il=3.017

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Żwiry do nawierzchni drogowych i kolejow. 
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.52

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
il=1.5043

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Cement portl.zwykły 45 bez dod. - luzem 
id=1700321	2
jm=t	034
ce=0
il=0.931

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Cement portlandzki 25 z dodatkami 
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0
il=0.81776

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kładka inwentaryzowana 
id=2094560	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe 
id=2222012	2
jm=m2	050
ce=0
il=44.075

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=płytki 
id=2222012	2
jm=m2	050
ce=0
il=1.025

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Krawężniki drogowe betonowe 
id=2223099	2
jm=m	040
ce=0
il=28.56

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.079

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Beton zwykły C35/45 
id=2370613	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.73808

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Betony zwykłe z kruszywa naturalnego 
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.5824

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M  7 
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0007

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0168

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II 
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0215

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste - nasycone kl.II 
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.85

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Woda przemysłowa 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=42.5977

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu 
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
il=21.32

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Woda 
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.8108

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. 
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0001

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Ziemia żyzna lub kompostowa 
id=3970110	2
jm=m3	060
ce=0
il=10.948

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=tuja szmaragd 
id=3971200	2
jm=szt	020
ce=0
il=29.4

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Rury PEHD Dn200mm, RC 
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
il=28.56

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rury PEHD Dn355mm RC 
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
il=28.56

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=połączenie kołnierzowe do rur PCW Dn200mm z zabezpieczeniem przed przesunięciem 
id=5249904	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=zasuwa kołnierzowa Dn200mm 
id=5249904	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Rura PVC kanal.zewn.kielichowa, SN8, lita, z wydłużonym kielichem, Dn200 
id=5601225	2
jm=m	040
ce=0
il=450.738

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Rura PVC kanal.zewn.kielichowa, SN8, lita, z wydłużonym kielichem, Dn200 
id=5601225	2
jm=m	040
ce=0
il=6.63

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Rury z polietylenu 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=426.36

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Rury drenażowe dwuścien.z polipr.400 mm 
id=5604847	2
jm=m	040
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Złączka PVC kan.zewn.2-kielichowa 200 mm 
id=5614403	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, kolano 160 15 st 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, kolano 160 30 st 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, nasuwka 160 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, nasuwka dwukielichowa 200 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, trójnik Dn200mm/160mm 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, trójnik Dn200mm/200mm 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, zaślepka 160 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, zaślepka 200 
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Łuk 
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Łuk 
id=5623599	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Kształtki PE do zgrzew.elekr.1,0MPa/woda/ 
id=5627999	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Wąż parciany strazacki śr 80 
id=5765023	2
jm=m	040
ce=0
il=1.25

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Wąż parciany strażacki śr. 80 mm 
id=5765098	2
jm=m	040
ce=0
il=4.52

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Wąż  gumowy n/zbroj.do wody zimnej  50 mm 
id=5765107	2
jm=m	040
ce=0
il=4.52

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego 
id=6330125	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Włazy kanałowe żeliwne 
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego z wypełnienie betonowym 
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym 
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Kolektor stal. ssący do odwodnień 200 mm 
id=6380209	2
jm=m	040
ce=0
il=4.52

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Podpory, punkty stałe i zawieszenia do rur 
id=6629999	2
jm=kpl	090
ce=0
il=1.85

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakr.i podkł.DOKŁ  M-20 
id=6800909	2
jm=kg	033
ce=0
il=134.68

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16 
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0
il=24.21

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-16 
id=6801505	2
jm=kg	033
ce=0
il=4.52

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 200 mm 
id=6815130	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Rury osłonowe do kabli z HDPE 110/4,2 mm 
id=7585273	2
jm=m	040
ce=0
il=47.5

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 
id=  11134	2
jm=m-g	148
ce=0
il=36.06252

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1) 
id=  11163	2
jm=m-g	148
ce=0
il=108.573156

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1) 
id=  11333	2
jm=m-g	148
ce=0
il=25.638483

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 
id=  11612	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.7408

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny  10 t  (1) 
id=  12113	2
jm=m-g	148
ce=0
il=38.528

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Walec statyczny ciągniony ogumiony  6-10 t 
id=  12261	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9718

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1) 
id=  12313	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.1065

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t 
id=  12411	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.172

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 
id=  12520	2
jm=m-g	148
ce=0
il=320.7084

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Ubijak spalinowy   200 kg 
id=  12622	2
jm=m-g	148
ce=0
il=131.1093

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Pompa wirnikowa spalinowa 
id=  14253	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.52

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Pompa 
id=  14311	2
jm=m-g	148
ce=0
il=25

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Agregat pompowy do 90 m3/h (h=20 m) 
id=  14712	2
jm=m-g	148
ce=0
il=497.2

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Igłofiltr do 50 m3/h 
id=  14811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=497.2

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Maszyna do wierceń poziomych (2) 
id=  15299	2
jm=m-g	148
ce=0
il=43.68

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1) 
id=  31100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=92.3376000000001

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) 
id=  31112	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.13

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Wyciąg do urobku ziemi z nap.elekt.0,18 t 
id=  34512	2
jm=m-g	148
ce=0
il=43.68

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Środek transportowy (1) 
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=34.81

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=Ciągnik gąsienicowy 55-59 kW [75-80 KM](1) 
id=  39413	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9718

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1) 
id=  39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=62.4020700000001

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) 
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.429

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=8.76816000000001

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1) 
id=  39531	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.24

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu 
id=  39653	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.24

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy pow.  5-10 t  (1) 
id=  39812	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1160.20206

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=Betoniarka 
id=  43200	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.86

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 250 dm3 
id=  43212	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.47

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym 
id=  45110	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.85

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=Obudowy wykopów  - typ boksowy 
id=  47812	2
jm=m-g	148
ce=0
il=601.042

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna 
id=  51121	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9718

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=Spawarka elektryczna 
id=  72100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=43.68

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
id=  72550	2
jm=m-g	148
ce=0
il=20.65

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzew. elektroopor. rur PE 
id=  72560	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.56

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=Piła do cięcia kostki 
id=  75260	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.125

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy 
id=  81100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=25.21

[RMS ZEST 121]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
na=SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
cpv=45230000-8

[ELEMENT 2]
id=597
na=ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

[ELEMENT 3]
id=1916
na=Roboty demontażowe
nsn=ST-01-RZ

[POZYCJA]
id=1920
pd=
na=Rozbiórka istniejącej studzienki tworzywowej
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=2

[ELEMENT 3]
id=1663
na=Roboty rozbiórkowe nawierzchni chodnika z płytek betonowych
nsn=ST-06-RD
cpv=45233140-2

[POZYCJA]
id=1679
pd=
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek betonowych ułożonych na podsypce: cementowo-piaskowej
nu=2
ob=2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-06-RD
prn=3


[RMS 3]
nz=0.8111
np=0
il=1.6222
wa=0

[ELEMENT 2]
id=143
na=Roboty ziemne i odwodnieniowe
nsn=ST-01-RZ
cpv=45100000-8

[ELEMENT 3]
id=543
na=Roboty ziemne
nsn=ST-01-RZ
cpv=45111000-8

[POZYCJA]
id=546
pd=
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 5-10 t/
nu=3
ob=2490.21
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=0.153
np=0
il=381.00213
wa=0

[RMS 86]
nz=0.0436
np=1
il=108.57316
wa=0

[RMS 110]
nz=0.131
np=1
il=326.21751
wa=0

[POZYCJA]
id=547
pd=
na=Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: 5-10 t /KROTNOŚĆ 15/, wywóz gruntu na składowisko
nu=4
ob=2490.21
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 110]
nz=0.021
mn=15
np=1
il=784.41615
wa=0

[POZYCJA]
id=549
pd=
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) 
nu=5
ob=2940.21
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 2]
nz=0.01
np=0
il=29.4021
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=R
il=2940.21
wa=0

[RMS 85]
nz=0.012
np=1
il=35.28252
wa=0

[RMS 114]
nz=0.2
np=1
il=588.042
wa=0

[POZYCJA]
id=603
pd=
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą czterostronnej, zamkniętej obudowy metalowej skrzyniowej pod realizację zbiornika przepompowni
nu=6
ob=32.5
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 2]
nz=0.01
mn=2
np=0
il=0.65
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=R
il=32.5
wa=0

[RMS 85]
nz=0.012
mn=2
np=1
il=0.78
wa=0

[RMS 114]
nz=0.2
mn=2
np=1
il=13
wa=0

[POZYCJA]
id=550
pd=
na=Opłata za przyjęcie ziemi na składowisko - wg stawki składowiska 
nu=7
ob=2457.71
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3

[POZYCJA]
id=551
pd=
na=Wykonanie podsypki pod przewody - grubość podłoża do 15 cm, zgodnie z DP - z piasku dowiezionego (zakupionego) 
nu=8
ob=133.8
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=1.86
mn=0.5
np=0
il=124.434
wa=0

[RMS 26]
nz=1.22
np=1
il=163.236
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=133.8
wa=0

[RMS 110]
nz=0.02
np=1
il=2.676
wa=0

[POZYCJA]
id=600
pd=
na=Podłoża pod posadowienie przepompowni, warstwa chudego betonu -  grubość: 20  cm
nu=9
ob=1.25
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=6.03
mn=2
np=0
il=15.075
wa=0

[RMS 33]
nz=0.19
np=1
il=0.2375
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.25
wa=0

[RMS 107]
nz=0.38
np=1
il=0.475
wa=0

[POZYCJA]
id=601
pd=
na=Mieszanka betonu zwykłego B 25 przy użyciu cementu portlandzkiego zwykłego - opaska betonowa, dociążenie zbiornika pompowni oraz studni osadnikowej
nu=10
ob=3.5
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=1.29
np=0
il=4.515
wa=0

[RMS 27]
nz=0.398
np=1
il=1.393
wa=0

[RMS 29]
nz=0.862
np=1
il=3.017
wa=0

[RMS 32]
nz=0.266
np=1
il=0.931
wa=0

[RMS 45]
nz=0.193
np=1
il=0.6755
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3.5
wa=0

[RMS 112]
nz=0.42
np=1
il=1.47
wa=0

[POZYCJA]
id=552
pd=
na=Wykonanie obsypki kanału - grubość podłoża 30 cm ponad górę rury - z piasku dowiezionego (zakupionego)
nu=11
ob=471.63
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=1.86
mn=0.5
np=0
il=438.6159
wa=0

[RMS 26]
nz=1.22
np=1
il=575.3886
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=471.63
wa=0

[RMS 93]
nz=0.68
np=1
il=320.7084
wa=0

[RMS 110]
nz=0.02
np=1
il=9.4326
wa=0

[POZYCJA]
id=553
pd=
na=Podłoża pod studnie betonowe, wykonywane metodą stabilizacji cementem  -  grubość podłoża: 15  cm
nu=12
ob=2.454
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=6.03
mn=1.25
np=0
il=18.49703
wa=0

[RMS 33]
nz=0.19
np=1
il=0.46626
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2.454
wa=0

[RMS 107]
nz=0.38
np=1
il=0.93252
wa=0

[POZYCJA]
id=556
pd=
na=Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym -grub.zagęszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem dowożonym. 
nu=13
ob=1872.99
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=0.134
np=0
il=250.98066
wa=0

[RMS 26]
nz=1.22
np=1
il=2285.0478
wa=0

[RMS 87]
nz=0.0117
np=1
il=21.91398
wa=0

[RMS 94]
nz=0.07
np=1
il=131.1093
wa=0

[RMS 110]
nz=0.02
np=1
il=37.4598
wa=0

[POZYCJA]
id=558
pd=
na=Montaż i demontaż kładki  inwentaryzowanej nad wykopem -  dla ruchu pieszego 
nu=14
ob=5
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=5
wa=0

[RMS 34]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 121]
nz=2
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=559
pd=
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpiętości elementu: 4,0 m za pomocą rury PE dwudzielnej 100mm
nu=15
ob=19
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=1.5
np=0
il=28.5
wa=0

[RMS 84]
nz=2.5
np=1
il=47.5
wa=0

[RMS 121]
nz=2
np=0
op=M
il=19
wa=0

[POZYCJA]
id=560
pd=
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 
nu=16
ob=37
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=3.54
np=0
il=130.98
wa=0

[RMS 44]
nz=0.05
np=1
il=1.85
wa=0

[RMS 79]
nz=0.05
np=1
il=1.85
wa=0

[RMS 80]
nz=3.64
np=1
il=134.68
wa=0

[RMS 121]
nz=2
np=0
op=M
il=37
wa=0

[RMS 100]
nz=1.13
mn=0.1
np=1
il=4.181
wa=0

[POZYCJA]
id=561
pd=
na=Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów 
nu=17
ob=37
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=1.98
np=0
il=73.26
wa=0

[RMS 121]
nz=2
np=0
op=R
il=37
wa=0

[RMS 100]
nz=0.77
mn=0.1
np=1
il=2.849
wa=0

[ELEMENT 3]
id=163
na=Odwodnienie wykopów
nsn=ST-01-RZ
cpv=45111240-2

[POZYCJA]
id=164
pd=
na=Igłofiltry o średnicy do 63 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, w obsypce, do głębokości: 8,0 m, w rozstawie co 0,5m - 1,0m - wraz z pracą agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników - odwodnienie wykopu pod przepompownię ścieków
nu=18
ob=32
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=3.65
mn=2
np=0
il=233.6
wa=0

[RMS 30]
nz=0.01
np=0
il=0.32
wa=0

[RMS 72]
nz=0.01
np=1
il=0.32
wa=0

[RMS 73]
nz=0.01
np=1
il=0.32
wa=0

[RMS 78]
nz=0.01
np=1
il=0.32
wa=0

[RMS 82]
nz=0.01
np=1
il=0.32
wa=0

[RMS 121]
nz=8
np=0
op=M
il=32
wa=0

[RMS 95]
nz=0.01
np=1
il=0.32
wa=0

[RMS 97]
nz=1.1
np=1
il=35.2
wa=0

[RMS 98]
nz=1.1
np=1
il=35.2
wa=0

[RMS 105]
nz=0.01
np=1
il=0.32
wa=0

[POZYCJA]
id=1921
pd=
na=Igłofiltry o średnicy do 63 mm, wpłukiwane jednostronnie bezpośrednio w grunt, w obsypce, do głębokości: 6,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z pracą agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników  
nu=19
ob=70
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=3.65
mn=1.5
np=0
il=383.25
wa=0

[RMS 30]
nz=0.01
np=0
il=0.7
wa=0

[RMS 72]
nz=0.01
np=1
il=0.7
wa=0

[RMS 73]
nz=0.01
np=1
il=0.7
wa=0

[RMS 78]
nz=0.01
np=1
il=0.7
wa=0

[RMS 82]
nz=0.01
np=1
il=0.7
wa=0

[RMS 121]
nz=8
np=0
op=M
il=70
wa=0

[RMS 95]
nz=0.01
np=1
il=0.7
wa=0

[RMS 97]
nz=1.1
np=1
il=77
wa=0

[RMS 98]
nz=1.1
np=1
il=77
wa=0

[RMS 105]
nz=0.01
np=1
il=0.7
wa=0

[POZYCJA]
id=1298
pd=
na=Igłofiltry o średnicy do 63 mm, wpłukiwane jednostronnie bezpośrednio w grunt, w obsypce, do głębokości: 4,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z pracą agregatu pompowego i igłofiltrów oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiorników  
nu=20
ob=350
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=3.65
np=0
il=1277.5
wa=0

[RMS 30]
nz=0.01
np=0
il=3.5
wa=0

[RMS 72]
nz=0.01
np=1
il=3.5
wa=0

[RMS 73]
nz=0.01
np=1
il=3.5
wa=0

[RMS 78]
nz=0.01
np=1
il=3.5
wa=0

[RMS 82]
nz=0.01
np=1
il=3.5
wa=0

[RMS 121]
nz=8
np=0
op=M
il=350
wa=0

[RMS 95]
nz=0.01
np=1
il=3.5
wa=0

[RMS 97]
nz=1.1
np=1
il=385
wa=0

[RMS 98]
nz=1.1
np=1
il=385
wa=0

[RMS 105]
nz=0.01
np=1
il=3.5
wa=0

[POZYCJA]
id=165
pd=
na=Studzienki drenazowe zbierające w dnie wykopu o średnicy nominalnej 400mm, o głębokości 1,0m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociągiem do odwodnienia wykopów (monntaż i demontaż) - wąż parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do odbiornika 
nu=21
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-01-RZ
prn=3


[RMS 3]
nz=6.32
np=0
il=31.6
wa=0

[RMS 28]
nz=0.01
np=1
il=0.05
wa=0

[RMS 58]
nz=0.1
np=1
il=0.5
wa=0

[RMS 71]
nz=0.25
np=1
il=1.25
wa=0

[RMS 96]
nz=5
np=1
il=25
wa=0

[RMS 103]
nz=0.03
np=1
il=0.15
wa=0

[ELEMENT 2]
id=46
na=Roboty montażowe

[ELEMENT 3]
id=47
na=Montaż sieci kanalizacyjnej
nsn=ST-02-KG
cpv=45231000-5

[POZYCJA]
id=52
pd=
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm, SN8, rury pełnościenne, lite, 
nu=22
ob=441.9
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=0.5
np=0
il=220.95
wa=0

[RMS 55]
nz=1.02
np=1
il=450.738
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=441.9
wa=0

[RMS 105]
nz=0.0104
np=1
il=4.59576
wa=0

[POZYCJA]
id=1922
pd=
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm, SN12, rury pełnościenne, lite, 
nu=23
ob=6.5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=0.5
np=0
il=3.25
wa=0

[RMS 56]
nz=1.02
np=1
il=6.63
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6.5
wa=0

[RMS 105]
nz=0.0104
np=1
il=0.0676
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm, montaż nasuwki dwukielichowej 
nu=24
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=3.42
np=0
il=3.42
wa=0

[RMS 63]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 105]
nz=0.093
np=1
il=0.093
wa=0

[POZYCJA]
id=449
pd=
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm, montaż zaślepki 
nu=25
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=3.42
np=0
il=6.84
wa=0

[RMS 67]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 105]
nz=0.093
np=1
il=0.186
wa=0

[POZYCJA]
id=452
pd=
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm, montaż trójników redukcyjnych Dn200mm/160mm 
nu=26
ob=11
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=3.42
np=0
il=37.62
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=11
wa=0

[RMS 105]
nz=0.093
np=1
il=1.023
wa=0

[POZYCJA]
id=453
pd=
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200  mm, montaż kaskady zewnętrznej, trójnik równoprzelotowy Dn200mm/200mm, 87st, prostka - rura kanalizacyjna Dn200mm, kolano Dn200mm 2 x 45 stopni, komplet zgodnie z DP
nu=27
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=3.42
np=0
il=3.42
wa=0

[RMS 7]
nz=1
mn=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 12]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 65]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 105]
nz=0.093
np=1
il=0.093
wa=0

[POZYCJA]
id=1923
pd=
na=Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm, montaż zasuwy kołnierzowej, z obudową i skrzynką uliczną (przed studnią osadnikową)
nu=28
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04-PS
prn=3


[RMS 3]
nz=1.19
np=0
il=2.38
wa=0

[RMS 9]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 81]
nz=2.69
np=1
il=5.38
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 105]
nz=0.11
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=1924
pd=
na=Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm, montaż połączenia kołnierzowego do rur PCW Dn200mm z zabezpieczeniem przed przesunięciem
nu=29
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04-PS
prn=3


[RMS 3]
nz=1.19
np=0
il=4.76
wa=0

[RMS 53]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 81]
nz=2.69
np=1
il=10.76
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 105]
nz=0.11
np=1
il=0.44
wa=0

[POZYCJA]
id=455
pd=
na=Kaskada - zasypka z gruntu stabilizowanego mechanicznie
nu=30
ob=0.6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=3


[RMS 3]
nz=6.03
np=0
il=3.618
wa=0

[RMS 33]
nz=0.19
np=1
il=0.114
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.6
wa=0

[RMS 107]
nz=0.38
np=1
il=0.228
wa=0

[POZYCJA]
id=450
pd=
na=Przewierty wykonane rurami PEHD RC o średnicy nominalnej 300-600 mm, maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii I-IV, wraz z zamknięciem końcówek rur ochronnych za pomocą manszet
nu=31
ob=28
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=3


[RMS 3]
nz=7.43
np=0
il=208.04
wa=0

[RMS 8]
nz=1
np=1
il=28
wa=0

[RMS 52]
nz=1.02
np=1
il=28.56
wa=0

[RMS 121]
nz=3.5
np=0
op=M
il=28
wa=0

[RMS 99]
nz=1.56
np=1
il=43.68
wa=0

[RMS 100]
nz=1.61
np=1
il=45.08
wa=0

[RMS 102]
nz=1.56
np=1
il=43.68
wa=0

[RMS 108]
nz=0.08
np=1
il=2.24
wa=0

[RMS 109]
nz=0.08
np=1
il=2.24
wa=0

[RMS 116]
nz=1.56
np=1
il=43.68
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej do 200 mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych
nu=32
ob=12
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=3


[RMS 3]
nz=3.1
np=0
il=37.2
wa=0

[RMS 46]
nz=1.73
np=1
il=20.76
wa=0

[RMS 121]
nz=3
np=0
op=M
il=12
wa=0

[RMS 105]
nz=3.16
np=1
il=37.92
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=
na=Badanie kanału za pomocą kamery z obrotową głowicą na wózku wraz z przygotowaniem dokumentacji
nu=33
ob=448.4
jm=m	040
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=448.4
wa=0

[ELEMENT 3]
id=68
na=Montaż studni
nsn=ST-02-KG
cpv=45231100-6

[POZYCJA]
id=456
pd=
na=Montaż kompletnej studni betonowej SA1 z osadnikiem o średnicy Dn 1200 mm z kręgów (beton min C35/45) łączonych na uszczelkę gumową, z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi z zamontowanym wewnątrz komory deflektorem ze stani k.o, z zasuwami na doplywach, wysokość studni do 4,5m  - właz  żeliwny okrągły 600 mm z biofiltrem kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnięciem - z podłączeniem przewodów  
nu=34
ob=1
jm=studnia	275
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=19.9
np=0
il=19.9
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 75]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=4
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 100]
nz=1.88
np=1
il=1.88
wa=0

[RMS 103]
nz=2.46
np=1
il=2.46
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=
na=Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów (beton min C35/45) łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcje z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi , wysokość studni do 2,0 m  - właz  żeliwny okrągły 600 mm na zawiasie, z wkładką tłumiącą, kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnięciem - z podłączeniem przewodów  
nu=35
ob=2
jm=studnia	275
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=19.9
np=0
il=39.8
wa=0

[RMS 17]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 77]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 121]
nz=4
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 100]
nz=1.88
np=1
il=3.76
wa=0

[RMS 103]
nz=2.46
np=1
il=4.92
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=
na=Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów (beton min C35/45) łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcje z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi , wysokość studni ponad 2,0 m do 2,5 m  - właz  żeliwny okrągły 600 mm na zawiasie, z wkładką tłumiącą, kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnięciem - z podłączeniem przewodów  
nu=36
ob=6
jm=studnia	275
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=19.9
np=0
il=119.4
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 77]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 121]
nz=4
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 100]
nz=1.88
np=1
il=11.28
wa=0

[RMS 103]
nz=2.46
np=1
il=14.76
wa=0

[POZYCJA]
id=459
pd=
na=Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów (beton min C35/45) łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcje z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi , wysokość studni ponad 2,5 m do 3,0 m  - właz  żeliwny okrągły 600 mm na zawiasie, z wkładką tłumiącą, kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnięciem - z podłączeniem przewodów  
nu=37
ob=2
jm=studnia	275
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=19.9
np=0
il=39.8
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 76]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 121]
nz=4
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 100]
nz=1.88
np=1
il=3.76
wa=0

[RMS 103]
nz=2.46
np=1
il=4.92
wa=0

[POZYCJA]
id=460
pd=
na=Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów (beton min C35/45) łączonych na uszczelkę gumową, z prefabrykowaną kinetą stanowiącą monolityczną konstrukcje z dennicą i osadzonymi przejściami szczelnymi , wysokość studni ponad 3,0 m do 3,5 m  - właz  żeliwny okrągły 600 mm na zawiasie, z wkładką tłumiącą, kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnięciem - z podłączeniem przewodów  
nu=38
ob=1
jm=studnia	275
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=19.9
np=0
il=19.9
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 76]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=4
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 100]
nz=1.88
np=1
il=1.88
wa=0

[RMS 103]
nz=2.46
np=1
il=2.46
wa=0

[POZYCJA]
id=799
pd=
na=Montaż kompletnej studni rozprężnej do wytracania energii Dn800mm z tworzyw sztucznych - studnie z włazem żeliwnym, klasy D400, z podłączeniem przewodów, studnia wyposażona w biofiltr, komplet, zgodnie z DP
nu=39
ob=1
jm=studnia	275
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=19.9
np=0
il=19.9
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 59]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 74]
nz=1.02
np=1
il=1.02
wa=0

[RMS 121]
nz=4
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 100]
nz=1.88
np=1
il=1.88
wa=0

[RMS 103]
nz=2.46
np=1
il=2.46
wa=0

[ELEMENT 3]
id=262
na=Montaż kanałów bocznych
nsn=ST-02-KG
cpv=45231000-5

[POZYCJA]
id=463
pd=
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm, SN8, rury pełnościenne, lite, 
nu=40
ob=75.7
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=2


[RMS 3]
nz=0.345
np=0
il=26.1165
wa=0

[RMS 14]
nz=1
np=1
il=75.7
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=75.7
wa=0

[RMS 105]
nz=0.0083
np=1
il=0.62831
wa=0

[POZYCJA]
id=536
pd=
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm, montaż zaślepki 
nu=41
ob=22
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=3


[RMS 3]
nz=0.313
np=0
il=6.886
wa=0

[RMS 66]
nz=1
np=1
il=22
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=22
wa=0

[RMS 105]
nz=0.085
np=1
il=1.87
wa=0

[POZYCJA]
id=1925
pd=
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm, montaż nasuwki
nu=42
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=3


[RMS 3]
nz=0.313
np=0
il=0.313
wa=0

[RMS 62]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 105]
nz=0.085
np=1
il=0.085
wa=0

[POZYCJA]
id=537
pd=
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm, montaż kolana o kącie załamania 15 stopni (fajka)
nu=43
ob=11
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=3


[RMS 3]
nz=0.313
np=0
il=3.443
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=11
wa=0

[RMS 105]
nz=0.085
np=1
il=0.935
wa=0

[POZYCJA]
id=538
pd=
na=Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm, montaż kolana o kącie załamania 30 stopni (fajka)
nu=44
ob=11
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-02-KG
prn=3


[RMS 3]
nz=0.313
np=0
il=3.443
wa=0

[RMS 61]
nz=1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=11
wa=0

[RMS 105]
nz=0.085
np=1
il=0.935
wa=0

[ELEMENT 3]
id=624
na=Montaż przepompowni ścieków
nsn=ST-04-PS
cpv=45232423-3

[POZYCJA]
id=605
pd=
na=Montaż zbiornika przepompowni ścieków PA, zbiornik żelbetowy o średnicy Dn1500mm, wysokość do 5,5m, z wyposażeniem technologicznym, montażem i rozruchem, zgodnie z dokumentacją projektową, komplet
nu=45
ob=1
jm=kpl ukł.	091
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04-PS
prn=3


[RMS 3]
nz=30.1
np=0
il=30.1
wa=0

[RMS 13]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=4
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 100]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 103]
nz=2.68
np=1
il=2.68
wa=0

[POZYCJA]
id=607
pd=
na=Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm, montaż zasuwy kołnierzowej, z obudową i skrzynką uliczną
nu=46
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04-PS
prn=3


[RMS 3]
nz=1.19
np=0
il=1.19
wa=0

[RMS 9]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 81]
nz=2.69
np=1
il=2.69
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 105]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=608
pd=
na=Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm, montaż połączenia kołnierzowego do rur PCW Dn200mm z zabezpieczeniem przed przesunięciem
nu=47
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04-PS
prn=3


[RMS 3]
nz=1.19
np=0
il=2.38
wa=0

[RMS 53]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 81]
nz=2.69
np=1
il=5.38
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 105]
nz=0.11
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=609
pd=
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych - dno technologiczne z betonu C35/45
nu=48
ob=1.5
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04-PS
prn=3


[RMS 3]
nz=7.78
np=0
il=11.67
wa=0

[RMS 39]
nz=1.02
np=1
il=1.53
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.5
wa=0

[RMS 107]
nz=0.31
np=1
il=0.465
wa=0

[POZYCJA]
id=610
pd=
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych - fundament pod szafkę sterowniczą oraz stopę od żurawia, z betonu C35/45
nu=49
ob=0.204
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04-PS
prn=3


[RMS 3]
nz=7.78
np=0
il=1.58712
wa=0

[RMS 39]
nz=1.02
np=1
il=0.20808
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.204
wa=0

[RMS 107]
nz=0.31
np=1
il=0.06324
wa=0

[POZYCJA]
id=611
pd=
na=Montaż żurawia na podstawie typu H, 240x300mm, żuraw np typu ZKM - ocynkowanie ogniowe, stal nierdzewna, o udźwigu min 150 kg, kpl. zgodnie z DP
nu=50
ob=1
jm=1 żuraw	428
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-04-PS
prn=3


[RMS 3]
nz=69.7
mn=0.2
np=0
il=13.94
wa=0

[RMS 22]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[ELEMENT 3]
id=626
na=Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków
nsn=ST-05-ZT
cpv=45111291-4

[POZYCJA]
id=628
pd=
na=Ogrodzenia terenu pompowni o długości L = 28,6m, z elementów prefabrykowanych stalowych segmentów ogrodzeniowych w ramach, wysokość 1,80m, koloru zielonego, wraz z bramą rozwieraną dwustronnie o szerokości 4,0m, słupki w rozstawie co 2 - 3m obetonowane w gruncie (Łączna długość ogrodzenia 32,6m)
nu=51
ob=1
jm=kpl	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05-ZT
prn=3


[RMS 3]
nz=2.0771
np=0
il=2.0771
wa=0

[RMS 10]
nz=8.4
mn=3.2
np=1
il=26.88
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 38]
nz=0.079
np=1
il=0.079
wa=0

[RMS 41]
nz=0.0007
np=1
il=0.0007
wa=0

[RMS 48]
nz=0.0001
np=1
il=0.0001
wa=0

[RMS 121]
nz=2
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 101]
nz=0.13
np=1
il=0.13
wa=0

[POZYCJA]
id=630
pd=
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV
nu=52
ob=43
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05-ZT
prn=3


[RMS 3]
nz=0.145
np=0
il=6.235
wa=0

[RMS 47]
nz=0.005
np=1
il=0.215
wa=0

[RMS 121]
nz=0.2
np=0
op=M
il=43
wa=0

[RMS 92]
nz=0.004
np=1
il=0.172
wa=0

[POZYCJA]
id=631
pd=
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 w betoniarce o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm
nu=53
ob=43
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05-ZT
prn=3


[RMS 3]
nz=0.1807
np=0
il=7.7701
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0202
np=1
il=0.8686
wa=0

[RMS 43]
nz=0.0005
np=1
il=0.0215
wa=0

[RMS 45]
nz=0.0304
np=1
il=1.3072
wa=0

[RMS 121]
nz=0.5
np=0
op=M
il=43
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0036
np=1
il=0.1548
wa=0

[RMS 90]
nz=0.0226
np=1
il=0.9718
wa=0

[RMS 104]
nz=0.0226
np=1
il=0.9718
wa=0

[RMS 111]
nz=0.02
np=1
il=0.86
wa=0

[RMS 115]
nz=0.0226
np=1
il=0.9718
wa=0

[POZYCJA]
id=632
pd=
na=Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
nu=54
ob=43
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05-ZT
prn=3


[RMS 3]
nz=0.0304
np=0
il=1.3072
wa=0

[RMS 24]
nz=0.1697
np=1
il=7.2971
wa=0

[RMS 25]
nz=0.0143
np=1
il=0.6149
wa=0

[RMS 45]
nz=0.008
np=1
il=0.344
wa=0

[RMS 121]
nz=0.5
np=0
op=M
il=43
wa=0

[RMS 88]
nz=0.0025
np=1
il=0.1075
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0256
np=1
il=1.1008
wa=0

[POZYCJA]
id=633
pd=
na=Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm /KROTNOŚĆ 7/
nu=55
ob=43
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05-ZT
prn=3


[RMS 3]
nz=0.0011
mn=7
np=0
il=0.3311
wa=0

[RMS 24]
nz=0.0212
mn=7
np=1
il=6.3812
wa=0

[RMS 45]
nz=0.001
mn=7
np=1
il=0.301
wa=0

[RMS 121]
nz=0.5
np=0
op=M
il=43
wa=0

[RMS 88]
nz=0.0002
mn=7
np=1
il=0.0602
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0013
mn=7
np=1
il=0.3913
wa=0

[POZYCJA]
id=634
pd=
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
nu=56
ob=43
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05-ZT
prn=3


[RMS 3]
nz=1.3032
np=0
il=56.0376
wa=0

[RMS 26]
nz=0.0818
np=1
il=3.5174
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0117
np=1
il=0.5031
wa=0

[RMS 35]
nz=1.025
np=1
il=44.075
wa=0

[RMS 47]
nz=0.027
np=1
il=1.161
wa=0

[RMS 121]
nz=0.5
np=0
op=M
il=43
wa=0

[RMS 113]
nz=0.13
np=1
il=5.59
wa=0

[RMS 119]
nz=0.025
np=1
il=1.075
wa=0

[POZYCJA]
id=635
pd=
na=Krawężniki i obrzeża betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm
nu=57
ob=28
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-05-ZT
prn=2


[RMS 3]
nz=0.587
np=0
il=16.436
wa=0

[RMS 26]
nz=0.0195
np=1
il=0.546
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0039
np=1
il=0.1092
wa=0

[RMS 37]
nz=1.02
np=1
il=28.56
wa=0

[RMS 40]
nz=0.0208
np=1
il=0.5824
wa=0

[RMS 42]
nz=0.0006
np=1
il=0.0168
wa=0

[RMS 47]
nz=0.0136
np=1
il=0.3808
wa=0

[RMS 121]
nz=0.2
np=0
op=M
il=28
wa=0

[POZYCJA]
id=1926
pd=
na=Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.I-II, z zaprawianiem ziemią dołów, tuja szmaragd
nu=58
ob=28
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 3]
nz=2.6014
np=0
il=72.8392
wa=0

[RMS 46]
nz=0.02
np=0
il=0.56
wa=0

[RMS 49]
nz=0.391
np=0
il=10.948
wa=0

[RMS 50]
nz=1.05
np=0
il=29.4
wa=0

[ELEMENT 3]
id=1927
na=Montaż rurociągu tłocznego 
nsn=ST-03-SC
cpv=45231000-5

[POZYCJA]
id=1948
pd=
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm
nu=59
ob=418
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 3]
nz=0.324
np=0
il=135.432
wa=0

[RMS 57]
nz=1.02
np=1
il=426.36
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=418
wa=0

[RMS 100]
nz=0.0222
np=1
il=9.2796
wa=0

[RMS 105]
nz=0.0178
np=1
il=7.4404
wa=0

[POZYCJA]
id=1930
pd=
na=Przewierty wykonane rurami ochronnymi PEHD RC o średnicy nominalnej 200-400 mm (Dn200mm), w gruntach kategorii I-IV, wraz z zamknięciem końcówek rur ochronnych za pomocą manszet
nu=60
ob=28
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03-SC
prn=3


[RMS 3]
nz=7.43
mn=0.6
np=0
il=124.824
wa=0

[RMS 8]
nz=1
mn=0.12
np=1
il=3.36
wa=0

[RMS 51]
nz=1.02
np=1
il=28.56
wa=0

[RMS 121]
nz=3.5
np=0
op=M
il=28
wa=0

[RMS 100]
nz=1.61
mn=0.1
np=1
il=4.508
wa=0

[POZYCJA]
id=1950
pd=
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
nu=61
ob=35
jm=złącze	171
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 3]
nz=1.18
np=0
il=41.3
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=R
il=35
wa=0

[RMS 117]
nz=0.59
np=1
il=20.65
wa=0

[RMS 120]
nz=0.59
np=1
il=20.65
wa=0

[POZYCJA]
id=1951
pd=
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej: do 90 mm, Łuk o kącie załamania 45 stopni
nu=62
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 3]
nz=0.57
np=0
il=2.28
wa=0

[RMS 68]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 105]
nz=0.17
np=1
il=0.68
wa=0

[POZYCJA]
id=1952
pd=
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej: do 90 mm, Łuk o kącie załamania 90 stopni
nu=63
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 3]
nz=0.57
np=0
il=1.14
wa=0

[RMS 69]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 105]
nz=0.17
np=1
il=0.34
wa=0

[POZYCJA]
id=1938
pd=
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ - montaż mufy elektroporowej
nu=64
ob=12
jm=złącze	171
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03-SC
prn=3


[RMS 3]
nz=0.76
np=0
il=9.12
wa=0

[RMS 70]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[RMS 118]
nz=0.38
np=1
il=4.56
wa=0

[RMS 120]
nz=0.38
np=1
il=4.56
wa=0

[POZYCJA]
id=1946
pd=
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
nu=65
ob=390
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03-SC
prn=3


[RMS 3]
nz=0.0075
np=0
il=2.925
wa=0

[RMS 23]
nz=0.3
np=0
il=117
wa=0

[RMS 106]
nz=0.0011
np=1
il=0.429
wa=0

[POZYCJA]
id=1947
pd=
na=Próba szczelności sieci z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy nominalnej: do 150 mm
nu=66
ob=2.09
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST-03-SC
prn=3


[RMS 3]
nz=10.4286
np=0
il=21.79577
wa=0

[RMS 45]
nz=10
np=1
il=20.9
wa=0

[RMS 121]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2.09
wa=0

[RMS 107]
nz=3.16
np=1
il=6.6044
wa=0

[ELEMENT 2]
id=1961
na=Roboty odtworzeniowe i zabezpieczające

[ELEMENT 3]
id=1715
na=Odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych
nsn=ST 06 - RD
cpv=45233140-2

[POZYCJA]
id=1718
pd=
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
nu=67
ob=953
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST 06 - RD
prn=3


[RMS 3]
nz=0.0028
np=0
il=2.6684
wa=0

[RMS 45]
nz=0.005
np=1
il=4.765
wa=0

[RMS 121]
nz=0.5
np=0
op=M
il=953
wa=0

[RMS 87]
nz=0.0039
np=1
il=3.7167
wa=0

[RMS 91]
nz=0.0043
np=1
il=4.0979
wa=0

[POZYCJA]
id=1719
pd=
na=Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
nu=68
ob=953
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST 06 - RD
prn=3


[RMS 3]
nz=0.0333
np=0
il=31.7349
wa=0

[RMS 24]
nz=0.3182
np=1
il=303.2446
wa=0

[RMS 45]
nz=0.015
np=1
il=14.295
wa=0

[RMS 121]
nz=0.5
np=0
op=M
il=953
wa=0

[RMS 88]
nz=0.0027
np=1
il=2.5731
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0387
np=1
il=36.8811
wa=0

[ELEMENT 3]
id=1955
na=Odtworzenie nawierzchni chodnika płytek betonowych
nsn=ST 06 - RD
cpv=45233140-2

[POZYCJA]
id=1956
pd=
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
nu=69
ob=2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST 06 - RD
prn=3


[RMS 3]
nz=0.0028
np=0
il=0.0056
wa=0

[RMS 45]
nz=0.005
np=1
il=0.01
wa=0

[RMS 121]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 87]
nz=0.0039
np=1
il=0.0078
wa=0

[RMS 91]
nz=0.0043
np=1
il=0.0086
wa=0

[POZYCJA]
id=1958
pd=
na=Nawierzchnie z płytek betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - odzysk 50%
nu=70
ob=2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST 06 - RD
prn=3


[RMS 3]
nz=1.3032
np=0
il=2.6064
wa=0

[RMS 26]
nz=0.0818
np=1
il=0.1636
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0117
np=1
il=0.0234
wa=0

[RMS 36]
nz=1.025
mn=0.5
np=1
il=1.025
wa=0

[RMS 47]
nz=0.027
np=1
il=0.054
wa=0

[RMS 121]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 113]
nz=0.13
np=1
il=0.26
wa=0

[RMS 119]
nz=0.025
np=1
il=0.05
wa=0

[ELEMENT 3]
id=1953
na=Wykonanie konstrukcji przejazdu tymczasowego (w strefie kontrolowanej gazociągu)

[POZYCJA]
id=1954
pd=
na=Ułożenie i demontaż prefabrykowanych płyt drogowych podwójnie zbrojonych o wymiarach: 300cmx100cmx30cm (16 szt.) ułożonych na podporach, które stanowią prefabrykowane płyty drogowe żelbetowe o wymiarach: 300cmx100cmx30cm (24 szt.) - zgodnie z instrukcją wykonania prac budowlanych
nu=71
ob=1
jm=kpl kon.	098
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 121]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

