**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOTYCZĄCY WYKONANIA, TRANSPORTU I MONTAŻU WIATY STALOWEJ O WYMIARACH 4x5m**

**NA TERENIE SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2 PRZY UL. LUDMIŁY KLAUS 1 W KOŚCIANIE**

**Wymiary: 5,00 x 4,00m (szerokość x głębokość)**

**Kolor: MAT 7016 (grafitowy) + 2 panele orzech**

**Miejsce montażu: ul. Ludmiły Klaus 1, 64-000 Kościan**

**Konstrukcja z profili zamkniętych 30x30 i 40x40 cynkowana ogniowo.**

**Spad dachu: do tyłu.**

**Wysokość wiaty: 2,0 – 2,5m**


**Materiał ścienny: panel stalowy malowany proszkowo**

**Materiał dachu: blacha trapezowa T12**

**Sposób montażu: mocowanie na łączniki mechaniczne w istniejącej nawierzchni z kostki betonowej**

**Wyposażenie: drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 2,0m wyposażone w klamkę, zamek i wkładkę na klucz patentowy. Skrzydło bierne wyposażone w rygle.**

**Termin dostawy i montażu: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.**



Rys.1 Oczekiwany wymiar wiaty oraz lokalizacja drzwi.



Rys.2 Oczekiwana bryła oraz kolorystyka wiaty.




Rys.3 Oczekiwane wykończenie wiaty wewnątrz.



Rys.4 Oczekiwane wyposażenie w klamkę, zamek oraz wkładkę patentową skrzydła drzwiowego.



Rys.5 Oczekiwane wyposażenie w rygle skrzydła drzwiowego.



Rys.6 Miejsce przeznaczone na montaż wiaty z istniejącym utwardzeniem z kostki betonowej.