PRZEDMIAR ROBÓT

	 
	Budowa :	Stacje Wodociągowe Gminny Krobia,
	Kod CPV :	45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
	Obiekt :	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ziemlin w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych
	Adres :	Ziemlin gmina Krobia

	 
	Roboty ziemne i montażowe
	Kod CPV :	45252120-5

	 
	Inwestor :	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
	Adres :	Strzelce Wielkie 84

	 
	Opracował :	inż. Lech Przybylak	Data : 10-05-2021

	Inwestor :	Wykonawca :

	 Roboty ziemne i montażowe 
	Budowa :	Stacje Wodociągowe Gminny Krobia,
	Obiekt :	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ziemlin w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych
	Adres :	Ziemlin gmina Krobia
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I	BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH		
	 
	1	KNR 0201 0202-0500 KNR	36,000	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami
		samowyład. do 5 t na odl. do 1km. kategoria gruntu III - usunięcie humusu
	 
		36 [15 * 8 * 0.3] =	36,000
	 
	Razem   =	  36,000	m3

	 
	2	KNR 0201 0202-0500 KNR	39,130	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami
		samowyład. do 5 t na odl. do 1km. kategoria gruntu III
	 
		39.13 [2 * [3.14 * 2.65 * 2.65 * 1.0] - 4.97] =	39,130
	 
	Razem   =	  39,130	m3

	 
	3	KNR 0201 0218-0200 KNR	4,970	m3
		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii III -
		zasypywanie wykopów
	 
	4.97 [[2 * [3.14 * 2.65 * 2.65 * 0.2] - 2 * [3.14 * 2.45 * 2.45 * 0.2]] + [2 * [3.14 * 2.65 * 2.65 * 0.3] - 2 * [3.14 * 2.25 * 2.25 *	
	0.3]]] =	4,970
	 
	Razem   =	  4,970	m3

	 
	4	KNR 0201 0236-0300 KNR	4,970	m3
		Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III
	 
		4.97 =	4,970
	 
	Razem   =	  4,970	m3

	 
	5	KNR 0202 1914-0300 KNR	22,050	m3
		Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 50cm.
	 
		22.05 [2 * [3.14 * 2.65 * 2.65 * 0.5]] =	22,050
	 
	Razem   =	  22,050	m3

	 
	6	KNR 0202 1902-0100 KNR	6,150	m2
		Deskowanie tradycyjne podbudowy fundamentów.
	 
		6.15 [[2 * 3.14 * 2.45 * 0.2] * 2] =	6,150
	 
	Razem   =	  6,150	m2

	 
	7	KNR 0202 1915-0100 KNR	7,540	m3
		Betonowanie podbudowy fundamentów niezbrojonych, beton C-8/10
	 
		7.54 [2 * [3.14 * 2.45 * 2.45 * 0.2]] =	7,540

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  7,540	m3

	 
	8	KNR 0202 1902-0100 KNR	16,960	m2
		Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych.
	 
		16.96 [[2 * 3.14 * 2.25 * 0.6] * 2] =	16,960
	 
	Razem   =	  16,960	m2

	 
	9	KNR 0202 1909-0200 KNR	0,400	t
		Montaż zbrojenia płyt krzyżowo zbrojonych, średnica prętów 12mm.
	 
		0.4 [0.202 * 2] =	0,400
	 
	Razem   =	  0,400	t

	 
	10	KNR 0202 1915-0200 KNR	19,080	m3
		Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych, beton C-20/25
	 
		19.08 [2 * [3.14 * 2.25 * 2.25 * 0.6]] =	19,080
	 
	Razem   =	  19,080	m3

	 
	11	KNRw 0202 0504-0200 KNRw	31,790	m2
		Pokrycie fundamentów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo - analogia
	 
		31.79 [2.25 * 2.25 * 3.14 * 2] =	31,790
	 
	Razem   =	  31,790	m2

	 
	12	Pozycja	2,000	kpl
		Analiza własna - Dostawa i montaż zbiorników ze stali nierdzewnej, posiadające atest PZH, bez konieczności
		malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem o V=150m3 każdy wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym
		zbiornika wykonanym z blachy trapezowej o grubości 0,5 mm ocynkowanej powlekanej poliestrem (grubość
		powłoki 25 #m) koloru niebieskiego oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem
	orurowania poza obrys zbiorników (min. 0,8m) zakończone niezbędną armaturą -z zasuwami (Hawlle lub 
	równoważnymi)  na rurociągach	tłocznym, ssawnym, i spustowym#.
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	kpl

	 
	Inwestor :	Wykonawca :