**OPIS TECHNICZNY**

/krótka charakterystyka robót/

na przebudowę drogi powiatowej nr 3175 G, Sztum, ul. Królowej Jadwigi,

dł. odcinka 115,50 m, od km 0+000 do km 0+115,50 - dz. nr 243.

Stan projektowany.

Dokumentacja projektowa przewiduje poprawę stanu technicznego drogi i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

1) rozebranie zniszczonej górnej warstwy bitumicznej nawierzchni o grubości 7 cm co przedstawia,

2) rozebranie zniszczonych nawierzchni zjazdów, chodnika, krawężników,

3) wbudowanie nowych krawężników betonowych wystających 15x30 cm na długości 149,50 m oraz

wtopionych 12x25 cm na długości 81,50 m,

4) wbudowanie w obramowanie chodnika i zjazdów obrzeży betonowych 8x30 cm,

5) wykonanie nowych nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej grub. 8 cm,

oraz zjazdów do budynków i opaski przy krawężniku z kostki brukowej betonowej czerwonej tej

tej samej grubości o łącznej powierzchni 222,11 m2. Pod chodnikiem zaprojektowano taką samą

podbudowę grub. 15 cm z KŁSM .

6) wykonanie warstwy bitumicznej wiążącej nowej o tej samej grubości z betonu asfaltowego

AC/ 11W 50/70,na powierzchni 373,29 m2,

7) wykonanie na takiej samej powierzchni warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki bitumicznej

grysowo - mastyksowej SMA 8,

8) wymianę zniszczonego mało czytelnego oznakowania pionowego - na nowe w ilości 11 szt.

9) dostosowanie do wysokości nawierzchni studzienek telefonicznych, zaworów wodociągowych,

gazowych, hydrantów i innych - 15 szt.

Zaprojektowane roboty zapewniają poprawę bezpieczeństwa jazdy oraz odwodnienia całego pasa drogowego.

Sierpień 2021r.