**5. Dostawa i montaż rolet**

Zakres obejmuje dostawę i montaż 3 zestawów rolet wewnętrznych w kasecie z prowadnicami PCV. Jeden zestaw przeznaczony jest do dwóch okien o wymiarach –350 cm dł. i 160 cm wys. Każde okno składa się z czterech jednakowych segmentów.

Parametry techniczne rolet wewnętrznych:

- materiał wykonania kasety i prowadnic: PCV

- szerokość kasety dostosowana do okna

- szerokość i długość rolety dostosowana do okna

- tkanina podgumowana, 100 % kolor zaciemniający, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- możliwość wyboru strony zamontowania mechanizmu z łańcuszkiem do sterowania (lewa/prawa)

- typ obciążenia łańcuszka – napinacz

Widok okna w pracowniach B 29, B37, B39 przewidzianych do montażu. Do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż łącznie 24 rolet na każdą kwaterę oddzielnie, wymiar szyby 135cmx63cm - 18 szt. oraz naświetle stałe o wymiarze szyby 135cmx73cm – 6szt.

