**SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ (3 zestawy)**

Ilość jednostek zewnętrznych (układ multisplit): **1szt**

Ilość jednostek wewnętrznych: **2szt**

Poziom hałasu jednostek wewnętrznych: **58 dB**

**Moc chłodnicza min 8 kW**

Zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzeń w trybie chłodzenia: **-10-48°C**

Klasa energetyczna chłodzenia: **A++**

Maksymalna powierzchnia pomieszczeń: **75m2**

Wbudowane funkcje urządzeń:

Jednostka inwenterowa

- 5 poziomów mocy

- regulacja prędkości nawiewu

- sterowanie za pomocą pilota

- timer

- min 5 trybów pracy:

\* auto

\* chłodzenie

\*comfort

\* eco

\* powerfull

W ramach zestawu należy przewidzieć montaż instalacji skroplin oraz zasilania urządzeń z zabezpieczeniem prądowym

Kpl. dokumentacja niezbędna do zgłoszenia urządzeń zawierających związku freonu do Rejestru Urządzeń