**SPECYFIKACJA TECHNICZNA LAMPY SUFITOWEJ LED**

Zakres napięcia 220 – 240

Częstotliwość - 50 60 Hz

Moc – 20-30 W

Współczynnik mocy - PF0 0,9

Klasa energetyczna - E

Temperatura barwiona - 4000 K

Całkowity strumień świetlny - 3600 lm

Użyteczny str. świetlny (360o) - 3600lm

Wydajność świetlna - 120 lm/W

Kąt rozsyłu światła - 120o

Okres trwałości L70B50 - 30.000h

Klasa szczelności (IP) - IP 20

Stopień ochrony –(IK) IK 02

Klasa Ochrony przeciwpożarowej – II

Wymiary (mm) ( +-) – 1200x300x16