 Koszalin, 09.09.2021r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Do wniosku nr 42 z dnia 08.09.2021**

W związku z art. 2 ust. 1 ppkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na dostawę/usługę/robotę budowlaną\*

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV):

**Dostawa pasów transportowych do przenośników instalacji do rozdziału strumienia odpadów (CPV:** [[**39563520-7**](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-maszyn-7543)](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-maszyn-7543)**)**

1. Pożądany termin wykonania zamówienia: do 22.10.2021r.
2. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli*

 *dotyczy*):

 1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę taśm EP400/3; 4:2 olejoodporna i tłuszczoodporna:

* Szer. 1000mm, dł. 16848 mm, gładka + zamek MS45 z linką (zamontowany u zleceniobiorcy) - szt. 1
* Szer. 1200mm, dł. 6848mm, gładka + zamek MS45 z linką (zamontowany u zleceniobiorcy) - szt.1
* Szer. 1400mm, dł 6848mm, gładka + zamek MS45 z linką (zamontowany u zleceniobiorcy) - szt. 2

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę z montażem taśm EP400/3; 6:2 olejoodporna
i tłuszczoodporna:

* Szer. 1200mm, dł. 5200mm, 3 progi na obwodzie wys. 400mm szer. 1000mm - szt. 2

3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem taśm EP400/3; 4:2 olejoodporna i tłuszczoodporna:

* Szer. 1200mm, dł 24848mm, zabieraki wys.40mm, rozstaw: 180mm wolne, 200mm zabierak, 120mm wolne, 200mm zabierak, 120mm wolne, 200mm zabierak, 180mm wolne, na obwodzie co 500mm - szt.1
* Szer. 1400mm, dł. 24848mm, zabieraki wys. 40mm, rozstaw: 160mm wolne, 190mm zabierak, 110mm wolne, 190mm zabierak, 100mm wolne, 190mm zabierak, 110mm wolne, 190mm zabierak, 160mm wolne, na obwodzie co 500mm - szt.1
* Szer. 1400mm, dł. 18848mm, zabieraki wys. 40mm, rozstaw: 160mm wolne, 190mm zabierak, 110mm wolne, 190mm zabierak, 100mm wolne, 190mm zabierak, 110mm wolne, 190mm zabierak, 160mm wolne, na obwodzie co 500mm - szt.1

Wszystkie taśmy wymienione w punkcie 1, 2 i 3 o minimalnej specyfikacji:

* Ścieralność taśm klasy Y wg DIN 22102 do 150mm3
* Grubość taśmy nim. 9,4mm
* Wymiary progów – załącznik 1
* Progi wulkanizowane na gorąco

Gwarancja 12 miesięcy.

1. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) cena – 100% - maksymalnie 100 pkt.

Cena:

- cena najniższa otrzymuje maksymalną ilość punktów – 100

- ilość punktów ceny z drugiej oferty wyliczane jest według wzoru:

|  |  |
| --- | --- |
| wartość najniższej ceny | x 100 pkt. = ilość otrzymanych punktów |
| wartość ceny rozpatrywanej |

1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”.

Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

- karta techniczna taśmy

1. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Termin złożenia oferty:

**Ofertę złożyć należy do dnia 17.09.2021 do godz. 10:00**

1. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest: Kamil Worona

Nr telefonu/fax.: ……………………………………………………

E-mail: kamil.worona@pgkkoszalin.pl

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych**

Załączniki:

- formularz ofertowy

- wymiary progów