|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cześć nr 1 - Dostawa maszyn szorująco-zbierających.** | | |
| * **Maszyna szorująco – zbierająca do czyszczenia podłóg – nr 259** | - możliwość równoczesnego zamiatania, szorowania i suszenia;  - szczotka cylindryczna lub wałek z mikrofibry;  - pojemnik roztworu i pojemnik na nieczystości o pojemności min. 6 litrów;  - min. 40 minut pracy bez konieczności uzupełniania;  - bateria litowa Nilfisk 36V;  - wyświetlacz umieszczony na uchwycie;  - moc znamionowa: 800 W;  - napięcie: 220-240 V;  - moc akustyczna: 83 dB(A);  - długość przewodu: 10 m;  - podciśnienie: 3,5 kPa;  - zbiornik roztworu/nieczystości: 3 /4 l;  - odłączany przewód;  - ilość i typ szczotek: 1 okrągłe;  - automatyczne wyłączenie roztworu;  - wskaźnik poziomu roztworu;  - gwarancja min. 2 lata. | **3 szt.** |
| **Część nr 2 – Dostawa maszyn rolniczych.** | | |
| * **Pług obrotowy – nr 260** | - 3 korpusy płużne;  - Rozstaw korpusów: ok. 85 cm (min. 80 cm, max. 90 cm);  - Zabezpieczenie zrywane;  - Rama: min. 120 x 120 mm;  - Szerokość skiby: 30,35,40,45; (regulowana szerokość robocza);  - Wysokość ramy: ok. 76 cm (min. 75 cm);  - Odkładnice pełne;  - Ścinacz nad odkładnicą;  - Koło kopiujące boczne;  - Zapotrzebowanie mocy: 60-80 KM;  - Powinien pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Agregat uprawowy lekki – nr 261** | - Szerokość robocza: 2,6-2,8 m;  - Przedni wałek strunowy;  - Sekcja zębów kultywatorowych min. 28 sztuk;  - 2 wałki strunowe doprawiające tylne;  - Docisk wałków sprężynowy;  - Zapotrzebowanie mocy: 60-75 KM;  - Powinien pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Rozsiewacz nawozów – nr 262** | - Ładowność: 600 – 800 kg;  - Szerokość rozsiewania: 12 – 18 m;  - Rozsiewacz dwutarczowy;  - Sterowanie hydrauliczne;  - Mieszadło mimośrodowe;  - Zapotrzebowanie mocy: 45 – 60 KM;  - Powinien pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Zgrabiarka karuzelowa – nr 263** | - Szerokość robocza: 3-4 m;  - Ilość ramion roboczych: min. 8 szt.;  - Ilość palców grabiących na jednym ramieniu: min. 3 szt.;  - Zawieszenie sztywne;  - Przekładnia w kąpieli olejowej;  - Koła pompowane;  - Zapotrzebowanie mocy: 20 – 30 KM;  - Wałek WOM;  - Powinna pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Przetrząsacz karuzelowy – nr 264** | - Szerokość robocza: 4,5-5,0 m;  - Ilość wirników: 4;  - Ilość ramion na wirniku: min. 6;  - Zawieszenie aktywne amortyzowane;  - Koła pompowane;  - Zapotrzebowanie mocy: 30-40 KM;  - Wałek WOM;  - Powinna pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Prasa rolująca – nr 265** | - Prasa stałokomorowa łańcuchowa;  - Elektryczny panel kontrolny;  - Wymiary beli: 1200 x 1200 mm;  - Wzmocnione osłony łożysk WOM w standardzie;  - Hydrauliczne otwieranie komory;  - Hydrauliczne pozycjonowanie podbieracza;  - Kompresja hydrauliczna;  - Pobieracz: min. 2000 mm;  - Ilość poprzeczek na łańcuchach: min. 33 wyrzutnik bel;  - Automatyczne smarowanie łańcuchów;  - Zapotrzebowanie mocy: min. 50 KM;  - Wałek WOM;  - Powinna pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Pług do odśnieżania – nr 266** | - Długość odkładnicy: 2,5-2,7 m;  - Szerokość odśnieżania w pozycji V: 2,2 – 2,3 m;  - Lemiesz gumowy;  - Sterowanie hydrauliczne;  - Mocowanie na TUZ (przedni kat. 2);  - Sworznie zaczepowe;  - Powinna pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |