|  |
| --- |
| **Cześć nr 1 - Dostawa maszyn szorująco-zbierających.** |
| * **Maszyna szorująco – zbierająca do czyszczenia podłóg – nr 259**
 | - możliwość równoczesnego zamiatania, szorowania i suszenia;- szczotka cylindryczna lub wałek z mikrofibry;- pojemnik roztworu i pojemnik na nieczystości o pojemności min. 6 litrów; - min. 40 minut pracy bez konieczności uzupełniania;- bateria litowa Nilfisk 36V;- wyświetlacz umieszczony na uchwycie;- moc znamionowa: 800 W;- napięcie: 220-240 V;- moc akustyczna: 83 dB(A);- długość przewodu: 10 m;- podciśnienie: 3,5 kPa;- zbiornik roztworu/nieczystości: 3 /4 l;- odłączany przewód;- ilość i typ szczotek: 1 okrągłe;- automatyczne wyłączenie roztworu;- wskaźnik poziomu roztworu;- gwarancja min. 2 lata.  | **3 szt.** |
| **Część nr 2 – Dostawa maszyn rolniczych.** |
| * **Pług obrotowy – nr 260**
 | - 3 korpusy płużne;- Rozstaw korpusów: ok. 85 cm (min. 80 cm, max. 90 cm);- Zabezpieczenie zrywane;- Rama: min. 120 x 120 mm;- Szerokość skiby: 30,35,40,45; (regulowana szerokość robocza);- Wysokość ramy: ok. 76 cm (min. 75 cm);- Odkładnice pełne;- Ścinacz nad odkładnicą;- Koło kopiujące boczne;- Zapotrzebowanie mocy: 60-80 KM;- Powinien pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Agregat uprawowy lekki – nr 261**
 | - Szerokość robocza: 2,6-2,8 m;- Przedni wałek strunowy;- Sekcja zębów kultywatorowych min. 28 sztuk;- 2 wałki strunowe doprawiające tylne;- Docisk wałków sprężynowy; - Zapotrzebowanie mocy: 60-75 KM;- Powinien pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Rozsiewacz nawozów – nr 262**
 | - Ładowność: 600 – 800 kg;- Szerokość rozsiewania: 12 – 18 m;- Rozsiewacz dwutarczowy;- Sterowanie hydrauliczne;- Mieszadło mimośrodowe;- Zapotrzebowanie mocy: 45 – 60 KM;- Powinien pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Zgrabiarka karuzelowa – nr 263**
 | - Szerokość robocza: 3-4 m;- Ilość ramion roboczych: min. 8 szt.;- Ilość palców grabiących na jednym ramieniu: min. 3 szt.;- Zawieszenie sztywne;- Przekładnia w kąpieli olejowej;- Koła pompowane;- Zapotrzebowanie mocy: 20 – 30 KM;- Wałek WOM;- Powinna pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Przetrząsacz karuzelowy – nr 264**
 | - Szerokość robocza: 4,5-5,0 m;- Ilość wirników: 4; - Ilość ramion na wirniku: min. 6; - Zawieszenie aktywne amortyzowane;- Koła pompowane;- Zapotrzebowanie mocy: 30-40 KM;- Wałek WOM;- Powinna pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Prasa rolująca – nr 265**
 | - Prasa stałokomorowa łańcuchowa;- Elektryczny panel kontrolny;- Wymiary beli: 1200 x 1200 mm;- Wzmocnione osłony łożysk WOM w standardzie;- Hydrauliczne otwieranie komory;- Hydrauliczne pozycjonowanie podbieracza;- Kompresja hydrauliczna;- Pobieracz: min. 2000 mm;- Ilość poprzeczek na łańcuchach: min. 33 wyrzutnik bel;- Automatyczne smarowanie łańcuchów;- Zapotrzebowanie mocy: min. 50 KM;- Wałek WOM;- Powinna pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |
| * **Pług do odśnieżania – nr 266**
 | - Długość odkładnicy: 2,5-2,7 m;- Szerokość odśnieżania w pozycji V: 2,2 – 2,3 m;- Lemiesz gumowy;- Sterowanie hydrauliczne;- Mocowanie na TUZ (przedni kat. 2);- Sworznie zaczepowe;- Powinna pasować do ciągnika: Zetor Major CL 80. | **1 szt.** |