**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANIA MINIMALNE DLA ZADANIA pn.:**

**„Zakup przyczepy ze sprzętem do prowadzenia dekontaminacji wstępnej**

**dla KP PSP w Oleśnie”**

| **Lp.** | **Parametry techniczne (minimalne wymagania)** |
| --- | --- |
|  | Przyczepa musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |
|  | Na przyczepie należy zamieścić tabliczkę/naklejkę informacyjną formatu A5. Dokładne jej umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej/załącznik nr 3 do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże po 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |
|  | Przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji 2024. |
|  | Przyczepa lekka. Dopuszczalna masa całkowita do 750 kg. |
|  | Układ jezdny dwuosiowy. |
|  | Dyszel w kształcie V – zaczep kulowy. |
|  | Rama spawana, ocynkowana ogniowo ze stali o podwyższonej wytrzymałości. |
|  | Wymiary wew. min.: 300cm x 140cm x180 cm (do wysokości całkowitej przyczepy maksymalnie 220 cm). |
|  | Koła 13” z boku z błotnikami. |
|  | Ściany z płyty dwustronnie aluminiowej z rdzeniem PCV (wszystkie ściany przyczepy w kolorze czerwony RAL 3000 lub możliwie najbliższym. Dozwolone oklejenie laminatem gładkim). |
|  | Klapy boczne i tylna unoszone na siłownikach gazowych zamykane na klucz. Klapy boczne wyposażone w podporę (min 1 na klapę). |
|  | Oświetlenie wewnętrzne LED na klapach. |
|  | Wewnątrz skrzyni ładunkowej zamontowane przedzielenia i półki spełniające wymagania:- w części tylnej przestrzeń pusta o wymiarach min. 60 cm x 140 cm x 180 cm (od podłogi nr 1 do dachu) – w tym miejscu zamontowana nagrzewnica- w dolnej części na wysokość burt (min. 40 cm) skrzynia ładunkowa z dostępem od pustej przestrzeni tylnej przedzielona maksymalnie w połowie o wymiarach min. 210 cm długości (której górna część stworzy podłogę nr 2) - w części środkowej przelotowa półka o minimalnych wymiarach 130 cm (dł.) x 140 cm (szer.) x 60 cm (wys.) (znajdująca się nad osiami i nad skrzynią ładunkową)- w przedniej części (nad podłogą nr 2) 3 półki z których jedna powinna mieć wysokość min. 50 cm. Szczegółowe rozmieszczenie półek należy uzgodnić z zamawiającym przed realizacją zamówienia. Półki wykonane z materiałów niekorodujących. |
|  | Podłoga nr 1 oraz podłoga nr 2 wykonana ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej. |
|  | Podpory stabilizujące wysuwane z podwozia - 4 szt. |
|  | Kliny pod koła - 2 szt.  |
|  | Koło podporowe (automat). |
|  | Instalacja elektryczna: 12V/13 pin. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |
|  | Nagrzewnica olejowa do namiotu o mocy cieplnej min 30 kW zamontowana w tylnej części przyczepy. |