Obszar Tartaku – proces przecierania kłód drewna i późniejszego cięcia na wielopiłach 🡪 Suszenie drewna w suszarniach 🡪 obróbka półproduktu oraz klejenie w hali optymalizacji.

1. Hala optymalizacji – pow. 2376 m2.

2. Budynek socjalno – biurowy. – pow. 220 m2

3. Kotłownia ekologiczna na biomasę. – 361 m2

4. Suszarnie. -

5. Brykieciarnia -

6. Namiot magazynowy -

7. Pompownia pożarowa.

8. Wiata magazynowa na popłuczyny -

9. Dwie stacje trafo -

10. Hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalną (Tartak) – 2914 m2