**1. Uprząż ratownicza**

– uprząż przeznaczona do wykonywania prac w dostępie linowym. Spełniająca wymagane normy prawne: PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Ponadto spełnia parametry techniczno-konstrukcyjne:

-pas biodrowy z punktem typu „A” z przodu oraz z tyłu;

-automatyczne klamry do regulacji w ilości co najmniej 2 szt. na pasie biodrowym oraz po 1szt. na pasach udowych;

-pas biodrowy, taśmy udowe oraz szelki wyściełane tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie;

-rozmiar:

2szt-XL

1szt- XXL.

**2. Taśmy stanowiskowe**

Taśma poliamidowa o wytrzymałości min. 25kN, wykonana z dwóch warstw, zszyta w pętlę, spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B oraz PN-EN 354. Długość 150 cm.

**3. Uprząż ewakuacyjna -trójkąt ewakuacyjny**

Uprząż spełniająca wymogi normy PN-EN-1497, PNEN-1498

**4. Kask do ratownictwa wysokościowego**

Spełniający wymogi normy PN-EN 397 PN-EN 12492:2002/A1:2005

(szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska

podbródkowego – 50dN).