[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.401.1
nan=KOSZTORYS – ARCHITEKTURA I KONSTURKCJA – CZĘŚĆ SPORTOWA
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS – ARCHITEKTURA I KONSTURKCJA – CZĘŚĆ SPORTOWA	PRZEDMIAR
nfn=Kosztorysy 24 
afn=BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO
nb=Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniembicach
ab=dz. ewid. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 1310m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie
ni=Gmina Lipno
ai=ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno1310
nk=Łukasz Zieliński	
dt=08.02.2024	1
pcn=IV Kwartał 2023 
kln=Kalkulację wykonano na podstawie:13101. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu1310inwestorskiego z dnia 29 grudnia 2021 Poz. 245413102. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia dnia 29 grudnia 2021. w sprawie określania metod1310i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztów prac1310projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie1310funkcjonalno-użytkowym13103. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego1310zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót1310budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i13102269).1310Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:1310 · katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje1310wymienione w "opisie podstawy wyceny"1310· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych1310· przedmiar robót1310· założenia do kosztorysowania1310· zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa INTERCENBUB na kwartał sporządzania1310kosztorysu,uzupełnione o wartości z rynku lokalnego1310· planowany zakres prac

[RMS ZEST 255]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=29,4	1696111200	1	C:\Users\Acer\Desktop\hala cube archi.kstx
cw=29,4	PLN	29,4
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[ELEMENT 1]
na=Część " C "
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze /roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-01	2-01	0121-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0,206	0,206		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,206	1	0,2057						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=820	820		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=820	1	820						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02	2-01	0218-02		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=476,075	476,075		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=476,075	1	476,075275						

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-05	2-01	0201-05		1
mpn=1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=1262,121	1262,121		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1262,121	1	1262,121205						

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=1211
na=Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami1310istniej cych fundamentów o g boko ci do 1.5 m w gruncie1310kat. III - roboty prowadzone przy cianie s siedniego1310budynku - robocizna zwi kszona o 20%
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=23,739	23,739		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23,739	1	23,738875						

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=360,106	360,106		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=360,106	1	360,10617						

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=790,019	790,019		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=790,019	1	790,01918						

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=790,019	790,019		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=790,019	1	790,019						

[ELEMENT 2]
na=Roboty fundamentowe/ ściany fundamentowe / fundamenty 
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=1.2

[POZYCJA]
id=28
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0913-07	19-01	0913-07		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=50,414	50,414		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50,414	1	50,4141						

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III1310zagęszczarkami LF- ŁAWA FUNDAMENTOWA SFSTOPA1310FUNDAMENTOWA POD ELEMENTY1310FUNDAMENTOWE
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=50,414	50,414		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50,414	1	50,414						

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=61,457	61,457		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=61,457	1	61,457						

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-03	2-02	0204-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=30,888	30,888		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30,888	1	30,888						

[POZYCJA]
id=50
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-20 0265-01	0-20	0265-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.61310m w deskowaniu SYSTEMOWYM -transport betonu1310pompą MATERIAŁ: Beton C25/30 wariant II (transport betonu pompą)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=2,691	2,691		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,691	1	2,691						

[POZYCJA]
id=62
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-20 0265-03	0-20	0265-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 1.3 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=41,608	41,608		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41,608	1	41,608						

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=22,403	22,403		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,403	1	6,4+4,27+7,0128+2,36*2						

[ELEMENT 2]
na=Słupy żelbetowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=80
nu=1.3

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-08	2-02	0208-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=20,976	20,976		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,976	1	20,976						

[POZYCJA]
id=91
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-20 0270-03	0-20	0270-03		1
mpn=1211
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - nakłady dodatkowe za każdy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 bez względu na wariant
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=16,238	16,238		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=1,5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,238	1	16,238						

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=29,348	29,348		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=29,348	1	29,348						

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0259-09	2-02	0259-09		1
mpn=1211
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - nakłady dodatkowe dla słupów o wysokości ponad 4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=17,88	17,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=1,5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,88	1	17,880						

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0208-05	2-02	0208-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=14,95	14,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,95	1	14,95						

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0259-10	2-02	0259-10		1
mpn=1211
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - nakłady dodatkowe dla słupów o wysokości ponad 4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=14,95	14,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,95	1	14,95						

[POZYCJA]
id=120
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0208-05	2-02	0208-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=1,944	1,944		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,944	1	1,9435						

[ELEMENT 2]
na=Belki żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=130
nu=1.4

[POZYCJA]
id=131
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-05	2-02	0249-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=7,05	7,05		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,05	1	7,0495						

[POZYCJA]
id=142
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-01	2-02	0249-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=16,445	16,445		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,445	1	16,445						

[POZYCJA]
id=153
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-02	2-02	0249-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=25
ob=4,842	4,842		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,842	1	4,8415						

[POZYCJA]
id=164
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-03	2-02	0249-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=26
ob=38,157	38,157		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=38,157	1	38,157						

[POZYCJA]
id=175
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-01	2-02	0249-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=27
ob=10,649	10,649		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,649	1	10,649						

[ELEMENT 2]
na=Schody łącznika 
wa=0
kn=0	0	0
id=186
nu=1.5

[POZYCJA]
id=187
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0219-05	2-02	0219-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=28
ob=12,408	12,408		1
jm=m2 rzutu	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,408	1	12,408						

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-06	2-02	0218-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=29
ob=12,408	12,408		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=10	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,408	1	12,408						

[POZYCJA]
id=204
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1001-02	13-12	1001-02		1
mpn=1211
na=Wypełnienie z keramzytu stabilizowanego cementem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=30
ob=14,8	14,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,8	1	14,8						

[POZYCJA]
id=209
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0101-05	7-28	0101-05		1
mpn=1211
na=Skucie starych schodów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=31
ob=2,31	2,31		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,31	1	2,31						

[ELEMENT 2]
na=Stropy żelbetowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=211
nu=1.6

[POZYCJA]
id=212
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0202-03	AT-44	0202-03		1
mpn=1211
na=Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK gr 20cm o powierzchni ponad 9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=32
ob=259,575	259,575		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=259,575	1	259,575						

[ELEMENT 2]
na=Zbrojenie 
wa=0
kn=0	0	0
id=219
nu=1.7

[POZYCJA]
id=220
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=33
ob=4582,324	4582,324		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4582,324	1	0,492924*1000+30,02+30,02+62,41+58,46+58,46+59,25+119,05+119,05+19,75+23,70+23,70+527,28+527,28+108,08+99,5+35,08+68,28+839,04+1,66+800,88+478,45						

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=34
ob=1383,45	1383,45		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1383,45	1	(1,07424+0,09497)*1000+28,83+28,83+21,13+20,24+20,24+94,97						

[POZYCJA]
id=238
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=35
ob=3949,4	3949,4		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3949,4	1	2,19648*1000+280,51+280,51+595,95+595,95						

[POZYCJA]
id=247
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=36
ob=6472,616	6472,616		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6472,616	1	(0,858056+0,21063)*1000+32,50+32,50+32,68+52,36+50,01+50,01+81,91+162,52+203,20+70,15+101,60+1358,20+104,44+210,63+1140,60+1720,62						

[ELEMENT 2]
na=Izolacja Fundamentów 
wa=0
kn=0	0	0
id=256
nu=1.8

[ELEMENT 3]
na=Stopy / ławy 
wa=0
kn=0	0	0
id=257
nu=1.8.1

[POZYCJA]
id=258
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0101-01	9-15	0101-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=37
ob=252,943	252,943		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=252,943	1	252,9425						

[POZYCJA]
id=263
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-01	9-15	0301-01		1
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - ławy i ściany fundamentowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=38
ob=252,943	252,943		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=252,943	1	252,9425						

[POZYCJA]
id=269
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0102-02	9-15	0102-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=39
ob=282,679	282,679		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=282,679	1	282,6792						

[POZYCJA]
id=274
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0201-03	9-15	0201-03		1
mpn=1211
na=Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=40
ob=282,679	282,679		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=282,679	1	282,6792						

[POZYCJA]
id=279
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0201-04	9-15	0201-04		1
mpn=1211
na=Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - druga warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=41
ob=282,679	282,679		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=282,679	1	282,6792						

[ELEMENT 3]
na=Ściany fundamentowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=284
nu=1.8.2

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0102-02	9-15	0102-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych1310betonowych Siplast Primer Szybki Grunt SBS - lub1310równoważny - OBUSTRONNIE
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=42
ob=324,26	324,26		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=324,26	1	324,26						

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-04	9-15	0301-04		1
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - druga warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=43
ob=324,26	324,26		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=324,26	1	324,26						

[POZYCJA]
id=296
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=44
ob=38,22	38,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=38,22	1	38,220						

[POZYCJA]
id=304
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-01	9-15	0301-01		1
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - ławy i ściany fundamentowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=45
ob=324,26	324,26		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=324,26	1	324,260						

[POZYCJA]
id=310
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0101-02	9-12	0101-02		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne , ściana fundamentowa styropian1310ekstrudowany gr. 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=46
ob=324,26	324,26		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=324,26	1	324,260						

[POZYCJA]
id=314
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0701-06	13-12	0701-06		1
mpn=1211
na=Izolacja z folii kubełkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=47
ob=324,26	324,26		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=324,26	1	324,260						

[ELEMENT 2]
na=Roboty murowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=321
nu=1.9

[POZYCJA]
id=322
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2009	KNR	9-10 0153-04	9-10	0153-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=48
ob=1080,985	1080,985		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1080,985	1	1080,9852						

[POZYCJA]
id=328
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-06	K-02	0105-06		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=49
ob=165,479	165,479		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,479	1	165,4789						

[POZYCJA]
id=334
pd=KOPRIN wyd.I 2006	KNR	K-28 0302-01	K-28	0302-01		1
mpn=1211
na=Impregnacja ścian wykonanych w technologii SILKA z bloków SILKA E oraz P techniką malarską
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=50
ob=2492,928	2492,928		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2492,928	1	2492,928						

[POZYCJA]
id=338
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-03	AT-44	0301-03		1
mpn=1211
na=Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=51
ob=51,75	51,75		1
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=51,75	1	51,75						

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcje stalowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=343
nu=1.10

[POZYCJA]
id=344
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XXIV 2302-05	XXIV	2302-05		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji stalowych lekkich średnio złożonych o ciężarze do 1000 kg
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=52
ob=839,66	839,66		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=839,66	1	821,01+18,65						

[POZYCJA]
id=346
pd=Energobudowa wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	13-13 0806-03	13-13	0806-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Konstrukcje stalowe budynków i budowli - podciągi dostawa
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=53
ob=839,66	839,66		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=839,66	1	821,01+18,65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=354
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0911-01	7	0911-01		1
mpn=1211
na=Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu lekkiego
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=54
ob=839,66	839,66		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=839,66	1	821,01+18,65						

[POZYCJA]
id=367
pd=Energobudowa wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	13-13 0806-03	13-13	0806-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Konstrukcje stalowe budynków i budowli - stężenia ST
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=55
ob=3000	3000		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3000	1	3000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Warstwy Posadzkowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=375
nu=1.11

[ELEMENT 3]
na=Warstwy posadzkowe sala 
wa=0
kn=0	0	0
id=376
nu=1.11.1

[POZYCJA]
id=377
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1101-03	2	1101-03		1
mpn=121,0:,0911
na=Podkłady na podłożu z ubitych materiałów sypkich
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=56
ob=560,065	560,065		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=560,065	1	560,06495						

[POZYCJA]
id=381
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0103-05	2-23	0103-05		1
mpn=1211
na=Podbudowa z tłucznia ceglanego dwuwarstwowa o grubości 5 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=57
ob=642,87	642,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=642,87	1	642,87						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=387
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=58
ob=96,47	96,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=96,47	1	96,47						

[POZYCJA]
id=390
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0913-01	19-01	0913-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=59
ob=93,344	93,344		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=93,344	1	93,34435						

[POZYCJA]
id=394
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=60
ob=642,87	642,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=642,87	1	642,870						

[POZYCJA]
id=401
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy1310do betonu - płyta podłogi gr.15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=61
ob=93,344	93,344		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=93,344	1	93,34435						

[POZYCJA]
id=410
pd=MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1003-02	2-22	1003-02		1
mpn=1211
na=Posadzki betonowe grubości 7 cm zatarte na gładko
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=62
ob=642,87	642,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=1,4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=642,87	1	642,870						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=420
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1002-01	13-12	1002-01		1
mpn=1211
na=Zbrojenie posadzek siatką Rabitza
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=63
ob=642,87	642,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=642,87	1	642,870						

[ELEMENT 3]
na=Warstwy posadzkowe - pozostałe pomieszczenia 
wa=0
kn=0	0	0
id=424
nu=1.11.2

[POZYCJA]
id=425
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1101-03	2	1101-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady na podłożu z ubitych materiałów sypkich
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=64
ob=63,532	63,532		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63,532	1	63,53172						

[POZYCJA]
id=429
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=65
ob=63,532	63,532		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63,532	1	63,53172						

[POZYCJA]
id=432
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0913-01	19-01	0913-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=66
ob=38,119	38,119		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=38,119	1	38,11878						

[POZYCJA]
id=436
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=67
ob=255,01	255,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,01	1	255,01						

[POZYCJA]
id=442
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=68
ob=255,01	255,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,01	1	255,01						

[POZYCJA]
id=449
pd=MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1003-02	2-22	1003-02		1
mpn=1211
na=Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=69
ob=255,01	255,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=1,3	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,01	1	255,01						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Dachy 
wa=0
kn=0	0	0
id=459
nu=1.12

[ELEMENT 3]
na=Stropodach 
wa=0
kn=0	0	0
id=460
nu=1.12.1

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0302-01	9-12	0302-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym  na dachu monolitycznym wykonywane płytami z styropianu EPS 100 0,040 20cm , styropian spadkowy 7 cm , paroizolacja
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=70
ob=255,01	255,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,01	1	255,01						

[POZYCJA]
id=468
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2009	KNR	9-14 0202-03	9-14	0202-03		1
mpn=1211
na=Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy podkładowej Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość 8,6 mm (gwarancja 30 lat)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=71
ob=255,01	255,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,01	1	255,01						

[POZYCJA]
id=477
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0504-02	2	0504-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=72
ob=56,92	56,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=56,92	1	56,9204						

[POZYCJA]
id=482
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=73
ob=25,14	25,14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,14	1	25,14						

[POZYCJA]
id=489
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-04	2-02	0509-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=74
ob=44,52	44,52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=44,52	1	44,52						

[POZYCJA]
id=497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0504-05	2	0504-05		1
mpn=121,0:,0911
na=Obróbki blacharskie włazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=75
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=501
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0504-02	2	0504-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad131025 cm ( okapy + szczyty)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=76
ob=57,464	57,464		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=57,464	1	57,46435						

[POZYCJA]
id=506
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XXIV 2101-06	XXIV	2101-06		1
mpn=1211
na=Drabiny stalowe z kątowników 45x5 i prętów śr. 16 mm o długości do 6.0 m- z blokadą wejścia
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=77
ob=560	560		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560 						

[ELEMENT 3]
na=Dach sala sportowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=509
nu=1.12.2

[POZYCJA]
id=510
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	10 0301-08	10	0301-08		1
mpn=1211
na=Konstrukcja drewniana - DŹWIGARY1310ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=78
ob=60,663	60,663		1
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,663	1	60,6625						

[POZYCJA]
id=517
pd=WACETOB 1996, biuletyny do 9 1996	KSNR	10 0301-04	10	0301-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcja drewniana - TĘŻNIKI1310ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=79
ob=19,527	19,527		1
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19,527	1	19,527						

[POZYCJA]
id=524
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0522-05	0-15II	0522-05		1
mpn=1211
na=Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi1310BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=80
ob=757,981	757,981		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=757,981	1	757,9812						

[POZYCJA]
id=532
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0302-03	9-12	0302-03		1
mpn=121,0:0,092,0:,0911
na=Izolacje cieplne dachów płaskich  paroizolacja + wełna Wełna mineralna twarda, ? = 0,037 W/mK
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=81
ob=757,981	757,981		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=757,981	1	757,9812						

[POZYCJA]
id=538
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0103-03	AT-09	0103-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Membrana dachowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=82
ob=757,981	757,981		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=757,981	1	757,9812						

[POZYCJA]
id=544
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=83
ob=84,04	84,04		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=84,04	1	84,04						

[POZYCJA]
id=551
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-04	2-02	0509-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=84
ob=68,84	68,84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68,84	1	68,840						

[POZYCJA]
id=559
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0504-02	2	0504-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=85
ob=93,005	93,005		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=93,005	1	93,005						

[POZYCJA]
id=564
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0504-02	2	0504-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad131025 cm ( okapy + szczyty+pasy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=86
ob=41,236	41,236		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41,236	1	41,236						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=569
nu=1.13

[ELEMENT 3]
na=Budynek niski 
wa=0
kn=0	0	0
id=570
nu=1.13.1

[POZYCJA]
id=571
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-08	0-19	1023-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=87
ob=12,32	12,32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,32	1	8,96+3,2+0,16						

[POZYCJA]
id=582
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08	0-19	1024-08		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EIS 60 drzwi łącznika
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=88
ob=5,9	5,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,9	1	5,9						

[POZYCJA]
id=592
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 1202-03	2	1202-03		1
mpn=1211
na=Montaż drzwi stalowych pełnych EI 30 z samozamykaczem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=89
ob=2,122	2,122		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,122	1	2,1216						

[POZYCJA]
id=597
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 1002-01	2	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych ( drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi ) okładzina CPL
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=90
ob=4,243	4,243		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,243	1	4,2432						

[POZYCJA]
id=603
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 1002-02	2	1002-02		1
mpn=1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończonych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=91
ob=10,608	10,608		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,608	1	10,608						

[POZYCJA]
id=609
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
mpn=1211
na=DRZWI STALOWE PRZESZKLONE 1310RAL 7035
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=92
ob=4,834	4,834		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,834	1	4,8336						

[POZYCJA]
id=618
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1205-01	2-02	1205-01		1
mpn=1211
na=BRAMA ROZWIERNA STALOWA EI 301310RAL 7035 wyposażona w samozamykacz
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=93
ob=5	5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=629
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-04	2-02	1040-04		1
mpn=1211
na=DRZWI W FASADZIE DWUSKRZYDŁOWE - ŚWIATŁO PRZEJŚCIA ZGODNIE Z PROJEKTEM . Profile aluminiowe,pakiet trzyszybowy dwukomorowy, szklenie potrójne,szkło hartowane bezpieczne
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=94
ob=24	24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=639
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08	0-19	1024-08		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE, SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA GŁÓWNEGO SKRZYDŁA MIN 90CM
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=95
ob=9	9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1220-03	2-02	1220-03		1
mpn=1211
na=Świetliki dachowe -zgodnie z projektem PROFIL PVC, KOPUŁA AKRYLOWA PRZEŹROCZYSTA, ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET 2 -SZYBOWY
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=96
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=657
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0135-01	2-02	0135-01		1
mpn=1211
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=97
ob=13,2	13,2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	4,8+1,60+2+1,6+1,6+1,6						

[ELEMENT 3]
na=Sala gimnastyczna 
wa=0
kn=0	0	0
id=663
nu=1.13.2

[POZYCJA]
id=664
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-04	0-19	1024-04		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowiePROFIL ALUMINIOWY;1310 PAKIET SZYBOWY DWUKOMOROWY, SZKLENIE POTRÓJNE, SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=98
ob=72,6	72,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=72,6	1	72,6						

[POZYCJA]
id=674
pd=PROMOCJA 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	7 0503-03	7	0503-03		1
mpn=1211
na=Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=99
ob=14,3	14,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,3	1	14,3						

[POZYCJA]
id=682
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-04	2-02	1040-04		1
mpn=1211
na=DRZWI W FASADZIE DWUSKRZYDŁOWE - ŚWIATŁO PRZEJŚCIA ZGODNIE Z PROJEKTEM . Profile aluminiowe,pakiet trzyszybowy dwukomorowy, szklenie potrójne,szkło hartowane bezpieczne
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=100
ob=24	24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=692
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08	0-19	1024-08		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE, SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA GŁÓWNEGO SKRZYDŁA MIN 90CM
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=101
ob=18,245	18,245		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,245	1	18,245						

[POZYCJA]
id=702
pd=		 				0
na=Żaluzje zewnętrzne na okna sali sportowej na oknach wskazanych poniżej (na górnych i dolnych) zgodnie z Pw
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=102
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 						

[ELEMENT 2]
na=Elewacje 
wa=0
kn=0	0	0
id=703
nu=1.14

[ELEMENT 3]
na=Elewacja + ocieplenie 
wa=0
kn=0	0	0
id=704
nu=1.14.1

[POZYCJA]
id=705
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0608-01	BC-02	0608-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=103
ob=344,289	344,289		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=344,289	1	344,289						

[POZYCJA]
id=712
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=104
ob=856,171	856,171		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=856,171	1	856,170515						

[POZYCJA]
id=719
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-09	0-23	2612-09		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=105
ob=158,194	158,194		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=158,194	1	158,194						

[POZYCJA]
id=725
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0607-02	BC-02	0607-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - powierzchnie ościeży
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=106
ob=54,74	54,74		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,74	1	54,74						

[POZYCJA]
id=732
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0607-06	BC-02	0607-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=107
ob=109,48	109,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=109,48	1	109,48						

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2014	KNR	9-28 0107-01	9-28	0107-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt z wełny skalnej mocowanej na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=108
ob=344,28	344,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=344,28	1	344,280						

[POZYCJA]
id=744
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2012	KNR	9-24 0210-01	9-24	0210-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=109
ob=856,171	856,171		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=856,171	1	856,171						

[POZYCJA]
id=749
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0125-02	0-33	0125-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=110
ob=1200,451	1200,451		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1200,451	1	1200,451						

[POZYCJA]
id=755
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2012	KNR	9-24 0210-01	9-24	0210-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach/ cokół
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=111
ob=120,498	120,498		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120,498	1	120,498						

[POZYCJA]
id=760
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0109-01	K-04	0109-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=112
ob=120,498	120,498		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120,498	1	120,498						

[POZYCJA]
id=767
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-02	AT-31	0704-02		1
mpn=1211
na=Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=113
ob=1200,451	1200,451		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1200,451	1	1200,451						

[ELEMENT 2]
na=Roboty wykończeniowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=773
nu=1.15

[ELEMENT 3]
na=Sala gimnastyczna 
wa=0
kn=0	0	0
id=774
nu=1.15.1

[POZYCJA]
id=775
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0502-01	AT-40	0502-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoża ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=114
ob=535,45	535,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=535,45	1	535,45						

[POZYCJA]
id=779
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0801-02	13-12	0801-02		1
mpn=1211
na=Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III ( nie tynkować pod okładzinami )
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=115
ob=332,96	332,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=332,96	1	332,960						

[POZYCJA]
id=787
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-04	K-04	0305-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=116
ob=332,96	332,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=332,96	1	332,960						

[POZYCJA]
id=795
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=11:0:0910121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=117
ob=332,96	332,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=332,96	1	332,960						

[POZYCJA]
id=800
pd=		 				0
na=Nawierzchnia sportowa systemowa poliuretanowa(BflS1) malowa
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=118
ob=642,87	642,87		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=642,87	1	642,87						

[POZYCJA]
id=801
pd=Saint-Gobain wyd.I 2012	KNR	W-02 0205-02	W-02	0205-02	 z.sz. 4.3. 	1
mpn=2:0:09101211
na=Izolacja akustyczna na ruszcie: ŚCIANY HALI1310SPORTOWEJ1310Wykonąć zgodnie z kartą techniczną przyjętego1310producenta.1310- płyty akustyczne 1310- wsp. alfaw do 0,91310- odporne na uderzenia1310- zgodność z klasyfikacją ppoż obiekt ZL I Okładziny na słupach prostokątnych lub wielobocznych.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=119
ob=202,49	202,49		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=202,49	1	202,49						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,25		1,25
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Budynek niski 
wa=0
kn=0	0	0
id=813
nu=1.15.2

[POZYCJA]
id=814
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0502-01	AT-40	0502-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoża ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=120
ob=478,96	478,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=478,96	1	478,96						

[POZYCJA]
id=818
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0801-02	13-12	0801-02		1
mpn=1211
na=Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=121
ob=478,96	478,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=478,96	1	478,96						

[POZYCJA]
id=826
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-04	K-04	0305-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=122
ob=478,96	478,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=478,96	1	478,960						

[POZYCJA]
id=834
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=11:0:0910121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=123
ob=478,96	478,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=478,96	1	478,960						

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2807-05	202	2807-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=124
ob=105,224	105,224		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=105,224	1	6,90+3,30+2,60+5,62+7,57+16,744+49,99+12,5						

[POZYCJA]
id=847
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=125
ob=138,875	138,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=138,875	1	138,875						

[POZYCJA]
id=851
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=121,0:,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=126
ob=138,875	138,875		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=138,875	1	138,875						

[POZYCJA]
id=859
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02		1
mpn=1211
na=Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=127
ob=211,332	211,332		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=211,332	1	49,99+6,90+3,30+2,60+11,40+34,32+29,43+25,76+25,34+16,74+5,552						

[POZYCJA]
id=869
pd=ORGBUD wyd.V 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-13 1009-13	2-13	1009-13		1
mpn=1211
na=Poręcz naścienna Poręcz naścienna - schody1310- stal nierdzewna 1310- zamontować na poręczy ograniczniki uniemożliwiające1310zjeżdżanie po poręczy
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=128
ob=2,8	2,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,8	1	2,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=876
pd=		 				0
na=Dostarczenie i montaż wycieraczki zewnętrznej1310WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA1310Wycieraczka  systemowa zewnętrzna 1310zagłębiana w posadzce wg. wytycznych1310producenta
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=129
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=997
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2803-05	202	2803-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES  cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=130
ob=75,6	75,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=75,6	1	75,6						

[ELEMENT 3]
na=elementy zewnętrzne łącznik 
wa=0
kn=0	0	0
id=877
nu=1.15.3

[POZYCJA]
id=878
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1101-03	2	1101-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady na podłożu z ubitych materiałów sypkich
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=131
ob=4,235	4,235		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,235	1	4,235						

[POZYCJA]
id=882
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=132
ob=4,235	4,235		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,235	1	4,235						

[POZYCJA]
id=885
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1101-03	2	1101-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu1310gruntowym - PODKŁAD piaskowy gr. 15cm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=133
ob=4,235	4,235		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,235	1	4,235						

[POZYCJA]
id=889
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=134
ob=4,235	4,235		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,235	1	4,235						

[POZYCJA]
id=892
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=135
ob=2,824	2,824		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,824	1	2,824						

[POZYCJA]
id=897
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0601-03	2	0601-03		1
mpn=121,0:,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco jednowarstwowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=136
ob=12,6	12,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,6	1	12,6						

[POZYCJA]
id=905
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-01	2-02	0218-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie1310betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu -1310zbrojenie rozproszone1310SCHODY ZEWNĘTRZNE, 1310Schody zewnętrzne zaprojektowano jako płytowe,1310jednobiegowe z spocznikiem wylewane na mokro.1310Materiał: C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub1310równoważna - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=137
ob=6,8	6,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,8	1	6,8						

[POZYCJA]
id=914
pd=Saint-Gobain wyd.I 2012	KNR	W-02 0213-03	W-02	0213-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Okładziny schodów z płytekgranitowych antypoślizgowych,1310gr. 2cm131030x30 cm układanych na zaprawie klejowej1310Schody, spocznik wykończyć płytkami gresowymi (R11) -1310kolor szary,1310klasa ścieralności 5
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=138
ob=12,6	12,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,6	1	12,6						

[ELEMENT 2]
na=Wyposażenie obiektu 
wa=0
kn=0	0	0
id=920
nu=1.16

[ELEMENT 3]
na=Wyposażenie sali sportowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=921
nu=1.16.1

[POZYCJA]
id=922
pd=		 				0
na=Konstrukcja naścienna do koszykówki stała wysięg 120 cm . Montaż zgodnie PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=139
ob=2	2		1
jm=szt 	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=923
pd=		 				0
na=Tablica do koszykówki akrylowa 105x180 cm, montaż zgodnie z PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=140
ob=4	4		1
jm=	
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=924
pd=		 				0
na=Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami linowymi, wysięg od 340 do 440 cm, montaż zgodnie z PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=141
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=925
pd=		 				0
na=Zestaw do siatkówki : słupki do siatkówki , osłony słupków ,siatka do siatki, antenki do siatki, zgodnie z PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=142
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=926
pd=		 				0
na=Tuleja z ramą i deklem do montażu słupków p.siatkowej
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=143
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=927
pd=		 				0
na=Bramki do piłki ręcznej z ramą aluminiową spawaną w całości, z łukami składanymi 3x2m wraz z systemem montażowym
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=144
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=928
pd=		 				0
na=Tuleja z deklem do montażu słupków bramek
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=145
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=929
pd=		 				0
na=Materace ochronne na słupy h=2m, gr 5cm montaż zgodnie z PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=146
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=930
pd=		 				0
na=Kotara grodząca tkaninowo- siatkowa z systemem do mocowania i poziomego przsesuwu z napędem elektrycznym-zgodnie z PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=147
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=931
pd=		 				0
na=Drabinki gimnastyczne podwójne 180x300cm
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=148
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=932
pd=		 				0
na=Tablica wyników-zgodnie z PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=149
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=933
pd=		 				0
na=Krzesełka montowane do podłoża zgodnie z Pw
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=150
ob=32	32		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=934
pd=		 				0
na=Piłkochwyty - siatka ochronna, wsporniki montowane do słupów zgodnie z PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=151
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=935
pd=		 				0
na=Mobilna strzelnica laserowa (niestałe wyposażenie sali) 4 kpl zgodnie z PW
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=152
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=936
pd=		 				0
na=Siatka ochronna od poziomu parapetu 1,20 montaż zgodnie z PW
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=937
pd=		 				0
na=Siatka ochronna od poziomu posadzki
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=154
ob=1	1		1
jm=kpl 	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Budynek niski 
wa=0
kn=0	0	0
id=1014
nu=1.16.2

[POZYCJA]
id=1016
pd=		 				0
na=Szczotka do WC (w każdej kabinie), wisząca, montowana do ściany przy każdej misce ustępowej - systemowo.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=155
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1015
pd=		 				0
na=Lustra wklejane, wys. 80cm na pełną szerokość ściany z umywalkami. Obrzeża fazowane systemowo. Szkło hartowane. – 2 duże i 1 małe.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=156
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1018
pd=		 				0
na=Kosz na śmieci w każdym przedsionku, wiszący, pojemność ok. 45l, stal szlachetna matowa. Mocowany do ściany. Wyposażony w zdejmowany kołnierz z otworem i uchylną ramkę do mocowania worka na odpady, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=157
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1017
pd=		 				0
na=Kosz w WC (w każdej kabinie), pojemność 4,5 litra, wyposażony w unoszoną pokrywę i uchylną ramkę do mocowania worka na odpady, mocowany do ściany, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=158
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1019
pd=		 				0
na=Pojemnik na papier toaletowy, stal szlachetna matowa, średnica roli: 190 mm, zamek bębenkowy, metalowy, zlicowany z powierzchnią pojemnika, klucz metalowy, montaż: naścienny, przykręcany
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=159
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1020
pd=		 				0
na=Podajnik do mydła, stal szlachetna matowa, poj. 0.8 litra, wyposażony w wizjer umożliwiający kontrolowanie ilości mydła pozostałego w środku pojemnika, metalowy zamek bębenkowy, zlicowany z powierzchnią pojemnika i zamykany metalowym kluczem, montaż: naścienny, przykręcany, wyjmowany pojemnik na mydło z pompką
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=160
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1021
pd=		 				0
na=suszarki do rąk
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=161
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1022
pd=		 				0
na=Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych ( dostawa i montaż )                                                  Pochyt ścienny – 3 szt.1310Pochwyt wiszący 2 szt.1310Siedzisko prysznicowe – 1 szt.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=162
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty zewnętrzne 
wa=0
kn=0	0	0
id=938
nu=1.17

[ELEMENT 3]
na=Gospodarka drzewostanem 
wa=0
kn=0	0	0
id=939
nu=1.17.1

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0105-05	2-01	0105-05		1
mpn=1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=163
ob=29	29		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=943
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-02	2-01	0110-02		1
mpn=1211
na=Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=164
ob=3,481	3,481		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,481	1	3,4812						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Roboty demontażowe boisko / plac zabaw 
wa=0
kn=0	0	0
id=947
nu=1.17.2

[POZYCJA]
id=948
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi starego boiska oraz placu zabaw   przy pomocy spycharek, grubość warstwy 5˙cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=165
ob=192	192		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	192						

[POZYCJA]
id=951
pd=		 				0
na=Roboty rozbiórkowe elementów boiska oraz placu zabaw zgodnie z zakresem robót
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=166
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Utwardzenie przy wejściu + podjazd 
wa=0
kn=0	0	0
id=952
nu=1.17.3

[POZYCJA]
id=953
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-05	2-31	0401-05		1
mpn=1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=167
ob=113,3	113,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=113,3	1	113,3						

[POZYCJA]
id=955
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=168
ob=12,101	12,101		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,101	1	12,101						

[POZYCJA]
id=962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-03	6	0404-03		1
mpn=1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=169
ob=113,3	113,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=113,3	1	113,30						

[POZYCJA]
id=967
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=170
ob=165,4	165,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,4	1	165,4						

[POZYCJA]
id=971
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		1
mpn=1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=171
ob=165,4	165,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,4	1	165,4						

[POZYCJA]
id=976
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=172
ob=165,4	165,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,4	1	165,4						

[POZYCJA]
id=983
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
mpn=1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=173
ob=165,4	165,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,4	1	165,4						

[POZYCJA]
id=990
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0320-01	0-11	0320-01	 z.sz. 5.3 z.sz. 5.4	1
mpn=3:0:09104:0:09101211
na=Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kilka spadków - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=174
ob=165,4	165,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,4	1	165,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,08		1,2*0,9
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
9B6A0EF85DA6C42E198E3DB46698AFE9
