[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.100.11
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Cubo Architects Paweł Frąckowiak
afn=ul. Powstańców Wielkopolskich 30, 131064-111 Lipno
nb=„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniembicach” 
ab=Dz. ewid. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/21310m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie
ni=Gmina Lipno
ai=ul. Powstańców Wielkopolskich 9,131064-111 Lipno
dt=19.01.2024	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45312310-3	Ochrona odgromowa
cpv=45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej
cpv=45314310-7	Układanie kabli
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
cpv=45317000-2	Inne instalacje elektryczne
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=45112100-6 	Roboty w zakresie kopania rowów
cpv=45113000-2	Roboty na placu budowy

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest kosztorys części sportowej dla projektu technicznego instalacji elektrycznych zamierzenia budowlanego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą”, polegającego na budowie przyszkolnej hali sportowej z zapleczem sanitarnym, łącznikiem, salami lekcyjnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.1310Kategoria obiektu budowlanego:1310•09Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty1310•09Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji1310Opracowanie branży elektrycznej obejmuje w szczególności:1310•09Rozdział energii elektrycznej1310•09Oświetlenie podstawowe 1310•09Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne1310•09Gniazda 1-fazowe 1310•09Zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacji1310•09Trasy kablowe1310•09Instalację wyrównawczą, uziemiającą i odgromową1310•09Okablowanie strukturalne1310•09System Sygnalizacji Włamania i Napadu1310•09Instalacja przyzywowo-alarmowa

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67,5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11,4	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,5958
il=3,5958
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 199]
ty=M	0
na=drut stalowy ocynkowany ogniowo StZn8	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	236,08
il=236,08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 201]
ty=M	0
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	52
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 206]
ty=M	0
na=drut stalowy ocynkowany ogniowo StZn8	0
id=1101099	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	68,64
il=68,64

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=bednarka ocynkowana 30x4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,8
il=20,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 165]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,04
il=0,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=uchwyty przewodów kabelk.	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	639,9
il=639,9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 143]
ty=M	0
na=uchwyty rur 18	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1803,9
il=1803,9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 189]
ty=M	0
na=uchwyty E90	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	108
il=108
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 321]
ty=M	0
na=uchwyty 16mm	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	672
il=672
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 361]
ty=M	0
na=uchwyty 18mm	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	65,1
il=65,1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	86,94
il=86,94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,864
il=3,864
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,5335
il=0,5335
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,092635
il=0,092635
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,0776
il=0,0776
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 16]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,3035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 15]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,4059
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 31]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,3035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 25]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 38]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,552
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 30]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,3035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 8]
ty=R	0
na=Elektromonterzy gr.II	0
id=662	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,1774

[RMS ZEST 9]
ty=R	0
na=Elektromonterzy gr.III	0
id=663	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,1722

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=nakrętki M8	0
id=6800201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,5904
il=0,5904
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6800202

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,226
il=2,226
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=śruby stalowe	0
id=6801399	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,073
il=2,073
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801399

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=śruby M8	0
id=6803199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,6814
il=2,6814
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801402

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Nakładka NO40x22	0
id=6803999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	88
il=88

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Skrzynka do ZKP	0
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Czujnik ruchu typu CR1	0
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 186]
ty=M	0
na=Przycisk PWP-UU	0
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 187]
ty=M	0
na=Urządzenie sygnalizacyjne PWP-US	0
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=S	0
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=20,7454
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 177]
ty=M	0
na=dzwonek szkolny	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=oprawy C1	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=oprawa AW1	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=oprawa AWZ	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 345]
ty=M	0
na=oprawy A1 n/t	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 347]
ty=M	0
na=oprawy A2 n/t	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 353]
ty=M	0
na=oprawa AW2 n/t	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=oprawa D1	0
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	16
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 124]
ty=M	0
na=oprawa E1	0
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=oprawa E2	0
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 349]
ty=M	0
na=oprawa AW1S	0
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=Łącznik jednobiegunowy IP44 p/t	0
id=7510599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	12,24
il=12,24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=Łącznik schodowy p/t	0
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 179]
ty=M	0
na=gniazda natynkowe 2-biegunowe	0
id=7530099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8,16
il=8,16

[RMS ZEST 158]
ty=M	0
na=Gniazda p/t P+N+PE 230V IP44	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	23,46
il=23,46

[RMS ZEST 157]
ty=M	0
na=Gniazda p/t P+N+PE 230V	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	12,24
il=12,24

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=puszki 75x75	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	41,82
il=41,82
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Puszka p/t fi 60	0
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	58
il=58

[RMS ZEST 284]
ty=M	0
na=Puszka p/t fi 60 - przyzyw.	0
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5

[RMS ZEST 273]
ty=M	0
na=wtyk RJ45	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7551299

[RMS ZEST 141]
ty=M	0
na=rura sztywna PVC 18	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	893,36
il=893,36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 205]
ty=M	0
na=Rury odgromowa do drutu	0
id=7580099	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	68,64
il=68,64

[RMS ZEST 260]
ty=M	0
na=rura peszla 18mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,12
il=3,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 319]
ty=M	0
na=rury winidurowe 16mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	332,8
il=332,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 360]
ty=M	0
na=rury winidurowe 18mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	32,24
il=32,24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 142]
ty=M	0
na=złączki 18mm	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	352,19
il=352,19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 304]
ty=M	0
na=złączki 18mm	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	13,94
il=13,94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 320]
ty=M	0
na=złączki 16mm	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	131,2
il=131,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 160]
ty=M	0
na=listwa elektroinstalacyjna 17x15 bezhalogenowa	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	62,4
il=62,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,42
il=4,42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 203]
ty=M	0
na=Złącza krzyżowe	0
id=7590730	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	24
il=24

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=uchwyt trójkątny	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 204]
ty=M	0
na=Uchwyty metalowe do rur 20mm	0
id=7598999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	138,6
il=138,6

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	24,54
il=24,54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 145]
ty=M	0
na=YKYżo  3x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	70,72
il=70,72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=YDYżo  3x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	364
il=364
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 147]
ty=M	0
na=YKYżo  5x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,8
il=20,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 163]
ty=M	0
na=YDYżo  3x2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	458,64
il=458,64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 258]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 6x0.5	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8,32
il=8,32

[RMS ZEST 324]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 2x2x0.5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	21,84
il=21,84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 326]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 3x2x0.8	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	21,84
il=21,84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 333]
ty=M	0
na=Przewód U/UTP kat.5e	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	23,92
il=23,92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 335]
ty=M	0
na=YDY 2x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10,4
il=10,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 356]
ty=M	0
na=YDYżo 3x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	108,16
il=108,16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 364]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 6x0,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	289,12
il=289,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=ceowniki 40H22/02	0
id=8320100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8320292

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=pręty M8/0,5m	0
id=8320200	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	18
il=18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8320299

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=korytko metalowe perforowane 100h50	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	18
il=18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=pokrywa 100mm	0
id=8321999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321999

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=łącznik do kanału	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	40,8
il=40,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	805,9
il=805,9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 144]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastykowe 8	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1089,9
il=1089,9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 154]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	138,6
il=138,6

[RMS ZEST 192]
ty=M	0
na=kołki rozporowe metalowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	108
il=108
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1608,454294

[RMS ZEST 85]
ty=R	0
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=163,4879

[RMS ZEST 265]
ty=M	0
na=Przewód U/UTP kat.5e	0
id=AT35003	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	70,4
il=70,4

[RMS ZEST 266]
ty=M	0
na=Przewód U/UTP kat.5e	0
id=AT35003	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6,6
il=6,6

[RMS ZEST 334]
ty=M	0
na=Przewód U/UTP kat.5e B2ca	0
id=AT35003	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	110
il=110

[RMS ZEST 298]
ty=M	0
na=adapter kątowy 45x45 mm do modułów RJ45	0
id=AT35011	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 301]
ty=M	0
na=ramka 45x45 mm ze zintegrowanym supportem	0
id=AT35012	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 363]
ty=M	0
na=puszka natynkowa RJ45	0
id=AT35013	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 303]
ty=M	0
na=puszka podtynkowa	0
id=AT35014	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=bednarka ocynkowana 30x4	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	229,84
il=229,84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=złącze probiercze	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Rozdzielnica RG (prefabrykowana)	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=YKYżo  5x4	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	88,4
il=88,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=YKYżo  3x2,5	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	176,8
il=176,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=pręt M8/0,4m	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	70
il=70
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8320299

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=ceowniki 40H22/02	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	35
il=35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8320399

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=uchwyt do blachy trapezowej	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	82
il=82
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8320299

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=korytko metalowe perforowane 100h50	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	40
il=40
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=kolanko 100H50	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=trójnik 100H50	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=YDYżo 3x1,5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	573,04
il=573,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=YDYżo 4x1,5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	36,4
il=36,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=Łącznik jednobiegunowy p/t	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=Łącznik krzyżowy p/t	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,02
il=1,02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=oprawy AW2	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=oprawy AW3	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=oprawa Z1	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=oprawa EW1	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=oprawa EW2	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=oprawy AW5	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=oprawa EW1S	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=YKYżo 3x1,5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	104
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 150]
ty=M	0
na=YDYżo 3x2,5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	611,52
il=611,52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=GSU	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 166]
ty=M	0
na=MSW	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=LgYżo 6	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	260
il=260
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=LgYżo 16	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	52
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=objemka uziemiająca 3/4 - 4	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20
il=20

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=śruby z nakrętkami i podkładkami ocynkowane	0
id=	0
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7,2
il=7,2

[RMS ZEST 171]
ty=M	0
na=objemka uziemiająca 3/4 - 1	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20
il=20

[RMS ZEST 172]
ty=M	0
na=MSU	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 188]
ty=M	0
na=NHXH-J 5x1,5 E90	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,8
il=20,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 191]
ty=M	0
na=HDGs 2x1,5 E90	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,8
il=20,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 193]
ty=M	0
na=Masa uszczelniająca p.poż.	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 202]
ty=M	0
na=wsporniki dachowe do attyki	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	50,5
il=50,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330

[RMS ZEST 212]
ty=M	0
na=wsporniki dachowe wysokie klejone	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	229,27
il=229,27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330

[RMS ZEST 247]
ty=M	0
na=Obudowa SSWiN	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 249]
ty=M	0
na=Ekspender wejść 8 lini	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 252]
ty=M	0
na=Manipulator LCD	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 253]
ty=M	0
na=Obudowa manipulatora	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 254]
ty=M	0
na=Czujka PIR ścienna	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10
il=10

[RMS ZEST 255]
ty=M	0
na=Czujka kontaktronowa	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 256]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 6x0.5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,8
il=20,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 257]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 2x2x0.5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,12
il=3,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 274]
ty=M	0
na=Akumulator 17Ah/12V	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 275]
ty=M	0
na=Centrala SSWiN	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 276]
ty=M	0
na=Zasilacz SSWiN	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 277]
ty=M	0
na=Sygnalizator optyczno-akustyczny	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 286]
ty=M	0
na=Łącznik pociągowy	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 287]
ty=M	0
na=Przycisk kasujący	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 288]
ty=M	0
na=Lampka sygnalizacyjna	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 300]
ty=M	0
na=moduł keystone RJ45	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5

[RMS ZEST 325]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 3x2x0.8	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,12
il=3,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 336]
ty=M	0
na=peszel 20/16	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	23,92
il=23,92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580099

[RMS ZEST 338]
ty=M	0
na=Przycisk wezwania	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 339]
ty=M	0
na=Transformator do puszkowy	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 342]
ty=M	0
na=Czujka PIR+MW	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 344]
ty=M	0
na=oprawa A1	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	15
il=15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 348]
ty=M	0
na=oprawa B1	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 351]
ty=M	0
na=złącze dylatacyjne	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 352]
ty=M	0
na=łuk 100H50	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	3
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=UZIEMIENIA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=2
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - uziom fundamentowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=221	221		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=221	1	221						

[RMS 1]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=23,205

[RMS 2]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=229,84

[RMS 3]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4,42

[RMS 4]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=1,326

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=6,4974

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 do konstrukcji zbrojenia - spawanie co 5m do zbrojenia + wyprowadzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=62	62		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[RMS 1]
nz=0,269	0	0,269
np=0
wa=0
wb=0
il=16,678

[RMS 6]
nz=0,134	0	0,134
np=0
wa=0
wb=0
il=8,308

[POZYCJA]
id=12
pd=KNR	KNR	5-08 0404-01	5-08	0404-01		0
na=Montaż skrzynki w elewacji do złącza kontrolnego
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 8]
nz=0,3629	0	0,3629
np=0
wa=0
wb=0
il=2,1774

[RMS 9]
nz=0,0287	0	0,0287
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1722

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,4697	0	0,4697
np=0
wa=0
wb=0
il=2,691384

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,248	0	0,248
np=0
wa=0
wb=0
il=0,496

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=2

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=8	8		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
il=9,92

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNICE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=48
nu=2

[POZYCJA]
id=49
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-02	5-14	0101-02		1
mpn=1211
na=Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4,19	0	4,19
np=0
wa=0
wb=0
il=4,00145

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=57
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.01	18	1301-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6,3	0	6,3
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3

[POZYCJA]
id=59
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.01	18	1346-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,6	0	1,6
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6

[ELEMENT 1]
na=LINIE KABLOWE W TERENIE ZEWNĘTRZNYM
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=63
nu=3

[POZYCJA]
id=1517
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=69	69		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,7799	0	0,7799
np=0
wa=0
wb=0
il=51,391545

[POZYCJA]
id=237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające w rowie luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,153	0	0,153
np=0
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 51]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0,0765	0	0,0765
np=0
wa=0
wb=0
il=1,53

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=69	69		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						

[RMS 1]
nz=0,0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8694

[RMS 37]
nz=0,056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=3,864

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0,552

[POZYCJA]
id=149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - zas. centrali wentylacyjnej LNW-SS
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0,0947	0	0,0947
np=0
wa=0
wb=0
il=1,5152

[RMS 43]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=16,64

[RMS 28]
nz=0,0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0,5776

[RMS 29]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1,28

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1072

[RMS 30]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[RMS 31]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[RMS 16]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[POZYCJA]
id=159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zas. centrali wentylacyjnej LNW-SS
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=69	69		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						

[RMS 1]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=3,1809

[RMS 43]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=71,76

[RMS 28]
nz=0,009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0,621

[RMS 29]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6,9

[RMS 34]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=28,98

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=1,0281

[RMS 30]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3657

[RMS 31]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3657

[RMS 16]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3657

[POZYCJA]
id=171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - do centrali wentylacyjnej LNW-SS
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	2*16						

[RMS 1]
nz=0,0947	0	0,0947
np=0
wa=0
wb=0
il=3,0304

[RMS 44]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=33,28

[RMS 28]
nz=0,0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1,1552

[RMS 29]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2,56

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2144

[RMS 30]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1376

[RMS 31]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1376

[RMS 16]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1376

[POZYCJA]
id=181
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - do centrali wentylacyjnej LNW-SS
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=138	138		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	69*2						

[RMS 1]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3618

[RMS 44]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=143,52

[RMS 28]
nz=0,009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=1,242

[RMS 29]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=13,8

[RMS 34]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=57,96

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=2,0562

[RMS 30]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7314

[RMS 31]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7314

[RMS 16]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7314

[POZYCJA]
id=1522
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0203	2-01	0704-0203		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=69	69		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,4312	0	0,4312
np=0
wa=0
wb=0
il=28,413924

[POZYCJA]
id=879
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0209	0	0,0209
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2994

[POZYCJA]
id=881
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-02	5-08	0813-02		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0242	0	0,0242
np=0
wa=0
wb=0
il=0,23111

[POZYCJA]
id=826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=2	2		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=2,6

[POZYCJA]
id=829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,76	0	1,76
np=0
wa=0
wb=0
il=1,76

[POZYCJA]
id=843
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=TRASY KABLOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=243
nu=4

[POZYCJA]
id=244
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-01	5-08	0803-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=70	70		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0583	0	0,0583
np=0
wa=0
wb=0
il=3,89739

[POZYCJA]
id=246
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0707-05	5-08	0707-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' - pręty M8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=70	70		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0132	0	0,0132
np=0
wa=0
wb=0
il=0,88242

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0707-01	5-08	0707-01		1
mpn=121,1:2,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych - ceowniki 40H22/0,2m (konstr. wsporcze dla koryt)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=35	35		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,146	0	0,146
np=0
wa=0
wb=0
il=4,88005

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=274
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=210	210		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	70*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0154	0	0,0154
np=0
wa=0
wb=0
il=3,08847

[RMS 62]
nz=0,0109	0	0,0109
np=1
wa=0
wb=0
il=2,289

[RMS 63]
nz=0,0024	0	0,0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0,504

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=291
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż zaślepek ceowników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=70	70		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	35*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0154	0	0,0154
np=0
wa=0
wb=0
il=1,02949

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
mpn=1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm (IE,TT)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,165	0	0,165
np=0
wa=0
wb=0
il=6,303

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-10	5-08	0705-10		1
mpn=1211
na=Montaż kolanka (analogia) 100H50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8404

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-10	5-08	0705-10		1
mpn=1211
na=Montaż trójnika (analogia) 100H50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6808

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1744
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-10	5-08	0705-10		1
mpn=1211
na=Montaż łuk (analogia) 100H50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8404

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=287
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0712-03	5-08	0712-03	 z.o.  3.1.  9901 	1
mpn=1:3:09101211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- zawieszenie - zwieszak z uchwytem szczękowym Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=18	18		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,4576	0	0,4576
np=0
wa=0
wb=0
il=8,652762

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=18

[POZYCJA]
id=259
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0707-05	5-08	0707-05	 z.o.  3.1.  9901 	1
mpn=1:3:0910121,1:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' pręty M8 Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=18	18		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,0132	0	0,0132
np=0
wa=0
wb=0
il=0,249606

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=18

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=269
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0707-01	5-08	0707-01	 z.o.  3.1.  9901 	1
mpn=1:3:0910121,1:,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych - ceowniki 40H22/0,2m (konstr. wsporcze dla koryt) Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=9	9		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,146	0	0,146
np=0
wa=0
wb=0
il=1,380357

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż zaślepek ceowników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0154	0	0,0154
np=0
wa=0
wb=0
il=0,264726

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=279
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M6 lub M10
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=36	36		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0154	0	0,0154
np=0
wa=0
wb=0
il=0,529452

[RMS 62]
nz=0,0109	0	0,0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3924

[RMS 63]
nz=0,0024	0	0,0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0864

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=303
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07	 z.o.  3.1.  9901 	1
mpn=1:3:09101211
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm (IE) Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=13	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,165	0	0,165
np=0
wa=0
wb=0
il=2,253329

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=336
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-01	5-08	0803-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0583	0	0,0583
np=0
wa=0
wb=0
il=0,890832

[POZYCJA]
id=331
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0704-04	5-08	0704-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0825	0	0,0825
np=0
wa=0
wb=0
il=0,630304

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=8

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=316
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07	 z.o.  3.1.  9901 	1
mpn=1:3:09101211
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,165	0	0,165
np=0
wa=0
wb=0
il=0,866665

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=5

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=326
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-09	5-08	0705-09	 z.o.  3.1.  9901 	1
mpn=1:3:09101211
na=Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szerokości 100 mm Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,099	0	0,099
np=0
wa=0
wb=0
il=0,52

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=5

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0201	5	1209-0201		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=30	30		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=3,3

[POZYCJA]
id=928
pd=		  		 		0
na=Uszczelnienie przejść tras kablowych przez strefy pożarowe, przejście należy uszczelnić masami lub piankami o odporności nie mniejszej1310niż przegroda pożarowa i oznaczyć tabliczką informacyjną - EI60 120x60mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1,73	0	1,73
np=0
wa=0
wb=0
il=5,19

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=338
nu=5

[POZYCJA]
id=339
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=63	63		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=2,5578

[RMS 78]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=65,52

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1757
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	1
mpn=1:0:09101211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=104	104		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	104						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=4,64464

[RMS 356]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=108,16

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=605
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=47	47		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=1,9082

[RMS 148]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=48,88

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=343
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 4x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4466

[RMS 79]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=11,44

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=21	21		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0,347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=7,287

[RMS 48]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=21,42

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=131	131		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=131	1	131						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=45,85

[RMS 78]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=136,24

[RMS 83]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=353,7

[RMS 84]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=353,7

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 79]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12,48

[RMS 83]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=32,4

[RMS 84]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=32,4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05	 z.o. 3.2. 9901-12 	1
mpn=1:0:09101211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=269	269		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=269	1	269						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,309	0	0,309
np=0
wa=0
wb=0
il=91,4331

[RMS 141]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=279,76

[RMS 142]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=110,29

[RMS 140]
nz=0,003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0,807

[RMS 143]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=564,9

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	1
mpn=1:0:09101211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=269	269		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=269	1	269						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=10,41568

[RMS 146]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=279,76

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=578
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	22+68						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=32,04

[RMS 141]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=93,6

[RMS 142]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=36,9

[RMS 144]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=189

[RMS 143]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=189

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7744

[RMS 146]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=22,88

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=590
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=68	68		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=2,3936

[RMS 145]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=70,72

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=347
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=167	167		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=167	1	167						

[RMS 1]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=13,3266

[POZYCJA]
id=349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=155	155		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=8,463

[RMS 78]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=161,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=353
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6552

[RMS 79]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12,48

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=357
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=0,21	0,21		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,21	1	0,21						

[RMS 1]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8463

[RMS 80]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04011

[RMS 81]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,231

[RMS 82]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0336

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=363
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=167	167		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=167	1	167						

[RMS 1]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=5,2605

[POZYCJA]
id=377
pd=KNR	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Montaż czujnika ruchu typu CR1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=0,2197	0	0,2197
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2197

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=448
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=23	23		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=1,0626

[POZYCJA]
id=382
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=23	23		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 85]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=1,932

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=386
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 85]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6304

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=454
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-04	5-08	0308-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,242	0	0,242
np=0
wa=0
wb=0
il=2,77332

[RMS 107]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12,24

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=394
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 85]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9456

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=398
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04	5-08	0307-04		1
mpn=1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,242	0	0,242
np=0
wa=0
wb=0
il=0,23111

[RMS 92]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1,02

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=402
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa A1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=15	15		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=10,5

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1740
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa A1 n/t
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=0,62

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=468
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa A2 n/t
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=1,24

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=406
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa B1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=10	10		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa C1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=4,96

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=541
pd=		  		 		0
na=Podnośnik nożycowy
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=506
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0712-03	5-08	0712-03	 z.o.  3.1.  9901 	1
mpn=1:3:09101211
na=Montaż konstrukcji z elementów 'U'- zawieszenie - zwieszak z uchwytem szczękowym Instalacje w halach powyżej 4 do 12 m.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=64	64		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	16*4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,4576	0	0,4576
np=0
wa=0
wb=0
il=30,765376

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=64

[POZYCJA]
id=499
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-01	5	0511-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	1
mpn=1:0:09101211
na=Oprawy oświetleniowe zwieszane - oprawa D1 - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=16	16		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
il=21,472

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-01	5	0511-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	1
mpn=1:0:09101211
na=Oprawy oświetleniowe zwieszane - oprawa AW1S - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
il=8,052

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=509
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-01	5	0511-01		1
mpn=1211
na=Oprawy hermetyczne przykręcane - oprawa E1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
il=1,22

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-01	5	0511-01		1
mpn=1211
na=Oprawy hermetyczne przykręcane - oprawa E2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
il=3,66

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AW1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=1,24

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa AW2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=1,72

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1748
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AW2 n/t
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=0,62

[RMS 353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa AW3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=4,3

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa AW5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=1,72

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AWZ
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=2,48

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=436
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - oprawa Z1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,54	0	0,54
np=0
wa=0
wb=0
il=2,16

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=440
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-02	5-08	0511-02		1
mpn=1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1269

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-02	5-08	0511-02		1
mpn=1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1S
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1269

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=444
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-02	5-08	0511-02		1
mpn=1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
il=0,56345

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=877
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=58	58		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	29*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0209	0	0,0209
np=0
wa=0
wb=0
il=1,15768

[POZYCJA]
id=832
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=9	9		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=11,7

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=2	2		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=0,66

[POZYCJA]
id=852
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=61	61		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=30,5

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA GNIAZD I ZASILANIA URZĄDZEŃ
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=624
nu=6

[POZYCJA]
id=625
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x2,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=413	413		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=413	1	413						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=16,7678

[RMS 150]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=429,52

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=712
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x2,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=63	63		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=22,05

[RMS 150]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=65,52

[RMS 83]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=170,1

[RMS 84]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=170,1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=169	169		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=169	1	169						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=6,8614

[RMS 78]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=175,76

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=28	28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1368

[RMS 148]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=29,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=2,1

[RMS 78]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,24

[RMS 83]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=16,2

[RMS 84]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=16,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=784
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YKYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=8,75

[RMS 148]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 83]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=67,5

[RMS 84]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=67,5

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=78	78		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	59+19						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=27,768

[RMS 141]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=81,12

[RMS 142]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=31,98

[RMS 144]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=163,8

[RMS 143]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=163,8

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=59	59		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=2,0768

[RMS 146]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=61,36

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=19	19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6688

[RMS 163]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=19,76

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05	 z.o. 3.2. 9901-12 	1
mpn=1:0:09101211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=422	422		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=422	1	422						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,309	0	0,309
np=0
wa=0
wb=0
il=143,4378

[RMS 141]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=438,88

[RMS 142]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=173,02

[RMS 140]
nz=0,003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=1,266

[RMS 143]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=886,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01	 z.o. 3.2. 9901-12 	1
mpn=1:0:09101211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - na wysokości 8-15 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=422	422		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=422	1	422						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1,1		1.1

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=16,33984

[RMS 163]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=438,88

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=6,94

[RMS 48]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20,4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=17	17		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 1]
nz=0,0457	0	0,0457
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7769

[RMS 147]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=17,68

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=142	142		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	112+27+3						

[RMS 1]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=11,3316

[POZYCJA]
id=659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x2,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=112	112		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=6,1152

[RMS 150]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=116,48

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=27	27		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=1,4742

[RMS 78]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=28,08

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,0704	0	0,0704
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2112

[RMS 147]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=3,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=667
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=0,2	0,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,2	1	0,2						

[RMS 1]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,806

[RMS 80]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0382

[RMS 81]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 82]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,032

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=673
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=142	142		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	142						

[RMS 1]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=4,473

[POZYCJA]
id=863
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0513-05	5-14	0513-05		1
mpn=121,1:1,0911
na=Montaż sygnalizatorów akustycznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,36	0	0,36
np=0
wa=0
wb=0
il=1,0314

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=3

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=35	35		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=1,617

[POZYCJA]
id=688
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=35	35		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 85]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=2,94

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=692
pd=KNR-W	KNR-W	5-08 0309-0200	5-08	0309-0200		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem przelotowych pojedynczych - Gniazda p/t P+N+PE 230V
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 85]
nz=0,273	0	0,273
np=0
wa=0
wb=0
il=4,914

[RMS 157]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12,24

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=696
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		1
mpn=1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 - Gniazda p/t P+N+PE 230V IP44
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=23	23		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 1]
nz=0,263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
il=6,049

[RMS 158]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=23,46

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=872
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0,252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=2,016

[RMS 179]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8,16

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=910
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - NHXH-J 5x1,5 E90 - do PWP
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 188]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 192]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 189]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=916
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - HDGs 2x1,5 E90 - do PWP
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 191]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 192]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 189]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=904
pd=KNR	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Montaż przycisku PWP-UU (urządzenie uruchamiające)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=0,2674	0	0,2674
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2674

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=907
pd=KNR	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Montaż urządzenia sygnalizacyjnego PWP-US
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=0,2674	0	0,2674
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2674

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=704
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=215	215		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=215	1	91*2+33						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0209	0	0,0209
np=0
wa=0
wb=0
il=4,2914

[POZYCJA]
id=836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=38	38		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 1]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=49,4

[POZYCJA]
id=1761
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=2	2		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1,76	0	1,76
np=0
wa=0
wb=0
il=3,52

[POZYCJA]
id=708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=19	19		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=6,27

[POZYCJA]
id=854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=80	80		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	43+19+18						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=40

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WYRÓWNAWCZA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=791
nu=7

[POZYCJA]
id=792
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Montaż głównej szyny uziemiającej GSU
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1719

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 165]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=796
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Montaż miejscowej szyny uziemiającej MSU
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1719

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 165]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=997
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Montaż szyny wyrównawczej MSW
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3438

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 165]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=800
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - LgYżo 6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0187	0	0,0187
np=0
wa=0
wb=0
il=1,7859

[RMS 167]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=10,5

[RMS 167]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=104

[RMS 4]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,6

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=2,94

[POZYCJA]
id=943
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=5,25

[RMS 168]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=52

[RMS 4]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=1,47

[POZYCJA]
id=808
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-01	5-08	0209-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przewód LgYżo 6 układany w tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0495	0	0,0495
np=0
wa=0
wb=0
il=2,36365

[RMS 167]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=816
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1802-08	5-04	1802-08		1
na=Wykonanie obejmy uziemiającej do 4"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6,62	0	6,62
np=0
wa=0
wb=0
il=126,442

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 170]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=3,6

[POZYCJA]
id=820
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1802-03	5-04	1802-03		1
na=Wykonanie obejmy uziemiającej do 1"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4,91	0	4,91
np=0
wa=0
wb=0
il=93,781

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 170]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=3,6

[POZYCJA]
id=824
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=50	50		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
il=62

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ODGROMOWA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1011
nu=8

[POZYCJA]
id=1012
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-04	5-08	0604-04		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=227	227		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=227	1	227						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,2023	0	0,2023
np=0
wa=0
wb=0
il=43,855719

[RMS 199]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=236,08

[RMS 212]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=229,27

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1017
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-01	5-08	0604-01		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą - na opierzeniu attyki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,2287	0	0,2287
np=0
wa=0
wb=0
il=10,92045

[RMS 201]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 202]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=50,5

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1022
pd=KNR	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		0
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 85]
nz=0,1786	0	0,1786
np=0
wa=0
wb=0
il=4,2864

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1026
pd=KNR	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=66	66		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 85]
nz=0,261	0	0,261
np=0
wa=0
wb=0
il=17,226

[RMS 154]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=138,6

[RMS 204]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=138,6

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1031
pd=KNR	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		0
na=Rury do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=66	66		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 85]
nz=0,0956	0	0,0956
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3096

[RMS 205]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=68,64

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1035
pd=KNR	KNR	5-08 0607-03	5-08	0607-03		0
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej w rurce - pręt o śr.do 10mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=66	66		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 85]
nz=0,3757	0	0,3757
np=0
wa=0
wb=0
il=24,7962

[RMS 206]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=68,64

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1053
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,26	0	1,26
np=0
wa=0
wb=0
il=1,26

[POZYCJA]
id=1055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0,56	0	0,56
np=0
wa=0
wb=0
il=2,8

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1057
nu=9

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA STRUKTURALNA LAN
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1058
nu=9.1

[POZYCJA]
id=1764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=31	31		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=11,036

[RMS 360]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=32,24

[RMS 304]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=12,71

[RMS 144]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=65,1

[RMS 361]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=65,1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1325
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0102-01	AT-35	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=64	64		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 1]
nz=0,017	0	0,017
np=0
wa=0
wb=0
il=1,088

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 265]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=70,4

[POZYCJA]
id=1776
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-04	AT-35	0103-04	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Dodatek za układanie kabla w rurce - wysokość ponad 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=31	31		1
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=0,558

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1331
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-01	AT-35	0103-01	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Dodatek za układanie kabla w korytach - wysokość ponad 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=33	33		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0064	0	0,0064
np=0
wa=0
wb=0
il=0,25344

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1336
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-09	AT-35	0103-09		1
mpn=1211
na=Dodatek za przeciąganie kabla przez przepust na wysokości powyżej 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=2	2		1
jm=przepust	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,0086	0	0,0086
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0172

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1341
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-10	AT-35	0103-10		1
mpn=1211
na=Dodatek za przeciąganie kabla przez przepust - każdy następny kabel w wiązce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=2	2		1
jm=przepust	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,0012	0	0,0012
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0024

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=0,189

[POZYCJA]
id=1291
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-01	5	0101-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,111	0	0,111
np=0
wa=0
wb=0
il=0,333

[RMS 260]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=3,12

[RMS 304]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1,23

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1308
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0102-03	AT-35	0102-03		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek pionowy, kabel miedziany do 8 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=3	3		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,0212	0	0,0212
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0636

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 266]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=3,3

[POZYCJA]
id=1314
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0102-05	AT-35	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - każdy następny kabel w wiązce - miedziany do 8 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=3	3		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,0082	0	0,0082
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0246

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 266]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=3,3

[POZYCJA]
id=1320
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-04	AT-35	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=3	3		1
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=0,045

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1108
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=0,005	0,005		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,005	1	0,005						

[RMS 1]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02015

[RMS 80]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,000955

[RMS 81]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0055

[RMS 82]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0008

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1114
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0945

[POZYCJA]
id=1578
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-01	AT-35	0106-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,045	0	0,045
np=0
wa=0
wb=0
il=0,09

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1583
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-02	AT-35	0106-02		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż drugiego modułu RJ45 w adapterze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,022	0	0,022
np=0
wa=0
wb=0
il=0,066

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1587
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-03	AT-35	0106-03		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż ramki 45x45 mm ze zintegrowanym supportem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=0,05

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1591
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-04	AT-35	0106-04		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż puszki natynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0,06

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0462

[POZYCJA]
id=1595
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-05	AT-35	0106-05		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż puszki podtynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0,11

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[POZYCJA]
id=1391
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=1211
na=Montaż wtyku RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0,084

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1219
nu=9.2

[POZYCJA]
id=1247
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 1]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=2,0748

[POZYCJA]
id=1249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTDY 6x0.5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=1,092

[RMS 256]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1253
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1638

[RMS 325]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=3,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1638

[RMS 257]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=3,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1257
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=0,04	0,04		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,04	1	0,04						

[RMS 1]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1612

[RMS 80]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00764

[RMS 81]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,044

[RMS 82]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0064

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1263
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 1]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,819

[POZYCJA]
id=1265
pd=KNR	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YTDY 6x0.5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 85]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4368

[RMS 258]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=8,32

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=320	320		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=113,92

[RMS 319]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=332,8

[RMS 320]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=131,2

[RMS 144]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=672

[RMS 321]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=672

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1680
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=21	21		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7392

[RMS 324]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=21,84

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1684
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=21	21		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7392

[RMS 326]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=21,84

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=278	278		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=278	1	278						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=9,7856

[RMS 364]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=289,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1220
pd=KNR	KNR	AL-01 0114-05	AL-01	0114-05		0
na=Montaż obudowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=1,23	0	1,23
np=0
wa=0
wb=0
il=1,23

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1403
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-05	AL-01	0112-05		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza 65 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4,71	0	4,71
np=0
wa=0
wb=0
il=4,71

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1400
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-03	AL-01	0101-03		1
mpn=1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=21,95	0	21,95
np=0
wa=0
wb=0
il=21,95

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1226
pd=KNR	KNR	AL-01 0105-02	AL-01	0105-02		0
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekstender wejść
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 85]
nz=0,77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=2,31

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1397
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2,5	0	2,5
np=0
wa=0
wb=0
il=2,5

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1235
pd=KNR	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		0
na=Montaż elementów obsługowych - manipulator LCD
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=9,67	0	9,67
np=0
wa=0
wb=0
il=9,67

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1238
pd=KNR	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		0
na=Montaż obudowy obudowy manipulatora
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=0,616	0	0,616
np=0
wa=0
wb=0
il=0,616

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1409
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04	  z.o  3.2. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4,75	0	4,75
np=0
wa=0
wb=0
il=2,6125

[POZYCJA]
id=1411
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
mpn=1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego z demontażu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4,75	0	4,75
np=0
wa=0
wb=0
il=4,75

[POZYCJA]
id=1406
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
mpn=1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4,75	0	4,75
np=0
wa=0
wb=0
il=4,75

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[POZYCJA]
id=1241
pd=KNR	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż czujki ruchu PIR
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 85]
nz=1,87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=18,7

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=1737
pd=KNR	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż czujki ruchu PIR+MW
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 85]
nz=1,87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=3,74

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1244
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-02	AL-01	0203-02		1
mpn=1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1,25	0	1,25
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1285
pd=KNR	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		0
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=61	0	61
np=0
wa=0
wb=0
il=61

[POZYCJA]
id=1287
pd=		  		 		0
na=Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji włamania i napadu
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=190
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA PRZYZYWOWO-ALARMOWA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1414
nu=9.3

[POZYCJA]
id=1700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-03	5	0110-03	 uwaga p.tablicą 	1
mpn=6:0:09101211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0.8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,377	0	0,377
np=0
wa=0
wb=0
il=18,096

[RMS 160]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62,4

[RMS 161]
nz=0,68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=40,8

[RMS 83]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1709
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0102-01	AT-35	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=100	100		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0,017	0	0,017
np=0
wa=0
wb=0
il=1,7

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 334]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=110

[POZYCJA]
id=1706
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-03	AT-35	0103-03	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Dodatek za układanie kabla w kanałach, listwach, słupkach instalacyjnych - wysokość ponad 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=50	50		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0074	0	0,0074
np=0
wa=0
wb=0
il=0,444

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1715
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0,075	0	0,075
np=0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 335]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=10,4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1415
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-08	4-03	1001-08		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 1]
nz=0,063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=1,449

[POZYCJA]
id=1417
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-06	5-08	0109-06		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże inne niż beton)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0748	0	0,0748
np=0
wa=0
wb=0
il=1,642982

[RMS 336]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=23,92

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1421
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - U/UTP 5e
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0363	0	0,0363
np=0
wa=0
wb=0
il=0,797341

[RMS 333]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=23,92

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=0,03	0,03		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,03	1	0,03						

[RMS 1]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1209

[RMS 80]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00573

[RMS 81]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,033

[RMS 82]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0048

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1452
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 1]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7245

[POZYCJA]
id=1781
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0,231

[POZYCJA]
id=1469
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm do systemu przyzywowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 85]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0,42

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1477
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1576

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1720
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1576

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1481
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1576

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1485
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-07	AL-01	0108-07		1
mpn=1211
na=Montaż optycznego wskaźnika alarmu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,6	0	0,6
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6

[RMS 288]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[POZYCJA]
id=1724
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż transformatora w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 85]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1576

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1491
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=5	5		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0,63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=3,15

[POZYCJA]
id=1493
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu przyzywowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=5,75	0	5,75
np=0
wa=0
wb=0
il=5,75

[POZYCJA]
id=1495
pd=		  		 		0
na=Szkolenie z obsługi systemu
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[SUMA KONTROLNA]
487EA07CB4196FB816E45DFB42BA82BE
