[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.48
nan=Kosztorys branży sanitarnej
pe=3
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	17	8	0	4	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nb=Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniembicach
ab=GONIEMBICE; GM. LIPNO;Dz. ewid. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 
ni=GMINA LIPNO
ai=UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9; 64-111 LIPNO
nk=Piotr Krawczyk	sanitarna
dt=25.01.2024	0
kln=Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, można zastosować materiały o równoważnych lub nie gorszych właściwościach i zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentację projektową tj. opis, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branżowe należy rozpatrywać jako całość dokumentacji projektowej.
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
pcn=IV kwartał 2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=69	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1405]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	25.51
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.932
wcn=0	0

[RMS ZEST 1902]
ty=M
na=Bateria natryskowa - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5714400	1
jm=szt.	020
ce=0	1705186317
cw=0	PLN	489
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1897]
ty=M
na=Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5714400	1
jm=szt.	020
ce=0	1705186337
cw=0	PLN	432
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1898]
ty=M
na=Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5714400	1
jm=szt.	020
ce=0	1706370714
cw=0	PLN	487
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1900]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5714400	1
jm=szt.	020
ce=0	1705186362
cw=0	PLN	411
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	5711299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1433]
ty=M
na=Benzyny do ekstrakcji	0
id=1050099	2
jm=dm3	066
ce=0	1706339020
cw=0	PLN	12.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.785
wcn=0	0

[RMS ZEST 1436]
ty=M
na=Benzyny do lakierow	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1706339030
cw=0	PLN	12.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0922
wcn=0	0

[RMS ZEST 1932]
ty=M
na=Brodzik ze zintegrowanną obudowa dla osób niepełnosprawnych wraz z siedziskiem i zestawem syfonowym - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6356699	1
jm=szt.	020
ce=0	1702486273
cw=0	PLN	1321
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	6324399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1930]
ty=M
na=Brodzik ze zintegrowanną obudowa,  i zestawem syfonowym - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6356699	1
jm=szt.	020
ce=0	1702486273
cw=0	PLN	1321
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=	0	0	0	6324399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1909]
ty=M
na=cement murarski '15'	0
id=1700200	1
jm=t	034
ce=0	1475349187
cw=0	PLN	428.56
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0004
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1929]
ty=M
na=cement murarski '15'	0
id=1700200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	15
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.39
pr=	0	0	0	1700199;1700399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1944]
ty=M
na=cement murarski '15''	0
id=1700200	1
jm=t	034
ce=0	1475349187
cw=0	PLN	465.85
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0001
wcn=0	0

[RMS ZEST 2034]
ty=M
na=Centrala linii LNW1 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1706381248
cw=0	PLN	17000
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 2035]
ty=M
na=Centrala linii LNW2 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1706381248
cw=0	PLN	17000
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1757]
ty=M
na=Centrala linii LSS z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1706381311
cw=0	PLN	75000
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1438]
ty=S
na=Ciagnik kolowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1706339045
cw=0	PLN	63.51
il=0.018
wcn=0	0

[RMS ZEST 1813]
ty=M
na=Cokół dachowy o wymiarach 250x250mm - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6522699	1
jm=szt.	020
ce=0	1706319825
cw=0	PLN	278
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1804]
ty=M
na=Cokół dachowy o wymiarach 560x560mm - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6522699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	830.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1792]
ty=M
na=Cokół dachowy o wymiarach 660x660mm - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6522699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	830.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1766]
ty=M
na=czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm	0
id=6520799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	535.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1925]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm	0
id=5650001	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	21.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=	0	0	0	5613602
wcn=0	0

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl.III	0
id=2640622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	900.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.009
wcn=0	0

[RMS ZEST 1927]
ty=M
na=dowóz piasku	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1646030492
cw=0	PLN	38
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	907.79
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.192
wcn=0	0

[RMS ZEST 1377]
ty=M
na=Dysza dalekiego zasięgu (D250), zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0	1706317933
cw=0	PLN	621
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
wcn=0	0

[RMS ZEST 1440]
ty=M
na=Emalia ftal.modyfik.ogoln.stos.-biala	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1706339063
cw=0	PLN	27.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.845
wcn=0	0

[RMS ZEST 1437]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60%	0
id=1511100	1
jm=dm3	066
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	27.16
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.845
wcn=0	0

[RMS ZEST 1866]
ty=M
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1472336906
cw=0	PLN	27.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1644]
ty=M
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 40 mm	0
id=5700504	1
jm=szt.	020
ce=0	1472337030
cw=0	PLN	147.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701025
wcn=0	0

[RMS ZEST 1847]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy GK 600    wym. 950x600x100z  zaworem i głowicą termostatyczną, odpowietrznikiem, zaworem odcinającym i kompletem zawiesi- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1702486747
cw=0	PLN	832
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1844]
ty=M
na=Grzejnik zintegrowany VK-Universal VKU 22-600  wym. 400x106x600 z zaworem i głowicą termostatyczną, odpowietrznikiem, zaworami odcinającymi i kompletem zawiesi- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706375598
cw=0	PLN	698
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 482]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1251]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 443]
ty=R
na=Izolarze grupa II	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1614463004
cw=0	PLN	21
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 447]
ty=R
na=Izolarze grupa II''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1614463004
cw=0	PLN	21
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1799]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane	0
id=7830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7830199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1812]
ty=M
na=Klapa zwrotna o śr. do 100 mm  - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6510400	2
jm=szt	020
ce=0	1706319083
cw=0	PLN	121
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1833]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1389949005
cw=0	PLN	55.06
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7523
wcn=0	0

[RMS ZEST 1838]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1652441570
cw=0	PLN	45
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4125
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599
wcn=0	0

[RMS ZEST 1884]
ty=M
na=klej Thermaflex 474'	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1512968198
cw=0	PLN	11.36
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.225
wcn=0	0

[RMS ZEST 1455]
ty=M
na=klej Thermaflex 474'''	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1652441570
cw=0	PLN	45
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.0687
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599
wcn=0	0

[RMS ZEST 1834]
ty=M
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1366649696
cw=0	PLN	0.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=1782
wcn=0	0

[RMS ZEST 1840]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1652441566
cw=0	PLN	2
kz=4	-1	PLN	1	
il=510
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1456]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips'''	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1652441566
cw=0	PLN	2
kz=4	-1	PLN	1	
il=1158
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1410]
ty=M
na=kolano stalowe gładkie o śr. nom. 40-50 mm	0
id=5115799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	16.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1946]
ty=M
na=Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1705247726
cw=0	PLN	400
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1945]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki	0
id=6610499	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	34
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1660]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)	0
id=  11162	2
jm=m-g	148
ce=0	1697148642
cw=0	PLN	120
il=13.2644
wcn=0	0

[RMS ZEST 1801]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej	0
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0	1702482405
cw=0	PLN	4.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.25
wcn=0	0

[RMS ZEST 1375]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 6000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1677356554
cw=0	PLN	1211
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1807]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	476
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1968]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	151.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=55
pr=	0	0	0	5420003
wcn=0	0

[RMS ZEST 1921]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt	020
ce=0	1697146970
cw=0	PLN	15.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=28
wcn=0	0

[RMS ZEST 1771]
ty=M
na=Ksztaltki went.kol.oc.B I o sr.100- 200 mm	0
id=6506801	1
jm=m2	050
ce=0	1697143457
cw=0	PLN	380.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1339]
ty=M
na=Ksztaltki went.kol.oc.B I o sr.630-1000 mm	0
id=6506805	1
jm=m2	050
ce=0	1706309331
cw=0	PLN	307.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1809]
ty=M
na=Ksztaltki went.kol.oc.B/I o sr.do 100 mm	0
id=6502591	2
jm=m2	050
ce=0	1706309147
cw=0	PLN	619.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.23
wcn=0	0

[RMS ZEST 1768]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A I,obw. 600-1000	0
id=6505802	1
jm=m2	050
ce=0	1706308587
cw=0	PLN	199.91
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.59
wcn=0	0

[RMS ZEST 1759]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A I,obw.1000-1400	0
id=6505803	1
jm=m2	050
ce=0	1706308698
cw=0	PLN	185.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.01
wcn=0	0

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A I,obw.1800-4400	0
id=6502196	2
jm=m2	050
ce=0	1706308814
cw=0	PLN	256.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=43
wcn=0	0

[RMS ZEST 1335]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A I,obw.do 400 mm	0
id=6505800	1
jm=m2	050
ce=0	1706309259
cw=0	PLN	325.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 1789]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A/I,obw.1400-1800	0
id=6502195	2
jm=m2	050
ce=0	1706308775
cw=0	PLN	210.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.86
wcn=0	0

[RMS ZEST 1821]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 16 mm'	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498160
cw=0	PLN	14.31
kz=4	-1	PLN	1	
il=653.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1824]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 20 mm'	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1472498421
cw=0	PLN	16.82
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.16
wcn=0	0

[RMS ZEST 1827]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	26.84
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1830]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 32 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498465
cw=0	PLN	28.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1868]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 40 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498481
cw=0	PLN	67.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1871]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 63 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	168
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1874]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 75 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	191
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1916]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.57
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1911]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 160 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0	1700354449
cw=0	PLN	15
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.59
wcn=0	0

[RMS ZEST 1666]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 225 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	49
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 1890]
ty=M
na=kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1491]
ty=M
na=Kurki manometrowe gwintowane	0
id=5856999	1
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	26.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1802]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	0
id=1331200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	5.27
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1331209
wcn=0	0

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333026
cw=0	PLN	5.53
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.92
pr=	0	0	0	5122399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1894]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm	0
id=5101202	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333029
cw=0	PLN	6.41
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1896]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm'''	0
id=5101203	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333031
cw=0	PLN	7.22
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1500]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm	0
id=5101204	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333035
cw=0	PLN	12.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1506]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 40 mm	0
id=5101205	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333039
cw=0	PLN	16.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1842]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.02
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 877]
ty=R
na=Malarz grupa II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0	1662703379
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1435]
ty=R
na=Malarz grupa II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0	1706383116
cw=0	PLN	30
il=7.9275
wcn=0	0

[RMS ZEST 1490]
ty=M
na=Manometr tarczowy  0-0.4  MPa  fi.100	0
id=614040a	1
jm=szt	020
ce=0	1389949005
cw=0	PLN	46.61
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=Maty ROCKWOOL LAMELLA MAT  50 mm	0
id=6701504	2
jm=m2	050
ce=0	1706308995
cw=0	PLN	29.35
kz=4	-1	PLN	1	
il=199.73
wcn=0	0

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=Maty ROCKWOOL LAMELLA MAT 100 mm	0
id=6701507	2
jm=m2	050
ce=0	1706308925
cw=0	PLN	55.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=120.87
wcn=0	0

[RMS ZEST 1969]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	226.11
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.17
pr=	0	0	0	2370699
wcn=0	0

[RMS ZEST 1938]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca wraz z deską sedesową i przyciskiem spłukującym - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6354999	1
jm=szt.	020
ce=0	1702486152
cw=0	PLN	876
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 467]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1664409182
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 468]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I	0
id=222	3
jm=r-g	149
ce=0	1664409182
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 466]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1664409183
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 371]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 945]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1222]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1287]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1578]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 265]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1175]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1288]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 520]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 519]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1105]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1237]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1394]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1777]
ty=M
na=Nawiewnik ze skrzynką rozprężną, zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0	1512770186
cw=0	PLN	467
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1778]
ty=M
na=Nawiewnik ze skrzynką rozprężną, zgodnie z dokumentacją projektową''	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0	1706311965
cw=0	PLN	411
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1779]
ty=M
na=Nawiewnik ze skrzynką rozprężną, zgodnie z dokumentacją projektową'''	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0	1706311988
cw=0	PLN	398
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1471]
ty=M
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=614399f	1
jm=szt	020
ce=0	1706342078
cw=0	PLN	89
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 871]
ty=M
na=Opłata za składowisko	0
id=1690000	2
jm=m3	060
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.21
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1886]
ty=M
na=otuliny PE'	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1706370461
cw=0	PLN	12
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1883]
ty=M
na=otuliny PE'''	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1521579057
cw=0	PLN	9.75
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1882]
ty=M
na=Otuliny poliuretanowe 40 mm bez osl. 48 mm	0
id=6751206	2
jm=m	040
ce=0	1706370422
cw=0	PLN	37.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1877]
ty=M
na=otuliny PU 18/25mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390720
cw=0	PLN	13.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=103.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1876]
ty=M
na=otuliny PU 18/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390646
cw=0	PLN	8.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1832]
ty=M
na=otuliny PU 22/25mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390858
cw=0	PLN	15.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1878]
ty=M
na=otuliny PU 22/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390757
cw=0	PLN	9.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1836]
ty=M
na=otuliny PU 25/25mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390927
cw=0	PLN	16.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=69.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1879]
ty=M
na=otuliny PU 25/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390897
cw=0	PLN	10.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1837]
ty=M
na=otuliny PU 35/40mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475391014
cw=0	PLN	23.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1880]
ty=M
na=otuliny PU 35/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390993
cw=0	PLN	11.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1881]
ty=M
na=otuliny PU 42/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475391014
cw=0	PLN	13.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1641]
ty=M
na=Otuliny z wel.min.z osl.z fol.Al  40/48 mm	0
id=6702127	2
jm=m	040
ce=0	1706339721
cw=0	PLN	32.88
kz=4	-1	PLN	1	
il=181.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1864]
ty=M
na=Otuliny z wel.min.z osl.z fol.Al  50/60 mm	0
id=6702228	2
jm=m	040
ce=0	1706339733
cw=0	PLN	46.85
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1862]
ty=M
na=otuliny z wełny mineralnej gr. 20 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	18.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1662]
ty=M
na=piasek'	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1705250290
cw=0	PLN	45
kz=4	-1	PLN	1	
il=217.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.86
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570005
wcn=0	0

[RMS ZEST 1764]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	0.74
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.84
pr=KNA	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1817]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	0
id=6800702	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	18.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09
wcn=0	0

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.2600-4000'	0
id=6580906	1
jm=szt	020
ce=0	1706308822
cw=0	PLN	329.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=13
wcn=0	0

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.2600-4000''	0
id=6580906	1
jm=szt	020
ce=0	1706311062
cw=0	PLN	329.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.01
wcn=0	0

[RMS ZEST 1769]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw. 600-1000	0
id=6581010	2
jm=szt	020
ce=0	1706308660
cw=0	PLN	133.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 1760]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800'	0
id=6580904	1
jm=szt	020
ce=0	1706308707
cw=0	PLN	180.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 1790]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800''	0
id=6580904	1
jm=szt	020
ce=0	1706308783
cw=0	PLN	180.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800'''''	0
id=6580904	1
jm=szt	020
ce=0	1706310988
cw=0	PLN	180.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 1772]
ty=M
na=Podpory C przew.went.kol.poz.sr. 125- 200	0
id=6581101	1
jm=szt	020
ce=0	1697143463
cw=0	PLN	96.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1336]
ty=M
na=Podpory C przew.went.kol.poz.sr. 200- 400	0
id=6581102	1
jm=szt	020
ce=0	1706309267
cw=0	PLN	200.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1340]
ty=M
na=Podpory C przew.went.kol.poz.sr. 800-1250	0
id=6581105	1
jm=szt	020
ce=0	1706309400
cw=0	PLN	802
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1810]
ty=M
na=Podpory C przew.went.kol.poz.sr.do 125mm	0
id=6581200	2
jm=szt	020
ce=0	1706309157
cw=0	PLN	60.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.49
wcn=0	0

[RMS ZEST 1762]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	180.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1814]
ty=M
na=podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm	0
id=6522899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	402.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1805]
ty=M
na=podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm	0
id=6522899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	402.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1796]
ty=M
na=podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm	0
id=6522699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	830.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1954]
ty=M
na=Pompka skroplin - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6130118	1
jm=szt.	020
ce=0	1707341320
cw=0	PLN	398
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1855]
ty=M
na=Przejście ppoż'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1477461760
cw=0	PLN	150
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=Przepust.jednopl.stal.A o obw.1600-2000mm	0
id=6510330	2
jm=szt	020
ce=0	1706310982
cw=0	PLN	289.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1776]
ty=M
na=Przepust.jednopl.stal.B o sr.100-200mm	0
id=6510409	1
jm=szt	020
ce=0	1706310869
cw=0	PLN	135.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
wcn=0	0

[RMS ZEST 1360]
ty=M
na=Przepust.jednopl.stal.B o sr.200-315mm	0
id=6510404	1
jm=szt	020
ce=0	1706310919
cw=0	PLN	189.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
wcn=0	0

[RMS ZEST 1785]
ty=M
na=Przepust.jednopl.stal.B o sr.do 100mm	0
id=6510400	2
jm=szt	020
ce=0	1706310759
cw=0	PLN	115.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1354]
ty=M
na=Przepust.wielopl.stal.A o obw.3200-4000mm	0
id=6510540	2
jm=szt	020
ce=0	1706311014
cw=0	PLN	956.88
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1780]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 100 mm	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	13.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1781]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 125 mm'	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1706309834
cw=0	PLN	17
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1773]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 160 mm'	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1706309838
cw=0	PLN	21
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
wcn=0	0

[RMS ZEST 1775]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 200 mm'	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1706309844
cw=0	PLN	24
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1791]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 250 mm	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1481813408
cw=0	PLN	28.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1334]
ty=M
na=Przewody went.kol.oc.B/I o sr.200-400mm	0
id=6506603	1
jm=m2	050
ce=0	1706309217
cw=0	PLN	269.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 1338]
ty=M
na=Przewody went.kol.oc.B/I o sr.400-1000mm	0
id=6506605	1
jm=m2	050
ce=0	1706309323
cw=0	PLN	253.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 1770]
ty=M
na=Przewody went.kol.oc.B/I o sr.do 200mm	0
id=6506600	1
jm=m2	050
ce=0	1697143449
cw=0	PLN	322.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.33
wcn=0	0

[RMS ZEST 1758]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1000-1400mm	0
id=6505603	1
jm=m2	050
ce=0	1706308690
cw=0	PLN	135.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.27
wcn=0	0

[RMS ZEST 1788]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1400-1800mm	0
id=6505604	1
jm=m2	050
ce=0	1706308747
cw=0	PLN	147.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.22
wcn=0	0

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1800-4400mm	0
id=6502050	2
jm=m2	050
ce=0	1706308806
cw=0	PLN	166.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=61
wcn=0	0

[RMS ZEST 1767]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.600-1000mm	0
id=6505602	1
jm=m2	050
ce=0	1706308579
cw=0	PLN	151
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.93
wcn=0	0

[RMS ZEST 1439]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1706339051
cw=0	PLN	9.5
il=0.018
wcn=0	0

[RMS ZEST 1901]
ty=M
na=przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	0
id=5716201	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1702488192
cw=0	PLN	30
il=2845.0207
wcn=0	0

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1706383117
cw=0	PLN	30
il=27.0074
wcn=0	0

[RMS ZEST 276]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1702488192
cw=0	PLN	30
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1926]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1702488192
cw=0	PLN	30
il=7.776
wcn=0	0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1702488193
cw=0	PLN	30
il=3.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 969]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1697148598
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1577]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1664409184
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1914]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1706382807
cw=0	PLN	30
il=28.5133
wcn=0	0

[RMS ZEST 526]
ty=R
na=Robocizna''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1664409185
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1593]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1664409184
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1658]
ty=R
na=Robocizna''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1706383118
cw=0	PLN	30
il=384.3291
wcn=0	0

[RMS ZEST 554]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1629111750
cw=0	PLN	22
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 484]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1432]
ty=R
na=robotnicy - grupa I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1706383118
cw=0	PLN	30
il=15.7725
wcn=0	0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1106]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1238]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1395]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 266]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 946]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1176]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1252]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 875]
ty=R
na=Robotnik budowlany i	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1662703388
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1441]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	0
id=1530514	1
jm=dm3	066
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	5.71
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1476
wcn=0	0

[RMS ZEST 1854]
ty=M
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 10 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6050405	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706376066
cw=0	PLN	2321
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1850]
ty=M
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 5 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6050405	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706375994
cw=0	PLN	1732
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1851]
ty=M
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 6 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6050405	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706375994
cw=0	PLN	1865
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1852]
ty=M
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 7 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6050405	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706376026
cw=0	PLN	1989
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1853]
ty=M
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 8 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6050405	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706376046
cw=0	PLN	2189
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1953]
ty=M
na=Rura PVC kanal.wewn.kiel. P   32x1,8 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1705246047
cw=0	PLN	4
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.54
wcn=0	0

[RMS ZEST 1915]
ty=M
na=Rura PVC kanal.wewn.kiel. P   50x1,8 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1627837376
cw=0	PLN	4.75
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1920]
ty=M
na=Rura PVC kanal.wewn.kiel. P  110x2,2 mm'	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1697146959
cw=0	PLN	10.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1665]
ty=M
na=Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm	0
id=5630112	1
jm=m	040
ce=0	1705245643
cw=0	PLN	97.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=158.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1905]
ty=M
na=rura wywiewna  160 mm	0
id=6340702	1
jm=szt.	020
ce=0	1705247099
cw=0	PLN	49
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1492]
ty=M
na=Rurki do manometrów 1/2"	0
id=6154000	1
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	7.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1887]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm	0
id=5600342	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	13.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1820]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 16 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1472498135
cw=0	PLN	6.37
kz=4	-1	PLN	1	
il=1109.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1823]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 20 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	9.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1826]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 25 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	15.05
kz=4	-1	PLN	1	
il=102.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1829]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 32 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1472498297
cw=0	PLN	29.98
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1867]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 40 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1472498311
cw=0	PLN	43.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1870]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 63 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	100.66
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1873]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 75 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	120.95
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1912]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	3.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 1917]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0	1475342460
cw=0	PLN	3
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.355
pr=	0	0	0	5601199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1667]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW'	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	98
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 1922]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	4.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1910]
ty=M
na=Rury PVC ciśn.kiel.na uszcz.0,6 MPa 160 mm	0
id=5600127	2
jm=m	040
ce=0	1587368601
cw=0	PLN	34.67
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.99
wcn=0	0

[RMS ZEST 1857]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 15 mm	0
id=5060701	1
jm=m	040
ce=0	1472416470
cw=0	PLN	8.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.52
wcn=0	0

[RMS ZEST 1640]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 40 mm	0
id=5060705	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	20.51
kz=4	-1	PLN	1	
il=180
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1012]
ty=S
na=Samochod dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1700255060
cw=0	PLN	75
il=20.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 1330]
ty=S
na=Samochod skrzyniowy do 5 t  (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309580
cw=0	PLN	100.2
il=5.52
wcn=0	0

[RMS ZEST 293]
ty=S
na=Samochód beczkowóz 4 t  (1)	0
id=  39961	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	50.41
il=3.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1702488200
cw=0	PLN	75
il=11.794
wcn=0	0

[RMS ZEST 1365]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=00000	3
jm=m-g	148
ce=0	1706309584
cw=0	PLN	75
il=0.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 1856]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309585
cw=0	PLN	75
il=0.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1931]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1701019416
cw=0	PLN	75
il=0.91
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511
wcn=0	0

[RMS ZEST 1774]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309586
cw=0	PLN	75
il=3.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1846]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''''''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1701019418
cw=0	PLN	75
il=0.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 278]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0	1702488203
cw=0	PLN	75
il=1.6126
wcn=0	0

[RMS ZEST 1358]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309587
cw=0	PLN	75
il=1.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1661]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	0
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0	1664409431
cw=0	PLN	95
il=47.2736
wcn=0	0

[RMS ZEST 280]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1702488206
cw=0	PLN	110
il=6.48
pr=	0	0	0	39811
wcn=0	0

[RMS ZEST 1841]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1702488206
cw=0	PLN	110
il=0.0978
wcn=0	0

[RMS ZEST 1457]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1702488206
cw=0	PLN	110
il=0.3957
wcn=0	0

[RMS ZEST 1835]
ty=S
na=samochód skrzyniowy''	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309598
cw=0	PLN	100.2
il=0.1782
wcn=0	0

[RMS ZEST 1974]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t'	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0	1697148625
cw=0	PLN	110
il=38.17
pr=	0	0	0	39531
wcn=0	0

[RMS ZEST 1295]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t''	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1677768989
cw=0	PLN	110
il=1.89
wcn=0	0

[RMS ZEST 1407]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309600
cw=0	PLN	100.2
il=4.4613
wcn=0	0

[RMS ZEST 292]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	0
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0	1664409445
cw=0	PLN	110
il=9.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1659]
ty=M
na=Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m	0
id=3951301	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	237.33
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0183
wcn=0	0

[RMS ZEST 1246]
ty=M
na=Sruby stalowe ZGR z gwint.na calej dl.M-12	0
id=6801405	2
jm=kg	033
ce=0	1702482516
cw=0	PLN	11.68
kz=4	-1	PLN	1	
il=96.99
wcn=0	0

[RMS ZEST 1786]
ty=M
na=Sruby stalowe ZGR z gwint.na calej dl.M-8	0
id=6801403	2
jm=kg	033
ce=0	1700255050
cw=0	PLN	13.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.14
wcn=0	0

[RMS ZEST 1939]
ty=M
na=Stelaż podtynkowy do miski ustępowej (Mu) - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=0000000	3
jm=kmpl	000
ce=0	1702486161
cw=0	PLN	532
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1971]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	25.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=88
wcn=0	0

[RMS ZEST 1952]
ty=M
na=Syfon kulowy z zamknięciem wodnym do skroplin z możliwością napełniania - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6341401	1
jm=szt.	020
ce=0	1705247966
cw=0	PLN	300
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1935]
ty=M
na=Syfon umywalkowy z rurką odpływową 32 mm	0
id=571581A	1
jm=szt	020
ce=0	1373257130
cw=0	PLN	98
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1942]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy	0
id=571581A	1
jm=szt	020
ce=0	1373257130
cw=0	PLN	98
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1907]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1477325681
cw=0	PLN	12.21
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36
pr=	0	0	0	6831830
wcn=0	0

[RMS ZEST 1941]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1587355595
cw=0	PLN	9.12
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1908]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1477325681
cw=0	PLN	14.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
pr=	0	0	0	6831899
wcn=0	0

[RMS ZEST 1943]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1587355595
cw=0	PLN	11.53
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 1314]
ty=M
na=szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	0
id=6764120	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=945.78
wcn=0	0

[RMS ZEST 1048]
ty=M
na=szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	0
id=6764100	2
jm=kpl.	090
ce=0	1375101698
cw=0	PLN	0.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1325.83
wcn=0	0

[RMS ZEST 1800]
ty=M
na=ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	0
id=1342306	1
jm=szt.	020
ce=0	1702482424
cw=0	PLN	2.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1891]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1697148633
cw=0	PLN	65
il=0.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 1936]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1653547968
cw=0	PLN	65
il=1.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1816]
ty=M
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm	0
id=1343602	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	28.03
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.52
pr=	0	0	0	1340010
wcn=0	0

[RMS ZEST 1795]
ty=M
na=śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm	0
id=1342306	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=153.92
pr=	0	0	0	1340010
wcn=0	0

[RMS ZEST 1357]
ty=M
na=Śruby stalowe ZGR z gwint.na całej dł.M-8	0
id=6801403	2
jm=kg	033
ce=0	1640260969
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 1293]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na calej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług.do 60 mm	0
id=6801407	1
jm=kg	033
ce=0	1652441629
cw=0	PLN	13
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.95
wcn=0	0

[RMS ZEST 1312]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	0
id=6801406	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801503
wcn=0	0

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.35
wcn=0	0

[RMS ZEST 1363]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=0000000	3
jm=kg	033
ce=0	1706310824
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1652441631
cw=0	PLN	13
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.49
wcn=0	0

[RMS ZEST 1765]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1477325687
cw=0	PLN	10.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502
wcn=0	0

[RMS ZEST 1784]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm'	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1706310825
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502
wcn=0	0

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=taśma  FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	2.17
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.6452
wcn=0	0

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=taśma aluminiowa samoprzylepna	0
id=6582800	2
jm=m	040
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.07
kz=4	-1	PLN	1	
il=1334.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 1839]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.1305
wcn=0	0

[RMS ZEST 1885]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1512968199
cw=0	PLN	53.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.253
pr=	0	0	0	6761199
wcn=0	0

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Taśmy z folii polietyl.do znak.tras gazoc.	0
id=1560540	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	1.34
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1493]
ty=M
na=Termometr tarczowy o zakresie 0-100 C	0
id=614399f	1
jm=szt	020
ce=0	1389949005
cw=0	PLN	42.37
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1406]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	5.38
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.112
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540400
wcn=0	0

[RMS ZEST 1803]
ty=M
na=Tlumiki akust.rurowe proste o sr.100-200mm	0
id=6525310	2
jm=szt	020
ce=0	1706310315
cw=0	PLN	947
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1972]
ty=M
na=tłuczeń kamienny sortowany	0
id=1600699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	87
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.98
pr=	0	0	0	1600680
wcn=0	0

[RMS ZEST 1761]
ty=M
na=tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm	0
id=6525299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	801.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1845]
ty=M
na=uchwyty do grzejników c.o.	0
id=6050399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.57
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1411]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 40-50 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1858]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom.10-15 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601901
wcn=0	0

[RMS ZEST 1822]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 10-15 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498218
cw=0	PLN	1.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=1607.35
wcn=0	0

[RMS ZEST 1825]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498634
cw=0	PLN	1.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1828]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	2.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=118.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1831]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	2.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1869]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
wcn=0	0

[RMS ZEST 1872]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 63 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1875]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 75 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.25
wcn=0	0

[RMS ZEST 1923]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	7.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=40
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011
wcn=0	0

[RMS ZEST 1918]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1475342475
cw=0	PLN	2.42
kz=4	-1	PLN	1	
il=35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006
wcn=0	0

[RMS ZEST 1937]
ty=M
na=Umywalka biała, z otworem z przelewem, wraz ze stelażem dla osób niepełnosprawnych- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=632029c	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706372152
cw=0	PLN	1890
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1933]
ty=M
na=Umywalka wisząca wraz z zestawem syfonowym oraz stelażem - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=632029c	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706372121
cw=0	PLN	1876
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1298]
ty=M
na=Uruchomienie centrali wentylacyjnej'	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1702488185
cw=0	PLN	1500
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	0
id=6582004	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	7.34
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1047]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o sr.do 300 mm	0
id=6582200	2
jm=szt	020
ce=0	1700256584
cw=0	PLN	16.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	0
id=6582203	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	5.71
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1376]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	214
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 1763]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1793]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.42
wcn=0	0

[RMS ZEST 1798]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1760 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 1808]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	214
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16
wcn=0	0

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	7.84
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.78
wcn=0	0

[RMS ZEST 1924]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1919]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1475342480
cw=0	PLN	0.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=49
pr=	0	0	0	5615399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1913]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 110 mm	0
id=6810599	1
jm=szt.	020
ce=0	1587368538
cw=0	PLN	0.98
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1668]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 225 mm	0
id=6810599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4
kz=4	-1	PLN	1	
il=216.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm	0
id=6815110	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	6.74
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1794]
ty=M
na=uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=6820200	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	16.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 1783]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	5.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 1815]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	16.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1629347858
cw=0	PLN	6.42
kz=4	-1	PLN	1	
il=159.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1806]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 250 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	16.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1337]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	5.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 500 mm	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	5.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1811]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 500 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	5.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1818]
ty=M
na=Wentylator dachowy LWD-T1 - zgodnie z dokumentacją projektową wraz z okablowaniem	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1705182863
cw=0	PLN	1021
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1080]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1700259732
cw=0	PLN	15.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015
wcn=0	0

[RMS ZEST 1973]
ty=M
na=właz	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1697147759
cw=0	PLN	780
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
wcn=0	0

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Woda przemysłowa	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	3.62
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
wcn=0	0

[RMS ZEST 1928]
ty=M
na=Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN 50 wraz z zestawem syfonowym - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6343099	1
jm=szt.	020
ce=0	1705248477
cw=0	PLN	330
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1843]
ty=M
na=wsporniki do grzejników c.o.	0
id=6050499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	5.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1934]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek	0
id=6328600	1
jm=szt	020
ce=0	1373257126
cw=0	PLN	4.67
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1975]
ty=S
na=wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75 t	0
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	10.15
il=64.79
pr=	0	0	0	34411
wcn=0	0

[RMS ZEST 1797]
ty=M
na=Wyrzutnie dach.pros.stal.A,obw.1300-1760mm	0
id=6523110	2
jm=szt	020
ce=0	1706319551
cw=0	PLN	488.13
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1906]
ty=M
na=wywiewka 110 mm	0
id=6340702	1
jm=szt.	020
ce=0	1643479117
cw=0	PLN	20.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=Zagęszczarka wibr.spalinowa   100 m3/h	0
id=  12522	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	40.62
il=7.61
wcn=0	0

[RMS ZEST 1970]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	268.05
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.96
pr=	0	0	0	2380899670;2380823
wcn=0	0

[RMS ZEST 1903]
ty=M
na=Zawory czerpalne z.w.- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5710201	1
jm=szt.	020
ce=0	1706370916
cw=0	PLN	43
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5712099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1899]
ty=M
na=Zawory odcinający do ustępu- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5710201	1
jm=szt.	020
ce=0	1705186468
cw=0	PLN	33
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	5712099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1888]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	14.53
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1892]
ty=M
na=Zawory termostatyczny do wody pitnej DN15 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1706370580
cw=0	PLN	176
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1889]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	14.54
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=	0	0	0	5703099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1643]
ty=M
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm z możliwością spustu wody - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1706374635
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1819]
ty=M
na=Zawór przeciwpożarowy o śr. do 100 mm (100mm) - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1706319212
cw=0	PLN	120
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1849]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	29.49
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1893]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 20 mm	0
id=5700501	1
jm=szt.	020
ce=0	1472332860
cw=0	PLN	34.34
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701022
wcn=0	0

[RMS ZEST 1895]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 25 mm	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0	1472332875
cw=0	PLN	39.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701023
wcn=0	0

[RMS ZEST 1520]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 40 mm	0
id=5700504	1
jm=szt.	020
ce=0	1472332898
cw=0	PLN	45.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701025
wcn=0	0

[RMS ZEST 1865]
ty=M
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN10 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335703
cw=0	PLN	170
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1499]
ty=M
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN32 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700503	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335806
cw=0	PLN	292.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1848]
ty=M
na=Zawór równoważący z odwodnieniem DN15 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335703
cw=0	PLN	170
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1787]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny o śr.do 100 mm	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1505383627
cw=0	PLN	21.87
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1782]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny o śr.do 160 mm	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1475437648
cw=0	PLN	31.87
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1940]
ty=M
na=Zlewozmywak wiszący wraz z zestawem syfonowym oraz stelażem- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6345199	1
jm=szt.	020
ce=0	1706372359
cw=0	PLN	1432
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1961]
ty=S
na=Zuraw samochodowy     5-6 t  (1)	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1706338703
cw=0	PLN	96.7
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1966]
ty=M
na=Żelbetowy, prostopadłościenny, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. 1310V=10m3 1310Wraz z osprzętem i uzbrojeniem+rurociąg 110, 15mb z króćcem z szybkozłączem do wozu ascenizacyjnego - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706377420
cw=0	PLN	5500
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1296]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t'''	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1701019513
cw=0	PLN	125
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1962]
ty=S
na=żuraw samojezdny kołowy 7-10 t	0
id=31213	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	120
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31214
wcn=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 285]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 1364]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy	0
id=	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 1434]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=16229
nu=1
cpv=45331210-1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Główne urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=27260
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=28762
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Uruchomienie central wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=30645
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
mpn=_1211
na=Centrala linii LSS z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 1290]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 1291]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1292]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 1293]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 1757]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1295]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=31032
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
mpn=_1211
na=Centrala linii LNW1 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 1290]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 1291]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1292]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 1293]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 2034]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1295]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=31033
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
mpn=_1211
na=Centrala linii LNW2 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 1290]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 1291]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1292]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 1293]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 2035]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1295]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=LC-SS
wa=0
kn=0	0	0
id=29000
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=29027
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[ELEMENT 2]
na=LN-SS
wa=0
kn=0	0	0
id=29246
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=29250
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3567

[RMS 1326]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=17.69

[RMS 1327]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=12.47

[RMS 1328]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.77

[RMS 1302]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=9.86

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.19

[RMS 1246]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.83

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[POZYCJA]
id=29254
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-06	9-16	0204-06		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=32
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0
il=8.768

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=36.8

[RMS 1023]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=70.08

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=258.56

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=29261
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-03	2-17	0114-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=7.449

[RMS 1334]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 1335]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 1336]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 1337]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 6]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 1246]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=29262
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-06	2-17	0114-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 1000 mm - udział kształtek do 55 % (fi710mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=76.4764

[RMS 1338]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=53.68

[RMS 1339]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=36.08

[RMS 1340]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=14.08

[RMS 13]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=12.32

[RMS 1246]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=25.52

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[POZYCJA]
id=29264
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-02	9-16	0214-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.532	0	0.532
np=1
wa=0
wb=0
il=3.192

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 1023]
nz=5.93	0	5.93
np=1
wa=0
wb=0
il=35.58

[RMS 1048]
nz=8.36	0	8.36
np=1
wa=0
wb=0
il=50.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=29265
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-03	9-16	0214-03		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=97
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	97						

[RMS 1]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0
il=49.373

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=113.49

[RMS 1023]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=422.92

[RMS 1048]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=783.76

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[POZYCJA]
id=29277
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=12.988

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1047]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2

[RMS 1357]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=29278
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Dysza dalekiego zasięgu (D250), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=19.291

[RMS 1377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 2]
na=LU-SS
wa=0
kn=0	0	0
id=29492
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=29496
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3075

[RMS 1326]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=15.25

[RMS 1327]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.75

[RMS 1328]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 1302]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 1246]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=29520
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-05	2-17	0134-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 4000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.33	0	3.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1801

[RMS 1354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1355]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1312]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[ELEMENT 2]
na=LW-SS
wa=0
kn=0	0	0
id=29738
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=29742
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5289

[RMS 1326]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=26.23

[RMS 1327]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=18.49

[RMS 1328]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.59

[RMS 1302]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=14.62

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.73

[RMS 1246]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=11.61

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[POZYCJA]
id=29746
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-06	9-16	0204-06		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=47
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[RMS 1]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0
il=12.878

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=54.05

[RMS 1023]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=102.93

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=379.76

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[POZYCJA]
id=29778
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 6000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych (800x2000mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8909

[RMS 1375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1376]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1080]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[ELEMENT 2]
na=LC-1
wa=0
kn=0	0	0
id=30646
nu=1.6
wn=	

[POZYCJA]
id=30647
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 1758]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1759]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1760]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.97

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30648
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0246

[RMS 1326]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 1327]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1328]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1302]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1246]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=30649
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=0.606

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30650
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-06	9-16	0204-06		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0
il=0.822

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 1023]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.57

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.24

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30651
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm, L=1000mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1762]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1763]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1764]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1765]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=30652
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30653
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o wymiarach (250x800mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.715

[RMS 1766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 2]
na=LC-2
wa=0
kn=0	0	0
id=30654
nu=1.7
wn=	

[POZYCJA]
id=30655
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03	2-17	0102-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1597

[RMS 1767]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 1768]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 1769]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1302]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=5.31

[RMS 6]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 1246]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=30656
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0123

[RMS 1326]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1327]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1328]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1302]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1246]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=30657
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-02	9-16	0204-02		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.317	0	0.317
np=1
wa=0
wb=0
il=1.268

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 1023]
nz=4.78	0	4.78
np=1
wa=0
wb=0
il=19.12

[RMS 1314]
nz=8.58	0	8.58
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=30658
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-06	9-16	0204-06		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0
il=0.548

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.38

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30659
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x300mm; L=1000mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1762]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1763]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1764]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1765]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=30660
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30661
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o wymiarach (250x800mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.715

[RMS 1766]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 2]
na=LN-1
wa=0
kn=0	0	0
id=30662
nu=1.8
wn=	

[POZYCJA]
id=30663
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03	2-17	0102-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3727

[RMS 1767]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=4.27

[RMS 1768]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 1769]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 1302]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=12.39

[RMS 6]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 1246]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[POZYCJA]
id=30664
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 1758]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1759]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1760]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.97

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30665
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-02	9-16	0204-02		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=8
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.317	0	0.317
np=1
wa=0
wb=0
il=2.536

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2

[RMS 1023]
nz=4.78	0	4.78
np=1
wa=0
wb=0
il=38.24

[RMS 1314]
nz=8.58	0	8.58
np=1
wa=0
wb=0
il=68.64

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=30666
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=0.606

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30667
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=39.537

[RMS 1770]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2

[RMS 1771]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 1772]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 13]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 1246]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=30668
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=22
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
nz=0.568	0	0.568
np=1
wa=0
wb=0
il=12.496

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=25.74

[RMS 1023]
nz=9.63	0	9.63
np=1
wa=0
wb=0
il=211.86

[RMS 1048]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=189.86

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=30669
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30670
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 200 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1775]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30678
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 200 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1775]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30671
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm; L=1000mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1762]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1763]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1764]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1765]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=30672
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9359

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30673
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi160) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4679

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=30674
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi200) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9359

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30675
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (560x560mm/200mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1777]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30676
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (360x360mm/160mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30677
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (260x260mm/160mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1779]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LN-2
wa=0
kn=0	0	0
id=30680
nu=1.9
wn=	

[POZYCJA]
id=30681
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03	2-17	0102-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1065

[RMS 1767]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 1768]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1769]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 1302]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=3.54

[RMS 6]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 1246]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=30682
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-02	9-16	0204-02		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.317	0	0.317
np=1
wa=0
wb=0
il=0.951

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 1023]
nz=4.78	0	4.78
np=1
wa=0
wb=0
il=14.34

[RMS 1314]
nz=8.58	0	8.58
np=1
wa=0
wb=0
il=25.74

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30683
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8611

[RMS 1770]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.66

[RMS 1771]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 1772]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 13]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 1246]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=30684
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=7
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.568	0	0.568
np=1
wa=0
wb=0
il=3.976

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 1023]
nz=9.63	0	9.63
np=1
wa=0
wb=0
il=67.41

[RMS 1048]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=60.41

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=30685
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 100 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1780]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30686
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 125 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1781]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=30687
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30700
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x300mm; L=1250mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1762]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1763]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1764]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1765]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=30701
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3438

[RMS 1785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1786]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30702
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (360x360mm/160mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30703
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 100 mm (100mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 2]
na=LU-1
wa=0
kn=0	0	0
id=30704
nu=1.10
wn=	

[POZYCJA]
id=30705
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3794

[RMS 1758]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 1759]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 1760]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=3.88

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=30706
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-05	2-17	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2415

[RMS 1788]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1789]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1790]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1302]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1246]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30707
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=5
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=1.515

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=21.75

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30708
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-04	9-16	0204-04		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.584

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=3.39	0	3.39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.78

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30709
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 100 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1780]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30710
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 125 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1781]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30711
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=30712
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 200 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1775]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30713
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1791]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30714
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm;L=1000mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1762]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1763]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1764]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1765]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=30715
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30716
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół dachowy o wymiarach 660x660mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2745

[RMS 1792]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1793]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1794]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 1795]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 1765]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=30717
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm, w układach kanałowych (400x400mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1796]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1793]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1794]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1795]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1765]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=30718
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm (400x400mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7982

[RMS 1797]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1798]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 1799]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 1800]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 1801]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1802]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1765]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[ELEMENT 2]
na=LU-2
wa=0
kn=0	0	0
id=30719
nu=1.11
wn=	

[POZYCJA]
id=30720
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-05	2-17	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2415

[RMS 1788]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1789]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1790]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1302]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1246]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30721
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-04	9-16	0204-04		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.584

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=3.39	0	3.39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.78

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30722
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8842

[RMS 1770]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 1771]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 1772]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 13]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=13.75

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 1246]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=30723
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 100 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=6
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.568	0	0.568
np=1
wa=0
wb=0
il=3.408

[RMS 1329]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 1023]
nz=9.63	0	9.63
np=1
wa=0
wb=0
il=57.78

[RMS 1048]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=51.78

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=30724
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm, zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7695

[RMS 1803]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1772]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1302]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 6]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1246]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=30725
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30726
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół dachowy o wymiarach 560x560mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1804]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1793]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1794]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1795]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1765]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=30727
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-02	2-17	0149-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych (fi200) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.202

[RMS 1805]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1806]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1794]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 1795]
nz=12.48	0	12.48
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1765]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[ELEMENT 2]
na=LW-1
wa=0
kn=0	0	0
id=30728
nu=1.12
wn=	

[POZYCJA]
id=30729
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03	2-17	0102-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0532

[RMS 1767]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1768]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1769]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 1302]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.77

[RMS 6]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 1246]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=30730
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 1758]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1759]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1760]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.97

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30731
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-02	9-16	0204-02		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.317	0	0.317
np=1
wa=0
wb=0
il=0.634

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=4.78	0	4.78
np=1
wa=0
wb=0
il=9.56

[RMS 1314]
nz=8.58	0	8.58
np=1
wa=0
wb=0
il=17.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30732
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=0.606

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30733
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6991

[RMS 1770]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=7.93

[RMS 1771]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.33

[RMS 1772]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.33

[RMS 13]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=35.75

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=5.59

[RMS 1246]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=30734
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=15
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.568	0	0.568
np=1
wa=0
wb=0
il=8.52

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=17.55

[RMS 1023]
nz=9.63	0	9.63
np=1
wa=0
wb=0
il=144.45

[RMS 1048]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=129.45

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30735
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 100 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1780]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30736
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 125 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1781]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=30737
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=30738
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm;L=1000mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1761]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1762]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1763]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1764]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1765]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=30739
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6876

[RMS 1785]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1786]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30740
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7436

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=30741
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi160) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9359

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30742
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (260x260mm/160mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1779]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30743
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 100 mm (100mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30744
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 160 mm (125mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7873

[RMS 1782]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30745
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 160 mm (160mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1782]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LW-2
wa=0
kn=0	0	0
id=30746
nu=1.13
wn=	

[POZYCJA]
id=30751
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8611

[RMS 1770]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.66

[RMS 1771]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 1772]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 13]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 1246]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=30752
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=7
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.568	0	0.568
np=1
wa=0
wb=0
il=3.976

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=8.19

[RMS 1023]
nz=9.63	0	9.63
np=1
wa=0
wb=0
il=67.41

[RMS 1048]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=60.41

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=30753
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych (200x600mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5636

[RMS 1807]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1808]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1080]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=30754
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1774]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=30755
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm, zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7695

[RMS 1803]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1772]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1302]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 6]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1246]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=30756
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi160) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9359

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30757
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4679

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 2]
na=LWD-T.1
wa=0
kn=0	0	0
id=30764
nu=1.14
wn=	

[POZYCJA]
id=30765
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-01	2-17	0114-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8841

[RMS 1770]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1809]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 1810]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 1811]
nz=7.24	0	7.24
np=1
wa=0
wb=0
il=7.24

[RMS 6]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 1246]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=30766
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Klapa zwrotna o śr. do 100 mm  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3438

[RMS 1812]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1786]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30767
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 100 mm (100mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30768
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół dachowy o wymiarach 250x250mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1813]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1793]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1794]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1795]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1765]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=30769
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych (fi100mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2852

[RMS 1814]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1815]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1794]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 1795]
nz=8.32	0	8.32
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 1765]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=30770
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator dachowy LWD-T1 - zgodnie z dokumentacją projektową wraz z okablowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4531

[RMS 1816]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1817]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1818]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[ELEMENT 2]
na=LWD-T.2
wa=0
kn=0	0	0
id=30771
nu=1.15
wn=	

[POZYCJA]
id=30772
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-01	2-17	0114-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8841

[RMS 1770]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1809]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 1810]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 1811]
nz=7.24	0	7.24
np=1
wa=0
wb=0
il=7.24

[RMS 6]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 1246]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=30773
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Klapa zwrotna o śr. do 100 mm  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3438

[RMS 1812]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1786]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30774
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 100 mm (100mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30775
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór przeciwpożarowy o śr. do 100 mm (100mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1819]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30776
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół dachowy o wymiarach 250x250mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1813]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1793]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1794]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1795]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1765]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=30777
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych (fi100mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2852

[RMS 1814]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1815]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1794]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 1795]
nz=8.32	0	8.32
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 1765]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=30778
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator dachowy LWD-T2 - zgodnie z dokumentacją projektową wraz z okablowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4531

[RMS 1816]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1817]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1818]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[ELEMENT 2]
na=LWD-T.3
wa=0
kn=0	0	0
id=30779
nu=1.16
wn=	

[POZYCJA]
id=30780
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-01	2-17	0114-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8841

[RMS 1770]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1809]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 1810]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 1811]
nz=7.24	0	7.24
np=1
wa=0
wb=0
il=7.24

[RMS 6]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 1246]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=30781
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Klapa zwrotna o śr. do 100 mm  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3438

[RMS 1812]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1786]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30782
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 100 mm (100mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30783
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór przeciwpożarowy o śr. do 100 mm (100mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1819]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1783]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1784]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30784
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół dachowy o wymiarach 250x250mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1813]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1793]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1794]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1795]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1765]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=30785
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych (fi100mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2852

[RMS 1814]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1815]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1794]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 1795]
nz=8.32	0	8.32
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 1765]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=30786
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator dachowy LWD-T3 - zgodnie z dokumentacją projektową wraz z okablowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4531

[RMS 1816]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1817]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1818]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[ELEMENT 1]
na=Instalacja ciepła technologicznego 
wa=0
kn=0	0	0
id=30440
nu=2
cpv=45331100-7
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi wraz z izolacją
wa=0
kn=0	0	0
id=30441
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30442
pd=		KNR 712-0101-04		KNR 712-0101-04		0
na=Czyszczenie ręczne rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1432]
nz=1.0116	0	1.0116
np=0
wa=0
wb=0
il=15.174

[POZYCJA]
id=30443
pd=		KNR 712-0105-04		KNR 712-0105-04		0
na=Odtłuszczanie jednokrotne rurociągów rozpuszczalnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1432]
nz=0.0399	0	0.0399
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5985

[RMS 1433]
nz=0.119	0	0.1190
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[RMS 1434]
nz=1	0	1.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30444
pd=		KNR 712-0201-0401		KNR 712-0201-0401		0
na=Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm farbą podkładową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1435]
nz=0.276	0	0.2760
np=0
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 1436]
nz=0.00615	0	0.00615
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 1437]
nz=0.123	0	0.1230
np=1
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 1434]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1438]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 1439]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=30445
pd=		KNR 712-0202-04		KNR 712-0202-04		0
na=Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm farbą nawierzchniową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1435]
nz=0.2525	0	0.2525
np=0
wa=0
wb=0
il=3.7875

[RMS 1440]
nz=0.123	0	0.1230
np=1
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 1441]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1476

[RMS 1434]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1438]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 1439]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=30857
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4187	0	0.4187
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1982

[RMS 1857]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=13.52

[RMS 1858]
nz=0.474	0	0.474
np=1
wa=0
wb=0
il=6.162

[RMS 1405]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[RMS 1406]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0081	0	0.0081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1053

[POZYCJA]
id=30448
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.40 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6448	0	0.6448
np=1
wa=0
wb=0
il=101.6044

[RMS 1640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=165

[RMS 1410]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=27.72

[RMS 1411]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=59.4

[RMS 1405]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 1406]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=2.805

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=3.993

[POZYCJA]
id=30860
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.50 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6448	0	0.6448
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2368

[RMS 1640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 1410]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 1411]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 1405]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1406]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.255

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.363

[POZYCJA]
id=30859
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN15 o grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4674

[RMS 1862]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2067

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=1.274

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0267

[POZYCJA]
id=30452
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN40 o grubości 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=31.317

[RMS 1641]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=181.5

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6235

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=16.17

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=990

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3383

[POZYCJA]
id=30861
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN50 o grubości 50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=2.847

[RMS 1864]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2385

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0308

[POZYCJA]
id=30454
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Napełnianie instalacji c.o., oraz próba szczelności na gorąco
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=193
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=193	1	193						

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1613

[POZYCJA]
id=30455
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
mpn=1211
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3572

[POZYCJA]
id=30456
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-07	4-01	0340-07		1
mpn=1211
na=Bruzdy w ścianie murowanej gł. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[POZYCJA]
id=30457
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 280]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=30458
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 280]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=30459
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Opłata za składowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=Zespoły odcinająco-regulacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=30461
nu=2.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Zespół O-R LNW-SS nagrzewnicy wodnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30462
nu=2.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30489
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4898

[RMS 1520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1506]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=30491
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi;1310DN32; Przepływ: V=2362 kg/h zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3247

[RMS 1499]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1500]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30492
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3725

[RMS 1644]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1506]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30466
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30467
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30468
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm z możliwością spustu wody - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30469
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30470
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Zespół O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30862
nu=2.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=30863
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8404

[RMS 1849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30864
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi;1310DN10LF; Przepływ: V=116 kg/hzgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1865]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30865
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1866]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30866
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30867
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30868
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm z możliwością spustu wody - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30869
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30870
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Zespół O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30871
nu=2.2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=30872
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8404

[RMS 1849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30873
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi;1310DN10LF; Przepływ: V=202 kg/hzgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1865]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30874
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1866]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30875
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30876
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30877
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm z możliwością spustu wody - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30878
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30879
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje zewnętrzne 
wa=0
kn=0	0	0
id=30510
nu=3
cpv=45330000-9
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa - HALA SPORTOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=30626
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30627
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0119-0300	 201	0119-03	00	1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=0.1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0.100						

[RMS 1658]
nz=111.735	0	111.735
np=0
wa=0
wb=0
il=11.1735

[RMS 1659]
nz=0.104	0	0.104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0104

[RMS 278]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=30628
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0202-0100	 201	0202-01	00	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II razem ze studniami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=108
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	100*1.8*0.6						

[RMS 1658]
nz=0.1288	0	0.1288
np=0
wa=0
wb=0
il=13.9104

[RMS 1660]
nz=0.0477	0	0.0477
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1516

[RMS 1661]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[POZYCJA]
id=30629
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0401	2-01	0312-0401		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=108
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108						

[RMS 1658]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0
il=125.28

[RMS 1662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[POZYCJA]
id=30630
pd=MRRiB	KNNR	001 0408-0300	 001	0408-03	00	1
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=108
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108						

[RMS 1658]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=9.72

[RMS 283]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=30631
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-05	2-15	0228-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PCW o śr. 200 mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34482	0	0.34482
np=1
wa=0
wb=0
il=32.9303

[RMS 1665]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 1666]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 1667]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 1668]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=123

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=30634
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	218 0804-0100	 218	0804-01	00	1
na=Próba szczelności kanałów rurowych, przy średnicy nominalnej rur: 110 - 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1658]
nz=27.8383	0	27.8383
np=0
wa=0
wb=0
il=27.8383

[RMS 288]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 289]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 290]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 291]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 285]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 292]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 293]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=30635
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	219 0219-0100	 219	0219-01	00	1
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1658]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 294]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 278]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[ELEMENT 1]
na=Instalacje grzewcze 
wa=0
kn=0	0	0
id=30787
nu=4
cpv=45331100-7
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacje
wa=0
kn=0	0	0
id=30788
nu=4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Instalacja podłogowa (Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 16x2,0 do ogrzewania podłogowego wraz z izolacją rolowaną, płytą styropianową, klipsami do rur, plasytfikatorem do jastrychu, profilami dylatacji i taśma brzegową) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=224	0	224
np=1
wa=0
wb=0
il=224

[RMS 1820]
nz=950	0	950
np=1
wa=0
wb=0
il=950

[RMS 1821]
nz=569	0	569
np=1
wa=0
wb=0
il=569

[RMS 1822]
nz=1400	0	1400
np=1
wa=0
wb=0
il=1400

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=11.84

[RMS 1823]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 1824]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=18.56

[RMS 1825]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=45.76

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=11.52

[RMS 1826]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4

[RMS 1827]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 1828]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-03	4	0404-03		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.417	0	0.417
np=1
wa=0
wb=0
il=6.255

[RMS 1829]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 1830]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=9.15

[RMS 1831]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=16.65

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30793
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 20mm otuliną o gr. 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9696

[RMS 1832]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 1833]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1888

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5872

[RMS 1834]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=192

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1835]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[POZYCJA]
id=30794
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 25mm otuliną o gr. 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=4.659

[RMS 1836]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 1833]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.177

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.488

[RMS 1834]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1835]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=30795
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 35mm otuliną o gr. 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5875

[RMS 1837]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1838]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1125

[RMS 1839]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1265

[RMS 1840]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1841]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[POZYCJA]
id=30796
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0421-03	2-15	0421-03		1
mpn=_1211
na=Grzejnik zintegrowany VK-Universal VKU 22-600  wym. 400x106x600 z zaworem i głowicą termostatyczną, odpowietrznikiem, zaworami odcinającymi i kompletem zawiesi- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.43	0	4.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2306

[RMS 1842]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 1843]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1844]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1845]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1846]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30797
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0421-03	2-15	0421-03		1
mpn=_1211
na=Grzejnik łazienkowy GK 600    wym. 950x600x100z  zaworem i głowicą termostatyczną, odpowietrznikiem, zaworem odcinającym i kompletem zawiesi- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.43	0	4.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2306

[RMS 1842]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 1843]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1847]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1845]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1846]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30798
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący z odwodnieniem DN15 zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4202

[RMS 1848]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30799
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4202

[RMS 1849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30800
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0112-03	0-31	0112-03		1
mpn=1211
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 5 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 1850]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30801
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0112-03	0-31	0112-03		1
mpn=1211
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 6 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 1851]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30802
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0112-03	0-31	0112-03		1
mpn=1211
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 7 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 1852]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30803
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0112-03	0-31	0112-03		1
mpn=1211
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 8 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 1853]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30804
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0112-03	0-31	0112-03		1
mpn=1211
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 10 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 1854]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30805
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Napełnianie instalacji c.o., oraz próba szczelności na gorąco
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1027
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1027	1	1027						

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=96.6407

[POZYCJA]
id=30806
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
mpn=1211
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7143

[POZYCJA]
id=30807
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 1855]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1856]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody bytowej
wa=0
kn=0	0	0
id=30880
nu=5
cpv=45332200-5
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi wraz z izolacją
wa=0
kn=0	0	0
id=30881
nu=5.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 16 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=145
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=53.65

[RMS 1820]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=159.5

[RMS 1821]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=84.1

[RMS 1822]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=207.35

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4

[RMS 1823]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 1824]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6

[RMS 1825]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=28.6

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 1826]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=70.2

[RMS 1827]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=42.9

[RMS 1828]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=81.25

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30885
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-03	4	0404-03		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0.417	0	0.417
np=1
wa=0
wb=0
il=10.425

[RMS 1829]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 1830]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=15.25

[RMS 1831]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=27.75

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30886
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-04	4	0404-04		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 40 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0
il=4.35

[RMS 1867]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1868]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 1869]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30887
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-06	4	0404-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 63 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.552	0	0.552
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 1870]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 1871]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 1872]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-07	4	0404-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 75 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.595	0	0.595
np=1
wa=0
wb=0
il=8.925

[RMS 1873]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[RMS 1874]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 1875]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=8.25

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30889
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 16mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3862

[RMS 1876]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=59.4

[RMS 1833]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3186

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6784

[RMS 1834]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=324

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1835]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0324

[POZYCJA]
id=30890
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 16mm otuliną o gr. 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5982

[RMS 1877]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=103.4

[RMS 1833]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5546

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6624

[RMS 1834]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=564

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1835]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0564

[POZYCJA]
id=30891
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 20mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2424

[RMS 1878]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 1833]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0472

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3968

[RMS 1834]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1835]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[POZYCJA]
id=30892
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 20mm otuliną o gr. 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8636

[RMS 1832]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 1833]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0708

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5952

[RMS 1834]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1835]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=30893
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 25mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2802

[RMS 1879]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=37.4

[RMS 1833]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2006

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6864

[RMS 1834]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=204

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1835]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0204

[POZYCJA]
id=30894
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 25mm otuliną o gr. 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1249

[RMS 1836]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=36.3

[RMS 1833]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1947

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6368

[RMS 1834]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=198

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1835]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0198

[POZYCJA]
id=30895
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 35mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9325

[RMS 1880]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 1838]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1275

[RMS 1839]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2767

[RMS 1840]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1841]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=30896
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 35mm otuliną o gr. 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.725

[RMS 1837]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1838]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 1839]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.751

[RMS 1840]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1841]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0115

[POZYCJA]
id=30897
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 42mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1881]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 1838]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1839]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6008

[RMS 1840]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1841]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=30898
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 42mm otuliną o gr. 40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8625

[RMS 1882]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1838]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0375

[RMS 1839]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3755

[RMS 1840]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1841]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=30899
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki polietylenowej dla rury 63mm otuliną grubości 13mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5875

[RMS 1883]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1884]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1125

[RMS 1885]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1265

[RMS 1840]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1841]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[POZYCJA]
id=30900
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki polietylenowej dla rury 75mm otuliną grubości 13mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5875

[RMS 1886]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1884]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1125

[RMS 1885]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1265

[RMS 1840]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1841]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[POZYCJA]
id=30901
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1855]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1856]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30902
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1855]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1856]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30903
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN63
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1855]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1856]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30904
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 110 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=305	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=305	1	305						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=30.805

[RMS 1887]
nz=0.013115	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1888]
nz=0.001311	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1889]
nz=0.001311	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1890]
nz=0.003934	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1891]
nz=0.000066	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30905
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=305
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=305	1	305						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=16.958

[POZYCJA]
id=30906
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-07	4-01	0340-07		1
mpn=1211
na=Bruzdy w ścianie murowanej gł. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[POZYCJA]
id=30907
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 280]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=30908
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 280]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=30909
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Opłata za składowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=Armatura 
wa=0
kn=0	0	0
id=30910
nu=5.2
wn=	

[POZYCJA]
id=30911
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory termostatyczny do wody pitnej DN15 zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4202

[RMS 1892]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30912
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy kątowy do podłączenia baterii 1310umywalkowej, zlewozmywalkowej DN15/DN10 oraz wężykami do podłączenia umywalek i zlewów - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0505

[RMS 1849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30913
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1849]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30914
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 1893]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1894]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30915
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8308

[RMS 1895]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1896]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=30916
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.685

[RMS 1897]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=30917
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 1898]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30918
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-05	2-15	0114-05		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinający do ustępu- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6358

[RMS 1899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30919
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria zlewozmywakowa DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.91

[RMS 1900]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1901]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30920
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria natryskowa - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.73

[RMS 1902]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30921
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria natryskowa dla niepełnosprawnych- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 1902]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30922
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-05	2-15	0114-05		1
mpn=_1211
na=Zawory czerpalne z.w.- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.659

[RMS 1903]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30924
nu=6
cpv=45332300-6
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacje kanalizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=30925
nu=6.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30926
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0209-03	2-15	0209-03		1
mpn=_1211
na=Wywiewka kanalizacyjna dachowa + obróbka dekarska o śr. 160mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8336

[RMS 1905]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1906]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1907]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1908]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1909]
nz=0.00013	0	0.00013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=30927
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2955	0	0.2955
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3983

[RMS 1910]
nz=0.911	0	0.911
np=1
wa=0
wb=0
il=81.99

[RMS 1911]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=40.59

[RMS 1912]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[RMS 1913]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=112.5

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=30928
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	218 0804-0100	 218	0804-01	00	1
na=Próba szczelności kanałów rurowych, przy średnicy nominalnej rur: 110 - 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1914]
nz=27.8383	0	27.8383
np=0
wa=0
wb=0
il=27.8383

[RMS 288]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 289]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 290]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 291]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 285]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 292]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 293]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=30929
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	219 0219-0100	 219	0219-01	00	1
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 1914]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 294]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 278]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.099

[POZYCJA]
id=30930
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1256

[RMS 1915]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=16.72

[RMS 1916]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 1917]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 1918]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1919]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=30931
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4218

[RMS 1920]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=32.24

[RMS 1921]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 1922]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 1923]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 1924]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=30932
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
mpn=_1211
na=Rewizja kanalizacyjna na rurę tworzywową DN 110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1747

[RMS 1925]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1924]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=30933
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-02	4-01	0106-02		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=86.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=86.4	1	1.2*90*0.8						

[RMS 1]
nz=7.05	0	7.05
np=1
wa=0
wb=0
il=609.12

[POZYCJA]
id=30934
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=86.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=86.4	1	1.2*0.8*90						

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=121.824

[POZYCJA]
id=30935
pd=MRRiB	KNNR	001 0408-0300	 001	0408-03	00	1
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=86.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=86.4	1	86,4						

[RMS 1926]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=7.776

[RMS 1927]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=86.4

[RMS 283]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[POZYCJA]
id=30936
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-07	4-01	0340-07		1
mpn=1211
na=Bruzdy w ścianie murowanej gł. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[POZYCJA]
id=30937
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		1
mpn=_1211
na=Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej, jednoczęściowy, zasyfonowany, z odpływem pionowym oraz koszem osadczym DN 50 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.805

[RMS 1928]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1907]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1908]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1929]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=30938
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02	2-15	0223-02		1
mpn=_1211
na=Brodzik ze zintegrowanną obudowa,  i zestawem syfonowym - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9851

[RMS 1930]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1931]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30939
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02	2-15	0223-02		1
mpn=_1211
na=Brodzik ze zintegrowanną obudowa dla osób niepełnosprawnych wraz z siedziskiem i zestawem syfonowym - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8308

[RMS 1932]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1931]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=30940
pd=		KNR-W 215W-0230-0201		KNR-W 215W-0230-0201		0
na=Umywalka wisząca wraz z zestawem syfonowym oraz stelażem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.9500
np=0
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 1933]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1934]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1935]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1434]
nz=1	0	1.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1936]
nz=0.14	0	0.1400
np=0
wa=0
wb=0
il=0.98

[POZYCJA]
id=30941
pd=		KNR-W 215W-0230-0201		KNR-W 215W-0230-0201		0
na=Umywalka biała, z otworem z przelewem, wraz ze stelażem dla osób niepełnosprawnych oraz zestawem syfonowym- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.9500
np=0
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1937]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1934]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1935]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1434]
nz=1	0	1.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1936]
nz=0.14	0	0.1400
np=0
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=30942
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa wisząca wraz z deską sedesową i przyciskiem spłukującym - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0589

[RMS 1938]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1931]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=30943
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		0
na=Stelaż podtynkowy do miski ustępowej- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-O2.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 324]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 1939]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=30944
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca wraz z deską sedesową i przyciskiem spłukującym - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 1938]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1931]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30945
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		0
na=Stelaż do miski ustępowej dla niepełnosprawnych -  zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-O2.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 324]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1939]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30946
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-04	2-15	0220-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zlewozmywak wiszący wraz z zestawem syfonowym oraz stelażem- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4694

[RMS 1940]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1941]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1942]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1943]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1944]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 1945]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1931]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=30947
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1946]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30950
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 280]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=30951
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 280]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=30952
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Opłata za składowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30953
nu=7
cpv=45332300-6
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja skroplin 
wa=0
kn=0	0	0
id=30954
nu=7.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30955
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0213-01	2-15	0213-01		1
mpn=_1211
na=Syfon kulowy DN32 z możliwością napełniania  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6112

[RMS 1952]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30956
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Rura kanalizacyjna do instalacji wewnętrznych - o średnicy fi32 PVC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 1953]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=12.54

[RMS 1916]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 1917]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=2.295

[RMS 1918]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 1919]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30958
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0112-03	0-35	0112-03		1
mpn=_1211
na=Pompka skroplin - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 1954]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1012]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[ELEMENT 1]
na=Instalacje zewnętrzne 
wa=0
kn=0	0	0
id=30959
nu=8
cpv=45330000-9
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=30960
nu=8.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Rury kanalizacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=30961
nu=8.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30962
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0119-0300	 201	0119-03	00	1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=0.076
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=0.076	1	0.076						

[RMS 1658]
nz=111.735	0	111.735
np=0
wa=0
wb=0
il=8.4919

[RMS 1659]
nz=0.104	0	0.104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0079

[RMS 278]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[POZYCJA]
id=30963
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0202-0100	 201	0202-01	00	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II razem ze studniami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=170.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=170.08	1	76*1.8*0.6+88						

[RMS 1658]
nz=0.1288	0	0.1288
np=0
wa=0
wb=0
il=21.9063

[RMS 1660]
nz=0.0477	0	0.0477
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1128

[RMS 1661]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=28.9136

[POZYCJA]
id=30964
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0401	2-01	0312-0401		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=109.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=109.44	1	76*1.8*0.8						

[RMS 1658]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0
il=126.9504

[RMS 1662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=109.44

[POZYCJA]
id=30965
pd=MRRiB	KNNR	001 0408-0300	 001	0408-03	00	1
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=110
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 1658]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 283]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[POZYCJA]
id=30966
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-05	2-15	0228-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PCW o śr. 200 mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34482	0	0.34482
np=1
wa=0
wb=0
il=25.027

[RMS 1665]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=68.4

[RMS 1666]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=33.44

[RMS 1667]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 1668]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=93.48

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=1.824

[POZYCJA]
id=30969
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	218 0804-0100	 218	0804-01	00	1
na=Próba szczelności kanałów rurowych, przy średnicy nominalnej rur: 110 - 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1658]
nz=27.8383	0	27.8383
np=0
wa=0
wb=0
il=27.8383

[RMS 288]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 289]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 290]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 291]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 285]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 292]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 293]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=30970
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	219 0219-0100	 219	0219-01	00	1
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[RMS 1658]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 294]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=22.8

[RMS 278]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0836

[POZYCJA]
id=30973
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0101-02	2-03	0101-02		1
mpn=1211
na=Żelbetowy, prostopadłościenny, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. 1310V=10m3 1310Wraz z osprzętem i uzbrojeniem+rurociąg 110, 15mb z króćcem z szybkozłączem do wozu ascenizacyjnego - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=15.28

[RMS 1966]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.4	0	2.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1961]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1962]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 3]
na=Studnie kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=30975
nu=8.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=30980
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-4 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30981
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-5 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30982
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-6 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30983
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-7 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30984
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-8 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30985
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-9 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30986
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-10 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30987
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-11 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30988
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-12 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30989
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-13 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30990
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-14 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1968]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1969]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1970]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1971]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1972]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1973]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1974]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1975]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

