[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.100.11
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Cubo Architects Paweł Frąckowiak
afn=ul. Powstańców Wielkopolskich 30, 131064-111 Lipno
nb=„Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej”
ab=Dz. ewid. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/21310m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie
ni=Gmina Lipno
ai=ul. Powstańców Wielkopolskich 9,131064-111 Lipno
dt=19.01.2024	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45312310-3	Ochrona odgromowa
cpv=45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej
cpv=45314310-7	Układanie kabli
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
cpv=45317000-2	Inne instalacje elektryczne
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=45112100-6 	Roboty w zakresie kopania rowów
cpv=45113000-2	Roboty na placu budowy

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest kosztorys części edukacyjnej dla projektu technicznego instalacji elektrycznych zamierzenia budowlanego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą”, polegającego na budowie przyszkolnej hali sportowej z zapleczem sanitarnym, łącznikiem, salami lekcyjnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.1310Kategoria obiektu budowlanego:1310•09Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty1310•09Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji1310Opracowanie branży elektrycznej obejmuje w szczególności:1310•09Rozdział energii elektrycznej1310•09Oświetlenie podstawowe 1310•09Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne1310•09Gniazda 1-fazowe 1310•09Zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacji1310•09Trasy kablowe1310•09Instalację wyrównawczą, uziemiającą i odgromową1310•09Okablowanie strukturalne1310•09System Sygnalizacji Włamania i Napadu1310•09Instalacja przyzywowo-alarmowa

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67,5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11,4	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 379]
ty=M	0
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7,15455
il=7,15455
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 451]
ty=M	0
na=drut stalowy ocynkowany ogniowo StZn8	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	82,16
il=82,16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 453]
ty=M	0
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	16,64
il=16,64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 459]
ty=M	0
na=drut stalowy ocynkowany ogniowo StZn8	0
id=1101099	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	33,28
il=33,28

[RMS ZEST 377]
ty=S	0
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12,797
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 386]
ty=M	0
na=bednarka ocynkowana 30x4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	83,2
il=83,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 444]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,01
il=0,01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 408]
ty=M	0
na=uchwyty przewodów kabelk.	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	710,1
il=710,1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 412]
ty=M	0
na=uchwyty rur 18	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	350,7
il=350,7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 475]
ty=M	0
na=uchwyty 18mm	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	331,8
il=331,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 496]
ty=M	0
na=uchwyty 16mm	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	321,3
il=321,3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 385]
ty=M	0
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	130,62
il=130,62
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 366]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	12,656
il=12,656
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 415]
ty=M	0
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,4928
il=0,4928
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 373]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,006
il=0,006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 414]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,085568
il=0,085568
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 371]
ty=M	0
na=cement 25	0
id=1701100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,6
il=2,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700199;1700399

[RMS ZEST 416]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,07168
il=0,07168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 370]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,28115
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 369]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,89895
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 382]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,02215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 367]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,808
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 381]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,02215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 387]
ty=M	0
na=rura DVK50	1
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	26
il=26

[RMS ZEST 362]
ty=R	0
na=Elektromonterzy gr.II	0
id=662	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,4516

[RMS ZEST 363]
ty=R	0
na=Elektromonterzy gr.III	0
id=663	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,1148

[RMS ZEST 393]
ty=M	0
na=nakrętki M8	0
id=6800201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,3024
il=0,3024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6800202

[RMS ZEST 360]
ty=M	0
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,404
il=1,404
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 392]
ty=M	0
na=śruby M8	0
id=6803199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,3734
il=1,3734
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801402

[RMS ZEST 394]
ty=M	0
na=Nakładka NO40x22	0
id=6803999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	42
il=42

[RMS ZEST 364]
ty=M	0
na=Skrzynka do ZKP	0
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 374]
ty=M	0
na=Złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P	1
id=7052999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 466]
ty=M	0
na=organizator kabla	0
id=7060999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7060799

[RMS ZEST 418]
ty=M	0
na=Czujnik ruchu typu CR1	0
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 419]
ty=M	0
na=Czujnik ruchu typu CR2	0
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 467]
ty=M	0
na=Patchpanel UTP kat. 5e 24xRJ45	1
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 473]
ty=M	0
na=Przełącznica światłowodowa 24 adaptery	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 361]
ty=S	0
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=18,4936
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 439]
ty=M	0
na=dzwonek szkolny	1
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 427]
ty=M	0
na=oprawy C1	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 432]
ty=M	0
na=oprawa AWZ	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 423]
ty=M	0
na=Łącznik schodowy p/t	0
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 441]
ty=M	0
na=Gniazda p/t P+N+PE 230V IP44	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6,12
il=6,12

[RMS ZEST 440]
ty=M	0
na=Gniazda p/t P+N+PE 230V	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	48,96
il=48,96

[RMS ZEST 388]
ty=M	0
na=puszki 75x75 IP66	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4,08
il=4,08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 406]
ty=M	0
na=puszki 75x75	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	56,1
il=56,1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 420]
ty=M	0
na=Puszka p/t fi 60	0
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	43
il=43

[RMS ZEST 517]
ty=M	0
na=Puszka p/t fi 60 - przyzyw.	0
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9
il=9

[RMS ZEST 409]
ty=M	0
na=rura sztywna PVC 18	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	173,68
il=173,68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 458]
ty=M	0
na=Rury odgromowa do drutu	0
id=7580099	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	33,28
il=33,28

[RMS ZEST 474]
ty=M	0
na=rury winidurowe 18mm	1
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	164,32
il=164,32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 477]
ty=M	0
na=rura peszla 18mm	1
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	24,96
il=24,96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 494]
ty=M	0
na=rury winidurowe 16mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	159,12
il=159,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 410]
ty=M	0
na=złączki 18mm	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	143,09
il=143,09
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 495]
ty=M	0
na=złączki 16mm	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	62,73
il=62,73
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 437]
ty=M	0
na=listwa elektroinstalacyjna 17x15	1
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	31,2
il=31,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 462]
ty=M	0
na=listwa elektroinstalacyjna 17x15 bezhalogenowa	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	166,4
il=166,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 398]
ty=M	0
na=kanał instalacyjny 85x50	1
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	18,72
il=18,72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583599

[RMS ZEST 442]
ty=M	0
na=puszka osprzętowa do kanału pvc	0
id=7583683	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	42,84
il=42,84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 359]
ty=M	0
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,28
il=2,28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 455]
ty=M	0
na=Złącza krzyżowe	0
id=7590730	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9
il=9

[RMS ZEST 457]
ty=M	0
na=Uchwyty metalowe do rur 20mm	0
id=7598999	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	67,2
il=67,2

[RMS ZEST 380]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	40,02
il=40,02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 464]
ty=M	0
na=Szafa dystrybucyjna wisząca 19" 600x620 13U	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7753999

[RMS ZEST 465]
ty=M	0
na=listwa zasilająca 1U/220V z 6 gniazdami z bolcem	0
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 413]
ty=M	0
na=YDYżo  3x1,5	1
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	112,32
il=112,32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 438]
ty=M	0
na=YDYżo  3x2,5	1
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	71,76
il=71,76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 450]
ty=M	0
na=LgYżo 6	1
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,8
il=20,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 488]
ty=M	0
na=przewód HDMI 6m	1
id=7959999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 489]
ty=M	0
na=przewód USB 6m	1
id=7959999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 490]
ty=M	0
na=przewód AUDIO 6m	1
id=7959999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 491]
ty=M	0
na=przewód HDMI 5m	1
id=7959999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 492]
ty=M	0
na=przewód USB 5m	1
id=7959999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 493]
ty=M	0
na=przewód AUDIO 5m	1
id=7959999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 497]
ty=M	0
na=przewód głośnikowy 2x1,5	1
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	110,24
il=110,24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 505]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 6x0.5	1
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	226,72
il=226,72

[RMS ZEST 506]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 2x2x0,5	1
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	15,6
il=15,6

[RMS ZEST 507]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 2x2x0.5	1
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,2
il=5,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 508]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 6x0.5	1
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	43,68
il=43,68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 514]
ty=M	0
na=YDY 2x1,5	1
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10,4
il=10,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 516]
ty=M	0
na=Przewód U/UTP kat.5e	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	27,04
il=27,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 375]
ty=M	0
na=fundament prefabrykowany	0
id=8149999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8140199

[RMS ZEST 399]
ty=M	0
na=łącznik do kanału	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	121,04
il=121,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 401]
ty=M	0
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	97,2
il=97,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 407]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1142,1
il=1142,1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 411]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastykowe 8	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1084,8
il=1084,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 456]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	67,2
il=67,2

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1254,399326

[RMS ZEST 357]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=166,420872

[RMS ZEST 417]
ty=R	0
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=166,6607

[RMS ZEST 501]
ty=S	0
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,258
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 502]
ty=S	0
na=środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12,516
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 463]
ty=M	0
na=Kabel SM 2J 9/125 B2ca	1
id=AT35001	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	110
il=110

[RMS ZEST 476]
ty=M	0
na=Przewód U/UTP kat.5e	0
id=AT35003	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	607,2
il=607,2

[RMS ZEST 513]
ty=M	0
na=Przewód U/UTP kat.5e B2ca	1
id=AT35003	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	110
il=110

[RMS ZEST 470]
ty=M	0
na=pigtail SC 2m	0
id=AT35005	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 472]
ty=M	0
na=osłona spawu światłowodowego	0
id=AT35007	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 478]
ty=M	0
na=adapter kątowy 45x45 mm do modułów RJ45	1
id=AT35011	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9
il=9

[RMS ZEST 480]
ty=M	0
na=ramka 45x45 mm ze zintegrowanym supportem	0
id=AT35012	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9
il=9

[RMS ZEST 481]
ty=M	0
na=puszka natynkowa RJ45	0
id=AT35013	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 482]
ty=M	0
na=puszka podtynkowa	1
id=AT35014	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14
il=14

[RMS ZEST 485]
ty=M	0
na=adapter ze złączem HDMI	1
id=AT35039	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 487]
ty=M	0
na=adapter ze złączem Cinch	1
id=AT35040	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 486]
ty=M	0
na=adapter ze złączem USB	1
id=AT35041	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6

[RMS ZEST 468]
ty=M	0
na=opaska mocująca	0
id=AT35052	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	42
il=42

[RMS ZEST 483]
ty=M	0
na=kabel krosowy UTP 5e	0
id=AT35067	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	21
il=21

[RMS ZEST 471]
ty=S	0
na=spawarka światłowodowa	0
id=AT351	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,54

[RMS ZEST 500]
ty=S	0
na=środek łączności bezprzewodowej kpl.	0
id=AT352	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,99

[RMS ZEST 499]
ty=S	0
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	0
id=AT353	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,99

[RMS ZEST 358]
ty=M	0
na=bednarka ocynkowana 30x4	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	118,56
il=118,56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 365]
ty=M	0
na=złącze probiercze	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 368]
ty=M	0
na=rura DVK 110	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	12,48
il=12,48

[RMS ZEST 372]
ty=M	0
na=przepust wodo- gazo- szczelny	1
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 376]
ty=M	0
na=Rozdzielnica ROZ z fundamentem (prefabrykowana)	1
id=	0
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 378]
ty=M	0
na=YAKY  4x50	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	156
il=156
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 383]
ty=M	0
na=YKYżo  5x4	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	74,88
il=74,88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 384]
ty=M	0
na=YKYżo  3x4	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	208,52
il=208,52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 389]
ty=M	0
na=oprawa Z2	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 390]
ty=M	0
na=pręt M8/0,4m	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	42
il=42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8320299

[RMS ZEST 391]
ty=M	0
na=ceowniki 40H22/02	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	21
il=21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8320399

[RMS ZEST 395]
ty=M	0
na=korytko metalowe perforowane 100h50	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	31
il=31
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899

[RMS ZEST 396]
ty=M	0
na=kolanko 100H50	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 397]
ty=M	0
na=trójnik 100H50	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 400]
ty=M	0
na=kolano PVC 85x50	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,999994
il=5,999994
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 402]
ty=M	0
na=Masa uszczelniająca p.poż.	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 403]
ty=M	0
na=YDYżo 3x1,5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	550,16
il=550,16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 404]
ty=M	0
na=YKYżo 3x1,5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	41,6
il=41,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 405]
ty=M	0
na=YDYżo 4x1,5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	31,2
il=31,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 421]
ty=M	0
na=Łącznik jednobiegunowy p/t	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 422]
ty=M	0
na=Łącznik dwubiegunowy p/t	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 424]
ty=M	0
na=oprawa A1	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 425]
ty=M	0
na=oprawa A2	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	30
il=30
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 426]
ty=M	0
na=oprawa B1	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	13
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 428]
ty=M	0
na=oprawy AW2	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 429]
ty=M	0
na=oprawy AW3	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 430]
ty=M	0
na=oprawy AW4	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 431]
ty=M	0
na=oprawy AW5	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 433]
ty=M	0
na=oprawa Z1	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 434]
ty=M	0
na=oprawa EW1	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 435]
ty=M	0
na=oprawa EW2	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 436]
ty=M	0
na=YDYżo 3x2,5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	394,16
il=394,16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 443]
ty=M	0
na=MSW	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 445]
ty=M	0
na=LgYżo 6	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	176,8
il=176,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 446]
ty=M	0
na=LgYżo 16	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	52
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 447]
ty=M	0
na=objemka uziemiająca 3/4 - 4	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	25
il=25

[RMS ZEST 448]
ty=M	0
na=śruby z nakrętkami i podkładkami ocynkowane	0
id=	0
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9,9
il=9,9

[RMS ZEST 449]
ty=M	0
na=objemka uziemiająca 3/4 - 1	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	30
il=30

[RMS ZEST 452]
ty=M	0
na=wsporniki dachowe wysokie klejone	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	79,79
il=79,79
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330

[RMS ZEST 454]
ty=M	0
na=wsporniki dachowe do attyki	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	16,16
il=16,16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330

[RMS ZEST 460]
ty=M	0
na=iglica 2m	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8112299

[RMS ZEST 461]
ty=M	0
na=iglica 2,5m	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8112299

[RMS ZEST 469]
ty=M	0
na=Kaseta światłowodowa dla 24 włókien – kompletna	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 479]
ty=M	0
na=moduł keystone RJ45	1
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	17
il=17

[RMS ZEST 484]
ty=M	0
na=gniazdo głośnikowe	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	30
il=30

[RMS ZEST 498]
ty=M	0
na=przewód głośnikowy 2x1,5	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	12,48
il=12,48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 503]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 6x0.5	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	40,56
il=40,56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 504]
ty=M	0
na=Przewód YTDY 2x2x0.5	1
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,12
il=3,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 509]
ty=M	0
na=Manipulator LCD	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 510]
ty=M	0
na=Obudowa manipulatora	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 511]
ty=M	0
na=Czujka PIR ścienna	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	12
il=12

[RMS ZEST 512]
ty=M	0
na=Czujka kontaktronowa	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 515]
ty=M	0
na=peszel 20/16	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	27,04
il=27,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580099

[RMS ZEST 518]
ty=M	0
na=Łącznik pociągowy	1
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 519]
ty=M	0
na=Przycisk wezwania	1
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 520]
ty=M	0
na=Przycisk kasujący	1
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 521]
ty=M	0
na=Lampka sygnalizacyjna	1
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 522]
ty=M	0
na=Transformator do puszkowy	1
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 523]
ty=M	0
na=Centralka systemu przyzywowego	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 524]
ty=M	0
na=Zasilacz 12V / 2,5A w obudowie	0
id=	0
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	3
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=UZIEMIENIA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1763
nu=1

[POZYCJA]
id=1764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - uziom fundamentowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=114	114		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114						

[RMS 357]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=11,97

[RMS 358]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=118,56

[RMS 359]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2,28

[RMS 360]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,684

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 361]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=3,3516

[POZYCJA]
id=1771
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 do konstrukcji zbrojenia - spawanie co 5m do zbrojenia + wyprowadzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=41	41		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[RMS 1]
nz=0,269	0	0,269
np=0
wa=0
wb=0
il=11,029

[RMS 361]
nz=0,134	0	0,134
np=0
wa=0
wb=0
il=5,494

[POZYCJA]
id=1774
pd=KNR	KNR	5-08 0404-01	5-08	0404-01		0
na=Montaż skrzynki w elewacji do złącza kontrolnego
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 362]
nz=0,3629	0	0,3629
np=0
wa=0
wb=0
il=1,4516

[RMS 363]
nz=0,0287	0	0,0287
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1148

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1778
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,4697	0	0,4697
np=0
wa=0
wb=0
il=1,794256

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1782
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=4	4		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 357]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
il=4,96

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA KABLOWA W BUDYNKU
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1784
nu=2

[POZYCJA]
id=1785
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0802	2-01	0701-0802		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1,4476	0	1,4476
np=0
wa=0
wb=0
il=16,589496

[POZYCJA]
id=1787
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1512

[RMS 366]
nz=0,056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=0,672

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 367]
nz=0,008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0,096

[POZYCJA]
id=1792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,128	0	0,128
np=0
wa=0
wb=0
il=1,536

[RMS 368]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=12,48

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
il=0,168

[RMS 370]
nz=0,007	0	0,007
np=0
wa=0
wb=0
il=0,084

[POZYCJA]
id=1798
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0119-05	5-01	0119-05		1
mpn=1211
na=Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2	2		1
jm=wprowadz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4,71	0	4,71
np=0
wa=0
wb=0
il=8,9961

[RMS 371]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=2,6

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=2

[RMS 373]
nz=0,003	0	0,003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,006

[POZYCJA]
id=1803
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0203	2-01	0704-0203		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,4312	0	0,4312
np=0
wa=0
wb=0
il=4,941552

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNICE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1805
nu=3

[POZYCJA]
id=1806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		1
mpn=1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4,49	0	4,49
np=0
wa=0
wb=0
il=4,49

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=3,4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3,4

[RMS 376]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[POZYCJA]
id=1813
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.01	18	1301-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 357]
nz=6,3	0	6,3
np=0
wa=0
wb=0
il=12,6

[POZYCJA]
id=1815
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.01	18	1346-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=1,6	0	1,6
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6

[POZYCJA]
id=1817
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.03	18	1346-01.03		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=0,24	0	0,24
np=0
wa=0
wb=0
il=0,24

[ELEMENT 1]
na=LINIE KABLOWE W TERENIE ZEWNĘTRZNYM
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1819
nu=4

[POZYCJA]
id=1820
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0202	2-01	0702-0202		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=134	134		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	134						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0321	0	0,0321
np=0
wa=0
wb=0
il=4,107904

[RMS 377]
nz=0,0746	0	0,0746
np=0
wa=0
wb=0
il=9,9964

[POZYCJA]
id=1823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=134	134		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	134						

[RMS 1]
nz=0,0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6884

[RMS 366]
nz=0,056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=7,504

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 367]
nz=0,008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=1,072

[POZYCJA]
id=1828
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0,127	0	0,127
np=0
wa=0
wb=0
il=2,032

[RMS 378]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=16,64

[RMS 379]
nz=0,04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0,64

[RMS 380]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1,28

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1072

[RMS 381]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0704

[RMS 382]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0704

[RMS 370]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0704

[POZYCJA]
id=1838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - zas. rozdzielnicy nawadniania RN
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0,0947	0	0,0947
np=0
wa=0
wb=0
il=1,5152

[RMS 383]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=16,64

[RMS 379]
nz=0,0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0,5776

[RMS 380]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1,28

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1072

[RMS 381]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[RMS 382]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[RMS 370]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[POZYCJA]
id=1848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - zas. rozdzielnicy ośw. ROZ
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0,0947	0	0,0947
np=0
wa=0
wb=0
il=1,5152

[RMS 384]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=16,64

[RMS 379]
nz=0,0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0,5776

[RMS 380]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1,28

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1072

[RMS 381]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[RMS 382]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[RMS 370]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0688

[POZYCJA]
id=1858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=134	134		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	134						

[RMS 1]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0
wa=0
wb=0
il=8,6564

[RMS 378]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=139,36

[RMS 379]
nz=0,011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=1,474

[RMS 380]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=13,4

[RMS 385]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=56,28

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=1,9966

[RMS 381]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0
wa=0
wb=0
il=0,603

[RMS 382]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0
wa=0
wb=0
il=0,603

[RMS 370]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0
wa=0
wb=0
il=0,603

[POZYCJA]
id=1869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zas. rozdzielnicy nawadniania RN
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=56	56		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 1]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=2,5816

[RMS 383]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=58,24

[RMS 379]
nz=0,009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0,504

[RMS 380]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5,6

[RMS 385]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=23,52

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8344

[RMS 381]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2968

[RMS 382]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2968

[RMS 370]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2968

[POZYCJA]
id=1880
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,7799	0	0,7799
np=0
wa=0
wb=0
il=59,5844

[POZYCJA]
id=1882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01	5	0603-01		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające w rowie luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0,153	0	0,153
np=0
wa=0
wb=0
il=12,24

[RMS 386]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 361]
nz=0,0765	0	0,0765
np=0
wa=0
wb=0
il=6,12

[POZYCJA]
id=1887
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0,0126	0	0,0126
np=0
wa=0
wb=0
il=1,008

[RMS 366]
nz=0,056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=4,48

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 367]
nz=0,008	0	0,008
np=0
wa=0
wb=0
il=0,64

[POZYCJA]
id=1892
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zas. rozdzielnicy ROZ + zas. oświetlenia boisk
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=121	121		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	71+50						

[RMS 1]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0
wa=0
wb=0
il=5,5781

[RMS 384]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=125,84

[RMS 379]
nz=0,009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=1,089

[RMS 380]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=12,1

[RMS 385]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=50,82

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0
wa=0
wb=0
il=1,8029

[RMS 381]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6413

[RMS 382]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6413

[RMS 370]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6413

[POZYCJA]
id=1903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0,128	0	0,128
np=0
wa=0
wb=0
il=3,2

[RMS 387]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=26

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
il=0,35

[RMS 370]
nz=0,007	0	0,007
np=0
wa=0
wb=0
il=0,175

[POZYCJA]
id=1909
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - zas. oświetlenia boiska
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=63,5	63,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63,5	1	63,5						

[RMS 1]
nz=0,0947	0	0,0947
np=0
wa=0
wb=0
il=6,01345

[RMS 384]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=66,04

[RMS 379]
nz=0,0361	0	0,0361
np=1
wa=0
wb=0
il=2,29235

[RMS 380]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=5,08

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 369]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0,42545

[RMS 381]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,27305

[RMS 382]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,27305

[RMS 370]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,27305

[POZYCJA]
id=1919
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-03	5	0303-03		1
mpn=1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,382	0	0,382
np=0
wa=0
wb=0
il=1,528

[RMS 388]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4,08

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1923
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - oprawa Z2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0,54	0	0,54
np=0
wa=0
wb=0
il=4,32

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1927
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0203	2-01	0705-0203		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=134	134		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	134						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 377]
nz=0,0209	0	0,0209
np=0
wa=0
wb=0
il=2,8006

[POZYCJA]
id=1929
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0203	2-01	0704-0203		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,4312	0	0,4312
np=0
wa=0
wb=0
il=32,94368

[POZYCJA]
id=1931
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-02	5-08	0813-02		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0242	0	0,0242
np=0
wa=0
wb=0
il=0,369776

[POZYCJA]
id=1933
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-05	5-08	0812-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0396	0	0,0396
np=0
wa=0
wb=0
il=0,302544

[POZYCJA]
id=1935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=1,3

[POZYCJA]
id=1937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=2	2		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1,76	0	1,76
np=0
wa=0
wb=0
il=3,52

[POZYCJA]
id=1939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=1,5

[ELEMENT 1]
na=TRASY KABLOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1941
nu=5

[POZYCJA]
id=1942
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-01	5-08	0803-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=42	42		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,0583	0	0,0583
np=0
wa=0
wb=0
il=2,338434

[POZYCJA]
id=1944
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0707-05	5-08	0707-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' - pręty M8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=42	42		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,0132	0	0,0132
np=0
wa=0
wb=0
il=0,529452

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1948
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0707-01	5-08	0707-01		1
mpn=121,1:2,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych - ceowniki 40H22/0,2m (konstr. wsporcze dla koryt)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=21	21		1
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,146	0	0,146
np=0
wa=0
wb=0
il=2,92803

[RMS 391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1952
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=126	126		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	42*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,0154	0	0,0154
np=0
wa=0
wb=0
il=1,853082

[RMS 392]
nz=0,0109	0	0,0109
np=1
wa=0
wb=0
il=1,3734

[RMS 393]
nz=0,0024	0	0,0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3024

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1957
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0711-03	5-08	0711-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż zaślepek ceowników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=42	42		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	21*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,0154	0	0,0154
np=0
wa=0
wb=0
il=0,617694

[RMS 394]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1961
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
mpn=1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm (IE,TT)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=31	31		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	13+18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,165	0	0,165
np=0
wa=0
wb=0
il=4,884825

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1965
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-10	5-08	0705-10		1
mpn=1211
na=Montaż kolanka (analogia) 100H50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=3,3616

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1969
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-10	5-08	0705-10		1
mpn=1211
na=Montaż trójnika (analogia) 100H50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8404

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1973
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-04	5	0111-04		1
mpn=1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0,528	0	0,528
np=0
wa=0
wb=0
il=9,504

[RMS 398]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=18,72

[RMS 399]
nz=0,68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=12,24

[RMS 400]
nz=0,333333	0	0,3333333
np=1
wa=0
wb=0
il=5,999994

[RMS 401]
nz=5,4	0	5,4
np=1
wa=0
wb=0
il=97,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1980
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0201	5	1209-0201		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=25	25		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=2,75

[POZYCJA]
id=1982
pd=		  		 		0
na=Uszczelnienie przejść tras kablowych przez strefy pożarowe, przejście należy uszczelnić masami lub piankami o odporności nie mniejszej1310niż przegroda pożarowa i oznaczyć tabliczką informacyjną - EI60 120x60mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 357]
nz=1,73	0	1,73
np=0
wa=0
wb=0
il=3,46

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1985
nu=6

[POZYCJA]
id=1986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=97	97		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	97						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=3,9382

[RMS 403]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=100,88

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1990
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6496

[RMS 404]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=16,64

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1994
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 4x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6496

[RMS 405]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=16,64

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1998
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=30	30		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0,347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=10,41

[RMS 406]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=30,6

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2002
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=166	166		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	166						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=58,1

[RMS 403]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=172,64

[RMS 407]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=448,2

[RMS 408]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=448,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2008
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=2,8

[RMS 405]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8,32

[RMS 407]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=21,6

[RMS 408]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=21,6

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=51	51		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=18,156

[RMS 409]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=53,04

[RMS 410]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=20,91

[RMS 411]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=107,1

[RMS 412]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=107,1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2021
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=51	51		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=1,7952

[RMS 413]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=53,04

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=68	68		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 1]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=5,4264

[POZYCJA]
id=2027
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=62	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=3,3852

[RMS 403]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=64,48

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2031
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3276

[RMS 405]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,24

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2035
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=0,09	0,09		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,09	1	0,09						

[RMS 357]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3627

[RMS 414]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,01719

[RMS 415]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,099

[RMS 416]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0144

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2041
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=68	68		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 357]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=2,142

[POZYCJA]
id=2043
pd=KNR	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Montaż czujnika ruchu typu CR1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 417]
nz=0,2197	0	0,2197
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6591

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=2046
pd=KNR	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		0
na=Montaż czujnika ruchu typu CR2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 417]
nz=0,2197	0	0,2197
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4394

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=2049
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3234

[POZYCJA]
id=2051
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 417]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0,588

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2055
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 417]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3152

[RMS 421]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2059
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwubiegunowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 417]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4728

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2063
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 417]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3152

[RMS 423]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2067
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa A1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=3,5

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2071
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa A2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=30	30		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2075
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa B1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=13	13		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=9,1

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2079
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa C1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=4,34

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2083
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa AW2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=0,86

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2087
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa AW3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=0,86

[RMS 429]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2091
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa AW4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=4,3

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2095
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa AW5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=0,86

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2099
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa AWZ
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=0,62

[RMS 432]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - oprawa Z1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,54	0	0,54
np=0
wa=0
wb=0
il=0,54

[RMS 433]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2107
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-02	5-08	0511-02		1
mpn=1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
il=0,56345

[RMS 434]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2111
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-02	5-08	0511-02		1
mpn=1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,59	0	0,59
np=0
wa=0
wb=0
il=0,56345

[RMS 435]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2115
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,0209	0	0,0209
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2994

[POZYCJA]
id=2117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=5	5		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=6,5

[POZYCJA]
id=2119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=2	2		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=0,66

[POZYCJA]
id=2121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=64	64		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=32

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA GNIAZD I ZASILANIA URZĄDZEŃ
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2123
nu=7

[POZYCJA]
id=2124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x2,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=178	178		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=178	1	178						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=7,2268

[RMS 436]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=185,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2128
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x2,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=42	42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=14,7

[RMS 436]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=43,68

[RMS 407]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=113,4

[RMS 408]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=113,4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=6,09

[RMS 403]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=36	36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=12,6

[RMS 403]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=37,44

[RMS 407]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=97,2

[RMS 408]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=97,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2144
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=13	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5278

[RMS 404]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=13,52

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YKYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=3,85

[RMS 404]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=11,44

[RMS 407]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=29,7

[RMS 408]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=29,7

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-03	5	0110-03	 uwaga p.tablicą 	1
mpn=6:0:09101211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0.8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,377	0	0,377
np=0
wa=0
wb=0
il=9,048

[RMS 437]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=31,2

[RMS 411]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=81

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0,075	0	0,075
np=0
wa=0
wb=0
il=2,25

[RMS 413]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=31,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=46	46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	27+19						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=16,376

[RMS 409]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=47,84

[RMS 410]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=18,86

[RMS 411]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=96,6

[RMS 412]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=96,6

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=27	27		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9504

[RMS 413]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=28,08

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=19	19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6688

[RMS 438]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=19,76

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=6,94

[RMS 406]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20,4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=177	177		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	159+18						

[RMS 1]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=14,1246

[POZYCJA]
id=2184
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x2,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=159	159		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=159	1	159						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=8,6814

[RMS 436]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=165,36

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9828

[RMS 403]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18,72

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2192
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=0,22	0,22		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,22	1	0,22						

[RMS 357]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8866

[RMS 414]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04202

[RMS 415]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,242

[RMS 416]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0352

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2198
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=177	177		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	177						

[RMS 357]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=5,5755

[POZYCJA]
id=2200
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0513-05	5-14	0513-05		1
mpn=121,1:1,0911
na=Montaż sygnalizatorów akustycznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,36	0	0,36
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3438

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2204
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=36	36		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6632

[POZYCJA]
id=2206
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=36	36		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 417]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=3,024

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2210
pd=KNR-W	KNR-W	5-08 0309-0200	5-08	0309-0200		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem przelotowych pojedynczych - Gniazda p/t P+N+PE 230V
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=30	30		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 417]
nz=0,273	0	0,273
np=0
wa=0
wb=0
il=12,285

[RMS 440]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=30,6

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2214
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		1
mpn=1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 - Gniazda p/t P+N+PE 230V IP44
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 357]
nz=0,263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
il=1,578

[RMS 441]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2218
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0311-05	5	0311-05		1
mpn=1211
na=Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa montowana w kanale instalacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0,401	0	0,401
np=0
wa=0
wb=0
il=7,218

[RMS 442]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=18,36

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2222
pd=KNR-W	KNR-W	5-08 0309-0200	5-08	0309-0200		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem przelotowych pojedynczych - Gniazda p/t P+N+PE 230V
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 417]
nz=0,273	0	0,273
np=0
wa=0
wb=0
il=7,371

[RMS 440]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=18,36

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2226
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=117	117		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	117						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,0209	0	0,0209
np=0
wa=0
wb=0
il=2,33532

[POZYCJA]
id=2228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=19	19		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=24,7

[POZYCJA]
id=2230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=19	19		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=6,27

[POZYCJA]
id=2232
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=68	68		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=34

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WYRÓWNAWCZA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2234
nu=8

[POZYCJA]
id=2235
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Montaż szyny wyrównawczej MSW
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1719

[RMS 443]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 444]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=2239
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-02	5-08	0206-02		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - LgYżo 6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0187	0	0,0187
np=0
wa=0
wb=0
il=0,89295

[RMS 445]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2243
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=5,25

[RMS 445]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=52

[RMS 360]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 361]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=1,47

[POZYCJA]
id=2249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=5,25

[RMS 446]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=52

[RMS 360]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 361]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=1,47

[POZYCJA]
id=2255
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-01	5-08	0209-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przewód LgYżo 6 układany w tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0495	0	0,0495
np=0
wa=0
wb=0
il=2,36365

[RMS 445]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2259
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1802-08	5-04	1802-08		1
na=Wykonanie obejmy uziemiającej do 4"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6,62	0	6,62
np=0
wa=0
wb=0
il=126,442

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 448]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=3,6

[POZYCJA]
id=2263
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1802-03	5-04	1802-03		1
na=Wykonanie obejmy uziemiającej do 1"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4,91	0	4,91
np=0
wa=0
wb=0
il=93,781

[RMS 449]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 448]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=3,6

[POZYCJA]
id=2267
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=50	50		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
il=62

[ELEMENT 1]
na=ZASILANIE KOTŁA I POMPY OBIEGOWEJ W ISTN. KOTŁOWNI SZKOŁY
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2269
nu=9

[POZYCJA]
id=2270
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0812-01	9	0812-01		1
mpn=1211
na=Odłączenie kabli o przekroju żył do 4 mm2 (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 357]
nz=0,044	0	0,044
np=0
wa=0
wb=0
il=0,088

[POZYCJA]
id=2272
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0304-04	9	0304-04		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7.5-30 mm2 wciąganych w rury instalacyjne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,042	0	0,042
np=0
wa=0
wb=0
il=2,1

[POZYCJA]
id=2274
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0,347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=1,735

[RMS 406]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5,1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2278
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=24,92

[RMS 409]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=72,8

[RMS 410]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=28,7

[RMS 411]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=147

[RMS 412]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=147

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2285
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=1,76

[RMS 438]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=52

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2289
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,704

[RMS 450]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=20,8

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2293
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=2,1

[RMS 445]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=20,8

[RMS 360]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 361]
nz=0,0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=0,588

[POZYCJA]
id=2299
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1802-03	5-04	1802-03		1
na=Wykonanie obejmy uziemiającej do 1"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4,91	0	4,91
np=0
wa=0
wb=0
il=46,8905

[RMS 449]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 448]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=1,8

[POZYCJA]
id=2303
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1802-08	5-04	1802-08		1
na=Wykonanie obejmy uziemiającej do 4"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6,62	0	6,62
np=0
wa=0
wb=0
il=31,6105

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 448]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9

[POZYCJA]
id=2307
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
il=18,6

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ODGROMOWA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2309
nu=10

[POZYCJA]
id=2310
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-04	5-08	0604-04		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=79	79		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	79						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,2023	0	0,2023
np=0
wa=0
wb=0
il=15,262563

[RMS 451]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=82,16

[RMS 452]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=79,79

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2315
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-01	5-08	0604-01		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą - na opierzeniu attyki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,2287	0	0,2287
np=0
wa=0
wb=0
il=3,494544

[RMS 453]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=16,64

[RMS 454]
nz=1,01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=16,16

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2320
pd=KNR	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		0
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 417]
nz=0,1786	0	0,1786
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6074

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2324
pd=KNR	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 417]
nz=0,261	0	0,261
np=0
wa=0
wb=0
il=8,352

[RMS 456]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=67,2

[RMS 457]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=67,2

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2329
pd=KNR	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		0
na=Rury do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 417]
nz=0,0956	0	0,0956
np=0
wa=0
wb=0
il=3,0592

[RMS 458]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=33,28

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2333
pd=KNR	KNR	5-08 0607-03	5-08	0607-03		0
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej w rurce - pręt o śr.do 10mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 417]
nz=0,3757	0	0,3757
np=0
wa=0
wb=0
il=12,0224

[RMS 459]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=33,28

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2337
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-01	5-08	0622-01		1
mpn=1211
na=Montaż typowych iglic IO-1,5m na podstawie betonowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1,83	0	1,83
np=0
wa=0
wb=0
il=1,74765

[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2341
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-01	5-08	0622-01		1
mpn=1211
na=Montaż typowych iglic IO-3 na podstawie betonowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1,83	0	1,83
np=0
wa=0
wb=0
il=3,4953

[RMS 461]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2345
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=1,26	0	1,26
np=0
wa=0
wb=0
il=1,26

[POZYCJA]
id=2347
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 357]
nz=0,56	0	0,56
np=0
wa=0
wb=0
il=4,48

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2349
nu=11

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA STRUKTURALNA I MULTIMEDIA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2350
nu=11.1

[POZYCJA]
id=2351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-03	5	0110-03	 uwaga p.tablicą 	1
mpn=6:0:09101211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0.8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,377	0	0,377
np=0
wa=0
wb=0
il=30,16

[RMS 462]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 399]
nz=0,68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=68

[RMS 407]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=270

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2357
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0101-01	AT-35	0101-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Układanie pionowego (szkieletowego) okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=100	100		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0,0438	0	0,0438
np=0
wa=0
wb=0
il=4,38

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 463]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=110

[POZYCJA]
id=2361
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-03	AT-35	0103-03	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Dodatek za układanie kabla w kanałach, listwach, słupkach instalacyjnych - wysokość ponad 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=100	100		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0074	0	0,0074
np=0
wa=0
wb=0
il=0,888

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2364
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-03	AT-15	0109-03		1
mpn=1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg  - szafa PPD1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=0,58	0	0,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0,58

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 464]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2368
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-10	AT-15	0109-10		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2372
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-15	AT-15	0109-15		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=0,13

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 466]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2376
pd=KNR	KNR	5-05 0108-01	5-05	0108-01		0
na=Wmontowanie patchpanel UTP kat. 5 24xRJ45
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=3,1229	0	3,1229
np=0
wa=0
wb=0
il=3,1229

[RMS 467]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[POZYCJA]
id=2379
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0118-01	AT-35	0118-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie kabla 4-parowego nieekranowanego do panelu krosowego 19" 24xRJ45
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=21	21		1
jm=połącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=2,73

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 468]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=42

[POZYCJA]
id=2383
pd=KNNR	KNNR	5 0405-02	5	0405-02		0
na=Montaż kasety światłowodowej dla 24 włókien
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=2,07	0	2,07
np=0
wa=0
wb=0
il=2,07

[RMS 469]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2386
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0104-01	AT-35	0104-01		1
mpn=1211
na=Zakańczanie kabli światłowodowych - spawanie pigtaila SC z włóknem kabla
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 470]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 471]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[POZYCJA]
id=2391
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0104-03	AT-35	0104-03		1
mpn=1211
na=Zakańczanie kabli światłowodowych - montaż wtyku pigtaila w adapterze światłowodowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 471]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2

[POZYCJA]
id=2395
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0104-04	AT-35	0104-04		1
mpn=1211
na=Zakańczanie kabli światłowodowych - montaż osłony na spawy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,005	0	0,005
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 471]
nz=0,005	0	0,005
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=2400
pd=KNR	KNR	5-05 0108-01	5-05	0108-01		0
na=Montaż przełącznicy światłowodowej 24 adaptery
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=3,1229	0	3,1229
np=0
wa=0
wb=0
il=3,1229

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2403
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=158	158		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=158	1	158						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=56,248

[RMS 474]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=164,32

[RMS 410]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=64,78

[RMS 411]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=331,8

[RMS 475]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=331,8

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2410
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0102-01	AT-35	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=504	504		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=504	1	504						

[RMS 1]
nz=0,017	0	0,017
np=0
wa=0
wb=0
il=8,568

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 476]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=554,4

[POZYCJA]
id=2414
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-01	AT-35	0103-01	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Dodatek za układanie kabla w korytach - wysokość ponad 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=346	346		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=346	1	346						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0064	0	0,0064
np=0
wa=0
wb=0
il=2,65728

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2417
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-09	AT-35	0103-09		1
mpn=1211
na=Dodatek za przeciąganie kabla przez przepust na wysokości powyżej 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=9	9		1
jm=przepust	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0,0086	0	0,0086
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0774

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2420
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-10	AT-35	0103-10		1
mpn=1211
na=Dodatek za przeciąganie kabla przez przepust - każdy następny kabel w wiązce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=9	9		1
jm=przepust	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0,0012	0	0,0012
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0108

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0,063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=1,512

[POZYCJA]
id=2425
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-01	5	0101-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0,111	0	0,111
np=0
wa=0
wb=0
il=2,664

[RMS 477]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=24,96

[RMS 410]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=9,84

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2430
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0102-03	AT-35	0102-03		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek pionowy, kabel miedziany do 8 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=24	24		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0,0212	0	0,0212
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5088

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 476]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=26,4

[POZYCJA]
id=2434
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0102-05	AT-35	0102-05		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - każdy następny kabel w wiązce - miedziany do 8 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=24	24		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0,0082	0	0,0082
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1968

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 476]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=26,4

[POZYCJA]
id=2438
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-04	AT-35	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=24	24		1
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0,015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=0,36

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2441
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-04	AT-35	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w rurce natynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=158	158		1
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=158	1	158						

[RMS 1]
nz=0,015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=2,37

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2444
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=0,05	0,05		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[RMS 357]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2015

[RMS 414]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00955

[RMS 415]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,055

[RMS 416]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,008

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2450
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 357]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,756

[POZYCJA]
id=2452
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-01	AT-35	0106-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - adapter i moduł RJ45 w adapterze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0,045	0	0,045
np=0
wa=0
wb=0
il=0,405

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 478]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=9

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=9

[POZYCJA]
id=2457
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-02	AT-35	0106-02		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż drugiego modułu RJ45 w adapterze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0,022	0	0,022
np=0
wa=0
wb=0
il=0,176

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=8

[POZYCJA]
id=2461
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-03	AT-35	0106-03		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż ramki 45x45 mm ze zintegrowanym supportem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0,025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=0,225

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=2465
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-04	AT-35	0106-04		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż puszki natynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0,06

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0924

[POZYCJA]
id=2471
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-05	AT-35	0106-05		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż puszki podtynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=2

[POZYCJA]
id=2475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0311-05	5	0311-05		1
mpn=1211
na=Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa montowana w kanale instalacyjnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
nz=0,401	0	0,401
np=0
wa=0
wb=0
il=9,624

[RMS 442]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=24,48

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2479
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-06	AT-35	0106-06		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż gniazda na kanale kablowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=0,15

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2482
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0121-02	AT-35	0121-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel UTP 5e w szafie dystrybucyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=21	21		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0,081	0	0,081
np=0
wa=0
wb=0
il=1,701

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 483]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=2486
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd multimedialnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
nz=0,204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=3,672

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=2490
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0112-05	AT-35	0112-05		1
mpn=1211
na=Dodatek za montaż złącza HDMI
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=6

[POZYCJA]
id=2494
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0112-07	AT-35	0112-07		1
mpn=1211
na=Dodatek za montaż złącza USB
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 486]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=6

[POZYCJA]
id=2498
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0112-06	AT-35	0112-06		1
mpn=1211
na=Dodatek za montaż złącza Cinch
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 487]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=6

[POZYCJA]
id=2502
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewód HDMI układany w kanałach elektroinstalacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,45	0	0,075*6
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9

[RMS 488]
nz=1	0	1,0
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewód USB układany w kanałach elektroinstalacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,45	0	0,075*6
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9

[RMS 489]
nz=1	0	1,0
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2510
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewód AUDIO układany w kanałach elektroinstalacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,45	0	0,075*6
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9

[RMS 490]
nz=1	0	1,0
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewód HDMI układany w kanałach elektroinstalacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,375	0	0,075*5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,375

[RMS 491]
nz=1	0	1,0
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewód USB układany w kanałach elektroinstalacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,375	0	0,075*5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,375

[RMS 492]
nz=1	0	1,0
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewód AUDIO układany w kanałach elektroinstalacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,375	0	0,075*5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,375

[RMS 493]
nz=1	0	1,0
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5544

[POZYCJA]
id=2528
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0106-05	AT-35	0106-05		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd głośnikowych - dodatek za montaż puszki podtynkowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=1,32

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=12

[POZYCJA]
id=2532
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd głośnikowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=2,448

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=2536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=106	106		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	106						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=37,736

[RMS 494]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=110,24

[RMS 495]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=43,46

[RMS 411]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=222,6

[RMS 496]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=222,6

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=106	106		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	106						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=3,7312

[RMS 497]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=110,24

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2547
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9576

[POZYCJA]
id=2549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6552

[RMS 498]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=12,48

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2553
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0120-01	AT-35	0120-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,66	0	0,66
np=0
wa=0
wb=0
il=0,66

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 499]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=0,33

[RMS 500]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=0,33

[POZYCJA]
id=2558
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0120-02	AT-35	0120-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=20	20		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,166	0	0,166
np=0
wa=0
wb=0
il=3,32

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 499]
nz=0,083	0	0,083
np=0
wa=0
wb=0
il=1,66

[RMS 500]
nz=0,083	0	0,083
np=0
wa=0
wb=0
il=1,66

[POZYCJA]
id=2563
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=21	21		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 501]
nz=0,298	0	0,298
np=0
wa=0
wb=0
il=6,258

[RMS 502]
nz=0,596	0	0,596
np=0
wa=0
wb=0
il=12,516

[ELEMENT 2]
na=SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2568
nu=11.2

[POZYCJA]
id=2569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=42	42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=3,3516

[POZYCJA]
id=2571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTDY 6x0.5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=39	39		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=2,1294

[RMS 503]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=40,56

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2575
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1638

[RMS 504]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=3,12

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2579
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=0,055	0,055		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,055	1	0,055						

[RMS 1]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22165

[RMS 414]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,010505

[RMS 415]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0605

[RMS 416]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0088

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2585
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=42	42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=1,323

[POZYCJA]
id=2587
pd=KNR	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YTDY 6x0.5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=218	218		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=218	1	218						

[RMS 417]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=11,9028

[RMS 505]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=226,72

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2591
pd=KNR	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 417]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,819

[RMS 506]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=15,6

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=47	47		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[RMS 1]
nz=0,356	0	0,356
np=0
wa=0
wb=0
il=16,732

[RMS 494]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=48,88

[RMS 495]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=19,27

[RMS 411]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=98,7

[RMS 496]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=98,7

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,176

[RMS 507]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=5,2

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=42	42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=1,4784

[RMS 508]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=43,68

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2610
pd=KNR	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		0
na=Montaż elementów obsługowych - manipulator LCD
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=9,67	0	9,67
np=0
wa=0
wb=0
il=9,67

[RMS 509]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2613
pd=KNR	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		0
na=Montaż obudowy obudowy manipulatora
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=0,616	0	0,616
np=0
wa=0
wb=0
il=0,616

[RMS 510]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2616
pd=KNR	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż czujki ruchu PIR
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 417]
nz=1,87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=22,44

[RMS 511]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=2619
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-02	AL-01	0203-02		1
mpn=1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=1,25	0	1,25
np=0
wa=0
wb=0
il=1,25

[RMS 512]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2622
pd=KNR	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		0
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=61	0	61
np=0
wa=0
wb=0
il=61

[POZYCJA]
id=2624
pd=		  		 		0
na=Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji włamania i napadu
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=211
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA PRZYZYWOWO-ALARMOWA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2625
nu=11.3

[POZYCJA]
id=2626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-03	5	0110-03	 uwaga p.tablicą 	1
mpn=6:0:09101211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0.8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,377	0	0,377
np=0
wa=0
wb=0
il=18,096

[RMS 462]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62,4

[RMS 399]
nz=0,68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=40,8

[RMS 407]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2632
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0102-01	AT-35	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=100	100		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0,017	0	0,017
np=0
wa=0
wb=0
il=1,7

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 513]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=110

[POZYCJA]
id=2636
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0103-03	AT-35	0103-03	 z.sz. 2.3. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Dodatek za układanie kabla w kanałach, listwach, słupkach instalacyjnych - wysokość ponad 2 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=50	50		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0074	0	0,0074
np=0
wa=0
wb=0
il=0,444

[RMS 5]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=215
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0,075	0	0,075
np=0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 514]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=10,4

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2643
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-08	4-03	1001-08		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=216
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 357]
nz=0,063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=1,638

[POZYCJA]
id=2645
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-06	5-08	0109-06		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże inne niż beton)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,0748	0	0,0748
np=0
wa=0
wb=0
il=1,857284

[RMS 515]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=27,04

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2649
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - U/UTP 5e
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 357]
nz=0,0363	0	0,0363
np=0
wa=0
wb=0
il=0,901342

[RMS 516]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=27,04

[RMS 5]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2653
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=0,033	0,033		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,033	1	0,033						

[RMS 357]
nz=4,03	0	4,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,13299

[RMS 414]
nz=0,191	0	0,191
np=1
wa=0
wb=0
il=0,006303

[RMS 415]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0363

[RMS 416]
nz=0,16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00528

[RMS 5]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 357]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,819

[POZYCJA]
id=2661
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0,0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4158

[POZYCJA]
id=2663
pd=KNR	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm do systemu przyzywowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 417]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0,756

[RMS 517]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2667
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1576

[RMS 518]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2671
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1576

[RMS 519]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2675
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1576

[RMS 520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2679
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-07	AL-01	0108-07		1
mpn=1211
na=Montaż optycznego wskaźnika alarmu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=0,6	0	0,6
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6

[RMS 521]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[POZYCJA]
id=2682
pd=KNR	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż transformatora w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 417]
nz=0,1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1576

[RMS 522]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 88]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2686
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-03	AL-01	0101-03		1
mpn=1211
na=Montaż Centralki systemu przyzywowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=21,95	0	21,95
np=0
wa=0
wb=0
il=21,95

[RMS 523]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2689
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-05	AL-01	0112-05		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/60 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=4,71	0	4,71
np=0
wa=0
wb=0
il=4,71

[RMS 524]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2692
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=5	5		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 357]
nz=0,63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=3,15

[POZYCJA]
id=2694
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu przyzywowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=5,75	0	5,75
np=0
wa=0
wb=0
il=5,75

[POZYCJA]
id=2696
pd=		  		 		0
na=Szkolenie z obsługi systemu
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 357]
nz=8	0	8
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[SUMA KONTROLNA]
F26839E45DC64992BA44F81DFF0153E2
