[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.401.1
nan=KOSZTORYS – ARCHITEKTURA I KONSTURKCJA – CZĘŚĆ EDUKACYJNA
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS – ARCHITEKTURA I KONSTURKCJA – CZĘŚĆ EDUKACYJNA	PRZEDMIAR
nfn=Kosztorysy 24 
afn=BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO
nb=BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM, SALAMI LEKCYJNYMI, ŁĄCZNIKIEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ab=dz. ewid. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 1310m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie
ni=Gmina Lipno
ai=ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno1310
nk=Łukasz Zieliński	
dt=08.02.2024	1
pcn=IV Kwartał 2023
kln=Kalkulację wykonano na podstawie:13101. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu1310inwestorskiego z dnia 29 grudnia 2021 Poz. 245413102. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia dnia 29 grudnia 2021. w sprawie określania metod1310i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztów prac1310projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie1310funkcjonalno-użytkowym13103. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego1310zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót1310budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i13102269).13101310Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią: 1310· katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje1310wymienione w "opisie podstawy wyceny"1310· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych1310· przedmiar robót1310· założenia do kosztorysowania1310· zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa INTERCENBUB na kwartał sporządzania1310kosztorysu,uzupełnione o wartości z rynku lokalnego1310· planowany zakres prac

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2023 r.	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=29,4	1696111200	1	icbOnLine
cw=29,4	PLN	29,4
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[ELEMENT 1]
na=Część " B" 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze /roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=4015
nu=1.1

[POZYCJA]
id=4016
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-01	2-01	0121-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0,037	0,037		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,037	1	0,0374						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4021
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=374	374		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=374	1	374						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4024
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02	2-01	0218-02		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=190,4	190,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=190,4	1	190,4						

[POZYCJA]
id=4027
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-05	2-01	0201-05		1
mpn=1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=4541,741	4541,741		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4541,741	1	4541,74142						

[POZYCJA]
id=4031
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=1211
na=Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami1310istniej cych fundamentów o g boko ci do 1.5 m w gruncie1310kat. III - roboty prowadzone przy cianie s siedniego1310budynku - robocizna zwi kszona o 20%
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=11,3	11,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,3	1	11,3						

[POZYCJA]
id=4033
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=144,042	144,042		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=144,042	1	144,042						

[POZYCJA]
id=4035
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=316,008	316,008		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=316,008	1	316,0076						

[POZYCJA]
id=4038
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=316,008	316,008		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=316,008	1	316,008						

[ELEMENT 2]
na=Roboty fundamentowe/ ściany fundamentowe / fundamenty 
wa=0
kn=0	0	0
id=4040
nu=1.2

[POZYCJA]
id=4041
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0913-07	19-01	0913-07		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=20,165	20,165		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,165	1	20,1654						

[POZYCJA]
id=4045
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III1310zagęszczarkami LF- ŁAWA FUNDAMENTOWA SFSTOPA1310FUNDAMENTOWA POD ELEMENTY1310FUNDAMENTOWE
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=20,166	20,166		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,166	1	20,1656						

[POZYCJA]
id=4048
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=24,583	24,583		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24,583	1	24,5828						

[POZYCJA]
id=4053
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-03	2-02	0204-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=12,352	12,352		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,352	1	12,352						

[POZYCJA]
id=4063
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-20 0265-01	0-20	0265-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.61310m w deskowaniu SYSTEMOWYM -transport betonu1310pompą MATERIAŁ: Beton C25/30 wariant II (transport betonu pompą)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=1,076	1,076		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,076	1	1,0764						

[POZYCJA]
id=4075
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=8,961	8,961		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,961	1	8,9612						

[ELEMENT 2]
na=Słupy żelbetowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=4081
nu=1.3

[POZYCJA]
id=4082
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-08	2-02	0208-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=8,39	8,39		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,39	1	8,3904						

[POZYCJA]
id=4092
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=1,87	1,87		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,87	1	1,87						

[ELEMENT 2]
na=Belki żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4102
nu=1.4

[POZYCJA]
id=4103
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-05	2-02	0249-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=1,026	1,026		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,026	1	1,026						

[POZYCJA]
id=4114
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-01	2-02	0249-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=6,578	6,578		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,578	1	6,578						

[POZYCJA]
id=4125
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-03	2-02	0249-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Belki i podciągi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=1,746	1,746		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,746	1	1,7456						

[ELEMENT 2]
na=Stropy żelbetowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=4136
nu=1.5

[POZYCJA]
id=4137
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0202-03	AT-44	0202-03		1
mpn=1211
na=Stropy z płyt strunobetonowych KONBET SPK gr 20cm o powierzchni ponad 9,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=374,22	374,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=374,22	1	374,22						

[ELEMENT 2]
na=Zbrojenie 
wa=0
kn=0	0	0
id=4144
nu=1.6

[POZYCJA]
id=4145
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=739,386	739,386		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=739,386	1	739,386						

[POZYCJA]
id=4154
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=389,4	389,4		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=389,4	1	389,4						

[POZYCJA]
id=4163
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=245,14	245,14		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=245,14	1	245,14						

[POZYCJA]
id=4172
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=1287,084	1287,084		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1287,084	1	1287,084						

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe/wyburzeniowe oraz odtworzeniowe w piwnicy 
wa=0
kn=0	0	0
id=4181
nu=1.7

[POZYCJA]
id=4182
pd=		 				0
na=Wyburzenie ściany na potrzeby montażu pieca w kotłowni wraz z odtworzeniem warstw zgodnie z PW
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Izolacja Fundamentów 
wa=0
kn=0	0	0
id=4183
nu=1.8

[ELEMENT 3]
na=Stopy / ławy 
wa=0
kn=0	0	0
id=4184
nu=1.8.1

[POZYCJA]
id=4185
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0101-01	9-15	0101-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=26
ob=101,177	101,177		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=101,177	1	101,177						

[POZYCJA]
id=4190
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-01	9-15	0301-01		1
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - ławy i ściany fundamentowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=27
ob=101,177	101,177		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=101,177	1	101,177						

[POZYCJA]
id=4196
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0102-02	9-15	0102-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=28
ob=101,177	101,177		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=101,177	1	101,177						

[POZYCJA]
id=4201
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0201-03	9-15	0201-03		1
mpn=1211
na=Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=29
ob=101,177	101,177		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=101,177	1	101,177						

[POZYCJA]
id=4206
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0201-04	9-15	0201-04		1
mpn=1211
na=Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS - powierzchnie murowane - druga warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=30
ob=101,177	101,177		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=101,177	1	101,177						

[ELEMENT 3]
na=Ściany fundamentowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=4211
nu=1.8.2

[POZYCJA]
id=4212
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0102-02	9-15	0102-02		1
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych1310betonowych Siplast Primer Szybki Grunt SBS - lub1310równoważny - OBUSTRONNIE
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=31
ob=129,704	129,704		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=129,704	1	129,704						

[POZYCJA]
id=4217
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-04	9-15	0301-04		1
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - druga warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=32
ob=129,704	129,704		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=129,704	1	129,704						

[POZYCJA]
id=4223
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=33
ob=15,288	15,288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,288	1	15,288						

[POZYCJA]
id=4231
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-01	9-15	0301-01		1
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - ławy i ściany fundamentowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=34
ob=129,704	129,704		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=129,704	1	129,704						

[POZYCJA]
id=4237
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0101-02	9-12	0101-02		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne , ściana fundamentowa styropian1310ekstrudowany gr. 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=35
ob=129,704	129,704		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=129,704	1	129,704						

[POZYCJA]
id=4241
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0701-06	13-12	0701-06		1
mpn=1211
na=Izolacja z folii kubełkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=36
ob=129,704	129,704		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=129,704	1	129,704						

[ELEMENT 2]
na=Roboty murowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=4248
nu=1.9

[POZYCJA]
id=4249
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2009	KNR	9-10 0153-04	9-10	0153-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=37
ob=432,39	432,39		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=432,39	1	432,39						

[POZYCJA]
id=4255
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-06	K-02	0105-06		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=38
ob=140,657	140,657		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=140,657	1	140,657065						

[POZYCJA]
id=4261
pd=KOPRIN wyd.I 2006	KNR	K-28 0302-01	K-28	0302-01		1
mpn=1211
na=Impregnacja ścian wykonanych w technologii SILKA z bloków SILKA E oraz P techniką malarską
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=39
ob=1146,094	1146,094		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1146,094	1	1146,094						

[POZYCJA]
id=4265
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-03	AT-44	0301-03		1
mpn=1211
na=Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=40
ob=43,5	43,5		1
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=43,5	1	12,1+6+3,6+12+4,3+2+1+2,5						

[ELEMENT 2]
na=Warstwy Posadzkowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=4270
nu=1.10

[POZYCJA]
id=4271
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1101-03	2	1101-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady na podłożu z ubitych materiałów sypkich
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=41
ob=73,56	73,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=73,56	1	73,560						

[POZYCJA]
id=4275
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=42
ob=73,56	73,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=73,56	1	73,56						

[POZYCJA]
id=4278
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0913-01	19-01	0913-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=43
ob=44,56	44,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=44,56	1	44,56						

[POZYCJA]
id=4282
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=44
ob=323,82	323,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=323,82	1	323,820						

[POZYCJA]
id=4288
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=45
ob=323,82	323,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=323,82	1	323,820						

[POZYCJA]
id=4295
pd=MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1003-02	2-22	1003-02		1
mpn=1211
na=Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=46
ob=323,82	323,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=1,3	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=323,82	1	323,82						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Dachy 
wa=0
kn=0	0	0
id=4305
nu=1.11

[ELEMENT 3]
na=Stropodach 
wa=0
kn=0	0	0
id=4306
nu=1.11.1

[POZYCJA]
id=4307
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0302-01	9-12	0302-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym  na dachu monolitycznym wykonywane płytami z styropianu EPS 100 0,040 20cm , styropian spadkowy 7 cm , paroizolacja
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=47
ob=374,22	374,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=374,22	1	374,220						

[POZYCJA]
id=4314
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2009	KNR	9-14 0202-03	9-14	0202-03		1
mpn=1211
na=Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy podkładowej Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość 8,6 mm (gwarancja 30 lat)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=48
ob=374,22	374,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=374,22	1	374,22						

[POZYCJA]
id=4323
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0504-02	2	0504-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=49
ob=68,304	68,304		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68,304	1	68,304						

[POZYCJA]
id=4328
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=50
ob=26,6	26,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,6	1	26,6						

[POZYCJA]
id=4335
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-04	2-02	0509-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=51
ob=32,4	32,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,4	1	16,2+16,2						

[POZYCJA]
id=4343
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0504-05	2	0504-05		1
mpn=121,0:,0911
na=Obróbki blacharskie włazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=52
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=4347
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0504-02	2	0504-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad131025 cm ( okapy + szczyty)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=53
ob=68,957	68,957		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68,957	1	68,95722						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=4352
nu=1.12

[POZYCJA]
id=4353
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-08	0-19	1023-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=54
ob=42	42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	36+3,2+0,8+2						

[POZYCJA]
id=4364
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 1002-01	2	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych ( drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi ) okładzina CPL
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=55
ob=10,608	10,608		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,608	1	10,608						

[POZYCJA]
id=4370
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 1002-02	2	1002-02		1
mpn=1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończonych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=56
ob=6,365	6,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,365	1	6,3648						

[POZYCJA]
id=4376
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-04	2-02	1040-04		1
mpn=1211
na=DRZWI W FASADZIE DWUSKRZYDŁOWE - ŚWIATŁO PRZEJŚCIA ZGODNIE Z PROJEKTEM . Profile aluminiowe,pakiet trzyszybowy dwukomorowy, szklenie potrójne,szkło hartowane bezpieczne
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=57
ob=19,08	19,08		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19,08	1	13,08+6						

[POZYCJA]
id=4386
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08	0-19	1024-08		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE, SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA GŁÓWNEGO SKRZYDŁA MIN 90CM
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=58
ob=9	9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=4396
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1220-03	2-02	1220-03		1
mpn=1211
na=Świetliki dachowe -zgodnie z projektem PROFIL PVC, KOPUŁA AKRYLOWA PRZEŹROCZYSTA, ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET 2 -SZYBOWY
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=59
ob=16,5	16,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,5	1	16,5						

[POZYCJA]
id=4404
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0135-01	2-02	0135-01		1
mpn=1211
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=60
ob=25,1	25,1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,1	1	25,1						

[POZYCJA]
id=4410
pd=KOPRINET wyd.III 2016	KNR	K-06 0403-01	K-06	0403-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyposażenie dodatkowe do okien dachowych - rolety wewnętrzne
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=61
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=4414
pd=KOPRINET wyd.III 2016	KNR	K-06 0403-03	K-06	0403-03		1
mpn=1211
na=Wyposażenie dodatkowe do okien dachowych - rolety automatyczne do świetlików zgodnie z Pw
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=62
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[ELEMENT 2]
na=Elewacje 
wa=0
kn=0	0	0
id=4418
nu=1.13

[POZYCJA]
id=4419
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0608-01	BC-02	0608-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=63
ob=42,028	42,028		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42,028	1	11,02+31,008						

[POZYCJA]
id=4426
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=64
ob=342,68	342,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=342,68	1	342,68						

[POZYCJA]
id=4433
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-09	0-23	2612-09		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=65
ob=62,4	62,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62,4	1	23,1+23,1+16,20						

[POZYCJA]
id=4439
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0607-02	BC-02	0607-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - powierzchnie ościeży
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=66
ob=21,904	21,904		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21,904	1	21,904						

[POZYCJA]
id=4446
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0607-06	BC-02	0607-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=67
ob=21,904	21,904		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21,904	1	21,904						

[POZYCJA]
id=4453
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2014	KNR	9-28 0107-01	9-28	0107-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt z wełny skalnej mocowanej na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=68
ob=42,08	42,08		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42,08	1	42,08						

[POZYCJA]
id=4458
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2012	KNR	9-24 0210-01	9-24	0210-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=69
ob=342,68	342,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=342,68	1	342,68						

[POZYCJA]
id=4463
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0125-02	0-33	0125-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=70
ob=384,76	384,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=384,76	1	342,680+42,080						

[POZYCJA]
id=4469
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2012	KNR	9-24 0210-01	9-24	0210-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach/ cokół
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=71
ob=48,6	48,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=48,6	1	48,6						

[POZYCJA]
id=4474
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0109-01	K-04	0109-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=72
ob=48,6	48,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=48,6	1	48,60						

[POZYCJA]
id=4481
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-02	AT-31	0704-02		1
mpn=1211
na=Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=73
ob=384,76	384,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=384,76	1	342,680+42,080						

[ELEMENT 2]
na=Roboty wykończeniowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=4487
nu=1.14

[POZYCJA]
id=4488
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0502-01	AT-40	0502-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoża ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=74
ob=521,69	521,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=521,69	1	521,69						

[POZYCJA]
id=4492
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0801-02	13-12	0801-02		1
mpn=1211
na=Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=75
ob=521,69	521,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=521,69	1	521,690						

[POZYCJA]
id=4500
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-04	K-04	0305-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=76
ob=521,69	521,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=521,69	1	521,690						

[POZYCJA]
id=4508
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=11:0:0910121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=77
ob=521,69	521,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=521,69	1	521,690						

[POZYCJA]
id=4513
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2807-05	202	2807-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=78
ob=32,92	32,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,92	1	5,02+4,63+5,02+8,72+9,53						

[POZYCJA]
id=4521
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=79
ob=290,9	290,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=290,9	1	85,15+60,63+61,06+61,70+11,18+11,18						

[POZYCJA]
id=4525
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=121,0:,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=80
ob=290,9	290,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=290,9	1	290,9						

[POZYCJA]
id=4533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02		1
mpn=1211
na=Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=81
ob=323,8	323,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=323,8	1	290,900+32,90						

[ELEMENT 2]
na=Roboty zewnętrzne 
wa=0
kn=0	0	0
id=4543
nu=1.15

[ELEMENT 3]
na=Drogi zewnętrzne 
wa=0
kn=0	0	0
id=4544
nu=1.15.1

[POZYCJA]
id=4545
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-05	2-31	0401-05		1
mpn=1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=82
ob=151,1	151,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=151,1	1	151,100						

[POZYCJA]
id=4547
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=83
ob=17,074	17,074		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,074	1	17,074						

[POZYCJA]
id=4554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-03	6	0404-03		1
mpn=1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=84
ob=151,1	151,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=151,1	1	151,100						

[POZYCJA]
id=4559
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=85
ob=220,02	220,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=220,02	1	220,020						

[POZYCJA]
id=4563
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		1
mpn=1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=86
ob=220,02	220,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=220,02	1	220,020						

[POZYCJA]
id=4568
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=87
ob=220,02	220,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=220,02	1	220,020						

[POZYCJA]
id=4575
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
mpn=1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=88
ob=220,02	220,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=220,02	1	220,020						

[POZYCJA]
id=4582
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0320-01	0-11	0320-01	 z.sz. 5.3 z.sz. 5.4	1
mpn=3:0:09104:0:09101211
na=Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kilka spadków - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=89
ob=220,02	220,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=220,02	1	220,020						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,08		1,2*0,9
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4589
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1209-02.01	01	1209-02.01		1
mpn=1211
na=Modelowanie skarp. Grunt kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=90
ob=165,32	165,32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,32	1	165,320						

[POZYCJA]
id=4591
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1239-02.01	01	1239-02.01		1
mpn=1211
na=Ręczny siew trawy na skarpach o nachyleniu do 1:2 na powierzchni do 250 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=91
ob=165,32	165,32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,32	1	165,320						

[POZYCJA]
id=4593
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=92
ob=165,32	165,32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165,32	1	165,320						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Budowa boiska do piłki siatkowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=4597
nu=1.15.2

[POZYCJA]
id=4598
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0112-01	1	0112-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod1310obiekty infrastruktury sportowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=93
ob=0,023	0,023		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,023	1	0,0234						

[POZYCJA]
id=4602
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0119-01	2-01	0119-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=94
ob=775	775		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=775	1	775						

[POZYCJA]
id=4605
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0101-02	6	0101-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=95
ob=288	288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=4609
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0101-02	6	0101-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii1310I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości- krotność 4, do 20 cm1310Krotność=4
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=96
ob=288	288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=4613
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-03	2-01	0201-03		1
mpn=1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=97
ob=76,4	76,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76,4	1	76,4						

[POZYCJA]
id=4617
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0103-02	6	0103-02		1
mpn=1211
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=98
ob=288	288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=4621
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-02	9-11	0101-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=99
ob=288	288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=4628
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-01	6	0403-01		1
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=100
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=4636
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0113-06	6	0113-06		1
mpn=1211
na=Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=101
ob=288	288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=4644
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=102
ob=288	288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=4651
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0113-04	6	0113-04		1
mpn=1211
na=Podbudowy z kruszyw, piasek płukany drobnoziarnisty 1-3mm, warstwa górna, grubość1310warstwy po zagęszczeniu 8·cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=103
ob=288	288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[POZYCJA]
id=4659
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-04	2-23	0104-04		1
mpn=1211
na=Podbudowy z kruszyw, piasek płukany drobnoziarnisty 1-3mm, warstwa górna, dodatek1310za każdy dalszy 1·cm grubości - krotność 121310Krotność=12
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=104
ob=288	288		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=12	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4666
pd=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	IV -457	IV	-457		1
mpn=1211
na=Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków do piłki plażowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=105
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=4675
pd=		 				0
na=Dostawa i montaż - komplet do siatkówki plażowej (tuleje mocujące+dekle maskujące,1310słupki aluminiowe, osłony zabezpieczające, siatka, antenki, taśma wyznaczająca boisko o1310dużej trwałości wraz z systemem mocującym) piłkochwyt zgodnie z PW
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=106
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=4676
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1314-01.02	01	1314-01.02		1
mpn=1211
na=Modelowanie terenu skarp pod siew trawy. Grunt kat.II.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=107
ob=487	487		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=487	1	487						

[POZYCJA]
id=4678
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1239-02.02	01	1239-02.02		1
mpn=1211
na=Ręczny siew trawy na skarpach o nachyleniu do 1:2 na powierzchni ponad 250 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=108
ob=487	487		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=487	1	487						

[POZYCJA]
id=4680
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=109
ob=487	487		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=487	1	487						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
C8604E4B809B4ADE74F03C725DA4E8F4
