[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.48
nan=Kosztorys branży sanitarnej
pe=3
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	17	8	0	4	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nb=Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej
ab=GONIEMBICE; GM. LIPNO;Dz. ewid. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2 
ni=GMINA LIPNO
ai=UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9; 64-111 LIPNO
nk=Piotr Krawczyk	sanitarna
dt=25.01.2024	0
kln=Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, można zastosować materiały o równoważnych lub nie gorszych właściwościach i zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentację projektową tj. opis, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branżowe należy rozpatrywać jako całość dokumentacji projektowej.
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
pcn=IV kwartał 2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=69	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1429]
ty=M
na=Acetylen rozpuszczony techniczny	0
id=1540001	2
jm=kg	033
ce=0	1706338674
cw=0	PLN	62.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0372
wcn=0	0

[RMS ZEST 1405]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	25.51
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.726
wcn=0	0

[RMS ZEST 1799]
ty=M
na=Badanie laboratoryjne wody	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1667988762
cw=0	PLN	1000
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1791]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	895.8
kz=4	-1		1	
il=0.015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640020
wcn=0	0

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5714400	1
jm=szt.	020
ce=0	1705186337
cw=0	PLN	432
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5714400	1
jm=szt.	020
ce=0	1706370714
cw=0	PLN	487
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1433]
ty=M
na=Benzyny do ekstrakcji	0
id=1050099	2
jm=dm3	066
ce=0	1706339020
cw=0	PLN	12.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.856
wcn=0	0

[RMS ZEST 1436]
ty=M
na=Benzyny do lakierow	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1706339030
cw=0	PLN	12.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1476
wcn=0	0

[RMS ZEST 1530]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.75 mm	0
id=1120302	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	35
kz=4	-1	PLN	1	
il=243.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120414
wcn=0	0

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=cement murarski '15'	0
id=1700200	1
jm=t	034
ce=0	1475349187
cw=0	PLN	428.56
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0004
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1623]
ty=M
na=cement murarski '15'	0
id=1700200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	15
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.13
pr=	0	0	0	1700199;1700399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1754]
ty=M
na=Centrala linii LNW3 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1706381248
cw=0	PLN	17000
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1755]
ty=M
na=Centrala linii LNW4 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1706381248
cw=0	PLN	17000
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1756]
ty=M
na=Centrala linii LNW5 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1706381248
cw=0	PLN	17000
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1438]
ty=S
na=Ciagnik kolowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1706339045
cw=0	PLN	63.51
il=0.0288
wcn=0	0

[RMS ZEST 1532]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [40-50 KM] (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1477425257
cw=0	PLN	49.39
il=1.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116
wcn=0	0

[RMS ZEST 1392]
ty=M
na=Cokół dachowy o wymiarach 400x400mm - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6522699	1
jm=szt.	020
ce=0	1706319783
cw=0	PLN	430
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1388]
ty=M
na=Cokół dachowy o wymiarach 660x660mm - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6522699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	830.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1380]
ty=M
na=czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm	0
id=6520799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	535.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm	0
id=5650001	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	21.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=	0	0	0	5613602
wcn=0	0

[RMS ZEST 1418]
ty=M
na=dennice	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706338552
cw=0	PLN	54
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kl.III	0
id=2640622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	900.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.009
wcn=0	0

[RMS ZEST 1687]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	764.97
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06
pr=	0	0	0	2600622
wcn=0	0

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=dowóz piasku	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1646030492
cw=0	PLN	38
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	907.79
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.192
wcn=0	0

[RMS ZEST 1424]
ty=M
na=drewno na podkłady	0
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	650
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0022
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2641880
wcn=0	0

[RMS ZEST 1688]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	499.86
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12
pr=	0	0	0	3950010
wcn=0	0

[RMS ZEST 1422]
ty=M
na=drut stalowy nie pokryty do spawania	0
id=1120599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	11
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0372
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1480]
ty=M
na=elektrody stalowe	0
id=1330199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	28.76
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1330199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1440]
ty=M
na=Emalia ftal.modyfik.ogoln.stos.-biala	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1706339063
cw=0	PLN	27.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.952
wcn=0	0

[RMS ZEST 1437]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60%	0
id=1511100	1
jm=dm3	066
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	27.16
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.952
wcn=0	0

[RMS ZEST 1482]
ty=M
na=Filtr siatkowy kołnierzowy o śr. nom. 65 mm	0
id=5826537	1
jm=szt.	020
ce=0	1472337433
cw=0	PLN	163.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5820299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1523]
ty=M
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1472336906
cw=0	PLN	27.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1508]
ty=M
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 25 mm	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0	1472336937
cw=0	PLN	50.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701023
wcn=0	0

[RMS ZEST 1514]
ty=M
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 32 mm	0
id=5700503	1
jm=szt.	020
ce=0	1472336953
cw=0	PLN	114.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1788]
ty=M
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 80 mm	0
id=5700507	1
jm=szt.	020
ce=0	1472337078
cw=0	PLN	574.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701028
wcn=0	0

[RMS ZEST 1599]
ty=M
na=Geberit Kombifix - element montażowy do pisuaru	0
id=6323030	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	870
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	6323030
wcn=0	0

[RMS ZEST 482]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1251]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 443]
ty=R
na=Izolarze grupa II	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1614463004
cw=0	PLN	21
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 447]
ty=R
na=Izolarze grupa II''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1614463004
cw=0	PLN	21
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1092]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane	0
id=7830199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7830199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1792]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	7.63
kz=4	-1		1	
il=6.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1544]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1389949005
cw=0	PLN	55.06
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9617
wcn=0	0

[RMS ZEST 1153]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1652441570
cw=0	PLN	45
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.692
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599
wcn=0	0

[RMS ZEST 1463]
ty=M
na=klej Thermaflex 474'	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1512968198
cw=0	PLN	11.36
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0375
wcn=0	0

[RMS ZEST 1455]
ty=M
na=klej Thermaflex 474'''	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1652441570
cw=0	PLN	45
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5616
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599
wcn=0	0

[RMS ZEST 1545]
ty=M
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1366649696
cw=0	PLN	0.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=978
wcn=0	0

[RMS ZEST 1155]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1652441566
cw=0	PLN	2
kz=4	-1	PLN	1	
il=370
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1456]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips'''	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1652441566
cw=0	PLN	2
kz=4	-1	PLN	1	
il=1344
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1535]
ty=M
na=Kocioł grzewczy na paliwo stałe o mocy 200 kW z podajnikiem oraz systemem automatyki i systemem spalinowym - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706369762
cw=0	PLN	115043
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1410]
ty=M
na=kolano stalowe gładkie o śr. nom. 40-50 mm	0
id=5115799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	16.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1802]
ty=M
na=kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej o śr. nom. 40-50 mm	0
id=5120899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	28.11
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1475]
ty=M
na=kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej o śr. nom. 65-80 mm	0
id=5120899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	32.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1795]
ty=M
na=kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm	0
id=5148999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	39.46
kz=4	-1		1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5242899
wcn=0	0

[RMS ZEST 1598]
ty=M
na=Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1705247726
cw=0	PLN	400
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1660]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)	0
id=  11162	2
jm=m-g	148
ce=0	1697148642
cw=0	PLN	120
il=16.6292
wcn=0	0

[RMS ZEST 1243]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej	0
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0	1702482405
cw=0	PLN	4.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1790]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	904.33
kz=4	-1		1	
il=0.025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2641810
wcn=0	0

[RMS ZEST 1730]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	151.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=52
pr=	0	0	0	5420003
wcn=0	0

[RMS ZEST 1771]
ty=M
na=króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe	0
id=5681299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	115.2
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5681299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1793]
ty=M
na=króćce żeliwne jednokołnierzowe o śr. do 110 mm	0
id=5240999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	110.55
kz=4	-1		1	
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5240099
wcn=0	0

[RMS ZEST 940]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt	020
ce=0	1697146970
cw=0	PLN	15.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=14
wcn=0	0

[RMS ZEST 916]
ty=M
na=Ksztaltki went.kol.oc.B I o sr.100- 200 mm	0
id=6506801	1
jm=m2	050
ce=0	1697143457
cw=0	PLN	380.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.94
wcn=0	0

[RMS ZEST 1332]
ty=M
na=Ksztaltki went.kol.oc.B/I o sr.do 100 mm	0
id=6502591	2
jm=m2	050
ce=0	1706309147
cw=0	PLN	619.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.82
wcn=0	0

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A I,obw.1000-1400	0
id=6505803	1
jm=m2	050
ce=0	1706308698
cw=0	PLN	185.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A I,obw.1800-4400	0
id=6502196	2
jm=m2	050
ce=0	1706308814
cw=0	PLN	256.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.87
wcn=0	0

[RMS ZEST 1335]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A I,obw.do 400 mm	0
id=6505800	1
jm=m2	050
ce=0	1706309259
cw=0	PLN	325.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.38
wcn=0	0

[RMS ZEST 1324]
ty=M
na=Ksztaltki went.prost.oc.A/I,obw.1400-1800	0
id=6502195	2
jm=m2	050
ce=0	1706308775
cw=0	PLN	210.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.29
wcn=0	0

[RMS ZEST 1537]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 16 mm'	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498160
cw=0	PLN	14.31
kz=4	-1	PLN	1	
il=1492.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1472498421
cw=0	PLN	18.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1539]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 20 mm'	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1472498421
cw=0	PLN	16.82
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.64
wcn=0	0

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	26.84
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 32 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498465
cw=0	PLN	28.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.25
wcn=0	0

[RMS ZEST 1541]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 40 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498481
cw=0	PLN	67.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1443]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 50 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498497
cw=0	PLN	99.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1446]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 63 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	168
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1449]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 75 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	191
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.25
wcn=0	0

[RMS ZEST 1452]
ty=M
na=kształtki do rur PE-X 90 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	245.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.57
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 160 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0	1700354449
cw=0	PLN	15
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 1666]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 225 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	49
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.16
wcn=0	0

[RMS ZEST 1486]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 28 mm	0
id=6401203	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	54
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1487]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 28x1"	0
id=6460705	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1491]
ty=M
na=Kurki manometrowe gwintowane	0
id=5856999	1
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	26.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=34
wcn=0	0

[RMS ZEST 1512]
ty=M
na=Licznik ciepła o przepływie nominalnym 1,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706366730
cw=0	PLN	1098
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1518]
ty=M
na=Licznik ciepła o przepływie nominalnym 2,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706366730
cw=0	PLN	1098
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1507]
ty=M
na=Licznik ciepła o przepływie nominalnym 3,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706366530
cw=0	PLN	1243
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1095]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	0
id=1331200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	5.27
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1331209
wcn=0	0

[RMS ZEST 1807]
ty=M
na=Łańcuch uszczelniający dla rury fi50 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1706742603
cw=0	PLN	200
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1806]
ty=M
na=Łańcuch uszczelniający dla rury fi90 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1706742593
cw=0	PLN	250
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333026
cw=0	PLN	5.53
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.46
pr=	0	0	0	5122399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1164]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm	0
id=5101202	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333029
cw=0	PLN	6.41
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1495]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm	0
id=5101203	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333031
cw=0	PLN	7.22
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1500]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm	0
id=5101204	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333035
cw=0	PLN	12.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1506]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 40 mm	0
id=5101205	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333039
cw=0	PLN	16.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1473]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 50 mm	0
id=5101206	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333046
cw=0	PLN	26.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1522]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 65 mm	0
id=5101207	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333052
cw=0	PLN	66.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1789]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 80 mm	0
id=5101208	1
jm=szt.	020
ce=0	1472333062
cw=0	PLN	116.66
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.02
wcn=0	0

[RMS ZEST 1784]
ty=M
na=łączniki standardowe mosiężne 20 mm	0
id=6302204	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	21
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1781]
ty=M
na=łączniki standardowe mosiężne 40 mm	0
id=6302207	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	21
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1413]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie o śr. nom. 65 mm	0
id=5115799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	32.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.064
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1416]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie o śr. nom. 80 mm	0
id=5115799	1
jm=szt.	020
ce=0	1472418047
cw=0	PLN	35.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.564
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 877]
ty=R
na=Malarz grupa II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0	1662703379
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1435]
ty=R
na=Malarz grupa II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0	1706382804
cw=0	PLN	30
il=12.684
wcn=0	0

[RMS ZEST 1490]
ty=M
na=Manometr tarczowy  0-0.4  MPa  fi.100	0
id=614040a	1
jm=szt	020
ce=0	1389949005
cw=0	PLN	46.61
kz=4	-1	PLN	1	
il=34
wcn=0	0

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=Maty ROCKWOOL LAMELLA MAT  50 mm	0
id=6701504	2
jm=m2	050
ce=0	1706308995
cw=0	PLN	29.35
kz=4	-1	PLN	1	
il=149.49
wcn=0	0

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=Maty ROCKWOOL LAMELLA MAT 100 mm	0
id=6701507	2
jm=m2	050
ce=0	1706308925
cw=0	PLN	55.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1731]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	226.11
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.17
pr=	0	0	0	2370699
wcn=0	0

[RMS ZEST 1267]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca wraz z deską sedesową i przyciskiem spłukującym - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6354999	1
jm=szt.	020
ce=0	1702486152
cw=0	PLN	876
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 467]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1664409182
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 468]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I	0
id=222	3
jm=r-g	149
ce=0	1664409182
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 466]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1664409183
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 371]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 945]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1222]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1287]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1578]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 265]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1175]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1288]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1757]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 520]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 519]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1105]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1237]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1394]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1420]
ty=M
na=mufa	0
id=6210099	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	69
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9216
wcn=0	0

[RMS ZEST 1478]
ty=M
na=nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne	0
id=6800299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	9.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.43
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6800299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1772]
ty=M
na=nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. do 100 mm	0
id=5610599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	52.04
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1361]
ty=M
na=Nawiewnik ze skrzynką rozprężną, zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0	1512770186
cw=0	PLN	467
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1366]
ty=M
na=Nawiewnik ze skrzynką rozprężną, zgodnie z dokumentacją projektową''	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0	1706311965
cw=0	PLN	411
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1367]
ty=M
na=Nawiewnik ze skrzynką rozprężną, zgodnie z dokumentacją projektową'''	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0	1706311988
cw=0	PLN	398
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1534]
ty=S
na=Nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne do 13 mm	0
id=71332	1
jm=m-g	148
ce=0	1477425272
cw=0	PLN	3.3
il=0.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71332
wcn=0	0

[RMS ZEST 1776]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. do 100 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	65
kz=4	-1		1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1471]
ty=M
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=614399f	1
jm=szt	020
ce=0	1706342078
cw=0	PLN	89
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 871]
ty=M
na=Opłata za składowisko	0
id=1690000	2
jm=m3	060
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.21
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 1468]
ty=M
na=Otuliny polietyl.	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1706340634
cw=0	PLN	58
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1469]
ty=M
na=Otuliny polietyl.	0
id=6753316	2
jm=m	040
ce=0	1706340668
cw=0	PLN	81
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1462]
ty=M
na=Otuliny polietyl.13 mm bez oslony  60 mm	0
id=6753312	2
jm=m	040
ce=0	1705185650
cw=0	PLN	11.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1465]
ty=M
na=Otuliny polietyl.13 mm bez oslony  76 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	14.55
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1466]
ty=M
na=Otuliny polietyl.13 mm bez oslony  89 mm	0
id=6753316	2
jm=m	040
ce=0	1706340286
cw=0	PLN	19.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1467]
ty=M
na=Otuliny polietyl.20 mm bez oslony  28 mm	0
id=6753506	2
jm=m	040
ce=0	1705185439
cw=0	PLN	9.71
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
wcn=0	0

[RMS ZEST 1547]
ty=M
na=otuliny PU 18/25mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390720
cw=0	PLN	13.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1543]
ty=M
na=otuliny PU 18/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390646
cw=0	PLN	8.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1549]
ty=M
na=otuliny PU 22/25mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390858
cw=0	PLN	15.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1548]
ty=M
na=otuliny PU 22/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390757
cw=0	PLN	9.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1551]
ty=M
na=otuliny PU 25/25mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390927
cw=0	PLN	16.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1550]
ty=M
na=otuliny PU 25/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390897
cw=0	PLN	10.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1554]
ty=M
na=otuliny PU 35/40mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475391014
cw=0	PLN	23.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1552]
ty=M
na=otuliny PU 35/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475390993
cw=0	PLN	11.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1555]
ty=M
na=otuliny PU 42/6mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1475391014
cw=0	PLN	13.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1454]
ty=M
na=Otuliny z wel.min.z osl.z fol.Al  30/35 mm	0
id=6702025	2
jm=m	040
ce=0	1706339690
cw=0	PLN	21.89
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
wcn=0	0

[RMS ZEST 1458]
ty=M
na=Otuliny z wel.min.z osl.z fol.Al  30/42 mm	0
id=6702026	2
jm=m	040
ce=0	1706339708
cw=0	PLN	22.93
kz=4	-1	PLN	1	
il=22
wcn=0	0

[RMS ZEST 1459]
ty=M
na=Otuliny z wel.min.z osl.z fol.Al  50/60 mm	0
id=6702228	2
jm=m	040
ce=0	1706339733
cw=0	PLN	46.85
kz=4	-1	PLN	1	
il=22
wcn=0	0

[RMS ZEST 1460]
ty=M
na=Otuliny z wel.min.z osl.z fol.Al  80/76 mm	0
id=6702526	2
jm=m	040
ce=0	1706339762
cw=0	PLN	110.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1461]
ty=M
na=Otuliny z wel.min.z osl.z fol.Al  80/89 mm	0
id=6702527	2
jm=m	040
ce=0	1706339775
cw=0	PLN	129.58
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1254]
ty=M
na=otuliny z wełny mineralnej gr. 20 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	18.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1255]
ty=M
na=otuliny z wełny mineralnej o gr. 20mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	18.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=44
wcn=0	0

[RMS ZEST 1421]
ty=M
na=pianka izolacyjna	0
id=6214099	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	56
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6636
wcn=0	0

[RMS ZEST 1662]
ty=M
na=piasek'	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1705250290
cw=0	PLN	45
kz=4	-1	PLN	1	
il=296.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1600]
ty=M
na=pisuary porcelanowe białe	0
id=6351099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	476
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1798]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1667989123
cw=0	PLN	5.67
kz=4	-1		1	
il=0.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1410099
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.67
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570005
wcn=0	0

[RMS ZEST 1350]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	0.74
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.68
pr=KNA	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1479]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne	0
id=6800799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	6.66
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.99
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1399]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	0
id=6800702	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	18.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
wcn=0	0

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.2600-4000'	0
id=6580906	1
jm=szt	020
ce=0	1706308822
cw=0	PLN	329.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.17
wcn=0	0

[RMS ZEST 1322]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800'	0
id=6580904	1
jm=szt	020
ce=0	1706308707
cw=0	PLN	180.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 1325]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800''	0
id=6580904	1
jm=szt	020
ce=0	1706308783
cw=0	PLN	180.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.39
wcn=0	0

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800'''''	0
id=6580904	1
jm=szt	020
ce=0	1706310988
cw=0	PLN	180.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 917]
ty=M
na=Podpory C przew.went.kol.poz.sr. 125- 200	0
id=6581101	1
jm=szt	020
ce=0	1697143463
cw=0	PLN	96.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.94
wcn=0	0

[RMS ZEST 1336]
ty=M
na=Podpory C przew.went.kol.poz.sr. 200- 400	0
id=6581102	1
jm=szt	020
ce=0	1706309267
cw=0	PLN	200.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 1333]
ty=M
na=Podpory C przew.went.kol.poz.sr.do 125mm	0
id=6581200	2
jm=szt	020
ce=0	1706309157
cw=0	PLN	60.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.66
wcn=0	0

[RMS ZEST 1348]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	180.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1390]
ty=M
na=podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm	0
id=6522899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	402.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1381]
ty=M
na=podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm	0
id=6522699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	830.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1519]
ty=M
na=Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. strojący o poj. 300dm3 wraz z grzałkami elektrycznymi o mocy 6,0 kW i wężownicą o mocy 45 kW - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706369190
cw=0	PLN	7432
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1525]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna, elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 0,5 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 3,0 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 1,0 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6130118	1
jm=szt.	020
ce=0	1706366686
cw=0	PLN	890
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1510]
ty=M
na=Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 1,1 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 5,0 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6130118	1
jm=szt.	020
ce=0	1706366686
cw=0	PLN	890
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1516]
ty=M
na=Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 1,9 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 4,0 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6130118	1
jm=szt.	020
ce=0	1706366686
cw=0	PLN	890
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1504]
ty=M
na=Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 3,0 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 7,5 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6130118	1
jm=szt.	020
ce=0	1706366379
cw=0	PLN	1109
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1808]
ty=M
na=Pompka skroplin - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6130118	1
jm=szt.	020
ce=0	1707341320
cw=0	PLN	398
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1751]
ty=M
na=Pompownia do opróżniania zbiornika retencyjnego deszczu1310dwie pompy praca/rezerwa1310q=5,0 l/s1310H=10,0 mH2O1310Ne=2x2,0 kW (400V) - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706377471
cw=0	PLN	3630
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1485]
ty=M
na=pompy cyrkulacyjne do c.w.u. do 13,0 m3/h i śr. króćców przyłączeniowych 1" (25 mm)	0
id=6130118	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1270
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1488]
ty=M
na=półśrubunki z nakrętkami mosiężne 1"x 1 1/2"	0
id=5702404	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1671]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	6.87
il=12.6625
pr=	0	0	0	71270
wcn=0	0

[RMS ZEST 1528]
ty=M
na=Przejście ppoż'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1477461760
cw=0	PLN	150
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
wcn=0	0

[RMS ZEST 1527]
ty=M
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 18dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CWU).1310Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 4,0 bara, p_max=6,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706369418
cw=0	PLN	798
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1496]
ty=M
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 200dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CO).1310Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706366024
cw=0	PLN	1987
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1502]
ty=M
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 250dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CO).1310Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706366024
cw=0	PLN	1987
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=Przepust.jednopl.stal.A o obw.1600-2000mm	0
id=6510330	2
jm=szt	020
ce=0	1706310982
cw=0	PLN	289.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=Przepust.jednopl.stal.B o sr.100-200mm	0
id=6510409	1
jm=szt	020
ce=0	1706310869
cw=0	PLN	135.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1360]
ty=M
na=Przepust.jednopl.stal.B o sr.200-315mm	0
id=6510404	1
jm=szt	020
ce=0	1706310919
cw=0	PLN	189.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1359]
ty=M
na=Przepust.jednopl.stal.B o sr.do 100mm	0
id=6510400	2
jm=szt	020
ce=0	1706310759
cw=0	PLN	115.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1474]
ty=M
na=Przepustnica międzykołnierzowa o śr. nom. 65 mm	0
id=5826537	1
jm=szt.	020
ce=0	1475416725
cw=0	PLN	126
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5820299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1483]
ty=M
na=Przepustnica zwrotna międzykołnierzowa o śr. nom. 65 mm - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5826537	1
jm=szt.	020
ce=0	1475416725
cw=0	PLN	126
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5820299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 100 mm	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	13.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1343]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 125 mm'	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1706309834
cw=0	PLN	17
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 160 mm'	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1706309838
cw=0	PLN	21
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1346]
ty=M
na=przewody elastyczne o śr. 250 mm	0
id=6507499	3
jm=m	040
ce=0	1481813408
cw=0	PLN	28.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1334]
ty=M
na=Przewody went.kol.oc.B/I o sr.200-400mm	0
id=6506603	1
jm=m2	050
ce=0	1706309217
cw=0	PLN	269.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.98
wcn=0	0

[RMS ZEST 915]
ty=M
na=Przewody went.kol.oc.B/I o sr.do 200mm	0
id=6506600	1
jm=m2	050
ce=0	1697143449
cw=0	PLN	322.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.96
wcn=0	0

[RMS ZEST 1320]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1000-1400mm	0
id=6505603	1
jm=m2	050
ce=0	1706308690
cw=0	PLN	135.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1323]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1400-1800mm	0
id=6505604	1
jm=m2	050
ce=0	1706308747
cw=0	PLN	147.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.83
wcn=0	0

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1800-4400mm	0
id=6502050	2
jm=m2	050
ce=0	1706308806
cw=0	PLN	166.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.49
wcn=0	0

[RMS ZEST 1634]
ty=M
na=przycisk spłukujący	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706372466
cw=0	PLN	121
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1430]
ty=S
na=Przyczepa dluzycowa  4,5 t, do samochodu	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1706338694
cw=0	PLN	10.49
il=0.27
wcn=0	0

[RMS ZEST 1765]
ty=S
na=Przyczepa dluzycowa 10,0 t, do samochodu	0
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0	1706741117
cw=0	PLN	12.3
il=0.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1425]
ty=S
na=przyczepa montażowa	0
id=77211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	32
il=2.8428
wcn=0	0

[RMS ZEST 1533]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  4,5 t	0
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0	1477425265
cw=0	PLN	8.19
il=1.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39612
wcn=0	0

[RMS ZEST 1439]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1706339051
cw=0	PLN	9.5
il=0.0288
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1702488192
cw=0	PLN	30
il=3354.1161
wcn=0	0

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1706382805
cw=0	PLN	30
il=16.3973
wcn=0	0

[RMS ZEST 276]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1702488192
cw=0	PLN	30
il=15.546
wcn=0	0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1702488193
cw=0	PLN	30
il=4.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 969]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1697148598
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1577]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1706382807
cw=0	PLN	30
il=28.1383
wcn=0	0

[RMS ZEST 526]
ty=R
na=Robocizna''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1664409185
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1593]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1664409184
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1658]
ty=R
na=Robocizna''	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1706382807
cw=0	PLN	30
il=503.2329
wcn=0	0

[RMS ZEST 554]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1629111750
cw=0	PLN	22
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 484]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1432]
ty=R
na=robotnicy - grupa I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1706382808
cw=0	PLN	30
il=25.236
wcn=0	0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1106]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1238]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1395]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 266]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 946]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1176]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1252]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 875]
ty=R
na=Robotnik budowlany i	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1662703388
cw=0	PLN	29
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1441]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	0
id=1530514	1
jm=dm3	066
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	5.71
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2362
wcn=0	0

[RMS ZEST 1654]
ty=M
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 6 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6050405	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706375994
cw=0	PLN	1865
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1655]
ty=M
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 7 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6050405	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706376026
cw=0	PLN	1989
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1738]
ty=M
na=Rura do kanalizacji ciśnieniowej PE100 fi63 SDR17	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1706376536
cw=0	PLN	24.32
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1739]
ty=M
na=Rura osłonowa stalowa DN250 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5630112	1
jm=m	040
ce=0	1706376638
cw=0	PLN	243
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1635]
ty=M
na=Rura PVC kanal.wewn.kiel. P   32x1,8 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1705246047
cw=0	PLN	4
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.032
wcn=0	0

[RMS ZEST 1810]
ty=M
na=Rura PVC kanal.wewn.kiel. P   40 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1707341505
cw=0	PLN	6
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.852
wcn=0	0

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Rura PVC kanal.wewn.kiel. P   50x1,8 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1627837376
cw=0	PLN	4.75
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 939]
ty=M
na=Rura PVC kanal.wewn.kiel. P  110x2,2 mm'	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1697146959
cw=0	PLN	10.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1665]
ty=M
na=Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm	0
id=5630112	1
jm=m	040
ce=0	1705245643
cw=0	PLN	97.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=102.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1764]
ty=M
na=Rura stalowa z/s przewod.CZ  159,0/ 4,5 mm	0
id=5074603	1
jm=m	040
ce=0	1706741108
cw=0	PLN	80.25
kz=4	-1	PLN	1	
il=44
wcn=0	0

[RMS ZEST 1428]
ty=M
na=Rura stand. z alarmem sys.ABB  76,1/140mm	0
id=6200156	2
jm=m	040
ce=0	1706338651
cw=0	PLN	195
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=rura wywiewna  160 mm	0
id=6340702	1
jm=szt.	020
ce=0	1705247099
cw=0	PLN	49
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1492]
ty=M
na=Rurki do manometrów 1/2"	0
id=6154000	1
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	7.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=34
wcn=0	0

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm	0
id=5600342	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	13.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1536]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 16 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1472498135
cw=0	PLN	6.37
kz=4	-1	PLN	1	
il=2610.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	11.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1538]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 20 mm'	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	9.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 25 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	15.05
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 32 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1472498297
cw=0	PLN	29.98
kz=4	-1	PLN	1	
il=27
wcn=0	0

[RMS ZEST 1540]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 40 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1472498311
cw=0	PLN	43.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1442]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 50 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1472498326
cw=0	PLN	70.26
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1445]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 63 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	100.66
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1448]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 75 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	120.95
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1451]
ty=M
na=rury PE-X o śr. 90 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	162.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.18
wcn=0	0

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0	1475342460
cw=0	PLN	3
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.437
pr=	0	0	0	5601199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1205]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	3.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1667]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW'	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	98
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.13
wcn=0	0

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	4.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=Rury PVC ciśn.kiel.na uszcz.0,6 MPa 160 mm	0
id=5600127	2
jm=m	040
ce=0	1587368601
cw=0	PLN	34.67
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 1691]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	31.59
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1636]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 15 mm	0
id=5060701	1
jm=m	040
ce=0	1472416470
cw=0	PLN	8.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1638]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 20 mm	0
id=5060702	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	9.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1403]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 25 mm	0
id=5060703	1
jm=m	040
ce=0	1472416711
cw=0	PLN	15.71
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1408]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 32 mm	0
id=5060703	1
jm=m	040
ce=0	1472416745
cw=0	PLN	20.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1409]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 50 mm	0
id=5060705	1
jm=m	040
ce=0	1472416929
cw=0	PLN	31.67
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1412]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 65 mm	0
id=5060801	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	41.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.32
wcn=0	0

[RMS ZEST 1415]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne b/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 80 mm	0
id=5060802	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	47.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 1669]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	9.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1672]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 90 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	27.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=142.8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1012]
ty=S
na=Samochod dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1700255060
cw=0	PLN	75
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 1330]
ty=S
na=Samochod skrzyniowy do 5 t  (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309580
cw=0	PLN	100.2
il=3.93
wcn=0	0

[RMS ZEST 1745]
ty=S
na=samochodowa mieszarka transportowa do betonu 6 m3	0
id=43423	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	150
il=72.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43423
wcn=0	0

[RMS ZEST 293]
ty=S
na=Samochód beczkowóz 4 t  (1)	0
id=  39961	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	50.41
il=3.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1702488200
cw=0	PLN	75
il=12.338
wcn=0	0

[RMS ZEST 1365]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=00000	3
jm=m-g	148
ce=0	1706309584
cw=0	PLN	75
il=0.17
wcn=0	0

[RMS ZEST 1529]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309585
cw=0	PLN	75
il=1.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 1264]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1701019416
cw=0	PLN	75
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511
wcn=0	0

[RMS ZEST 1342]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309586
cw=0	PLN	75
il=2.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 278]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0	1702488203
cw=0	PLN	75
il=2.2619
wcn=0	0

[RMS ZEST 1358]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309587
cw=0	PLN	75
il=0.89
wcn=0	0

[RMS ZEST 1661]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	0
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0	1664409431
cw=0	PLN	95
il=59.2654
wcn=0	0

[RMS ZEST 280]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1702488206
cw=0	PLN	110
il=8.64
pr=	0	0	0	39811
wcn=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1702488206
cw=0	PLN	110
il=3.3693
wcn=0	0

[RMS ZEST 1670]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	75
il=3.203
pr=	0	0	0	39500
wcn=0	0

[RMS ZEST 1457]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1702488206
cw=0	PLN	110
il=0.4592
wcn=0	0

[RMS ZEST 1693]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1697148619
cw=0	PLN	100.2
il=4.32
pr=	0	0	0	39500
wcn=0	0

[RMS ZEST 1546]
ty=S
na=samochód skrzyniowy''	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309598
cw=0	PLN	100.2
il=0.0978
wcn=0	0

[RMS ZEST 1786]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'''	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1667989092
cw=0	PLN	100.2
il=3.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521
wcn=0	0

[RMS ZEST 1736]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t'	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0	1697148625
cw=0	PLN	110
il=38.17
pr=	0	0	0	39531
wcn=0	0

[RMS ZEST 1295]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t''	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1677768989
cw=0	PLN	110
il=2.69
wcn=0	0

[RMS ZEST 1407]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1706309600
cw=0	PLN	100.2
il=13.8656
wcn=0	0

[RMS ZEST 292]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	0
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0	1664409445
cw=0	PLN	110
il=9.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1777]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	55
kz=4	-1		1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1659]
ty=M
na=Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m	0
id=3951301	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	237.33
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.029
wcn=0	0

[RMS ZEST 1758]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1766]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirujaca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1706741125
cw=0	PLN	7.27
il=25.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1481]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	5.84
il=14.29
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72111
wcn=0	0

[RMS ZEST 1797]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	51.63
il=3.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111
wcn=0	0

[RMS ZEST 1246]
ty=M
na=Sruby stalowe ZGR z gwint.na calej dl.M-12	0
id=6801405	2
jm=kg	033
ce=0	1702482516
cw=0	PLN	11.68
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.76
wcn=0	0

[RMS ZEST 1011]
ty=M
na=Sruby stalowe ZGR z gwint.na calej dl.M-8	0
id=6801403	2
jm=kg	033
ce=0	1700255050
cw=0	PLN	13.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.52
wcn=0	0

[RMS ZEST 1268]
ty=M
na=Stelaż podtynkowy do miski ustępowej (Mu) - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=0000000	3
jm=kmpl	000
ce=0	1702486161
cw=0	PLN	532
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1733]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	25.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=88
wcn=0	0

[RMS ZEST 1605]
ty=M
na=Syfon kulowy z zamknięciem wodnym do skroplin z możliwością napełniania - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6341401	1
jm=szt.	020
ce=0	1705247966
cw=0	PLN	300
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1582]
ty=M
na=Syfon umywalkowy z rurką odpływową 32 mm	0
id=571581A	1
jm=szt	020
ce=0	1373257130
cw=0	PLN	98
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1601]
ty=M
na=syfony pisuarowe mosiężne śr. 25 mm	0
id=5712000	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	65
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1572]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1477325681
cw=0	PLN	12.21
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24
pr=	0	0	0	6831830
wcn=0	0

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1477325681
cw=0	PLN	14.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12
pr=	0	0	0	6831899
wcn=0	0

[RMS ZEST 1314]
ty=M
na=szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	0
id=6764120	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1018.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1048]
ty=M
na=szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	0
id=6764100	2
jm=kpl.	090
ce=0	1375101698
cw=0	PLN	0.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=485.97
wcn=0	0

[RMS ZEST 1093]
ty=M
na=ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	0
id=1342306	1
jm=szt.	020
ce=0	1702482424
cw=0	PLN	2.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 226]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1697148633
cw=0	PLN	65
il=2.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1583]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1653547968
cw=0	PLN	65
il=0.98
wcn=0	0

[RMS ZEST 1398]
ty=M
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm	0
id=1343602	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	28.03
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84
pr=	0	0	0	1340010
wcn=0	0

[RMS ZEST 1384]
ty=M
na=śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm	0
id=1342306	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.32
pr=	0	0	0	1340010
wcn=0	0

[RMS ZEST 1796]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	10.01
kz=4	-1		1	
il=2.7
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	6801107
wcn=0	0

[RMS ZEST 1775]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M14	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	7
kz=4	-1		1	
il=6.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 1357]
ty=M
na=Śruby stalowe ZGR z gwint.na całej dł.M-8	0
id=6801403	2
jm=kg	033
ce=0	1640260969
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.06
wcn=0	0

[RMS ZEST 1476]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym	0
id=6803399	1
jm=kg	033
ce=0	1706310821
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801499
wcn=0	0

[RMS ZEST 1293]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na calej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług.do 60 mm	0
id=6801407	1
jm=kg	033
ce=0	1652441629
cw=0	PLN	13
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.95
wcn=0	0

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.22
wcn=0	0

[RMS ZEST 1363]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=0000000	3
jm=kg	033
ce=0	1706310824
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.23
wcn=0	0

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1652441631
cw=0	PLN	13
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.49
wcn=0	0

[RMS ZEST 1096]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1477325687
cw=0	PLN	10.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502
wcn=0	0

[RMS ZEST 1370]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm'	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1706310825
cw=0	PLN	11.52
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502
wcn=0	0

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=taśma  FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	2.17
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.8088
wcn=0	0

[RMS ZEST 1023]
ty=M
na=taśma aluminiowa samoprzylepna	0
id=6582800	2
jm=m	040
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.07
kz=4	-1	PLN	1	
il=984.89
wcn=0	0

[RMS ZEST 1464]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1512968199
cw=0	PLN	53.14
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3755
pr=	0	0	0	6761199
wcn=0	0

[RMS ZEST 1553]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.253
wcn=0	0

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Taśmy z folii polietyl.do znak.tras gazoc.	0
id=1560540	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	1.34
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1493]
ty=M
na=Termometr tarczowy o zakresie 0-100 C	0
id=614399f	1
jm=szt	020
ce=0	1389949005
cw=0	PLN	42.37
kz=4	-1	PLN	1	
il=19
wcn=0	0

[RMS ZEST 1406]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	5.38
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2432
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540400
wcn=0	0

[RMS ZEST 1351]
ty=M
na=Tlumiki akust.rurowe proste o sr.100-200mm	0
id=6525310	2
jm=szt	020
ce=0	1706310315
cw=0	PLN	947
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1734]
ty=M
na=tłuczeń kamienny sortowany	0
id=1600699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	87
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.98
pr=	0	0	0	1600680
wcn=0	0

[RMS ZEST 1347]
ty=M
na=tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm	0
id=6525299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	801.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1787]
ty=M
na=trójnik DN100/100/80	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1673943555
cw=0	PLN	660
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
wcn=0	0

[RMS ZEST 1794]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	500
kz=4	-1		1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1639]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nom. 20 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601903
wcn=0	0

[RMS ZEST 1404]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nom. 25-32 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601904
wcn=0	0

[RMS ZEST 1414]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nom. 65 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.936
pr=	0	0	0	6601908
wcn=0	0

[RMS ZEST 1417]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nom. 80 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0	1472418055
cw=0	PLN	4.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.36
pr=	0	0	0	6601908
wcn=0	0

[RMS ZEST 1411]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 40-50 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1637]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom.10-15 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.388
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601901
wcn=0	0

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 10-15 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498218
cw=0	PLN	1.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=3681.65
wcn=0	0

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1472498634
cw=0	PLN	1.99
kz=4	-1	PLN	1	
il=97.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	2.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	2.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1542]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
wcn=0	0

[RMS ZEST 1444]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 50 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
wcn=0	0

[RMS ZEST 1447]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 63 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.01
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1450]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 75 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	4.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.75
wcn=0	0

[RMS ZEST 1453]
ty=M
na=uchwyty do rur o średnicy 90 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	7.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5
wcn=0	0

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	7.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011
wcn=0	0

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1475342475
cw=0	PLN	2.42
kz=4	-1	PLN	1	
il=29
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006
wcn=0	0

[RMS ZEST 1489]
ty=M
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego	0
id=6600599	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	1.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=	0	0	0	6601699
wcn=0	0

[RMS ZEST 1632]
ty=M
na=Umywalka biała, z otworem z przelewem, wraz ze stelażem dla osób niepełnosprawnych- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=632029c	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706372152
cw=0	PLN	1890
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1631]
ty=M
na=Umywalka wisząca wraz z zestawem syfonowym oraz stelażem - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=632029c	1
jm=kpl.	090
ce=0	1706372121
cw=0	PLN	1876
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1298]
ty=M
na=Uruchomienie centrali wentylacyjnej'	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1702488185
cw=0	PLN	1500
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1767]
ty=S
na=Urzadzenie przewiertowe typ WP 80/120m (1)	0
id=15762	1
jm=m-g	148
ce=0	1706741136
cw=0	PLN	127.95
il=25.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	0
id=6582004	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	7.34
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1047]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o sr.do 300 mm	0
id=6582200	2
jm=szt	020
ce=0	1700256584
cw=0	PLN	16.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=55.92
wcn=0	0

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	0
id=6582203	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	5.71
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72
wcn=0	0

[RMS ZEST 1349]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1382]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.36
wcn=0	0

[RMS ZEST 1386]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1760 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.15
wcn=0	0

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	7.84
kz=4	-1	PLN	1	
il=108.04
wcn=0	0

[RMS ZEST 1774]
ty=M
na=uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. do 100 mm	0
id=5615099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=16
wcn=0	0

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=31
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1475342480
cw=0	PLN	0.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.6
pr=	0	0	0	5615399
wcn=0	0

[RMS ZEST 1206]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 110 mm	0
id=6810599	1
jm=szt.	020
ce=0	1587368538
cw=0	PLN	0.98
kz=4	-1	PLN	1	
il=50
wcn=0	0

[RMS ZEST 1668]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 225 mm	0
id=6810599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4
kz=4	-1	PLN	1	
il=140.22
wcn=0	0

[RMS ZEST 1773]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. do 100 mm	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	2.45
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6815099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1689]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. nominalnej 90-110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	4.55
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 150 mm	0
id=6815110	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	6.74
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1383]
ty=M
na=uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=6820200	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	16.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.15
wcn=0	0

[RMS ZEST 1803]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr. nom. 40-50 mm	0
id=6810299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1.71
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1477]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr. nom. 65-80 mm	0
id=6810299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1369]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	5.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.56
wcn=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1629347858
cw=0	PLN	6.42
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 1391]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 250 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	16.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 1337]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	5.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.84
wcn=0	0

[RMS ZEST 1118]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 500 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1389948981
cw=0	PLN	5.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.48
wcn=0	0

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 500 mm	0
id=0000000	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	5.08
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.68
wcn=0	0

[RMS ZEST 1402]
ty=M
na=Wentylator dachowy LWD-S1 - zgodnie z dokumentacją projektową wraz z okablowaniem	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706320082
cw=0	PLN	1109
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1531]
ty=M
na=Wkręty do metalu, z łbem stożkowym płaskim  M5	0
id=6805201	2
jm=kg	033
ce=0	1477425245
cw=0	PLN	12.96
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6805201
wcn=0	0

[RMS ZEST 1735]
ty=M
na=właz	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1697147759
cw=0	PLN	780
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
wcn=0	0

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Woda przemysłowa	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	3.62
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
wcn=0	0

[RMS ZEST 1690]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	4.06
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.7
pr=	0	0	0	3930001
wcn=0	0

[RMS ZEST 1782]
ty=M
na=wodomierze do wody zimnej do 50 st.C typ JS-2,5 20 mm	0
id=6301103	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	86.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1779]
ty=M
na=wodomierze do wody zimnej do 50 st.C typ WS-10 40mm	0
id=6301502	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	702.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1626]
ty=M
na=Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN 50 wraz z zestawem syfonowym - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=6343099	1
jm=szt.	020
ce=0	1705248477
cw=0	PLN	330
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek	0
id=6328600	1
jm=szt	020
ce=0	1373257126
cw=0	PLN	4.67
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
wcn=0	0

[RMS ZEST 1768]
ty=S
na=Wyciag do urobku ziemi z nap.elekt.0,18 t	0
id=34512	1
jm=m-g	148
ce=0	1706741142
cw=0	PLN	8.8
il=25.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1737]
ty=S
na=wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75 t	0
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	10.15
il=64.79
pr=	0	0	0	34411
wcn=0	0

[RMS ZEST 1387]
ty=M
na=Wyrzutnie dach.pros.stal.A,obw.1300-1760mm	0
id=6523110	2
jm=szt	020
ce=0	1706319551
cw=0	PLN	488.13
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=wywiewka 110 mm	0
id=6340702	1
jm=szt.	020
ce=0	1643479117
cw=0	PLN	20.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1498]
ty=M
na=Zabezpieczenie termiczne wypływu z kotła do temperaturowego zabezpieczenia kotłów na paliwo stałe w instalacjach grzewczych wyposażonych w zawory termostatyczne zgodnie z Normą Polską PN-EN303-5. - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0	1706366077
cw=0	PLN	321
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701023
wcn=0	0

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=Zagęszczarka wibr.spalinowa   100 m3/h	0
id=  12522	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	40.62
il=8.3725
wcn=0	0

[RMS ZEST 1732]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	268.05
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.96
pr=	0	0	0	2380899670;2380823
wcn=0	0

[RMS ZEST 1778]
ty=M
na=Zasuwa kołn.SF 1,0MPa t.AVK 06/30 90 mm	0
id=5801405	2
jm=szt	020
ce=0	1667988543
cw=0	PLN	643.72
kz=4	-1		1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=Zawory czerpalne z.w.- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5710201	1
jm=szt.	020
ce=0	1706370916
cw=0	PLN	43
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5712099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1783]
ty=M
na=zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 20 mm	0
id=5702802	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	25.69
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	5701403
wcn=0	0

[RMS ZEST 1780]
ty=M
na=zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 40 mm	0
id=5702805	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	95.81
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	5701406
wcn=0	0

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=Zawory odcinający do ustępu- zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5710201	1
jm=szt.	020
ce=0	1705186468
cw=0	PLN	33
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=	0	0	0	5712099
wcn=0	0

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	14.53
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1692]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm	0
id=5701120	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	184.11
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=	0	0	0	5820299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1602]
ty=M
na=zawory spłukujące do pisuarów śr. 15 mm	0
id=5710700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	46
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5710501
wcn=0	0

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=Zawory spłukujący na podczerwień do pisuaru - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5710201	1
jm=szt.	020
ce=0	1706370993
cw=0	PLN	2565
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5712099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1560]
ty=M
na=Zawory termostatyczny do wody pitnej DN15 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1706370580
cw=0	PLN	176
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	14.54
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=	0	0	0	5703099
wcn=0	0

[RMS ZEST 1526]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa DN20 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700501	1
jm=szt.	020
ce=0	1706365733
cw=0	PLN	115
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701022
wcn=0	0

[RMS ZEST 1494]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa DN25 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0	1706365759
cw=0	PLN	201
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701023
wcn=0	0

[RMS ZEST 1643]
ty=M
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm z możliwością spustu wody - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1706374635
cw=0	PLN	39
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1484]
ty=M
na=Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700501	1
jm=szt.	020
ce=0	1706342456
cw=0	PLN	43
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701022
wcn=0	0

[RMS ZEST 921]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	29.49
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 924]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 25 mm	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0	1472332875
cw=0	PLN	39.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701023
wcn=0	0

[RMS ZEST 1513]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 32 mm	0
id=5700503	1
jm=szt.	020
ce=0	1472332887
cw=0	PLN	42.32
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1520]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 40 mm	0
id=5700504	1
jm=szt.	020
ce=0	1472332898
cw=0	PLN	45.65
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701025
wcn=0	0

[RMS ZEST 1472]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 50 mm	0
id=5700505	1
jm=szt.	020
ce=0	1472332911
cw=0	PLN	63.48
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701026
wcn=0	0

[RMS ZEST 1521]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 65 mm	0
id=5700506	1
jm=szt.	020
ce=0	1472332925
cw=0	PLN	142.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701027
wcn=0	0

[RMS ZEST 1642]
ty=M
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN10 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335703
cw=0	PLN	170
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1511]
ty=M
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN20 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700501	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335757
cw=0	PLN	191.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701022
wcn=0	0

[RMS ZEST 1517]
ty=M
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN25 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335779
cw=0	PLN	255.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701023
wcn=0	0

[RMS ZEST 1505]
ty=M
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN40 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700504	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335831
cw=0	PLN	369.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701025
wcn=0	0

[RMS ZEST 1501]
ty=M
na=Zawór równoważący z końcówkami pomiarowymi;1310DN32; Przepływ: V= 3000 dm3/hzgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700503	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335806
cw=0	PLN	292.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1647]
ty=M
na=Zawór równoważący z odwodnieniem DN15 zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1472335703
cw=0	PLN	170
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1368]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny o śr.do 100 mm	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1505383627
cw=0	PLN	21.87
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1371]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny o śr.do 160 mm	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1475437648
cw=0	PLN	31.87
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1805]
ty=M
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy DN50 wyposażony w króćce do poboru wody	0
id=5826535	1
jm=szt.	020
ce=0	1706742472
cw=0	PLN	1409
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5820299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1804]
ty=M
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy DN80 wyposażony w króćce do poboru wody - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=5826537	1
jm=szt.	020
ce=0	1706742451
cw=0	PLN	1732
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5820299
wcn=0	0

[RMS ZEST 1524]
ty=M
na=Zawór zwrotny mufowy o śr. nom. 15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1472338133
cw=0	PLN	51.32
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021
wcn=0	0

[RMS ZEST 1509]
ty=M
na=Zawór zwrotny mufowy o śr. nom. 20 mm	0
id=5700501	1
jm=szt.	020
ce=0	1472338146
cw=0	PLN	60.32
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701022
wcn=0	0

[RMS ZEST 1515]
ty=M
na=Zawór zwrotny mufowy o śr. nom. 32 mm	0
id=5700503	1
jm=szt.	020
ce=0	1472338174
cw=0	PLN	110.32
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701024
wcn=0	0

[RMS ZEST 1503]
ty=M
na=Zawór zwrotny mufowy o śr. nom. 50 mm	0
id=5700505	1
jm=szt.	020
ce=0	1472338201
cw=0	PLN	232
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701026
wcn=0	0

[RMS ZEST 1746]
ty=S
na=zbiornik przewoźny do wody 2500 dm3	0
id=42311	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	150
il=34.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	42311
wcn=0	0

[RMS ZEST 1431]
ty=S
na=Zuraw samochodowy     5-6 t  (1)	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1706338703
cw=0	PLN	96.7
il=81.5228
wcn=0	0

[RMS ZEST 1769]
ty=M
na=Żelbetowa, komora wodomierzowa 2500x1000x2200mm z dwoma włazami fi600, kominkami wentylacyjnymi, stopniami włazowymi,  - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706741184
cw=0	PLN	6343
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1749]
ty=M
na=Żelbetowy, prefabrykowany, modułowy, retencyjny zbiornik wód deszczowych oraz na cele podlewania zieleni1310Vcałkowite=73m31310Vużyteczne=50m3, 1310DxH_zew=fi6,0x3,0m1310Wraz z osprzętem i uzbrojeniem - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706377369
cw=0	PLN	10000
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1748]
ty=M
na=Żelbetowy, prefabrykowany, modułowy, zbiornik wód p.poż. 1310Vcałkowite=200m31310Vużyteczne=150m3, 1310DxSxH_zew=15,0x6,0x3,55m1310Wraz z osprzętem i uzbrojeniem:1310- drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika1310- włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 1241310- przewody  ssawne DN 110 wykonane  ze stali nierdzewnej, zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, górna część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110 w ilości - dwa przewody ssawne, 1310- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 1001310- zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku1310- przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody1310- tabliczka informacyjna z określoną pojemnością zbiornika.	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706377227
cw=0	PLN	132110
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1750]
ty=M
na=Żelbetowy, prostopadłościenny, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. 1310V=10m3 1310Wraz z osprzętem i uzbrojeniem+rurociąg 110, 15mb z króćcem z szybkozłączem do wozu ascenizacyjnego - zgodnie z dokumentacją projektową	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1706377420
cw=0	PLN	5500
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1497]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	96.7
il=2.08
pr=	0	0	0	31100
wcn=0	0

[RMS ZEST 1673]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	96.7
il=3.552
pr=	0	0	0	31100
wcn=0	0

[RMS ZEST 1296]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t'''	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1701019513
cw=0	PLN	125
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1747]
ty=S
na=żuraw samojezdny kołowy 7-10 t	0
id=31213	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	120
il=68.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31214
wcn=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 285]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 1364]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy	0
id=	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 1434]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=16229
nu=1
cpv=45331210-1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Główne urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=27260
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30646
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Uruchomienie central wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=30649
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
mpn=_1211
na=Centrala linii LNW3 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 1290]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 1291]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1292]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 1293]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 1754]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1295]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30650
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
mpn=_1211
na=Centrala linii LNW4 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 1290]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 1291]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1292]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 1293]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 1755]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1295]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30651
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
mpn=_1211
na=Centrala linii LNW5 z pełną automatyką i okablowaniem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 1290]
nz=6.12	0	6.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 1291]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1292]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 1293]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 1756]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1295]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=LC-3
wa=0
kn=0	0	0
id=28877
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=28879
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3537

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=5.49

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=3.87

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=8.73

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=28881
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0246

[RMS 1326]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 1327]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1328]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1302]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1246]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=28883
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=80.8

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=28885
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-06	9-16	0204-06		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0
il=0.822

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 1023]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.57

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.24

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=28902
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm; L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=28904
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=29957
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o wymiarach (250x800mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.715

[RMS 1380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 2]
na=LC-4
wa=0
kn=0	0	0
id=28918
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=28920
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3537

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=5.49

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=3.87

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=8.73

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=28922
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0615

[RMS 1326]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 1327]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 1328]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 1302]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 1246]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=28924
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=80.8

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=28926
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-06	9-16	0204-06		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0
il=1.644

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 1023]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=13.14

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=48.48

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=28943
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm; L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=28945
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=29958
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o wymiarach (250x800mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.715

[RMS 1380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 2]
na=LC-5
wa=0
kn=0	0	0
id=28959
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=28961
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5691

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.66

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=5.82

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=28963
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0246

[RMS 1326]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 1327]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1328]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1302]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1246]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=28965
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=2.121

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=8.05

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=30.45

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=56.56

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=28967
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-06	9-16	0204-06		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.274	0	0.274
np=1
wa=0
wb=0
il=0.822

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 1023]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.57

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.24

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=28984
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm; L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=28986
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=29959
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o wymiarach (250x800mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.715

[RMS 1380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[ELEMENT 2]
na=LN-2
wa=0
kn=0	0	0
id=29082
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=30681
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (360x360mm/160mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 1366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30682
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (260x260mm/160mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30683
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 160 mm (125mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1369]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1370]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30684
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 160 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=30686
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8718

[RMS 1356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=30687
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi160) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9359

[RMS 1356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30688
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6991

[RMS 915]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=7.93

[RMS 916]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.33

[RMS 917]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.33

[RMS 13]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=35.75

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=5.59

[RMS 1246]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=30690
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=16
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.568	0	0.568
np=1
wa=0
wb=0
il=9.088

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 1023]
nz=9.63	0	9.63
np=1
wa=0
wb=0
il=154.08

[RMS 1048]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=138.08

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=30692
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-03	2-17	0114-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9592

[RMS 1334]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 1335]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.64

[RMS 1336]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1337]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 6]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 1246]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=30693
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-02	9-16	0214-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.532	0	0.532
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 1023]
nz=5.93	0	5.93
np=1
wa=0
wb=0
il=29.65

[RMS 1048]
nz=8.36	0	8.36
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 2]
na=LN-3
wa=0
kn=0	0	0
id=29123
nu=1.6
wn=	

[POZYCJA]
id=29125
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7331

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=7.93

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=5.59

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=12.61

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=29133
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=16
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=4.848

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=69.6

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=129.28

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=29138
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-03	2-17	0114-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=7.449

[RMS 1334]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 1335]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 1336]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 1337]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 6]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 1246]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=29141
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-02	9-16	0214-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=6
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.532	0	0.532
np=1
wa=0
wb=0
il=3.192

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 1023]
nz=5.93	0	5.93
np=1
wa=0
wb=0
il=35.58

[RMS 1048]
nz=8.36	0	8.36
np=1
wa=0
wb=0
il=50.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=29147
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=29148
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (250x400mm; L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29154
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2988

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1357]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29155
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (560x560mm/250mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LN-4
wa=0
kn=0	0	0
id=29164
nu=1.7
wn=	

[POZYCJA]
id=29166
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7331

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=7.93

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=5.59

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=12.61

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=29174
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=15
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=4.545

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=17.25

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=65.25

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=121.2

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=29179
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-03	2-17	0114-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9796

[RMS 1334]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 1335]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 1336]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1337]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 6]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1246]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=29182
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-02	9-16	0214-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.532	0	0.532
np=1
wa=0
wb=0
il=1.596

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[RMS 1023]
nz=5.93	0	5.93
np=1
wa=0
wb=0
il=17.79

[RMS 1048]
nz=8.36	0	8.36
np=1
wa=0
wb=0
il=25.08

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=29188
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=29189
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (250x400mm; L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29195
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2988

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1357]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29196
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (560x560mm/250mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LN-5
wa=0
kn=0	0	0
id=29205
nu=1.8
wn=	

[POZYCJA]
id=29207
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3794

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=3.88

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=29215
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=1.515

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=21.75

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29220
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-03	2-17	0114-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4286

[RMS 1334]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=4.27

[RMS 1335]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 1336]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 1337]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=9.66

[RMS 6]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 1246]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=29223
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-02	9-16	0214-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=8
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.532	0	0.532
np=1
wa=0
wb=0
il=4.256

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 1023]
nz=5.93	0	5.93
np=1
wa=0
wb=0
il=47.44

[RMS 1048]
nz=8.36	0	8.36
np=1
wa=0
wb=0
il=66.88

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=29229
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=29230
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (250x400mm;L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29236
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2988

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1357]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29237
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (560x560mm/250mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LU-3
wa=0
kn=0	0	0
id=29369
nu=1.9
wn=	

[POZYCJA]
id=29371
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3794

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=3.88

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=29375
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=5
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=1.515

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=21.75

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29394
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm;L=1000mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29396
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=29963
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół dachowy o wymiarach 660x660mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1383]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1384]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1096]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=29964
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm, w układach kanałowych (400x400mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1383]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1384]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1096]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=29965
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm (400x400mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7982

[RMS 1387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1386]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 1092]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 1093]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 1243]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1095]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1096]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[ELEMENT 2]
na=LU-4
wa=0
kn=0	0	0
id=29410
nu=1.10
wn=	

[POZYCJA]
id=29412
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1897

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=29413
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-05	2-17	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.483

[RMS 1323]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 1324]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1325]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1302]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 1246]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=29416
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=3
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=0.909

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=13.05

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.24

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=29417
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-04	9-16	0204-04		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=3
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.876

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 1023]
nz=3.39	0	3.39
np=1
wa=0
wb=0
il=10.17

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.24

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=29435
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm; L=1000mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29437
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=29967
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm, w układach kanałowych (400x400mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1383]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1384]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1096]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=29968
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm (400x400mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7982

[RMS 1387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1386]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 1092]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 1093]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 1243]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1095]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1096]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[ELEMENT 2]
na=LU-5
wa=0
kn=0	0	0
id=29451
nu=1.11
wn=	

[POZYCJA]
id=29453
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.97

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=29454
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-05	2-17	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2415

[RMS 1323]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1324]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1325]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1302]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 6]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1246]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=29457
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=0.606

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=29458
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-04	9-16	0204-04		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 100mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0
il=0.584

[RMS 1329]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1023]
nz=3.39	0	3.39
np=1
wa=0
wb=0
il=6.78

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=29476
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (200x400mm;L=1000mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29478
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4229

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1353]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 1302]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 6]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 1303]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=29969
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół dachowy o wymiarach 660x660mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1383]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1384]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1096]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=29970
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm, w układach kanałowych (400x400mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1383]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1384]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1096]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=29971
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm (400x400mm) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.93	0	2.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7982

[RMS 1387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1386]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 1092]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 1093]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 1243]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 1095]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1096]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[ELEMENT 2]
na=LW-2
wa=0
kn=0	0	0
id=29574
nu=1.12
wn=	

[POZYCJA]
id=29588
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=31.6296

[RMS 915]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=9.76

[RMS 916]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=6.56

[RMS 917]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=6.56

[RMS 13]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=6.88

[RMS 1246]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=10.24

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[POZYCJA]
id=29591
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o przekroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=19
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.568	0	0.568
np=1
wa=0
wb=0
il=10.792

[RMS 1331]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=22.23

[RMS 1023]
nz=9.63	0	9.63
np=1
wa=0
wb=0
il=182.97

[RMS 1048]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=163.97

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=29595
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 125 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=29604
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm (fi125) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4679

[RMS 1356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1357]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=29607
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (360x360mm/160mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=29610
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 160 mm (125mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1369]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1370]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=29611
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 160 mm (160mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1369]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1370]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LW-3
wa=0
kn=0	0	0
id=29615
nu=1.13
wn=	

[POZYCJA]
id=29617
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7331

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=7.93

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=5.59

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=12.61

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.47

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[POZYCJA]
id=29625
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=15
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=4.545

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=17.25

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=65.25

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=121.2

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=29639
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=29640
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (250x400mm;L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29646
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2988

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1357]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29647
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (560x560mm/250mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LW-4
wa=0
kn=0	0	0
id=29656
nu=1.14
wn=	

[POZYCJA]
id=29658
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=22.3279

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=8.54

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=6.02

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=13.58

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=29666
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=16
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=4.848

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=69.6

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=129.28

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=29681
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (250x400mm;L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29687
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2988

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1357]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29688
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (560x560mm/250mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LW-5
wa=0
kn=0	0	0
id=29697
nu=1.15
wn=	

[POZYCJA]
id=29699
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3794

[RMS 1320]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.44

[RMS 1321]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 1322]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 1302]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=3.88

[RMS 6]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1246]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=29707
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0204-03	9-16	0204-03		1
mpn=_121,0:6,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=5
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=1.515

[RMS 1331]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[RMS 1023]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0
il=21.75

[RMS 1314]
nz=8.08	0	8.08
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29721
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 250 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=29722
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm, zgodnie z dokumentacją projektową (250x400mm;L=1500mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.524

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1348]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1350]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1096]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=29728
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm (fi250)- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2988

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1047]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 1357]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=29729
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną (560x560mm/250mm), zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9291

[RMS 1361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1362]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1363]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 1364]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1365]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=LWD-S.1
wa=0
kn=0	0	0
id=29779
nu=1.16
wn=	

[POZYCJA]
id=29792
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-01	2-17	0114-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7682

[RMS 915]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.22

[RMS 1332]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 1333]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.66

[RMS 1118]
nz=7.24	0	7.24
np=1
wa=0
wb=0
il=14.48

[RMS 6]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=1.74

[RMS 1246]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=29793
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0114-02	2-17	0114-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8842

[RMS 915]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 916]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 917]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 13]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=13.75

[RMS 6]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.15

[RMS 1246]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=29799
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody elastyczne fi 100 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=29949
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm, zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7695

[RMS 1351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 917]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1302]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 6]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1246]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=29808
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7504

[RMS 1359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1047]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1011]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1358]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=29814
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny o śr. do 100 mm (100mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7164

[RMS 1368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1369]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 1370]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=29974
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół dachowy o wymiarach 400x400mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 1392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1383]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 1384]
nz=16.64	0	16.64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 1096]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=29975
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-02	2-17	0149-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych (fi200) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.202

[RMS 1390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1391]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1383]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 1384]
nz=12.48	0	12.48
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1096]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=29983
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator dachowy LWD-S1 - zgodnie z dokumentacją projektową wraz z okablowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4531

[RMS 1398]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1399]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[ELEMENT 1]
na=Instalacja ogrzewcza (Pomieszczenie kotłowni i wymiennikowni)
wa=0
kn=0	0	0
id=9482
nu=2
cpv=45331100-7
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi wraz z izolacją
wa=0
kn=0	0	0
id=9483
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30020
pd=		KNR 712-0101-04		KNR 712-0101-04		0
na=Czyszczenie ręczne rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1432]
nz=1.0116	0	1.0116
np=0
wa=0
wb=0
il=10.116

[POZYCJA]
id=30021
pd=		KNR 712-0105-04		KNR 712-0105-04		0
na=Odtłuszczanie jednokrotne rurociągów rozpuszczalnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1432]
nz=0.0399	0	0.0399
np=0
wa=0
wb=0
il=0.399

[RMS 1433]
nz=0.119	0	0.1190
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 1434]
nz=1	0	1.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30022
pd=		KNR 712-0201-0401		KNR 712-0201-0401		0
na=Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm farbą podkładową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1435]
nz=0.276	0	0.2760
np=0
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1436]
nz=0.00615	0	0.00615
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0615

[RMS 1437]
nz=0.123	0	0.1230
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 1434]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1438]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 1439]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=30023
pd=		KNR 712-0202-04		KNR 712-0202-04		0
na=Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm farbą nawierzchniową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1435]
nz=0.2525	0	0.2525
np=0
wa=0
wb=0
il=2.525

[RMS 1440]
nz=0.123	0	0.1230
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 1441]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0984

[RMS 1434]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1438]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 1439]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=30024
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6138	0	0.6138
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8618

[RMS 1403]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 1404]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 1405]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1406]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.141

[POZYCJA]
id=30014
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6138	0	0.6138
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7236

[RMS 1408]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6

[RMS 1404]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 1405]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1406]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.282

[POZYCJA]
id=30015
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.50 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6448	0	0.6448
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3157

[RMS 1409]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1410]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 1411]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 1405]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 1406]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.484

[POZYCJA]
id=30016
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7576	0	0.7576
np=1
wa=0
wb=0
il=49.1985

[RMS 1412]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=67.32

[RMS 1413]
nz=0.148	0	0.148
np=1
wa=0
wb=0
il=10.064

[RMS 1414]
nz=0.352	0	0.352
np=1
wa=0
wb=0
il=23.936

[RMS 1405]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=5.78

[RMS 1406]
nz=0.114	0	0.114
np=1
wa=0
wb=0
il=7.752

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4684

[POZYCJA]
id=30017
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-06	2-15	0403-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.80 mm o połączeniach spawanych (rozdzielacz)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1

[RMS 1415]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 1416]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.564

[RMS 1417]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 1405]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=0.588

[RMS 1406]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0
il=0.836

[RMS 1418]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0485	0	0.0485
np=1
wa=0
wb=0
il=0.194

[POZYCJA]
id=30041
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0215-12	0-10	0215-12		1
mpn=1211
na=Rura stalowa czarna ze szwem o śr. DN65 - preizolowana - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.3495	0	0.3495
np=1
wa=0
wb=0
il=4.194

[RMS 1428]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 1420]
nz=0.0768	0	0.0768
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9216

[RMS 1421]
nz=0.0553	0	0.0553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6636

[RMS 1422]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0372

[RMS 1406]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0372

[RMS 1429]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0372

[RMS 1424]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 1425]
nz=0.2369	0	0.2369
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8428

[RMS 1330]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1430]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1431]
nz=0.0769	0	0.0769
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9228

[POZYCJA]
id=30030
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN25 o grubości 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.898

[RMS 1454]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.159

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[POZYCJA]
id=30031
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN32 o grubości 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=3.796

[RMS 1458]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.318

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.041

[POZYCJA]
id=30032
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN50 o grubości 50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=3.796

[RMS 1459]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.318

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.041

[POZYCJA]
id=30033
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN65 o grubości 70mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9064

[RMS 1460]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=74.8

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0812

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=6.664

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=408

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1394

[POZYCJA]
id=30034
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN80 o grubości 80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7592

[RMS 1461]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0636

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0082

[POZYCJA]
id=30175
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0603-04	2-16	0603-04		1
mpn=_1211
na=Płaszcze ochronne z blachy na izolacji powierzchni płaskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=11.46

[RMS 1530]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=139

[RMS 1531]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1532]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1533]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1534]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=30025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7

[RMS 178]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 179]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 180]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30026
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-05	4	0404-05		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.487	0	0.487
np=1
wa=0
wb=0
il=4.87

[RMS 1442]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1443]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 1444]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30027
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-06	4	0404-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 63 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.552	0	0.552
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 1445]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1446]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1447]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30028
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-07	4	0404-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 75 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.595	0	0.595
np=1
wa=0
wb=0
il=2.975

[RMS 1448]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 1449]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 1450]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30029
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-08	4	0404-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 90 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.654	0	0.654
np=1
wa=0
wb=0
il=1.962

[RMS 1451]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[RMS 1452]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1453]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30035
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki polietylenowej dla rury DN50 otuliną grubości 13mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8625

[RMS 1462]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1463]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0375

[RMS 1464]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3755

[RMS 1155]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0057

[POZYCJA]
id=30036
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-09	0-34	0101-09		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki polietylenowej dla rury DN65 otuliną grubości 13mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.2492	0	0.2492
np=1
wa=0
wb=0
il=1.246

[RMS 1465]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[RMS 1153]
nz=0.0204	0	0.0204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 201]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.069

[RMS 1155]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.00815	0	0.00815
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0407

[POZYCJA]
id=30037
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-09	0-34	0101-09		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki polietylenowej dla rury DN80 otuliną grubości 13mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.2492	0	0.2492
np=1
wa=0
wb=0
il=1.246

[RMS 1466]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[RMS 1153]
nz=0.0204	0	0.0204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 201]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.069

[RMS 1155]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.00815	0	0.00815
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0407

[POZYCJA]
id=30038
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki polietylenowej dla rury DN20 otuliną grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.553

[RMS 1467]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1153]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.059

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.496

[RMS 1155]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=30039
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-09	0-34	0101-09		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki polietylenowej dla rury DN65 otuliną grubości 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.2492	0	0.2492
np=1
wa=0
wb=0
il=1.246

[RMS 1468]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[RMS 1153]
nz=0.0204	0	0.0204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 201]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.069

[RMS 1155]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.00815	0	0.00815
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0407

[POZYCJA]
id=30040
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-09	0-34	0101-09		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki polietylenowej dla rury DN80 otuliną grubości 80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.2492	0	0.2492
np=1
wa=0
wb=0
il=1.246

[RMS 1469]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[RMS 1153]
nz=0.0204	0	0.0204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[RMS 201]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.069

[RMS 1155]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.00815	0	0.00815
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0407

[POZYCJA]
id=30176
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0603-04	2-16	0603-04		1
mpn=_1211
na=Płaszcze ochronne z blachy na izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=8.595

[RMS 1530]
nz=6.95	0	6.95
np=1
wa=0
wb=0
il=104.25

[RMS 1531]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1532]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1533]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1534]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30042
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Napełnianie instalacji c.o., oraz próba szczelności na gorąco
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=172
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=172	1	172						

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1852

[POZYCJA]
id=30043
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
mpn=1211
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3572

[POZYCJA]
id=30044
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0501-05	2-15	0501-05		1
mpn=1211
na=Kocioł grzewczy na paliwo stałe o mocy 200 kW z podajnikiem oraz systemem automatyki i systemem spalinowym - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=79.94	0	79.94
np=1
wa=0
wb=0
il=76.3427

[RMS 1535]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1407]
nz=9.39	0	9.39
np=1
wa=0
wb=0
il=9.39

[POZYCJA]
id=25198
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-07	4-01	0340-07		1
mpn=1211
na=Bruzdy w ścianie murowanej gł. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[POZYCJA]
id=25200
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 280]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=25203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 280]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=25205
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Opłata za składowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=Obiegi hydrauliczne stona pierwotna (ściana węzła - zbiornik buforowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=30045
nu=2.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Istniejąca kotłownia na paliwo stałe
wa=0
kn=0	0	0
id=30046
nu=2.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30060
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30061
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8977

[RMS 1472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1473]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30062
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-04	2-15	0409-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przepustnica odcinająca kołnierzowa o śr. nom. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3768

[RMS 1474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1475]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1476]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1477]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=8.64

[RMS 1478]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1479]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1480]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1481]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[POZYCJA]
id=30063
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-04	2-15	0409-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Filtr siatkowy kołnierzowy o śr. nom. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 1482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1475]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1477]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1476]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1478]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1479]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1480]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1481]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=30064
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-04	2-15	0409-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przepustnica zwrotna międzykołnierzowa o śr. nom. 65 mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 1483]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1475]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1476]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1477]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1478]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1479]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1480]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1481]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=30065
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 1484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30066
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0112-03	0-35	0112-03		1
mpn=_1211
na=Pompa główna obiegowa (PG-KG), elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 8,6 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 6,0 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 0,8 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 1485]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1486]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1487]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1488]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1489]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1012]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30067
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30068
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30069
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór bezpieczeństwa DN25 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2769

[RMS 1494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1495]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30070
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 200dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CO).1310Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=13.9	0	13.9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9

[RMS 1496]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 226]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1497]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=30071
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zabezpieczenie termiczne wypływu z kotła do temperaturowego zabezpieczenia kotłów na paliwo stałe w instalacjach grzewczych wyposażonych w zawory termostatyczne zgodnie z Normą Polską PN-EN303-5. - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2769

[RMS 1498]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1495]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[ELEMENT 3]
na=Obieg rozdzielacza w wymiennikowni
wa=0
kn=0	0	0
id=30072
nu=2.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=30075
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-04	2-15	0409-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przepustnica odcinająca kołnierzowa o śr. nom. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1884

[RMS 1474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1475]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1476]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1477]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 1478]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1479]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1480]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1481]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[POZYCJA]
id=30085
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4775

[RMS 1484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30086
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30087
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30088
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący z końcówkami pomiarowymi;1310DN32; Przepływ: V= 3000 dm3/hzgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3247

[RMS 1501]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1500]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30082
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór bezpieczeństwa DN25 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2769

[RMS 1494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1495]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30083
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 250dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CO).1310Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 1,2 bara, p_max=3,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=13.9	0	13.9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9

[RMS 1502]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 226]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1497]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[ELEMENT 3]
na=Obieg ciepła technologicznego (od rozdzielacza w wymiennikowni)
wa=0
kn=0	0	0
id=30089
nu=2.2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=30090
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30091
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7954

[RMS 1472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1473]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=30102
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-04	2-15	0409-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Filtr siatkowy kołnierzowy o śr. nom. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 1482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1475]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1477]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1476]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1478]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1479]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1480]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1481]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=30103
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny mufowy o śr. nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4489

[RMS 1503]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1473]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=30104
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30105
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30096
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0112-03	0-35	0112-03		1
mpn=_1211
na=Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 3,0 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 7,5 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 1504]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1486]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1487]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1488]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1489]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1012]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30106
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN40 z końcówkami pomiarowymi - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3725

[RMS 1505]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1506]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30107
pd=Energobudowa wyd.II 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0201-06	13-25	0201-06		1
mpn=1211
na=Licznik ciepła o przepływie nominalnym 3,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 1507]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1012]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[ELEMENT 3]
na=Obieg centralnego ogrzewania (od rozdzielacza w wymiennikowni)
wa=0
kn=0	0	0
id=30108
nu=2.2.4
wn=	

[POZYCJA]
id=30109
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30121
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1078

[RMS 924]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1495]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30122
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2769

[RMS 1508]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1495]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30123
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny mufowy o śr. nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2387

[RMS 1509]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30124
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30125
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30126
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0112-03	0-35	0112-03		1
mpn=_1211
na=Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 1,1 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 5,0 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 1510]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1486]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1487]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1488]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1489]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1012]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30128
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN20 zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2387

[RMS 1511]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30127
pd=Energobudowa wyd.II 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0201-06	13-25	0201-06		1
mpn=1211
na=Licznik ciepła o przepływie nominalnym 1,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 1512]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1012]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[ELEMENT 3]
na=Obieg ładowania zasobnika c.w.u.
wa=0
kn=0	0	0
id=30129
nu=2.2.5
wn=	

[POZYCJA]
id=30130
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30139
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9482

[RMS 1513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1500]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30140
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3247

[RMS 1514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1500]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30141
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny mufowy o śr. nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3247

[RMS 1515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1500]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30142
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30143
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30144
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0112-03	0-35	0112-03		1
mpn=_1211
na=Pompa mieszająca, elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 1,9 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 4,0 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 0,5 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 1516]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1486]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1487]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1488]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1489]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1012]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30147
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący nastawny gwintowany DN25 zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2769

[RMS 1517]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1495]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30146
pd=Energobudowa wyd.II 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0201-06	13-25	0201-06		1
mpn=1211
na=Licznik ciepła o przepływie nominalnym 2,5 m3/h wraz z przetwornikiem przepływu- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 1518]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1012]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=30148
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2387

[RMS 1484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Obieg uzupełniania i cyrkulacji c.w.u.
wa=0
kn=0	0	0
id=30149
nu=2.2.6
wn=	

[POZYCJA]
id=30157
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. strojący o poj. 300dm3 wraz z grzałkami elektrycznymi o mocy 6,0 kW i wężownicą o mocy 45 kW - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=13.9	0	13.9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9

[RMS 1519]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 226]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1497]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=30159
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 921]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30160
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7449

[RMS 1520]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1506]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30161
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4489

[RMS 1472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1473]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=30162
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-07	2-15	0112-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5539

[RMS 1521]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1522]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=30163
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30164
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny mufowy o śr. nom. 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1524]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30152
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30153
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=7.35

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30166
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0112-03	0-35	0112-03		1
mpn=_1211
na=Pompa cyrkulacyjna, elektroniczna o następujących parametrach:1310- przepływ: 0,5 m3/h + rezerwa min.15%1310- wysokość podnoszenia: 3,0 m słupa wody + rezerwa min. 15%1310- czynnik obiegowy – woda1310- zakres pracy -10/110°C1310- zasilanie: 1,0 kW (1x230V)1310Pompa w dostawie z kompletnym układem automatyki, sterowania oraz okablowania. - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 1525]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1486]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1487]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1488]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1489]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1012]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=30167
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór bezpieczeństwa DN20 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2387

[RMS 1526]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30156
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 18dm3 do instalacji ogrzewczej (NW-CWU).1310Ciśnienie wstępne ustawione p_wst = 4,0 bara, p_max=6,0 bara. Naczynie wzbiorcze w dostawie wraz z szybkozłaczką - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=13.9	0	13.9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9

[RMS 1527]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 226]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1497]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=30165
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór odcinający z możliwością spustu wody DN20 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4775

[RMS 1484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30168
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=30169
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=30170
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=30171
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30173
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=30172
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN63
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody bytowej
wa=0
kn=0	0	0
id=29986
nu=3
cpv=45332200-5
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi wraz z izolacją
wa=0
kn=0	0	0
id=29987
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30177
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 16 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=20.35

[RMS 1536]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=60.5

[RMS 1537]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9

[RMS 177]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=78.65

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7

[RMS 1538]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1539]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 180]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 181]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 182]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 183]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=31.25

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30180
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-03	4	0404-03		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.417	0	0.417
np=1
wa=0
wb=0
il=4.17

[RMS 184]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 185]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 186]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30181
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-04	4	0404-04		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 40 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0
il=4.35

[RMS 1540]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1541]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 1542]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30185
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 16mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2613

[RMS 1543]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1

[RMS 1544]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1239

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0416

[RMS 1545]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=126

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1546]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0126

[POZYCJA]
id=30186
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 16mm otuliną o gr. 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8143

[RMS 1547]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=34.1

[RMS 1544]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1829

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5376

[RMS 1545]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=186

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1546]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0186

[POZYCJA]
id=30187
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 20mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3106

[RMS 1548]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1544]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0118

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0992

[RMS 1545]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1546]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=30188
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 20mm otuliną o gr. 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2424

[RMS 1549]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 1544]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0472

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3968

[RMS 1545]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1546]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[POZYCJA]
id=30189
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 25mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4848

[RMS 1550]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 1544]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0944

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7936

[RMS 1545]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1546]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[POZYCJA]
id=30190
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 25mm otuliną o gr. 25mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0871

[RMS 1551]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 1544]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0413

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3472

[RMS 1545]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1546]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[POZYCJA]
id=30191
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 35mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1552]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 1153]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1553]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6008

[RMS 1155]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=30193
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 42mm otuliną o gr. 6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2075

[RMS 1555]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 1153]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[RMS 1553]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5257

[RMS 1155]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=30184
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 110 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=110	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=11.11

[RMS 222]
nz=0.036364	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 223]
nz=0.003636	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 224]
nz=0.003636	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 225]
nz=0.010909	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 226]
nz=0.000182	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30000
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=6.116

[POZYCJA]
id=30001
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-07	4-01	0340-07		1
mpn=1211
na=Bruzdy w ścianie murowanej gł. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[POZYCJA]
id=30002
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 280]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=30003
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 280]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=30004
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Opłata za składowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=Armatura 
wa=0
kn=0	0	0
id=30005
nu=3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=30200
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory termostatyczny do wody pitnej DN15 zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1560]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30203
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria umywalkowa - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.73

[RMS 1562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=30209
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 1567]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30210
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-05	2-15	0114-05		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinający do ustępu- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9537

[RMS 1566]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30213
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-05	2-15	0114-05		1
mpn=_1211
na=Zawory czerpalne z.w.- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.659

[RMS 1568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30205
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-05	2-15	0114-05		1
mpn=_1211
na=Zawory spłukujący na podczerwień do pisuaru - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.659

[RMS 1569]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=10126
nu=4
cpv=45332300-6
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacje kanalizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=28534
nu=4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30214
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0209-03	2-15	0209-03		1
mpn=_1211
na=Wywiewka kanalizacyjna dachowa + obróbka dekarska o śr. 160mm - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8336

[RMS 1570]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1572]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1573]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1574]
nz=0.00013	0	0.00013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=30216
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2955	0	0.2955
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2881

[RMS 1575]
nz=0.911	0	0.911
np=1
wa=0
wb=0
il=36.44

[RMS 1576]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=18.04

[RMS 1205]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1206]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=30217
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	218 0804-0100	 218	0804-01	00	1
na=Próba szczelności kanałów rurowych, przy średnicy nominalnej rur: 110 - 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1577]
nz=27.8383	0	27.8383
np=0
wa=0
wb=0
il=27.8383

[RMS 288]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 289]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 290]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 291]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 285]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 292]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 293]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=30218
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	219 0219-0100	 219	0219-01	00	1
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1577]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 294]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 278]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[POZYCJA]
id=30219
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0628

[RMS 295]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=8.36

[RMS 296]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 297]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 299]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=30220
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7109

[RMS 939]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=16.12

[RMS 940]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 307]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 309]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=30221
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
mpn=_1211
na=Rewizja kanalizacyjna na rurę tworzywową DN 110
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1747

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 309]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=28729
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-02	4-01	0106-02		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=38.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	1.2*40*0.8						

[RMS 1]
nz=7.05	0	7.05
np=1
wa=0
wb=0
il=270.72

[POZYCJA]
id=28730
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=38.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	1.2*0.8*40						

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=54.144

[POZYCJA]
id=28731
pd=MRRiB	KNNR	001 0408-0300	 001	0408-03	00	1
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=38.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	38,4						

[RMS 276]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=3.456

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=38.4

[RMS 283]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=28548
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-07	4-01	0340-07		1
mpn=1211
na=Bruzdy w ścianie murowanej gł. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[POZYCJA]
id=30248
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		1
mpn=_1211
na=Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej, jednoczęściowy, zasyfonowany, z odpływem pionowym oraz koszem osadczym DN 50 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6017

[RMS 1626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1572]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1573]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1623]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=30252
pd=		KNR-W 215W-0230-0201		KNR-W 215W-0230-0201		0
na=Umywalka wisząca wraz z zestawem syfonowym oraz stelażem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.9500
np=0
wa=0
wb=0
il=11.7

[RMS 1631]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1581]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1582]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1434]
nz=1	0	1.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1583]
nz=0.14	0	0.1400
np=0
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=30253
pd=		KNR-W 215W-0230-0201		KNR-W 215W-0230-0201		0
na=Umywalka biała, z otworem z przelewem, wraz ze stelażem dla osób niepełnosprawnych oraz zestawem syfonowym- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.9500
np=0
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1632]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1581]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1582]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1434]
nz=1	0	1.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1583]
nz=0.14	0	0.1400
np=0
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=30254
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa wisząca wraz z deską sedesową i przyciskiem spłukującym - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4315

[RMS 1267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1264]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=30255
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		0
na=Stelaż podtynkowy do miski ustępowej- zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-O2.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 324]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=30257
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca wraz z deską sedesową i przyciskiem spłukującym - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 1267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1264]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30258
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		0
na=Stelaż do miski ustępowej dla niepełnosprawnych -  zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-O2.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 324]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30259
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1598]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30260
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-02	2-15/GEBERIT	0101-02		1
mpn=_1211
na=Stelaż do pisuaru - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-O2.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 1599]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30261
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0225-02	2-15	0225-02		1
mpn=_1211
na=Pisuar z odpływem z tyłu, przyłącze zasilające, odpływ poziomy  oraz zestawem syfonowym i przyciskiem  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0
il=1.824

[RMS 1600]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1601]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1602]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1634]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1264]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=28549
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 280]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=28550
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 280]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=28551
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Opłata za składowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30262
nu=5
cpv=45332300-6
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja skroplin 
wa=0
kn=0	0	0
id=30263
nu=5.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30291
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0213-01	2-15	0213-01		1
mpn=_1211
na=Syfon kulowy DN40 z możliwością napełniania  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3056

[RMS 1605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30292
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Rura kanalizacyjna do instalacji wewnętrznych - o średnicy fi32 PVC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4754

[RMS 1635]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=10.032

[RMS 296]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 297]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.836

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 299]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=30705
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Rura kanalizacyjna do instalacji wewnętrznych - o średnicy fi40 PVC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=1.444

[RMS 1810]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=5.852

[RMS 296]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[RMS 297]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 299]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=30704
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0112-03	0-35	0112-03		1
mpn=_1211
na=Pompka skroplin - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 1808]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1012]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[ELEMENT 1]
na=Instalacja ciepła technologicznego 
wa=0
kn=0	0	0
id=30294
nu=6
cpv=45331100-7
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi wraz z izolacją
wa=0
kn=0	0	0
id=30295
nu=6.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30296
pd=		KNR 712-0101-04		KNR 712-0101-04		0
na=Czyszczenie ręczne rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1432]
nz=1.0116	0	1.0116
np=0
wa=0
wb=0
il=14.1624

[POZYCJA]
id=30297
pd=		KNR 712-0105-04		KNR 712-0105-04		0
na=Odtłuszczanie jednokrotne rurociągów rozpuszczalnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1432]
nz=0.0399	0	0.0399
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5586

[RMS 1433]
nz=0.119	0	0.1190
np=1
wa=0
wb=0
il=1.666

[RMS 1434]
nz=1	0	1.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30298
pd=		KNR 712-0201-0401		KNR 712-0201-0401		0
na=Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm farbą podkładową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1435]
nz=0.276	0	0.2760
np=0
wa=0
wb=0
il=3.864

[RMS 1436]
nz=0.00615	0	0.00615
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0861

[RMS 1437]
nz=0.123	0	0.1230
np=1
wa=0
wb=0
il=1.722

[RMS 1434]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1438]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0112

[RMS 1439]
nz=0.0008	0	0.0008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0112

[POZYCJA]
id=30299
pd=		KNR 712-0202-04		KNR 712-0202-04		0
na=Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do DN100 mm farbą nawierzchniową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1435]
nz=0.2525	0	0.2525
np=0
wa=0
wb=0
il=3.535

[RMS 1440]
nz=0.123	0	0.1230
np=1
wa=0
wb=0
il=1.722

[RMS 1441]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1378

[RMS 1434]
nz=0.9	0	0.90
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1438]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 1439]
nz=0.0004	0	0.0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0056

[POZYCJA]
id=30404
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4187	0	0.4187
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7913

[RMS 1636]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=64.48

[RMS 1637]
nz=0.474	0	0.474
np=1
wa=0
wb=0
il=29.388

[RMS 1405]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 1406]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0081	0	0.0081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5022

[POZYCJA]
id=30405
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi instalacyjne ze stali czarnej b/s o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5181	0	0.5181
np=1
wa=0
wb=0
il=19.7914

[RMS 1638]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 1639]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4

[RMS 1405]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1406]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1407]
nz=0.0101	0	0.0101
np=1
wa=0
wb=0
il=0.404

[POZYCJA]
id=30408
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN15 o grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7676

[RMS 1254]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=68.2

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9858

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=6.076

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=372

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1271

[POZYCJA]
id=30409
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja termiczna z wełny mineralnej na rurę tworzywową DN20 o grubości 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=7.592

[RMS 1255]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 1455]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.636

[RMS 201]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 1456]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=240

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1457]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[POZYCJA]
id=30324
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Napełnianie instalacji c.o., oraz próba szczelności na gorąco
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=102
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102						

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5982

[POZYCJA]
id=30325
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
mpn=1211
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3572

[POZYCJA]
id=30327
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-07	4-01	0340-07		1
mpn=1211
na=Bruzdy w ścianie murowanej gł. 110mm, szer. 150 mm, wys. do 3000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[POZYCJA]
id=30328
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 280]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=30329
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 280]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=30330
pd=		Wycena własna		Wycena własna		0
na=Opłata za składowisko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 871]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=30439
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie odporności ogniowej EI 120 dla rury stalowej o średnicy DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 2]
na=Zespoły odcinająco-regulacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=30331
nu=6.2
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Zespół O-R LNW-1 nagrzewnicy wodnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30332
nu=6.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30412
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8404

[RMS 921]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30414
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi;1310DN10LF; Przepływ: V=116 kg/hzgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30415
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30416
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30418
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30419
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm z możliwością spustu wody - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30420
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30417
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Zespół O-R LNW-2 nagrzewnicy wodnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30421
nu=6.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=30422
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8404

[RMS 921]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30423
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi;1310DN10LF; Przepływ: V=202 kg/hzgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30424
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30425
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30426
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30427
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm z możliwością spustu wody - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30428
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30429
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Zespół O-R LNW-3,LNW-4, LNW-5 nagrzewnicy wodnej
wa=0
kn=0	0	0
id=30430
nu=6.2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=30431
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8404

[RMS 921]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30432
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący typu PIBCV z końcówkami pomiarowymi;1310DN10LF; Przepływ: V=86 kg/h zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30433
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30434
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30435
pd=		KNR-W 215W-0530-04		KNR-W 215W-0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.3800
np=0
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1490]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1491]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1492]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30436
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm z możliwością spustu wody - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30437
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Odpowietrznik automatyczny DN15 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1471]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30438
pd=		KNR-W 215W-0530-03		KNR-W 215W-0530-03		0
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.4500
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1493]
nz=1	0	1.0000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1434]
nz=3	0	3.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje grzewcze 
wa=0
kn=0	0	0
id=25216
nu=7
cpv=45331100-7
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacje
wa=0
kn=0	0	0
id=25305
nu=7.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
na=Instalacja podłogowa (Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 16x2,0 do ogrzewania podłogowego wraz z izolacją rolowaną, płytą styropianową, klipsami do rur, plasytfikatorem do jastrychu, profilami dylatacji i taśma brzegową) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=576	0	576
np=1
wa=0
wb=0
il=576

[RMS 1536]
nz=2550	0	2550
np=1
wa=0
wb=0
il=2550

[RMS 1537]
nz=1461	0	1461
np=1
wa=0
wb=0
il=1461

[RMS 177]
nz=3603	0	3603
np=1
wa=0
wb=0
il=3603

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30494
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=17.76

[RMS 1538]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8

[RMS 1539]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=27.84

[RMS 180]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=68.64

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30495
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=11.52

[RMS 181]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4

[RMS 182]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 183]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-03	4	0404-03		1
na=Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE - rura wielowarstwowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.417	0	0.417
np=1
wa=0
wb=0
il=6.255

[RMS 184]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 185]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=9.15

[RMS 186]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=16.65

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30497
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 20mm otuliną o gr. 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4544

[RMS 1549]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8

[RMS 1544]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2832

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3808

[RMS 1545]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=288

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1546]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[POZYCJA]
id=30498
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 25mm otuliną o gr. 20mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=4.659

[RMS 1551]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 1544]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.177

[RMS 201]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=1.488

[RMS 1545]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1546]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=30499
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja otuliną z pianki PU, dla rury o średnicy 35mm otuliną o gr. 30mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 05.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5875

[RMS 1554]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1153]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1125

[RMS 1553]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1265

[RMS 1155]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[POZYCJA]
id=30502
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór równoważący z odwodnieniem DN15 zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 1647]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30503
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 921]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 230]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30505
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0112-03	0-31	0112-03		1
mpn=1211
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 6 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 1654]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=30506
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0112-03	0-31	0112-03		1
mpn=1211
na=Rozdzielacz mosiężny 1” zintegorowany z mieszaczem , pompą obiegową, kompletem zaworów, odpowietrzeń – 7 – obiegowy wraz z szatką podtynkową - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 1655]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=28753
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Napełnianie instalacji c.o., oraz próba szczelności na gorąco
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=2643
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI-02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2643	1	2643						

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=248.7063

[POZYCJA]
id=28754
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
mpn=1211
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3572

[ELEMENT 1]
na=Instalacje zewnętrzne 
wa=0
kn=0	0	0
id=30510
nu=8
cpv=45330000-9
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=30511
nu=8.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Rury kanalizacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=30512
nu=8.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=30513
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0119-0300	 201	0119-03	00	1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=0.114
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=0.114	1	0.114						

[RMS 1658]
nz=111.735	0	111.735
np=0
wa=0
wb=0
il=12.7378

[RMS 1659]
nz=0.104	0	0.104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0119

[RMS 278]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.855

[POZYCJA]
id=30514
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0202-0100	 201	0202-01	00	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II razem ze studniami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=211.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=211.12	1	114*1.8*0.6+88						

[RMS 1658]
nz=0.1288	0	0.1288
np=0
wa=0
wb=0
il=27.1923

[RMS 1660]
nz=0.0477	0	0.0477
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0704

[RMS 1661]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8904

[POZYCJA]
id=30515
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0401	2-01	0312-0401		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=165
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[RMS 1658]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0
il=191.4

[RMS 1662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=165

[POZYCJA]
id=30516
pd=MRRiB	KNNR	001 0408-0300	 001	0408-03	00	1
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=165
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[RMS 1658]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=14.85

[RMS 283]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=4.125

[POZYCJA]
id=30519
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-05	2-15	0228-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PCW o śr. 200 mm w gotowych wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=114
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34482	0	0.34482
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5405

[RMS 1665]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=102.6

[RMS 1666]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=50.16

[RMS 1667]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=5.13

[RMS 1668]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=140.22

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=2.736

[POZYCJA]
id=30577
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		1
mpn=_1211_
na=Rura do kanalizacji ciśnieniowej PE100 fi63 SDR17 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 1738]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1670]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.356

[RMS 1673]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0
il=0.444

[RMS 1671]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[POZYCJA]
id=30576
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-05	2-15	0228-05		1
mpn=_1211
na=Rura osłonowa stalowa DN250 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34482	0	0.34482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6586

[RMS 1739]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=30520
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	218 0804-0100	 218	0804-01	00	1
na=Próba szczelności kanałów rurowych, przy średnicy nominalnej rur: 110 - 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=2
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1658]
nz=27.8383	0	27.8383
np=0
wa=0
wb=0
il=55.6766

[RMS 288]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 289]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 290]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 291]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 285]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 292]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.32

[RMS 293]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=30521
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	219 0219-0100	 219	0219-01	00	1
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=114
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114						

[RMS 1658]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.855

[RMS 294]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=34.2

[RMS 278]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1254

[POZYCJA]
id=30578
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0101-02	2-03	0101-02		1
mpn=1211
na=Żelbetowy, prefabrykowany, modułowy, retencyjny zbiornik wód deszczowych oraz na cele podlewania zieleni1310Vcałkowite=73m31310Vużyteczne=50m3, 1310DxH_zew=fi6,0x3,0m1310Wraz z osprzętem i uzbrojeniem - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1

[RMS 1749]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.4	0	2.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1431]
nz=18.2	0	18.2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2

[RMS 1747]
nz=21	0	21
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=30583
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0101-02	2-03	0101-02		1
mpn=1211
na=Żelbetowy, prostopadłościenny, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. 1310V=10m3 1310Wraz z osprzętem i uzbrojeniem+rurociąg 110, 15mb z króćcem z szybkozłączem do wozu ascenizacyjnego - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=15.28

[RMS 1750]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.4	0	2.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1431]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1747]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=30584
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0101-02	2-03	0101-02		1
mpn=1211
na=Pompownia do opróżniania zbiornika retencyjnego deszczu1310dwie pompy praca/rezerwa1310q=5,0 l/s1310H=10,0 mH2O1310Ne=2x2,0 kW (400V) - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=15.28

[RMS 1751]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.4	0	2.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1431]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1747]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 3]
na=Studnie kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=30582
nu=8.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=30585
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-0 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30586
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-1 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30587
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-2 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30588
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-3 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30600
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-15 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30601
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-16 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30602
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - D-17 - betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, dolot 2: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30603
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - S-1- betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30604
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - S-2- betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30605
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - S-3- betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[POZYCJA]
id=30606
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna - S-4- betonowa, połączeniowa, wraz z pierścieniem oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. Kineta przelotowa -  dolot 1: DN200, odpływ: DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 1730]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1731]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1732]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1733]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1734]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1736]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 1737]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[ELEMENT 2]
na=Instalacja zewnętrzna wodociągowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=30607
nu=8.2
wn=	

[POZYCJA]
id=30608
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0119-0300	 201	0119-03	00	1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=0.125
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=0.125	1	0.125						

[RMS 1658]
nz=111.735	0	111.735
np=0
wa=0
wb=0
il=13.9669

[RMS 1659]
nz=0.104	0	0.104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 278]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9375

[POZYCJA]
id=30609
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0202-0100	 201	0202-01	00	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=67.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=67.5	1	125*0.9*0.6						

[RMS 1658]
nz=0.1288	0	0.1288
np=0
wa=0
wb=0
il=8.694

[RMS 1660]
nz=0.0477	0	0.0477
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2197

[RMS 1661]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=11.475

[POZYCJA]
id=30610
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0401	2-01	0312-0401		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=67.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=67.5	1	67,5						

[RMS 1658]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0
il=78.3

[RMS 1662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=67.5

[POZYCJA]
id=30611
pd=MRRiB	KNNR	001 0408-0300	 001	0408-03	00	1
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=67.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=67.5	1	67,5						

[RMS 1658]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=6.075

[RMS 283]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6875

[POZYCJA]
id=30612
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Rura wodociągowa PE100 fi50x3,0 SDR17 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 1669]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1670]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.355

[RMS 1671]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0625

[POZYCJA]
id=30613
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		1
mpn=_1211_
na=Rura wodociągowa PE100 fi90x5,4 SDR17 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4

[RMS 1672]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=102

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1670]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 1673]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 1671]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=7.25

[POZYCJA]
id=30624
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-05	2-15	0228-05		1
mpn=_1211
na=Rura osłonowa DN200 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34482	0	0.34482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6586

[RMS 1739]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=30623
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-03	2-18	0706-03		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.11

[RMS 1687]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1688]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1689]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1690]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1691]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1692]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1693]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wodociągowe
wa=0
kn=0	0	0
id=30652
nu=8.3
wn=	

[POZYCJA]
id=30653
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0119-0300	 201	0119-03	00	1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=0.04
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	0.04						

[RMS 1658]
nz=111.735	0	111.735
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4694

[RMS 1659]
nz=0.104	0	0.104
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 278]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=30654
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	201 0202-0100	 201	0202-01	00	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=70
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1658]
nz=0.1288	0	0.1288
np=0
wa=0
wb=0
il=9.016

[RMS 1660]
nz=0.0477	0	0.0477
np=1
wa=0
wb=0
il=3.339

[RMS 1661]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9

[POZYCJA]
id=30655
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-0401	2-01	0312-0401		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 1658]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0
il=74.24

[RMS 1662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[POZYCJA]
id=30656
pd=MRRiB	KNNR	001 0408-0300	 001	0408-03	00	1
na=Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 1658]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 283]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=30706
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0101-02	2-03	0101-02		1
mpn=1211
na=Żelbetowy, prefabrykowany, modułowy, zbiornik wód p.poż. 1310Vcałkowite=200m31310Vużyteczne=150m3, 1310DxSxH_zew=15,0x6,0x3,55m1310Wraz z osprzętem i uzbrojeniem:1310- drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika1310- włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 1241310- przewody  ssawne DN 110 wykonane  ze stali nierdzewnej, zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, górna część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110 w ilości - dwa przewody ssawne, 1310- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 1001310- zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku1310- przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody1310- tabliczka informacyjna z określoną pojemnością zbiornika. - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=121	0	121
np=1
wa=0
wb=0
il=115.555

[RMS 1748]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.4	0	2.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=65.7	0	65.7
np=1
wa=0
wb=0
il=65.7

[RMS 1746]
nz=31.2	0	31.2
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 1431]
nz=18.2	0	18.2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2

[RMS 1747]
nz=31.2	0	31.2
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[POZYCJA]
id=30658
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03	2-18	0109-03		1
mpn=_1211_
na=Rura wodociągowa PE100 fi90x5,4 SDR17 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0
il=12.96

[RMS 1672]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1670]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.712

[RMS 1673]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0
il=0.888

[RMS 1671]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[POZYCJA]
id=30662
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0408-05	2-18	0408-05		1
mpn=1211
na=Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.56	0	2.56
np=1
wa=0
wb=0
il=97.792

[RMS 1764]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 8]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1295]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1765]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1431]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 1766]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6

[RMS 1767]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6

[RMS 1768]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6

[POZYCJA]
id=30660
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-03	2-18	0706-03		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.11

[RMS 1687]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1688]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1689]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1690]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1691]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1692]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1693]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[POZYCJA]
id=30661
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0101-02	2-03	0101-02		1
mpn=1211
na=Żelbetowa, komora wodomierzowa 2500x1000x2200mm z dwoma włazami fi600, kominkami wentylacyjnymi, stopniami włazowymi,  - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1065

[RMS 1769]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=2.4	0	2.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 1746]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 1431]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=30663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.92	0	2.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.92

[RMS 1778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1771]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1772]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1773]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1774]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1775]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 1776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1777]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=30664
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Zasuwa miękkouszczelniająca DN80 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=2.92	0	2.92
np=1
wa=0
wb=0
il=8.76

[RMS 1778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1771]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1772]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1773]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1774]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1775]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.71

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[POZYCJA]
id=30665
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0115-05	0-35	0115-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy np. WS16-NKP DN40 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.49

[RMS 1779]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1780]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1781]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1012]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=30666
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0115-02	0-35	0115-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy np. JS SMART DN20 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.89

[RMS 1782]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1783]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1784]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1012]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=30667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10 	4	1012-02	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:0943,101211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek - trójnik DN100/100/80  - - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4935

[RMS 1787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[POZYCJA]
id=30668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10 	4	1012-02	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:0943,101211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek - trójnik DN100/100/80  - - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4935

[RMS 1787]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[POZYCJA]
id=30669
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-08	2-15	0112-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy mufowy o śr. nom. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6972

[RMS 1788]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1789]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=30674
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-04	2-15	0409-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy DN80 wyposażony w króćce do poboru wody - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0942

[RMS 1804]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1475]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1477]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1476]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1478]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1479]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1480]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1481]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=30675
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-03	2-15	0409-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy DN50 wyposażony w króćce do poboru wody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3398

[RMS 1805]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1802]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1803]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1476]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1478]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1479]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1480]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1481]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.09

[POZYCJA]
id=30676
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy mufowy o śr. nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3466

[RMS 1472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1473]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 8]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=30670
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1608-01	4	1608-01		1
mpn=1211
na=Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. do 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 276]
nz=7.34	0	7.34
np=0
wa=0
wb=0
il=7.34

[RMS 1790]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 1791]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1792]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 1691]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1793]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1794]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1795]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1796]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 8]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=3.16	0	3.16
np=0
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 1797]
nz=3.25	0	3.25
np=0
wa=0
wb=0
il=3.25

[POZYCJA]
id=30671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 276]
nz=4.09	0	4.09
np=0
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 1798]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1691]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1690]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1012]
nz=1.58	0	1.58
np=0
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=30672
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 276]
nz=0.66	0	0.66
np=0
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 1690]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 8]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30673
pd=		Kalk. własna		Kalk. własna		0
na=Badanie laboratoryjne wody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1799]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=30677
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Łańcuch uszczelniający dla rury fi90 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 1806]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=30678
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Łańcuch uszczelniający dla rury fi50 - zgodnie z dokumentacją projektową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=STI 01-00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 1807]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1529]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

