Podobnie jak na zdjęciu . Ten element powinien być bardzo dobrze widoczny i te kamienie ma robić wrażenie

***Kopalnia Granitu „ Barcz I „***

\

**STREFA ROZRZUTU ODŁAMKÓW SKALNYCH**

**OSTRZEŻENIE !**

**Od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy**

**w godzinach 9 00 - 1100 i 1300 -1500**

**ODPALANE BĘDĄ ŁADUNKI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH**

**W związku z odpalaniem ładunków materiałów wybuchowych nadawane**

**są syreną alarmową następujące ostrzegawcze sygnały dźwiękowe :**

**■** sygnał pierwszy – **jeden przeciągły ton** . *„* ***Uprzedzenie „*.**

Na ten sygnał należy udać się poza strefę rozrzutu odłamków skalnych ■ sygnał drugi - **dwa przeciągłe tony** . Przygotowanie do odpalenia

ładunków materiałów wybuchowych.

■ sygnał trzeci – **jeden krótki ton** . Odpalanie ładunków materiałów

wybuchowych.

■ sygnał czwarty – trzy przeciągłe tony.  *„****Zakończenie robót „.***

Po tym sygnale można udać się w rejon strefy rozrzutu

odłamków skalnych

**Uwaga !**

**Przebywanie w czasie odpalania ładunków**

**w strefie rozrzutu odłamków skalnych grozi**

**śmiercią lub kalectwem.**

**Przedsiębiorca**

**P.P.H.U. “TED-ROB” T. KALICIŃSKI I WSPÓLNICY Sp.J.**

**Geometria tablicy**

100 cm

Tło żółte ostrzegawcze

litery jak na rysunku

120 cm

220 cm stelaż