**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Zn. spr. SA.270.11.2023**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**GŁOWICY MULCZERA/ROZDRABNIACZA DO POBOCZY**

**DO KOSZENIA, KARCZOWANIA ZAROŚLI, KRZAKÓW I DRZEW**

#### 

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY** | |
|  | głowica leśna rozdrabniacz/mulczer  przystosowany do ciągnika Valtra T 160 o mocy w zakresie od 130 – 160 KM lub ramienia koparko – ładowarki JCB 3CX |
|  | masa głowicy od min 350 do maximum 1000 kg |
|  | szerokość robocza od 100 – 120 cm |
|  | głowica leśna rozdrabniacz/mulczer musi umożliwiać rozdrabnianie materiału drzewnego o średnicy min. 30 mm; do max 120mm |
|  | rotor osadzony na łożyskach baryłkowych z bezpośrednim smarowaniem |
|  | walec kopiujący z możliwością regulacji |
|  | przeniesienie napędu z hydromotora poprzez sprzęgło kłowe z amortyzatorem antywibracyjnym |
|  | silnik hydrauliczny tłoczkowy |
|  | rama główna/korpus wykonana ze stali o podwyższonej odporności, wytrzymałość stali 42 – 58 HRC (np. HARDOX lub STRENX) do pracy w ciężkich warunkach |
|  | średnica rotora roboczego od min 340mm do maximum 400mm |
|  | elementy robocze stałe (noże, frezy) - zamontowane do rotora roboczego w osadach ( z końcówkami widiowymi ) - nie mniej niż 15szt. |
|  | elementy robocze wymienne ( noże, frezy ) zapewniająca całkowite pokrycie rozdrabnianej powierzchni wykonane z materiałów o średniej twardości od 45 HRC do 60 HRC  - nie mniej niż 15 szt. |
|  | Osłony elementów roboczych z przodu regulowane hydraulicznie, z tym że element osłony umieszczony od strony wyrzutowej powinien być regulowany ręcznie, umożliwiający rozrzucenie rozdrabnianego materiału (przednia klapa regulowana hydraulicznie, tylna klapa regulowana ręcznie). |
|  | zestaw narzędzi do obsługi codziennej |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | |
|  | rok produkcji – fabrycznie nowa |
|  | dostawa urządzenia na adres siedziby Zamawiającego |
|  | uruchomienie urządzenia i bezpłatne przeszkolenie operatora wskazanego przez Zamawiającego |
|  | dowodem realizacji zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczo-rozruchowy potwierdzający bezusterkowy odbiór głowicy |
|  | przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 12 miesięcznym okresem gwarancji  jakości od daty dostawy |
|  | wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu pracy urządzenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia w okresie gwarancji |
|  | rozdrabniacz powinien posiadać kompletną dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim |
|  | certyfikat zgodności CE |
|  | kolorowe zdjęcia oferowanego rozdrabniacza do poboczy |
|  | katalog części zamiennych |