KOSZTORYS OFERTOWY

	 
	Budowa :	Stacje Wodociągowe Gminny Krobia,
	Obiekt :	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ziemlin w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych
	Adres :	Ziemlin gmina Krobia
	 
	Roboty ziemne i montażowe

	Inwestor :	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
	Adres :	Strzelce Wielkie 84
	Wykonawca :	...............................................................................................................................................................................................
	Adres :	...............................................................................................................................................................................................

	Wartość kosztorysowa robót :	..........................................................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	..........................................................   zł
	Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł
	 
	Słownie :  	.................................................................................................................................................................................................................................................

	 
	Podstawa wyceny : 	..........................................................................................................................................................................................................................
	Opracował : 	...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

	Inwestor :	Wykonawca :

	 Roboty ziemne i montażowe 
	Budowa :	Stacje Wodociągowe Gminny Krobia,
	Obiekt :	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ziemlin w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych
	Adres :	Ziemlin gmina Krobia

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str. 1
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
	I	BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

		.........................................
	 
	Razem :   BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	....................................
	 
	Wartość kosztorysowa robót  :	....................................

	Inwestor :	Wykonawca :

	   Roboty ziemne i montażowe 
	Budowa :	Stacje Wodociągowe Gminny Krobia,
	Obiekt :	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ziemlin w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych
	Adres :	Ziemlin gmina Krobia
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI
	 	 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	I	BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	

	1	KNR  0201 0202-0500  KNR	  36,000	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku
		samochodami samowyład. do 5 t na odl. do 1km. kategoria gruntu III - usunięcie humusu

	2	KNR  0201 0202-0500  KNR	  39,130	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku
		samochodami samowyład. do 5 t na odl. do 1km. kategoria gruntu III

	3	KNR  0201 0218-0200  KNR	  4,970	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii III
		- zasypywanie wykopów

	4	KNR  0201 0236-0300  KNR	  4,970	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III

	5	KNR  0202 1914-0300  KNR	  22,050	m3	..................................     .	...................................
		Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 50cm.

	6	KNR  0202 1902-0100  KNR	  6,150	m2	..................................     .	...................................
		Deskowanie tradycyjne podbudowy fundamentów.

	7	KNR  0202 1915-0100  KNR	  7,540	m3	..................................     .	...................................
		Betonowanie podbudowy fundamentów niezbrojonych, beton C-8/10

	8	KNR  0202 1902-0100  KNR	  16,960	m2	..................................     .	...................................
		Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych.

	9	KNR  0202 1909-0200  KNR	  0,400	t	..................................     .	...................................
		Montaż zbrojenia płyt krzyżowo zbrojonych, średnica prętów 12mm.

	10	KNR  0202 1915-0200  KNR	  19,080	m3	..................................     .	...................................
		Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych, beton C-20/25

	11	KNRw  0202 0504-0200  KNRw	  31,790	m2	..................................     .	...................................
                  Pokrycie fundamentów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo - analogia	
	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	12		  2,000	kpl	..................................     .	...................................
		Analiza własna - Dostawa i montaż zbiorników ze stali nierdzewnej, posiadające atest PZH, bez
		konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem o V=150m3 każdy wraz z izolacją i
		poszyciem zewnętrznym zbiornika wykonanym z blachy trapezowej o grubości 0,5 mm
		ocynkowanej powlekanej poliestrem (grubość powłoki 25 #m) koloru niebieskiego oraz orurowaniem
	wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników (min.
	0,8m) zakończone niezbędną armaturą -z zasuwami (Hawlle lub równoważnymi)  na rurociągach
tłocznym, ssawnym, i 	spustowym#.

	 
	Wartość kosztorysowa robót	

	Inwestor :	Wykonawca :