[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.79
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	0	0	19	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	4	2	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu	Podatek VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Politechnika Lubelska - Dział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów 
afn=ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
nb=Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb laboratorium 410A i 410B w budynku CIiZT w ramach CeBMaT
ab=20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36C
ni=POLITECHNIKA LUBELSKA
ai=20-618 LUBLIN UL. NADBYSTRZYCKA 38D
nk=mgr inż. Dariusz Zaorski	elektryczna
dt=24.10.2022r	0
kln=Kosztorys sporządzono w oparciu o przedmiar robót i średnie stawki SEKOCENBUD 3kw.2022 oraz ceny bazowe producentów materiałów.
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
pcn=III kw 2022r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Instalacje elektryczne związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku.13101310Zakres robót:1310- rozdzielnice laboratorium - rozbudowa,1310- instalacje zasilania odbiorników technicznych (wentylacji, klimatyzacji itp.),1310- instalacja SSP rozbudowa,1310- trasy kablowe,1310- uszczelnienia ppoż,1310- pomiary i badania instalacji oraz aparatów elektrycznych,1310- uruchomienie całości instalacji,1310- odbiory robót.13101310Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznych są:1310- oprzewodowanie,listwy - mb1310- kucie bruzd - mb1310- montaż osprzętu - szt1310- montaż opraw - szt1310- montaż tablic - kpl1310- podłączenia aparatów - szt1310Założenia wyjściowe do kosztorysowania:13101. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U. RP poz. 2458 z dnia 29.12.2021 r.).13102. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem roboty objęte projektem wykonawczym branży elektrycznej.13103. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR KNNR: 5, 9. Są to powszechnie znane i używane przez kosztorysantów1310podstawy wyceny robót budowlanych, sprawdzone przy realizacji robót.13104. Kosztorys został przedstawiony w formie kalkulacji uproszczonej.13105. Ceny urządzeń przyjęto na podstawie: cen średnich materiałów - sekocenbud III kwartał 2022r, cenników innych producentów. Ceny materiałów instalacyjnych przyjęto łącznie z kosztami zakupu.13106. Przy kalkulacjach szczegółowych przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (opublikowane w Sekocenbud III kwartał 2022r.):1310Przyjęto następujące stawki i narzuty:1310R=30zł1310Kp=70%1310Z=12%13107. Zawarte w kosztorysie ceny są aktualne na dzień 20 października 2022r.

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1666675116
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 284]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 305]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 306]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 376]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.27
cw=13.27	PLN
il=0

[RMS ZEST 377]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.27
cw=13.27	PLN
il=0

[RMS ZEST 378]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 428]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=17.65
cw=17.65	PLN
il=0

[RMS ZEST 494]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=2066489466	3
jm=r-g	149
ce=17.65
cw=17.65	PLN
il=0

[RMS ZEST 477]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=17.65
cw=17.65	PLN
il=0

[RMS ZEST 510]
ty=R
na=Wprowadzenie kabli do pomieszczenia rozdzielni SN, podłączenie, pomiary, dokumentacja odbiorowa.	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=996.29
cw=996.29	PLN
il=0

[RMS ZEST 596]
ty=R
na=Wykonanie utwardzonej "opaski" wokół stacji około 20m2	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=100	1579186677
cw=100	PLN
il=0

[RMS ZEST 557]
ty=R
na=Elektromonter grupa II	0
id=	3
jm=r-g	149
ce=17.65
cw=17.65	PLN
il=0

[RMS ZEST 558]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=	3
jm=r-g	149
ce=17.65
cw=17.65	PLN
il=0

[RMS ZEST 553]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=17.65
cw=17.65	PLN
il=0

[RMS ZEST 551]
ty=R
na=Podłączenie kabla na istniejącym słupie nr 3 PGE	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=180.06
cw=180.06	PLN
il=0

[RMS ZEST 549]
ty=R
na=Podłączenie kabla w istniejącej tablicy oświetleniowej PGE	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=210
cw=210	PLN
il=0

[RMS ZEST 934]
ty=R
na=Dostawa i montaż wysięgników do kamer	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=50	1579200832
cw=50	PLN
il=0

[RMS ZEST 620]
ty=R
na=Podłączenie kabla w słupie	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=50	1579202998
cw=50	PLN
il=0

[RMS ZEST 617]
ty=R
na=Dostawa i montaż studzienki elektrycznej z tablicą oraz gniazdami wg. projektu.	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=400	1579202244
cw=400	PLN
il=0

[RMS ZEST 606]
ty=R
na=Dostawa i montaż wysięgników do opraw.	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=50	1579200832
cw=50	PLN
il=0

[RMS ZEST 540]
ty=R
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej.	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=750
cw=750	PLN
il=0

[RMS ZEST 539]
ty=R
na=Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=500
cw=500	PLN
il=0

[RMS ZEST 520]
ty=R
na=Studnie teletechniczne SKR-1	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=100	1579186677
cw=100	PLN
il=0

[RMS ZEST 517]
ty=R
na=Nabudowanie na istniejącej kanalizacji dwururowej studzienki SK-2	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=150	1579183658
cw=150	PLN
il=0

[RMS ZEST 515]
ty=R
na=Głowica kablowa 120mm2/15kV	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=150	1579183658
cw=150	PLN
il=0

[RMS ZEST 514]
ty=R
na=Mufa kablowa przelotowa 120mm2/15kV	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=150	1579183658
cw=150	PLN
il=0

[RMS ZEST 1000]
ty=R
na=Mufa kablowa przelotowa 240mm2/15kV	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=150	1579183658
cw=150	PLN
il=0

[RMS ZEST 511]
ty=R
na=Podłączenie, pomiary, dokumentacja odbiorowa.	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=1200	1579183510
cw=1200	PLN
il=0

[RMS ZEST 409]
ty=R
na=Prace towarzyszące, uruchomienie stacji transformatorowej.	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=30	1651076255
cw=30	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRACE PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=4530
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=4537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-12	5	1209-12		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
uw=ST 5.1.4
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=4539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-12	5	1209-12		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
uw=ST 5.1.4
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=TRASY KABLOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=2403
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=19452
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-01	5	1105-01		1
na=Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów.
uw=ST 5.1.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=19282
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-02	5	0101-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie.
uw=ST 5.1.7
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420						

[POZYCJA]
id=19287
pd=		wycena własna		wycena własna		0
na=Uszczelnianie przejść przez strefy pożarowe.
uw=ST 5.1.31
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=WLZ-TY do urządzeń sanitarnych
wa=0
kn=0	0	0
id=2203
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=19267
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-04	5	0715-04		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem.
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=19456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-04	5	0715-04		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem.
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=19466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-04	5	0715-04		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem.
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=19395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-04	5	0715-04		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem.
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[ELEMENT 1]
na=TABLICE ROZDZIELCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=655
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=19255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
uw=ST 5.1.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA SIŁOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=712
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=19365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=19497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=19476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=19480
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=19493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
uw=ST 5.1.13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=19507
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA SSP
wa=0
kn=0	0	0
id=1407
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=15790
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Przeniesienie modułu sterująco-monitorującego SSP
uw=ST 5.1.33
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19484
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19490
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=19501
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Podłaczenie do modułów 3 siłownikow klap ppoż, centrali wentylacji, rozdzielnicy laboratorium
uw=ST 5.1.33
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=19504
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Zmiana oprogramowania centrali SSP, aktualizacja dokumentacji i matrycy sterowań.
uw=ST 5.1.33
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19311
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-03	5	0727-03		1
mpn=1211
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył). Linia dozorowa.
uw=ST 5.1.33
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=19317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
na=Podłączenie końców przewodów SFTP do gniazd i szaf RACK. Linia dozorowa
uw=ST 5.1.33
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=19323
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-01	AT-15	0118-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
uw=ST 5.1.32
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19328
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-02	AT-15	0118-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
uw=ST 5.1.32
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=PRACE UZUPEŁNIAJĄCE, BADANIA I PRÓBY POMONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=778
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
uw=ST 5.1.32
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=7
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=786
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
uw=ST 5.1.32
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar)
uw=ST 5.1.32
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=795
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)
uw=ST 5.1.32
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=2230
pd=		kalk. własne		kalk. własne		1
na=Dokumentacja powykonawcza
uw=ST 5.1.32
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
cfa82ebdb4cded19eae57864c1d18ece